ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
DIM360 Ver 2.41 (21 Oct 2013) - 1620000/0
2660174
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A3
20140820
EP
13165945.0
20130430
20130430
de
de
de
102012207285
20120502
DE
20140820
201434
20131106
201345
B65H 29/66 20060101AFI20140714BHEP
de
Vorrichtung und Verfahren zur Bildung und/oder zum Transport eines Schuppenstroms von flachen, flexiblen Objekten
en
Device and method for creating and/or for transporting a layer transport flow of flat, flexible objects
fr
Dispositif et procédé de formation et/ou de transport d'un flux de tuiles d'objets plats flexibles
21
BDT Media Automation GmbH
101228741
BDT029EP
Saline 29
78628 Rottweil
DE
Enderle, Patrick
Eblestraße 28
78628 Rottweil
DE
Kearney, Peter
Hohelieth 1
24326 Dörnick
DE
Wardak, Andreas
Hauptstraße 15
78628 Rottweil
DE
Patentanwälte Westphal, Mussgnug & Partner
100060253
Am Riettor 5
78048 Villingen-Schwenningen
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
20140820
201434
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (70) zur Bildung eines Schuppenstroms von flachen, flexiblen Objekten (40) entlang eines Transportpfads (TP), wobei aufeinanderfolgende Objekte (40) eine Überlappungslänge (Ü) aufweisen, wobei die Vorrichtung (70) eine erste Saug- und Transportvorrichtung (M1) mit ersten Mitteln zur Erzeugung eines Unterdrucks mittels eines Wirbelwinds zum Ansaugen wenigstens eines Objekts (40) aufweist, wobei die ersten Mittel innerhalb eines Gehäuses (30a) angeordnet sind, welches eine Saugöffnung (33) aufweist, und mit wenigstens einem Transportriemen (34), dass die Vorrichtung (70) eine zweite Saug- und Transportvorrichtung (M2) mit zweiten Mitteln zur Erzeugung eines Unterdrucks mittels eines Wirbelwinds zum Ansaugen wenigstens eines Objekts (40) aufweist, wobei die zweiten Mittel innerhalb eines Gehäuses (30a) angeordnet sind, welches eine Saugöffnung (33) aufweist, und mit wenigstens einem Transportriemen (34), dass die erste Saug- und Transportvorrichtung (M1) und die zweite Saug- und Transportvorrichtung (m2) auf unterschiedlichen Seiten des Transportpfads (TP) angeordnet sind, dass die erste Saug- und Transportvorrichtung (M1) und die zweite Saug- und Transportvorrichtung (M2) in Richtung des Transportpfads (TP) gegeneinander um eine Länge (L) versetzt und in Richtung quer zum Transportpfad (TP) um einen Abstand (AM) gegeneinander beabstandet angeordnet sind und dass die in Richtung des Transportpfads (TP) hintere zweite Saug-und Transportvorrichtung (M2) gegen die Richtung des Transportpfads (TP) um einen Winkel (α) geneigt angeordnet ist.
BDT029EP
EP
13165945.0
BDT Media Automation GmbH
1. Ansprüche: 1-15, 17, 18
Vorrichtung und Verfahren zur Bildung und/oder Transport eines Schuppenstroms von flachen, flexiblen Objekten entlang eines Transportpfads, mit mindestens zwei auf einem Wirbelwind basierenden Saug - und Transportvorrichtungen
2. Anspruch: 16
Vorrichtung und Verfahren zur Bildung und/oder zum Transport eines Schuppenstroms von flachen, flexiblen Objekten entlang eines Transportpfads, die ermöglichen, die Überlappungslänge innerhalb des Schuppenstroms stufenlos variabel zu einstellen.
1-15, 17, 18
21
DH
20140718
B65H
EP
0503531
A1
SPIESS GMBH G [DE]
19920916
Y
1,17
* das ganze Dokument *
US
6494452
B1
KARASIEWICZ KRZYSZTOF [US]
20021217
Y
1,17
* Spalte 12, Zeile 13 - Zeile 47; Abbildungen *
A
2-5,10-15
EP
0962414
A2
MARQUIP INC [US]
19991208
Y
6,18
* das ganze Dokument *
A
7-9
US
2011056804
A1
KEARNEY PETER XAVIER [DE] ET AL
20110310
Y
1,6,17,18
* Absatz [0046]; Abbildungen 11,12 *
A
2-5,7-15
* Absatz [0053] - Absatz [0056]; Abbildungen 19-12 *
Thibaut, Emile
The Hague
20140326
EP
0503531
A1
19920916
DE
4108397
A1
19920917
EP
0503531
A1
19920916
JP
H0578000
A
19930330
US
5275394
A
19940104
US
6494452
B1
20021217
KEINE
EP
0962414
A2
19991208
EP
0962414
A2
19991208
US
6022017
A
20000208
US
2011056804
A1
20110310
KEINE