ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
BDM Ver 0.1.63 (23 May 2017) - 1620000/0
2706175
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A3
20180124
EP
13182940.0
20130904
de
de
de
503642012
20120906
AT
20180124
201804
20140312
201411
E05B 59/00 20060101AFI20171220BHEP
E05B 65/10 20060101ALI20171220BHEP
E05B 47/00 20060101ALI20171220BHEP
E05C 9/02 20060101ALI20171220BHEP
E05B 17/04 20060101ALN20171220BHEP
E05B 47/02 20060101ALN20171220BHEP
de
Mehrfachverriegelungsschloss
en
Multi point lock
fr
Serrure de verrouillage multi-points
1
ROTO FRANK AG
101063199
45940
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
Trummer, Hannes
Grünäckerweg 15
8401 Kalsdorf
AT
Schmidt, Andreas
Gößnitz-Dorf 11
8591 Gößnitz
AT
Müllner, Martin
et al
100955938
Weihburggasse 9
1010 Wien
AT
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
20180124
201804
Die Erfindung betrifft ein Mehrfachverriegelungsschloss, insbesondere ein elektromechanisches mit mechanischer Notbetätigungsmöglichkeit umfassend eine in einem Gehäuse (1) angeordnete Schubstange (6), einen eine Steuerkurve (17) aufweisenden Riegel (16), wobei ein Zapfen (18) der Schubstange (6) in der Steuerkurve (17) geführt und der Riegel (16) darüber betätigbar ist, eine durch eine Nuss (8) mit angeschlossenem Drücker sowie alternativ durch den Schließzylinder betätigbare Falle (12), sowie gegebenenfalls weitere Sperrelemente. Die Sperrnase des Schließzylinders betätigt eine Zylindernocke (13), welche mittels eines Vorsprungs mit einem Sperrsegment (2) und beim Entsperrvorgang in weiterer Folge mit einem ersten Wechselhebel (19) in Wirkverbindung bringbar ist, wobei das Sperrsegement (2) mit der Schubstange (6) und der erste Wechselhebel (19) mit einem zweiten Wechselhebel (20) in einer Wirkverbindung steht, welcher mit dem Fallenrückzugshebel (11) in Eingriff bringbar ist. Der Weg der Drehbewegung des Schließzylinders von gesperrter Position bis geöffneter Position mit zurückgezogener Falle (12) entspricht maximal einer halben Umdrehung, wobei beim Entsperrvorgang die Verlagerung des Riegels (16) sowie der Falle (12) zumindest abschnittsweise gleichzeitig erfolgt.
45940
EP
13182940.0
ROTO FRANK AG
1
DH
20180103
E05B
EP
2031157
A1
ANSELMI ENZO [IT]
20090304
A
1-5
* Absatz [0008] - Absatz [0035]; Abbildungen 6-8 *
FR
2744480
A1
JPM CHAUVAT SA [FR]
19970808
A
1-5
* Seite 2, Zeile 19 - Seite 4, Zeile 21; Abbildungen 1,2 *
EP
1970506
A2
DORMA GMBH & CO KG [DE]
20080917
A
1-5
* Absatz [0025]; Abbildung 1 *
EP
0454958
A1
FUHR CARL GMBH & CO [DE]
19911106
A
1-5
* Spalte 13, Zeile 43 - Spalte 13, Zeile 18; Abbildungen 16,17 *
Viethen, Lorenz
The Hague
20171219
EP
2031157
A1
20090304
EP
2031157
A1
20090304
ES
2531330
T3
20150313
FR
2744480
A1
19970808
KEINE
EP
1970506
A2
20080917
DE
102007012612
A1
20080918
EP
1970506
A2
20080917
EP
0454958
A1
19911106
AT
107732
T
19940715
AT
180539
T
19990615
DE
4014040
A1
19911107
EP
0454958
A1
19911106
EP
0581326
A1
19940202