ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
DIM360 Ver 2.41 (21 Oct 2013) - 1100000/0
2727635
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20140507
EP
12190568.1
20121030
20121030
de
de
de
20140507
201419
20140507
201419
A63C 7/04 20060101AFI20130411BHEP
de
Steighilfe für Schneesportgeräte und Reparaturelement
en
Climbing aid for snow sport equipment and repair element
fr
Aide à la montée pour appareils de sports d'hiver et élément de réparation
1
Tödi Sport AG
101349785
P162966TÖ/HF/MR
Buchholzstrasse 46
8750 Glarus
CH
Schweizer, Vitus
c/o colltex AG Buchholzstrasse 46
8750 Glarus
CH
Frischknecht, Harry Ralph
101236615
Isler & Pedrazzini AG Postfach 1772
8027 Zürich
CH
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
Eine Steighilfe (1) für Schneesportgeräte, insbesondere Skis (2), umfasst eine Tragschicht (3), die auf einer Seite eine Haftschicht (4) aufweist, wobei die besagte Tragschicht (3) eine erste Tragschicht (3) und die besagte Haftschicht (4) eine erste Haftschicht (4) ist, und wobei die Steighilfe (1) eine zweite Tragschicht (5) und eine mit der zweiten Tragschicht (5) in Verbindung stehenden und auf einer Seite angeordnete zweite Haftschicht (6) umfasst. Die erste Haftschicht (4) steht direkt oder indirekt mit der zweiten Tragschicht (5) selbsthaftend und lösbar in Verbindung und die Steighilfe (1) ist über die zweite Haftschicht (6) selbsthaftend und lösbar auf dem Schneesportgerät (2) befestigbar ist.

TECHNISCHES GEBIET
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steighilfe für Schneesportgeräte, insbesondere Skis, nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 und ein Reparaturelement nach dem Oberbegriff von Anspruch 11.

STAND DER TECHNIK
Für Tourenskis sind seit langem Steigfelle bekannt, die auf der Rückseite eine Klebeschicht besitzen, mit der das Steigfell lösbar auf der Unterseite des Skis befestigt werden kann. Zusätzlich zur Befestigung mit der Klebeschicht kann das Steigfell an der Spitze des Skis und/oder am Ende mechanisch mit einem Haken oder dergleichen befestigt sein. Solche Steigfelle haben sich in der Praxis an sich bewährt. Eine Schwierigkeit ist jedoch die Temperaturbeständigkeit. Bei Tourenskis ist mit Temperaturen von etwa -30 bis +30 Grad zu rechnen. Bei sehr tiefen Temperaturen lässt die Haftung der Klebeschicht wesentlich nach. Bei hohen Temperaturen hingegen kann das Skifell in der Regel nicht mehr ohne Rückstände vom Ski abgezogen werden. Ein weiteres Problem ist die Verschmutzung, welche die Haftung beeinträchtigen kann.
Die DE 43 09 488 A offenbart ein solches Steigfell. Bei diesem Steigfell wird die selbstklebende Klebeschicht streifenförmig aufgetragen. Der Kleber ist ein üblicher bekannter Kleber.
Weiter sind Steigfelle bekannt, welche über eine Haftschicht verfügen, die das Steigfell mit dem Ski verbinden. Ein solches Steigfell wird beispielsweise in EP 2 047 891 offenbart.
Obwohl das Steigfell gemäss der EP 2 047 891 sehr gute Hafteigenschaften aufweist, hat es sich in der Praxis herausgestellt, dass das Steigfell bei Beschädigungen der Haftschicht nicht mehr vollständig zufriedenstellend am Ski montieren lässt. Zudem ist die Steighilfe auch schwierig zu reparieren. Üblicherweise muss der Benutzer hier mit einer Wärmequelle, wie etwa einem Bügeleisen, die verletzte Stelle reparieren, was äusserst aufwendig ist.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG
Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung eine Aufgabe zugrunde, eine Steighilfe für Schneesportgeräte, insbesondere Skis, anzugeben, welche die Nachteile des Standes der Technik überwindet. Insbesondere soll die Steighilfe aber im Gebrauch sicherer zu handhaben sein und einfacher zu reparieren sein.
Diese Aufgabe löst der Gegenstand von Anspruch 1. Demgemäss umfasst eine Steighilfe für Schneesportgeräte, insbesondere Skis, eine Tragschicht, die auf einer Seite eine Haftschicht aufweist. Die besagte Tragschicht ist eine erste Tragschicht und die besagte Haftschicht ist eine erste Haftschicht. Weiter umfasst die Steighilfe eine zweite Tragschicht und eine mit der zweiten Tragschicht in Verbindung stehenden und auf einer Seite angeordnete zweite Haftschicht. Die erste Haftschicht steht direkt oder indirekt mit der zweiten Tragschicht selbsthaftend und lösbar in Verbindung und die Steighilfe ist über die zweite Haftschicht selbsthaftend und lösbar auf dem Schneesportgerät befestigbar.
Dieser Schichtaufbau hat den Vorteil, dass die Paarung zweite Haftschicht und zweite Tragschicht von der Paarung erste Haftschicht und erste Tragschicht getrennt werden kann. Der Benutzer kann also bei Verschleisserscheinungen an der zweiten Haftschicht diese zusammen mit der entsprechenden Tragschicht von der Steighilfe entfernen, wodurch die Steighilfe dann mit der ersten Haftschicht mit dem Schneesportgerät verbunden werden kann.
Weiter kann die Steighilfe auch einfach mit einem unten beschriebenen Reparaturelement in Stand gestellt werden.
Vorzugsweise liegt die erste Haftschicht direkt auf der ersten Tragschicht auf. Die zweite Haftschicht liegt dabei direkt auf der zweiten Tragschicht gegenüberliegend der ersten Tragschicht bzw. der ersten Haftschicht auf und ist mit der haftenden Oberfläche frei. Über die haftende Oberfläche wird die zweite Haftschicht mit dem Schneesportgerät verbunden.
Vorzugsweise ist die zweite Tragschicht auf der zur ersten Haftschicht zugewandten Seite nicht selbsthaftend ausgebildet, so dass die zweite Tragschicht direkt auf der haftenden Oberfläche der ersten Haftschicht aufliegt.
Vorzugsweise ist auf der zweiten Tragschicht gegenüberliegend zur zweiten Haftschicht eine dritte Haftschicht angeordnet, wobei die dritte Haftschicht mit der ersten Haftschicht in Verbindung steht, so dass die zweite Tragschicht indirekt mit der ersten Haftschicht in Verbindung steht.
Vorzugsweise sind die besagten Tragschichten und die Haftschichten deckungsgleich zueinander.
Besonders bevorzugt ist die Steighilfe ein Steigfell für Skis. Die erste Tragschicht umfasst bevorzugt ein Flor oder Fellflor, welcher gegenüberliegend von der ersten Haftschicht angeordnet ist.
Eine weitere Aufgabe ist es, ein Reparaturelement, insbesondere für die oben beschriebene Steighilfe, für die einfache und unkomplizierte Reparatur anzugeben.
Diese Aufgabe löst der Gegenstand von Anspruch 11. Demgemäss umfasst ein Reparaturelement für eine Steighilfe für Schneesportgeräte, insbesondere nach obiger Beschreibung eine Tragschicht und eine Haftschicht. Die Tragschicht ist direkt oder indirekt mit der Haftschicht der besagten Steighilfe selbsthaftend und lösbar verbindbar. Die Haftschicht des Reparaturelementes liegt dabei frei, so dass über diese Haftschicht die Steighilfe mit dem Schneesportgerät verbindbar ist.
Mit dem Reparaturelement kann eine Steighilfe in einfacher Art und Weise repariert werden, indem die Paarung zweite Tragschicht und zweite Haftschicht durch das Reparaturelement ersetzt wird.
Vorzugsweise ist im montierten Zustand die Tragschicht des Reparaturelements die zweite Tragschicht und die Haftschicht des Reparaturelements die zweite Haftschicht.
In einer Weiterbildung der Erfindung umfasst das Reparaturelement gegenüberliegend zur besagten Haftschicht an der Tragschicht eine weitere Haftschicht zur besagten indirekten Verbindung. Diese weitere Haftschicht ist dabei eine dritte Haftschicht, welche dem Zwecke der Verbindung der zweiten Tragschicht mit der ersten Tragschicht bzw. der ersten Haftschicht dient.
Weitere Ausführungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung werden im Folgenden anhand der Zeichnungen beschrieben, die lediglich zur Erläuterung dienen und nicht einschränkend auszulegen sind. In den Zeichnungen zeigen:
Fig. 1
eine schematische Schnittdarstellung eines Skis mit einer an dessen Gleitfläche befestigten Steighilfe nach einer ersten Ausführungsform im normalen Gebrauchszustand;
Fig. 2
eine schematische Schnittdarstellung eines Skis mit einer an dessen Gleitfläche befestigten Steighilfe nach Figur 1 im Notfallzustand;
Fig. 3
eine schematische Schnittdarstellung eines Skis mit einer an dessen Gleitfläche befestigten Steighilfe nach einer zweiten Ausführungsform im normalen Gebrauchszustand;
Fig. 4
eine schematische Schnittdarstellung der Steighilfe nach Figur 1;
Fig. 5
eine schematische Schnittdarstellung der Steighilfe nach Figur 3;
Fig. 6
ein Reparaturelement für die Reparatur der Steighilfe, insbesondere nach Figuren 1 und 2, gemäss einer ersten Ausführung; und
Fig. 7
ein Reparaturelement für die Reparatur der Steighilfe, insbesondere nach Figuren 1 und 2, gemäss einer zweiten Ausführung.

BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFÜHRUNGSFORMEN
Die Figur 1 zeigt abschnittsweise einen Ski 2, der eine Unterseite 11 aufweist, an der ein erfindungsgemässes Steigfell 1 befestigt ist. Der Ski 2 kann auch ein anderes Schneesportgerät sein, das eine Steighilfe benötigt. Ein solches Schneesportgerät ist beispielsweise auch ein Schneeschuh, an dessen Unterseite ein Steigfell 1 befestigt ist. Es sind hier aber auch andere Schneesportgeräte oder Wintersportgeräte denkbar.
In den Figuren 1 und 3 wird die Steighilfe 1 im normalen Gebrauchszustand gezeigt. In der Figur 2 wird die Steighilfe 1 im Notfallzustand gezeigt, welcher untenstehend noch weiter erläutert wird.
Die Figur 1 zeigt eine erste Ausführungsform der Steighilfe 1 mit Schneesportgerät 2 und die Figur 4 ohne Schneesportgerät 2. Die Steighilfe 1 umfasst eine erste Tragschicht 3 und eine auf einer Seite der ersten Tragschicht 3 angeordnete erste Haftschicht 4. Weiter umfasst die Steighilfe 1 eine zweite Tragschicht 5 und eine mit der zweiten Tragschicht 5 in Verbindung stehende und auf einer Seite angeordnete zweite Haftschicht 6. Die erste Haftschicht 4 steht dabei über ihre Oberfläche 7 direkt mit der Oberfläche 15 der zweiten Tragschicht 5 selbsthaftend und lösbar in Verbindung. Die zweite Haftschicht 6 liegt direkt auf der zweiten Tragschicht 5 gegenüberliegend der ersten Tragschicht 3 bzw. der ersten Haftschicht 4 auf und liegt mit der haftenden Oberfläche 8 entsprechend frei. Gemäss der Figur 1 steht die Unterseite 11 des Schneesportgerätes 2 mit der haftenden Oberfläche 8 der zweiten Haftschicht 6 in Verbindung. Dabei ist die Steighilfe 1 über die zweite Haftschicht 6 selbsthaftend und lösbar auf dem Schneesportgerät 2 befestigbar.
Der Schichtaufbau von der ersten Tragschicht 3 gesehen ist also wie folgt: erste Tragschicht 3, gefolgt von der ersten Haftschicht 4, gefolgt von der zweiten Tragschicht 5 und gefolgt von der zweiten Haftschicht 6, welche dann mit der Unterseite 11 des Schneesportgerätes 2 in Verbindung steht. Die genannten Schichten bilden dabei einen gemeinsamen flächigen Verbund, welcher im Notfall zwischen der ersten Haftschicht 4 und der zweiten Tragschicht 5 aufhebbar ist.
Vorzugsweise ist die zweite Tragschicht 5 nach der Figur 1 gegenüberliegend der zweiten Haftschicht 6 nicht selbsthaftend ausgebildet. Das heisst diese Tragschicht haftet nicht alleine an entsprechenden Gegenständen. Hierfür ist die erste Haftschicht 4 vorgesehen, welche mit der zweiten Tragschicht 5 eine entsprechende selbsthaftende und lösbare Haftverbindung eingeht.
Die Figur 3 zeigt eine zweite Ausführungsform der Steighilfe 1 mit dem Schneesportgerät 2 und die Figur 5 ohne Schneesportgerät 2. Gleiche Teile sind dabei mit gleichen Bezugszeichen versehen. Die zweite Ausführungsform der Steighilfe 1 umfasst eine erste Tragschicht 3 und eine auf einer Seite der ersten Tragschicht 3 angeordnete erste Haftschicht 4. Weiter umfasst die Steighilfe 1 eine zweite Tragschicht 5, eine zweite Haftschicht 6 und eine dritte Haftschicht 13. Die zweite Haftschicht 6 steht mit der zweiten Tragschicht 5 in Verbindung und ist auf einer Seite angeordnet. Die dritte Haftschicht 13 steht ebenfalls mit der zweiten Tragschicht 5 in Verbindung und ist gegenüberliegend der zweiten Haftschicht angeordnet. Die zweite Haftschicht 6 liegt demnach auf der zweiten Tragschicht 5 gegenüberliegend der ersten Tragschicht 3 bzw. der dritten Haftschicht 13 auf und liegt mit der haftenden Oberfläche 8 entsprechend frei. Die dritte Haftschicht 13 weist dabei eine haftende und frei liegende Oberfläche 14 auf, über welche diese mit der Oberfläche 7 der ersten Haftschicht 4 in Verbindung steht. Die erste Haftschicht 4 steht also indirekt über die mit der zweiten Tragschicht 5 unlösbar in Verbindung stehende dritte Haftschicht 13 mit der zweiten Tragschicht 5 selbsthaftend und lösbar in Verbindung. Gemäss der Figur 3 steht die Unterseite 11 des Schneesportgerätes 2 mit der zweiten Haftschicht 6 in Verbindung.
Der Schichtaufbau von der ersten Tragschicht 3 gesehen ist wie folgt: erste Tragschicht 3, gefolgt von der ersten Haftschicht 4, gefolgt von der dritten Haftschicht 13, gefolgt von der zweiten Tragschicht 5 und gefolgt von der zweiten Haftschicht 6, welche dann mit der Unterseite 11 in Verbindung steht. Die genannten Schichten bilden dabei einen flächigen Verbund, welcher im Notfall zwischen der ersten Haftschicht 4 und der dritten Haftschicht 13 aufhebbar ist.
Die zweite Ausführungsform hat den Vorteil, dass durch die dritte Haftschicht 13 eine noch bessere Haftung zwischen der Paarung erster Tragschicht 3, erster Haftschicht 4, und der Paarung zweiter Tragschicht 5, zweiter Haftschicht 6 erzielt werden kann.
Bezüglich der ersten und der zweiten Ausführungsform kann zusammenfassend gesagt werden, dass die erste Haftschicht 4 direkt oder indirekt mit der zweiten Tragschicht 5 selbsthaftend und lösbar in Verbindung steht.
Nachfolgende Beschreibung betrifft sowohl auf die erste Ausführungsform nach Figur 1 als auch auf die zweite Ausführungsform nach Figur 2.
Im normalen Gebrauchszustand weist die Steighilfe 1 die erste Tragschicht 3, die erste Haftschicht 4, die zweite Tragschicht 5 und die zweite Haftschicht 6 sowie ggf. die dritte Haftschicht 13 auf. Sofern nun die zweite Haftschicht 6, mit welcher die Steighilfe normalerweise an der Unterseite 11 des Schneesportgerätes 2 befestigbar ist, defekt sein sollte, so kann der Benutzer die Tragschicht 5 und die Haftschicht 6 sowie ggf. die dritte Haftschicht 13 von der Haftschicht 4 trennen bzw. abziehen. Weiter kann dann der Benutzer die Steighilfe 1 mit der ersten Haftschicht 4 am Schneesportgerät 2 anordnen. Letzteres wird in der Figur 2 gezeigt. Die mehrfache Anordnung von Haftschichten und Tragschichten hat also den Vorteil, dass der Benutzer bei einer Bergtour unterwegs bei einer allfälligen Beschädigung oder groben Verunreinigung der zweiten Haftschicht 6 das Steigfell 1 derart modifizieren kann, dass es weiter gebrauchen werden kann und dass nach wie vor gute Hafteigenschaft durch die nichtverletzte erste Haftschicht 4 bereitgestellt werden kann.
Die zweite Tragschicht 5 ist von Hand von der ersten Haftschicht 4 lösbar. Die zweite Haftschicht 6 ist von Hand lösbar von der Unterseite 11 des Schneesportgerätes 2. Die dritte Haftschicht 13 ist dann wiederum von Hand von der ersten Haftschicht 4 lösbar. Die Haftschicht 4, 6, 13 sind also entsprechend ausgebildet.
Von den Figuren 1 bis 3 kann gut erkannt werden, dass die besagten Tragschichten 3, 5 und die besagten Haftschichten 4, 6 und 13 deckungsgleich zueinander sind. Die Tragschichten 3, 5 und die Haftschichten 4, 6 und 13 weisen somit die gleiche Aussenform auf. Die Gestalt der Steighilfe 1 wird vorzugsweise an der Form des Schneesportgerätes angepasst, so dass sich die Steighilfe vollständig über die Unterseite 11 erstreckt. Alternativ kann die Steighilfe 1 aber auch so ausgebildet sein, dass das Schneesportgerät auf der entsprechenden Fläche nur teilweise überdeckt ist.
Die erste Tragschicht 3 umfasst vorzugsweise einen Flor 9 oder Fellflor, der bekannterweise einen Halt gegen Zurückrutschen im Schnee gewährleistet. Der Flor 9 ist beispielsweise ein Plüsch oder ein Mohairflor. Der Flor 9 ist gegenüberliegend der ersten Haftschicht 4 angeordnet. Weiter ist die erste Tragschicht 3 vorzugsweise aus einem Textil hergestellt. Die erste Tragschicht 3 kann eine an sich bekannte Tragschicht aus Baumwolle oder einem synthetischen Mischgewebe sein. Alternativ kann die erste Tragschicht aus einem textilen Flächengebilde, wie beispielsweise einem Vlies, hergestellt sein oder aus einem Nichttextil, wie beispielsweise einer Folie. Die erste Tragschicht 3 kann in anderen Ausführungsformen auch anders, insbesondere aus mehreren Schichten, ausgebildet sein. Diese mehreren Schichten können verlaminiert sein.
Die zweite Tragschicht ist vorzugsweise ein Nicht-Textil, insbesondere eine Kunststofffolie, insbesondere eine Polyurethanfolie. Alternativ kann die zweite Tragschicht 5 aus einem textilen Flächengebilde hergestellt sein, wobei das textile Flächengebilde insbesondere ein Gewirke oder ein Vlies oder ein Gelege ist, und wobei das textile Flächengebilde vorzugsweise aus Baumwolle oder einem synthetischen Mischgewebe hergestellt ist.
Vorzugsweise weist die erste Tragschicht 3 eine Dicke im Bereich von 0.1 bis 1.0 mm auf und die zweite Tragschicht 5 weist vorzugsweise eine Dicke im Bereich von 0.1 bis 0.5 mm auf.
Vorzugsweise liegt die Dicke der ersten und/oder der zweiten und/oder der dritten Haftschicht 4, 6, 13 im Bereich von 0,05 bis 1.0 mm, bevorzugt im Bereich von 0.1 bis 1.0 mm, besonders bevorzugt im Bereich von 0,1 bis 0.4 mm.
Die Haftschichten 4, 6, 13 bestehen aus einem Haftstoff, wobei der Haftstoff eine selbsthaftende bzw. selbstklebende Wirkung aufweist. Mit anderen Worten kann auch gesagt werden, dass mit dem Haftstoff eine Kunststoffbeschichtung bereitgestellt wird. Aufgrund dieser Eigenschaften der Haftschicht 4, 6, 13 kann die Steighilfe mehrfach wiederverwendet werden.
Bevorzugterweise besteht die Haftschicht 4, 6, 13 aus einem Kunststoff ausgewählt aus der Gruppe von:
- elastomeren Polymeren, insbesondere Silikone, Polyurethane, Methacrylate, oder
- Acrylat, insbesondere zu 100% aus Acrylat; oder
- Acrylat und mindestens einem Zusatzstoff, wobei der Anteil von Acrylat in der Kunststoffbeschichtung maximal 95% ist, insbesondere zwischen 90% und 95%, besonders bevorzugt zwischen 80% und 95% oder zwischen 70% und 95% ist und wobei der Anteil des mindestens einen Zusatzstoffes bzw. der Zusatzstoffe in der Summe in der Kunststoffbeschichtung mindestens 5% ist, insbesondere zwischen 5% und 10%, besonders bevorzugt zwischen 5% und 20% oder zwischen 5% und 30% ist; oder
- Silikon, insbesondere zu 100% aus Silikon; oder
- Silikon und mindestens einem Zusatzstoff, wobei der Anteil von Silikon in der Kunststoffbeschichtung maximal 95% ist, insbesondere zwischen 90% und 95%, besonders bevorzugt zwischen 80% und 95% oder zwischen 70% und 95% ist und wobei der Anteil des mindestens einen Zusatzstoffes bzw. der Zusatzstoffe in der Summe in der Kunststoffbeschichtung mindestens 5% ist, insbesondere zwischen 5% und 10%, besonders bevorzugt zwischen 5% und 20% oder zwischen 5% und 30% ist.
Mit der Verwendung von Acrylat kann eine bezüglich mechanischen Einflüssen robuste Haftschicht bereitgestellt werden. Weiter kann aufgrund der guten Hafteigenschaften des Acrylats und der mechanischen Widerstandsfähigkeit die Acrylatschicht verhältnismässig dünn aufgetragen werden, was bezüglich des Gewichtes der Steighilfe vorteilhaft ist. Ein weiterer Vorteil des Acrylats ist dessen UV-Beständigkeit und dessen Unempfindlichkeit gegen Oxidation.
Aber auch mit Silikon wurden gute Resultate bezüglich der Haftung im Einsatz gezeigt.
Weitere Zusatzstoffe sind beispielsweise Weichmacher, Harze, Kunstharze, Vernetzer, Stabilisatoren, Additive und Füllstoffe. Weitere andere Zusatzstoffe sind ebenfalls denkbar. Die hierin genannten Zusatzstoffe können entweder einzeln mit dem Acrylat vermischt werden oder aber unterschiedlich miteinander kombiniert werden und dann in Kombination untereinander mit den Acrylat vermischt werden. Diese Mischung stellt dann die oben genannte Summe aller Zusatzstoffe dar.
Bezüglich der Zusatzstoffe, insbesondere der Füllstoffen, ist anzumerken, dass deren physische Grösse mindestens 0.5 Mikrometer, bevorzugt mindestens 1.0 Mikrometer, insbesondere bevorzugt mindestens 2.0 Mikrometer, aufweist. Alternativ oder zusätzlich kann dem Kunststoff Nanopartikel kolloidal eingearbeitet sind.
Zum Verbinden der Haftschicht 4, 6, 13 mit der Tragschicht 3, 5 wird die Haftschicht 4, 6, 13 bzw. die Kunststoffbeschichtung in flüssigem oder festem Zustand auf die Tragschicht 3, 5 aufgetragen.
Das Aufbringen des Haftstoffes der Haftschicht 4, 6, 13 in fester Form erfolgt bevorzugt unter Einwirkung von Druck auf die Haftschicht und die Tragschicht, wobei der Druck vorzugsweise über zwei Rollen erfolgt, durch welche die Haftschicht und die Tragschicht hindurchgeführt werden.
Das flüssige Auftragen kann mit einer Rakel, einer Auftragswalze, einer Flächendüse oder durch Sprühen erfolgen.
Die Haftschicht 4, 6, 13 ist abwaschbar und benötigt prinzipiell keine Abdeckfolie. Dadurch kann die Steighilfe bzw. das Steigfell 1 wesentlich einfacher als bisher gehandhabt werden. Ausser der Haftung durch die Haftschicht 4, kann das Steigfell 1 am vorderen und hinteren Ende des Skis 2 mechanisch mit einem hier nicht gezeigten Haken oder dergleichen lösbar befestig werden.
Trotzdem ist es zum Schutze der Haftschicht 4, 6, 13 natürlich vorteilhaft, wenn, wie in den Figur 4 bis 7 gezeigt, die Steighilfe 1 weiter eine Abdeckfolie 12 umfasst.
Die Figuren 6 und 7 zeigen ein erfindungsgemässes Reparaturelement 10 für die Reparatur einer Steighilfe, insbesondere einer Steighilfe nach obiger Beschreibung gemäss der ersten und zweiten Ausführungsform. Das Reparturelement 10 kann aber auch bei anderen Steighilfen eingesetzt werden.
In der Figur 6 wird eine erste Ausführungsform des Reparaturelementes 10 gezeigt. Das Reparaturelement 10 umfasst eine Tragschicht 5 und eine Haftschicht 6, wobei die Tragschicht 5 mit der Haftschicht 4 der Steighilfe 1 selbsthaftend und lösbar verbindbar ist.
Im Falle eines Defektes an der ursprünglichen zweiten Haftschicht 6, beispielsweise gemäss der oben beschriebenen ersten und zweiten Ausführungsform der Steighilfe 1, wird die zweite Haftschicht 6 und die zweite Tragschicht 5 von der ersten Tragschicht 3 und der ersten Haftschicht 4 entfernt, so dass die erste Tragschicht 3 mit der ersten Haftschicht 4 verbleibt. Der Benutzer kann mit dem Reparaturelement 10 gemäss der Figur 6 die verbleibende Tragschicht 3 und Haftschicht 4 mit der zweiten Tragschicht 5 und der zweiten Haftschicht 6 ergänzen. Hierbei kommt die zweite Tragschicht 5 des Reparaturelementes 10 mit der ersten Haftschicht 4 in Verbindung. Somit wird also die Tragschicht 5 des Reparaturelements 10 die zweite Tragschicht 5 und die Haftschicht 6 des Reparaturelements 10 die zweite Haftschicht 6. Sofern das Reparaturelement 10 nicht zur Hand ist, kann der Benutzer die Steighilfe 1 über die erste Haftschicht 4 mit dem Schneesportgerät verbinden.
In der Figur 7 wird eine zweite Ausführungsform des Reparaturelementes 10 gezeigt. Gleiche Teile sind mit gleichen Bezugszeichen versehen. Das Reparaturelement 10 nach der zweiten Ausführungsform umfasst eine Tragschicht 5, eine Haftschicht 6 und gegenüberliegend der Haftschicht 6 eine weitere Haftschicht 13, wobei die Tragschicht 5 über die Haftschicht 13 mit der Haftschicht 4 der Steighilfe 1 selbsthaftend und lösbar verbindbar ist.
Im Falle eines Defektes an der ursprünglichen zweiten Haftschicht 6, beispielsweise gemäss der oben beschriebenen ersten und zweiten Ausführungsform der Steighilfe 1, wird die zweite Haftschicht 6 und die zweite Tragschicht 5 von der ersten Tragschicht 3 und der ersten Haftschicht 4 entfernt, so dass die erste Tragschicht 3 mit der ersten Haftschicht 4 verbleibt. Der Benutzer kann mit dem Reparaturelement 10 gemäss der Figur 6 die verbleibende Tragschicht 3 und Haftschicht 4 mit der zweiten Tragschicht 5 und der zweiten Haftschicht 6, sowie mit der dritten Haftschicht 13 ergänzen. Hierbei kommt die dritte Haftschicht 13 mit der ersten Haftschicht 4 in Verbindung. Somit wird also die Tragschicht 5 des Reparaturelements 10 die zweite Tragschicht 5 und die Haftschicht 6 des Reparaturelements 10 die zweite Haftschicht 6.
Vorzugsweise ist die zweite Haftschicht 6 an beiden Ausführungsformen des Reparaturelementes 10 durch eine Abdeckfolie 12 abgedeckt, welche der Benutzer dann vor Gebrauch abziehen muss. Auch die dritte Haftschicht 13 kann durch eine Abdeckfolie abgedeckt sein.
Das Reparaturelement 10 hat den Vorteil, dass dieses ein vergleichsweise geringes Gewicht aufweist und dadurch auf Bergtouren mitgeführt werden kann. Zudem kann der Benutzer ohne weitere Hilfsmittel, wie ein Bügeleisen oder dergleichen, die Steighilfe 1 durch das Reparaturelement 10 reparieren. Der Benutzer kann also die Steighilfe auch während Bergtouren reparieren.
Zusammenfassend kann bezüglich der Steighilfe 1 und des Reparaturelementes 10 gesagt werden, dass diese für den Benutzer eine Reihe von Vorteilen aufweist:
- Das Trennen der Steighilfe gibt dem Benutzer die doppelte Verwendung einer einzigen Steighilfe, er hat also zwei Chancen.
- Mit dem Reparaturelement lässt sich die Steighilfe einfach und ohne Hilfsmittel reparieren.

BEZUGSZEICHENLISTE
1
Steigfell
2
Ski
3
erste Tragschicht
4
erste Haftschicht
5
zweite Tragschicht
6
zweite Haftschicht
7
haftende Oberfläche
8
haftende Oberfläche
9
Fellflor
10
Reparaturelement
11
Unterseite
12
Abdeckfolie
13
dritte Haftschicht
14
Oberfläche
1. Steighilfe (1) für Schneesportgeräte, insbesondere Skis (2), mit einer Tragschicht (3), die auf einer Seite eine Haftschicht (4) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die besagte Tragschicht (3) eine erste Tragschicht (3) und die besagte Haftschicht (4) eine erste Haftschicht (4) ist, und
dass die Steighilfe (1) eine zweite Tragschicht (5) und eine mit der zweiten Tragschicht (5) in Verbindung stehenden und auf einer Seite angeordnete zweite Haftschicht (6) umfasst,
wobei die erste Haftschicht (4) direkt oder indirekt mit der zweiten Tragschicht (5) selbsthaftend und lösbar in Verbindung steht und die Steighilfe (1) über die zweite Haftschicht (6) selbsthaftend und lösbar auf dem Schneesportgerät (2) befestigbar ist.
2. Steighilfe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Haftschicht (4) direkt auf der ersten Tragschicht (3) aufliegt, und dass die zweite Haftschicht (6) direkt auf der zweiten Tragschicht (5) gegenüberliegend der ersten Tragschicht (3) bzw. der ersten Haftschicht (4) aufliegt und mit der haftenden Oberfläche (8) frei liegt.
3. Steighilfe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Tragschicht (5) auf der zur ersten Haftschicht (4) zugewandten Seite nicht selbsthaftend ausgebildet ist, so dass die zweite Tragschicht (5) direkt auf der haftenden Oberfläche (7) der ersten Haftschicht (4) aufliegt, oder
dass auf der zweiten Tragschicht (5) gegenüberliegend zur zweiten Haftschicht (6) eine dritte Haftschicht (13) angeordnet ist, wobei die dritte Haftschicht (13) mit der ersten Haftschicht (4) in Verbindung steht, so dass die zweite Tragschicht (5) indirekt mit der ersten Haftschicht (4) in Verbindung steht.
4. Steighilfe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die besagten Tragschichten (3, 5) und Haftschichten (4, 6, 13) deckungsgleich zueinander sind.
5. Steighilfe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Tragschicht (3) ein Flor (9) oder Fellflor umfasst, und/oder
dass die erste und/oder die zweite Tragschicht (3, 5) aus einem textilen Flächengebilde hergestellt ist, wobei das textile Flächengebilde insbesondere ein Gewirke oder ein Vlies oder ein Gelege ist, und wobei das textile Flächengebilde vorzugsweise aus Baumwolle oder einem synthetischen Mischgewebe hergestellt ist, und/oder
dass die erste und/oder die zweite Tragschicht (3, 5) aus einem Nicht-Textil, insbesondere einer Folie, hergestellt ist, wobei die Folie insbesondere aus Kunststoff, besonders bevorzugt aus Polyurethan ist.
6. Steighilfe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Tragschicht eine Dicke im Bereich von 0.1 bis 1.0 mm aufweist; und/oder
dass die zweite Tragschicht eine Dicke im Bereich von 0.1 bis 0.5 mm aufweist und/oder
dass die Dicke der ersten und/oder der zweiten und/oder der dritten Haftschicht (4, 6, 13) im Bereich von 0,05 bis 1.0 mm, bevorzugt im Bereich von 0.1 bis 1.0 mm, besonders bevorzugt im Bereich von 0,1 bis 0.4 mm liegt.
7. Steighilfe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftschicht (4) aus einem Kunststoff ausgewählt aus der Gruppe von
- elastomeren Polymere, insbesondere Silikone, Polyurethane, Methacrylate, oder
- Acrylat, insbesondere zu 100% aus Acrylat; oder
- Acrylat und mindestens einem Zusatzstoff, wobei der Anteil von Acrylat in der Kunststoffbeschichtung maximal 95% ist, insbesondere zwischen 90% und 95%, besonders bevorzugt zwischen 80% und 95% oder zwischen 70% und 95% ist und wobei der Anteil des mindestens einen Zusatzstoffes bzw. der Zusatzstoffe in der Summe in der Kunststoffbeschichtung mindestens 5% ist, insbesondere zwischen 5% und 10%, besonders bevorzugt zwischen 5% und 20% oder zwischen 5% und 30% ist; oder
- Silikon, insbesondere zu 100% aus Silikon; oder
- Silikon und mindestens einem Zusatzstoff, wobei der Anteil von Silikon in der Kunststoffbeschichtung maximal 95% ist, insbesondere zwischen 90% und 95%, besonders bevorzugt zwischen 80% und 95% oder zwischen 70% und 95% ist und wobei der Anteil des mindestens einen Zusatzstoffes bzw. der Zusatzstoffe in der Summe in der Kunststoffbeschichtung mindestens 5% ist, insbesondere zwischen 5% und 10%, besonders bevorzugt zwischen 5% und 20% oder zwischen 5% und 30% ist.
8. Steighilfe nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Zusatzstoff mindestens ein Stoff ausgewählt aus der Gruppe von Lösungsmitteln, Weichmachern, Harzen, Kunstharzen, Vernetzern, Stabilisatoren, Additiven und/oder Füllstoffen ist, und/oder dass die Zusatzstoffe eine physische Grösse von mindestens 0.5 Mikrometer, bevorzugt von mindestens 1.0 Mikrometer, besonders bevorzugt von mindestens 2.0 Mikrometer, aufweisen.
9. Steighilfe nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass dem Kunststoff Nanopartikel kolloidal eingearbeitet sind.
10. Steighilfe (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steighilfe (1) ein Steigfell für Skis (2) ist.
11. Reparaturelement (10) für eine Steighilfe für Schneesportgeräte, insbesondere nach dem Oberbegriff von Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Reparaturelement (10) eine Tragschicht (5) und eine Haftschicht (6) aufweist, wobei die Tragschicht (5) direkt oder indirekt mit der Haftschicht (4) der Steighilfe (1) selbsthaftend und lösbar verbindbar ist.
12. Reparaturelement (10) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Tragschicht (5) des Reparaturelements die zweite Tragschicht (5) und dass die Haftschicht des Reparaturelements (10) die zweite Haftschicht (6) ist.
13. Reparaturelement (10) nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Reparaturelement (10) gegenüberliegend zur besagten Haftschicht (6) an der Tragschicht eine weitere Haftschicht (13) zur besagten indirekten Verbindung umfasst, welche die dritte Haftschicht (13) ist.
14. Reparaturelement (10) nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das auf der Haftschicht (6) eine Abdeckfolie (12) angeordnet ist, welche von der Haftschicht (6) trennbar ist.
15. Verfahren zum Herstellen einer Steighilfe (1) für Schneesportgeräte, insbesondere eines Steigfelles für Skis (2), nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Haftschicht (4) in Form eines Haftstoffes in fester oder flüssiger Form auf die erste Tragschicht (3) aufgebracht wird;
dass die zweite Haftschicht (6) in Form eines Haftstoffes in fester oder flüssiger Form auf die zweite Tragschicht (5) aufgebracht wird; und
dass gegebenenfalls die dritte Haftschicht (13) in Form eines Haftstoffes in fester oder flüssiger Form auf die zweite Tragschicht (5) gegenüberliegend der zweiten Haftschicht (6) aufgebracht wird
dass die zweite Tragschicht (5) direkt oder indirekt über die ggf. vorhandene dritte Haftschicht (13) mit der ersten Haftschicht (4) selbsthaftend und lösbar verbunden wird.
16. Verfahren zum Herstellen eines Reparaturelements (10) für eine Steighilfe für Schneesportgeräte nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftschichten (6, 13) in Form eines Haftstoffes in fester oder flüssiger Form auf die Tragschicht (5) aufgebracht wird.
17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet,
dass das Aufbringen des Haftstoffes in fester Form unter Einwirkung Druck auf die Haftschicht und die Tragschicht erfolgt, wobei der Druck vorzugsweise über zwei Rollen erfolgt, durch welche die Haftschicht und die Tragschicht hindurchgeführt werden, oder
der Haftstoff in flüssiger Form mit einem Rakel, einer Auftragswalze, einer Flächendüse oder durch Sprühen auf die Tragschicht aufgebracht wird.
P162966TÖ/HF/MR
EP
12190568.1
Tödi Sport AG
1
MN
20130423
A63C
colltex ag official website
quicktex
20120910
http://www.colltex.ch/#/_262_Zubehoer_Quicktex/
20130326
XP002694543
X
1-3,5-8,10-17
* das ganze Dokument *
Y
9
Testberichte.de
CollTex Quicktex Set
20080301
http://www.testberichte.de/test/produkt_tests_colltex_quicktex_set_p130503.html
20130326
XP002694544
X
1-3,5-8,10-17
* das ganze Dokument *
Y
9
Webshop Aventure Nordique
QuickTex Colltex
20130326
http://www.aventurenordique.com/autocollants-quicktex-colltex.html
20130326
XP002694545
L
1-3,5-8,10-17
* das ganze Dokument *
EP
2047891
A1
TOEDI SPORT AG GLARUS [CH]
20090415
Y
9
* das ganze Dokument *
A
1-3,5-8,10-17
Brunie, Franck
Munich
20130327
EP
2047891
A1
20090415
AT
539803
T
20120115
CA
2640859
A1
20090410
EP
2047891
A1
20090415
ES
2378591
T3
20120416
SI
2047891
T1
20120430

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente
- DE
4309488
A
[0003]
- EP
2047891
A
[0004]
[0005]