ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
DIM360 Ver 2.41 (21 Oct 2013) - 1620000/0
2774661
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A3
20141105
EP
14158284.1
20140307
20140307
de
de
de
102013204060
20130308
DE
20141105
201445
20140910
201437
A63C 7/12 20060101AFI20140930BHEP
A63C 9/00 20120101ALI20140930BHEP
A63C 9/08 20120101ALI20140930BHEP
A63C 9/085 20120101ALI20140930BHEP
A63C 9/086 20120101ALI20140930BHEP
de
Vorderbacken für eine Skitourenbindung
en
Toe piece for a touring ski binding
fr
Mâchoire avant pour une fixation de ski de randonnée
1
Micado Cad-Solutions GmbH
101327373
M 1675 EP
Osttiroler Wirtschaftspark Amlacherstr. 12
9900 Lienz
AT
Meindl, Edwin
Amlacherstr. 12
9900 Lienz
AT
Dilg, Haeusler, Schindelmann Patentanwaltsgesellschaft mbH
100964928
Leonrodstrasse 58
80636 München
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
20141105
201445
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorderbackenvorrichtung (100) für eine Skibindung (300), insbesondere für eine Tourenskibindung. Die Vorderbackenvorrichtung (100) weist einen Grundkörper (101), welcher auf einem Ski (320) befestigbar ist, einen ersten Befestigungshebel (110), welcher ein erstes Koppelelement (113) zum Koppeln mit einem Skischuh (700) aufweist, wobei der ersten Befestigungshebel (110) um eine erste Drehachse (114) drehbar an dem Grundkörper (101) angeordnet ist, und einen zweiten Befestigungshebel (120), welcher ein zweites Koppelelement (123) zum Koppeln mit dem Skischuh (700) aufweist, auf. Ferner weist die Vorderbackenvorrichtung (100) eine erste Feder (130) auf, welche einerseits an den Grundkörper (101) gekoppelt ist und andererseits an dem ersten Befestigungshebel (110) gekoppelt ist, derart, dass um die erste Drehachse (114) ein erstes Drehmoment (M1) an dem ersten Befestigungshebel (110) erzeugbar ist, welches das erste Koppelelement (113) in Richtung des zweiten Koppelelements (123) mit einer ersten Vorspannkraft (FV1) vorspannt.
M 1675 EP
EP
14158284.1
Micado Cad-Solutions GmbH
1. Ansprüche: 1-11, 14-16
Vorderbackenvorrichtung für Tourenskibindung mit Befestigungshebeln bewegbar unabhängig von einander
2. Ansprüche: 12, 13
Harscheisen für einen Ski
1-11, 14-16
1
MN
20141007
A63C
WO
2007010392
A2
SKI TRAB S R L [IT]; TRABUCCHI DANIELE [IT]
20070125
X
1-4,6,7
* Seite 3, Zeile 30 - Seite 8, Zeile 27; Abbildungen 1-8 *
Y
8,9
EP
0345371
A1
LOOK SA [FR]
19891213
Y
8,9
* Anspruch 1; Abbildung 1 *
DE
202011109616
U1
HEUMANN SEPP
20120206
A,D
1-11,14-16
* das ganze Dokument *
US
3638959
A
REUGE HENRI
19720201
A
1-11,14-16
* Abbildungen 1-3 *
FR
2218912
A1
SALOMON GEORGES P J [FR]
19740920
A
1-11,14-16
* Abbildungen 2-5 *
US
4348036
A
SETTEMBRE RICHARD J
19820907
A
1-11,14-16
* Abbildungen 1,2 *
Vesin, Stéphane
Munich
20140611
WO
2007010392
A2
20070125
AT
444788
T
20091015
EP
1907078
A2
20080409
WO
2007010392
A2
20070125
EP
0345371
A1
19891213
AT
72762
T
19920315
EP
0345371
A1
19891213
DE
202011109616
U1
20120206
DE
202011109616
U1
20120206
EP
2609972
A1
20130703
US
3638959
A
19720201
AT
317056
B
19740812
CA
929183
A1
19730626
CH
516320
A
19711215
DE
2044264
A1
19710325
FR
2060664
A5
19710618
US
3638959
A
19720201
FR
2218912
A1
19740920
FR
2218912
A1
19740920
US
3909026
A
19750930
US
4348036
A
19820907
KEINE