ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
JDIM360 Ver 1.28 (29 Oct 2014) - 1100000/0
2818074
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20141231
EP
13174253.8
20130628
20130628
fr
fr
fr
20141231
201501
20141231
201501
A45D 6/04 20060101AFI20131220BHEP
A45D 20/52 20060101ALI20131220BHEP
de
Frisiervorrichtung
en
Hair styling device
fr
Dispositif de coiffure
6
Babyliss Faco S.P.R.L.
101390445
LPFACO0070EP00
Avenue de l'Independance 25
4020 Wandre
BE
Smal, Olivier
rue de Peupliers, 3
B-4623 Magnee
BE
Pronovem
101305424
Office Van Malderen Parc d'affaires Zénobe Gramme- bâtiment K Square des Conduites d'Eau 1-2
4020 Liège
BE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
La présente invention se rapporte à un dispositif de coiffure comportant une partie rotative (8) motorisée asservi à un accéléromètre angulaire (1) situé dans ladite poignée (7), ledit accéléromètre (1) détectant, en utilisation, les impulsions de rotation données autour de l'axe longitudinal de ladite poignée (7) et transmettant un signal de mise en route du moteur dans le sens désiré.

Objet de l'invention
La présente invention divulgue un dispositif de traitement des cheveux comportant un mécanisme de mise en rotation dudit dispositif se déclenchant sur une impulsion manuelle donnée autour de l'axe de rotation de la poignée dudit dispositif sans nécessiter un contact avec les cheveux.

Etat de la technique
Les dispositifs de coiffure faisant appel à une rotation autour d'un axe sont bien connus de l'homme de métier. Il s'agit par exemple de diverses formes de brosses à cheveux comme les brosses rotatives avec ou sans soufflerie, d'enrouleurs de bigoudis ou encore de fers à boucler.
Tous ces dispositifs sont munis d'interrupteurs permettant d'agir sur le sens et parfois la vitesse de rotation en maintenant l'interrupteur appuyé dans le sens de rotation désiré. Ces interrupteurs sont assez faciles d'utilisation pour le coiffeur qui peut se mouvoir autour de la personne à coiffer alors que pour l'utilisateur individuel qui ne dispose pas du même angle de vue sur l'appareil, son utilisation est souvent contre-intuitive, en particulier lorsque les deux mains sont occupées lors d'une opération de coiffure.
Il y avait donc un intérêt à développer un dispositif dont la mise en rotation pouvait être entraînée par une simple impulsion donnée avec le poignet sur la poignée dans le sens de rotation souhaité pour mettre le dispositif en rotation.
Le document EP 2 365 764 A1 divulgue un dispositif de coiffure pouvant être animé d'un mouvement de rotation motorisé donné par l'impulsion sur la poignée de l'appareil. Le mécanisme divulgué dans ce document utilise une traction sur les cheveux comme impulsion pour déterminer le sens de rotation. C'est la résistance offerte par la mèche de cheveux qui déclenche le mécanisme de mise en rotation du dispositif de coiffure. La détection détecte le mouvement de l'appareil le long de la mèche de cheveux comme par exemple en partant de la racine vers l'extrémité d'une mèche de cheveux et déclenche la rotation du dispositif dans le sens inverse. Ce dispositif n'est pas équipé d'un accéléromètre angulaire mais d'un détecteur de force de traction.

Buts de l'invention
La présente invention divulgue un dispositif de coiffure pouvant être animé d'un mouvement de rotation autour de l'axe de sa poignée sur simple impulsion donnée par la main dans le sens de rotation désiré sans aucune nécessité d'appui ou de contact sur une mèche de cheveux.

Résumé de l'invention
La présente invention divulgue un dispositif de coiffure comportant une partie rotative motorisée asservi à un accéléromètre angulaire situé dans ladite poignée, ledit accéléromètre détectant, en utilisation, les impulsions de rotation données autour de l'axe longitudinal de ladite poignée et transmettant un signal de mise en route du moteur dans le sens désiré.
L'invention comporte au moins une ou une combinaison adéquate des caractéristiques suivantes :
- l'accéléromètre est activable et désactivable par un interrupteur situé sur la poignée ;
- l'accéléromètre comporte :
  - un volant d'inertie articulé librement sur un axe de rotation;
  - un émetteur et un couple de senseurs reliés à un circuit électronique comportant un microcontrôleur détectant, en utilisation, l'angle de rotation du volant d'inertie par rapport auxdits senseurs;
ledit microcontrôleur comptant, en utilisation, les signaux entre l'émetteur et les senseurs et détectant le sens de rotation lors d'une impulsion donnée par l'utilisateur sur la poignée dans un sens de rotation désiré, et transmettant un signal de démarrage du moteur dans le sens désiré si l'angle de rotation généré par l'impulsion est supérieur à un angle préprogrammé ;
- ledit moteur est situé dans la partie rotative dudit dispositif de coiffure ;
- le dispositif de coiffure est une brosse rotative, de préférence une brosse rotative soufflante ou un enrouleur de bigoudis.

Brève description des figures
La figure 1 représente un accéléromètre angulaire représenté en trois dimensions avec son émetteur et ses senseurs.
La figure 2 représente une vue détaillée en trois dimensions d'un accéléromètre angulaire avec son émetteur et ses senseurs.
La figure 3 représente une vue de face perpendiculaire à l'axe de rotation du volant d'inertie de l'accéléromètre. Les éventuels moyens de mise à l'équilibre sont optionnels et ne sont pas représentés dans les trois premières figures.
Les figures 4 et 5 représentent des alternatives d'accéléromètres angulaires avec un ressort de rappel à l'équilibre. La figure 4 représente un déclenchement électromagnétique sans contact et la figure 5 un déclenchement par contact purement mécanique.
La figure 6 représente un premier dispositif de coiffure selon l'invention sous forme de brosse soufflante rotative comportant un accéléromètre angulaire. La grande flèche noire représente l'impulsion que l'on peut donner à la poignée pour mettre la brosse en rotation.
La figure 7 représente un second dispositif de coiffure selon l'invention en forme d'enrouleur de bigoudis comportant un accéléromètre angulaire. La grande flèche noire représente l'impulsion que l'on peut donner à la poignée pour mettre la brosse en rotation.
La figure 8 est une représentation schématique du circuit électronique de détection d'impulsion donné sur la poignée du dispositif de coiffure.
la figure 9 est une représentation détaillée du circuit selon un mode d'exécution de l'invention comportant des LED émettant de la lumière à travers un volant d'inertie muni de trous en périphérie. Ce mécanisme de détection est monté sur le produit comme un détecteur de sens de rotation. Le microcontrôleur interne compte le nombre de trous qui passent entre l'émetteur-récepteur et détecte également le sens de rotation grâce au couple de senseurs. Si l'angle généré par le mouvement de poignet est supérieur à un angle préprogrammé, le microcontrôleur va générer un signal afin de démarrer le moteur dans le sens adéquat. Dans ce mode d'exécution,l'appareil s'arrête dès que l'utilisateur relâche le bouton.

Références numériques des figures
1. 1 : accéléromètre angulaire
2. 2 : volant d'inertie
3. 3 : moyen de rappel à l'équilibre
4. 4 : senseurs
5. 5 : émetteurs
6. 6 : microcontrôleur
7. 7 : poignée
8. 8 : partie rotative
9. 9 : brosse soufflante rotative
10. 10 : enrouleur de bigoudis
11. 11 : contacteurs magnétiques
12. 12 : contacteurs mécaniques
13. 13 : Interrupteur de mise en route de l'accéléromètre angulaire
14. 14 : masse excentrée

Description détaillée de l'invention
La présente invention divulgue un dispositif de coiffure nécessitant une mise en rotation comme par exemple une brosse soufflante rotative 9 ou un enrouleur de bigoudis 10. Un tel dispositif est toujours équipé d'un moteur généralement situé dans la poignée 7 bien qu'il puisse être avantageux, pour des questions d'encombrement de le placer dans le cylindre rotatif du dispositif de coiffure.
Pour déterminer le sens de rotation d'un tel appareil, la poignée est classiquement munie d'un interrupteur à deux sens permettant d'agir sur le sens de rotation du cylindre rotatif. Pour le coiffeur l'utilisation de ce type d'interrupteur est aisée car il a un regard global sur la coiffure à réaliser. Il en va autrement de l'utilisateur individuel qui est généralement placé devant un miroir et qui ne voit pas toujours l'interrupteur en question et qui lorsqu'il le voit, le voit à l'envers.
La présente invention remédie à cette situation en remplaçant l'interrupteur à deux sens par un interrupteur simple de type « on/off » 13 pour activer ou désactiver un accéléromètre angulaire 1 permettant par une simple impulsion du poignet dans le sens de rotation désiré de déclencher le moteur dans le sens de rotation voulu par l'utilisateur. Pour ce faire, l'utilisateur n'a pas besoin de regarder la poignée 7 mais donne simplement, et de manière intuitive, une impulsion dans le sens désiré. Pour désactiver la rotation du cylindre, l'utilisateur actionne à nouveau l'interrupteur.
Une alternative à ce fonctionnement est le maintien de l'interrupteur, par exemple un bouton poussoir, pendant la rotation du cylindre. Lorsqu'on relâche l'interrupteur, le moteur s'arrête de tourner et l'accéléromètre angulaire 1 est désactivé.
Les accéléromètres angulaires ou gyromètres sont bien connus de l'homme de métier et fonctionnent généralement sur un principe d'inertie seulement ou avec une force de rappel vers l'équilibre. Les figures 1 à 5 représentent divers accéléromètres tous basés sur le même principe. Comme l'axe de la poignée 7 du dispositif de coiffure comporte généralement une composante parallèle au sol, un élément accentuant l'effet de la gravité sur le volant d'inertie 2 comme une masse excentrée 14 sur le volant d'inertie 2 peut être bénéfique.
Le système de détection du sens de l'impulsion donné à la poignée 7 comporte en plus de l'accéléromètre un microcontrôleur mesurant le sens et l'amplitude de la rotation du volant d'inertie 2 par l'intermédiaire d'un ou plusieurs émetteurs 5 et de senseurs 4. Le circuit électronique supportant ce système de détection est représenté aux figures 8 et 9.
1. Dispositif de coiffure comportant une partie rotative (8) motorisée asservi à un accéléromètre angulaire (1) situé dans ladite poignée (7), ledit accéléromètre (1) détectant, en utilisation, les impulsions de rotation données autour de l'axe longitudinal de ladite poignée (7) et transmettant un signal de mise en route du moteur dans le sens désiré.
2. Dispositif de coiffure selon la revendication 1 dans lequel ledit accéléromètre est activable et désactivable par un interrupteur (13) situé sur la poignée (7).
3. Dispositif de coiffure selon les revendications 1 ou 2 caractérisé en ce que ledit accéléromètre (1) comporte :
- un volant d'inertie (2) articulé librement sur un axe de rotation;
- un émetteur (5) et un couple de senseurs (4) reliés à un circuit électronique comportant un microcontrôleur détectant, en utilisation, l'angle de rotation du volant d'inertie par rapport auxdits senseurs (4);
ledit microcontrôleur comptant, en utilisation, les signaux entre l'émetteur (5) et les senseurs (4) et détectant le sens de rotation lors d'une impulsion donnée par l'utilisateur sur la poignée (7) dans un sens de rotation désiré, et transmettant un signal de démarrage du moteur dans le sens désiré si l'angle de rotation généré par l'impulsion est supérieur à un angle préprogrammé.
4. Dispositif de coiffure selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit moteur est situé dans la partie rotative dudit dispositif de coiffure.
5. Dispositif de coiffure selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit dispositif de coiffure est une brosse rotative, de préférence une brosse rotative soufflante ou un enrouleur de bigoudis.
LPFACO0070EP00
EP
13174253.8
Babyliss Faco S.P.R.L.
6
DH
20140109
A45D
A46B
G01P
EP
2365764
A2
MM & R PRODUCTS INC [US] M M & R PRODUCTS INC [US]
20110921
A,D
1
* alinéa [0012] *
* alinéa [0070] *
* alinéa [0072] - alinéa [0075] *
* figures *
EP
2359710
A1
BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE]
20110824
A
1
* abrégé *
US
2012312320
A1
HUMPHREYS JAMES D [CA] ET AL
20121213
A
1
* alinéa [0061] *
GB
2477834
A
JEMELLA LTD [GB]
20110817
A
1
* alinéa [0085] *
EP
2386219
A1
BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE]
20111116
A
1
* abrégé *
Zetzsche, Brigitta
The Hague
20131220
EP
2365764
A2
20110921
CN
102271550
A
20111207
EP
2365764
A2
20110921
HK
1162271
A1
20131011
US
2009126757
A1
20090521
US
2010043818
A1
20100225
US
2010242983
A1
20100930
US
2012125359
A1
20120524
US
2013098388
A1
20130425
US
2014090661
A1
20140403
WO
2010057038
A2
20100520
EP
2359710
A1
20110824
DE
102010002292
A1
20110825
EP
2359710
A1
20110824
US
2012312320
A1
20121213
CN
103732098
A
20140416
EP
2717736
A2
20140416
JP
2014516742
A
20140717
KR
20140058494
A
20140514
US
2012312320
A1
20121213
WO
2012174168
A2
20121220
GB
2477834
A
20110817
AU
2011298168
A1
20130404
CA
2809755
A1
20120308
CN
103228170
A
20130731
EP
2611328
A1
20130710
GB
2477834
A
20110817
GB
2497057
A
20130529
JP
2013536699
A
20130926
KR
20140005872
A
20140115
NZ
608156
A
20141031
US
2012227758
A1
20120913
WO
2012028862
A1
20120308
EP
2386219
A1
20111116
DE
102010028847
A1
20111117
EP
2386219
A1
20111116

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION
Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description
- EP
2365764
A1
[0005]