ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
JDIM360 Ver 1.28 (29 Oct 2014) - 1100000/0
2891802
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20150708
EP
14004023.9
20141128
20141128
de
de
de
202013011190 U
20131217
DE
20150708
201528
20150708
201528
F04B 49/02 20060101AFI20150603BHEP
H02M 3/158 20060101ALI20150603BHEP
F04D 13/10 20060101ALI20150603BHEP
F04B 17/03 20060101ALI20150603BHEP
F04B 49/06 20060101ALI20150603BHEP
F04D 15/02 20060101ALI20150603BHEP
de
Schaltautomat für eine Pumpensteuerung
en
Automatic switch for a pump control system
fr
Disjoncteur automatique pour une commande de pompe
1
WISY AG Haustechniksysteme, Filtertechnik
100255416
wi-40-EU
Oberdorfstrasse 26
63699 Kefenrod
DE
Denk, Arnold
Am Prinzengarten 14
63688 Gedern
DE
Maurer, Jan
Hübenthal 9
37218 Witzenhausen
DE
Kröning, Michael
Tannenweg 5
35043 Marburg
DE
Hebing, Norbert
100791537
Frankfurter Strasse 34
D-61231 Bad Nauheim
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
Eine Pumpensteuerung besitzt einen Hauptschalter (10) für einen eine Pumpe (3) mit elektrischen Strom versorgenden Hauptstromkreis, einem Strömungswächter (6) an der von der Pumpe (3) versorgte Medienleitung (4) und einem Nebenschalter, der von dem Strömungswächter (6) betätigbar ist, wobei der Nebenschalter Teil einer elektronischen Steuerung (9) zur Betätigung des Hauptschalters (10) ist.
Um den Stromverbrauch einer solchen Pumpensteuerung im Stand-by-Betrieb zu minimieren ist vorgesehen, dass die Stromversorgung für die Steuerung (9) aus einem Tiefsetzsteller (15) besteht.
Die Erfindung bezieht sich auf einen Schaltautomat für eine Pumpensteuerung mit einem Hauptschalter für einen eine Pumpe mit elektrischen Strom versorgenden Hauptstromkreis, mit einem Strömungswächter an der von der Pumpe versorgten Medienleitung und mit einem Nebenschalter, der von dem Strömungswächter betätigbar ist, wobei der Nebenschalter Teil einer elektronischen Steuerung zur Betätigung des Hauptschalters ist.
Derartige Schaltautomaten werden in einem wassernetz benötigt, das einen Speicher aufweist, der an einer Pumpe angeschlossen ist, die Wasser über ein Leitungssystem zu einer Entnahmestelle fördert. Die Pumpe soll nur dann in Betrieb genommen werden, wenn an der Entnahmestelle tatsächlich Wasser entnommen wird. Dazu ist in der Leitung zur Wasserentnahme ein Strömungswächter z. B. in Form eines Drucksensors, wie er z. B. in der DE 199 08 156 A1 beschrieben ist, eingesetzt, der bei einer Druckänderung einen Schaltautomaten bedient, der eine Pumpe steuert, die den Druck an der Entnahmestelle aufrecht erhält.
In der Regel betätigt der Drucksensor einen Reedkontakt im Schaltautomaten, der einen Hauptschalter zum Schließen des Stromkreises für die Pumpe beinhaltet. Der Schaltautomat enthält weitere Ein- und Ausgänge, um das Wasserentnahmesystem zu steuern. Bei dem Reedkontakt handelt es sich somit um einen Nebenschalter. Der Schaltautomat fragt den Schaltzustand des Nebenschalters ab und öffnet, falls an den Eingängen weitere Schaltbedingungen vorliegen, den Hauptschalter.
Zur Stromversorgung des Schaltautomaten ist dieser an ein Stromnetz angeschlossen, wobei sich im Ruhezustand (Leerlauf) ein Stand-by-Energieverbrauch ergibt. Der größte Anteil am Stand-by-Energieverbrauch ergibt sich aus dem Umstand, dass in der Regel ein Spannungsteiler verwendet wird, um dem Schaltautomaten eine Niedervoltspannung zur Verfügung zu stellen.
Die Erfindung beruht auf der Aufgabe, den Stromverbrauch des Schaltautomaten im Stand-by-Betrieb zu reduzieren.
Zur Lösung des Problems sieht die Erfindung vor, dass die Stromversorgung für die Steuerung aus einem Schaltregler besteht, der ein Tiefsetzsteller ist.
Ein Tiefsetzsteller ist eine elektronische Schaltung, bei dem die Eingangsspannung möglichst verlustfrei auf eine geringere Ausgangsspannung reduziert wird. Der Stromverbrauch ist daher im Ruhezustand (Leerlauf) sehr gering.
Vorzugsweise ist das Stellglied ein Magnet und der Nebenschalter ein Reedkontakt.
Im Folgenden soll anhand eines Ausführungsbeispieles die Erfindung näher erläutert werden. Dazu zeigt die einzige Figur einen elektronischen und hydraulischen Schaltplan.
An einem Speicher 1 ist über eine Zulaufleitung 2 eine Pumpe 3 angeschlossen, von deren Ausgang eine Medienleitung 4 zu einer Entnahmestelle 5 verläuft. In der Medienleitung 4 befindet sich ein Strömungswächter 6, der so eingerichtet ist, dass bei einem Medienfluss in der Medienleitung 4 auf Grund des sich einstellenden Unterdrucks ein Magnet bewegt wird, mit dem ein Reedkontakt 7 betätigt wird. Der Reedkontakt 7 ist Teil eines Schaltautomaten 8, der eine elektronische Steuerung 9 und einen Hauptschalter 10 enthält, wobei der Hauptschalter 10 in einer elektrischen Stromversorgung 11 für die Pumpe 3 liegt. Die elektronische Steuerung 9 weist weitere Einund Ausgänge 12, 13 auf, wobei insbesondere an den Eingängen weitere Zustände des Medienversorgungssystems kontrolliert werden.
Sobald der Reedkontakt 7 schließt und an den weiteren Eingängen 12 Zustände anliegen, die ein Einschalten der Pumpe 3 gestatten, wird der Hauptschalter 10 geschlossen, so dass die Pumpe mit Strom versorgt wird. Sobald die Entnahmestelle 5 geschlossen wird, spricht der Strömungswächter nicht länger mehr an, so dass der Hauptschalter 10 wieder öffnet und die Pumpe 3 abgeschaltet wird.
Zur Stromversorgung der elektronischen Steuerung ist ein Tiefsetzsteller 15 vorgesehen.
Der Stromverbrauch des Schaltautomaten 8 liegt in Stand-by-Betrieb unter 500 mA und typischerweise bei 200 mA.

Bezugszeichenliste
1
Speicher
2
zulaufleitung
3
Pumpe
4
Medienleitung
5
Entnahmestelle
6
Strömungswächter
7
Reedkontakt
8
Schaltautomaten
9
Steuerung
10
Hauptschalter
11
Stromversorgung
12
Eingänge
13
Ausgänge
14
Transformator
15
Tiefsetzsteller
1. Schaltautomat für eine Pumpensteuerung mit einem Hauptschalter (10) für einen eine Pumpe (3) mit elektrischen Strom versorgenden Hauptstromkreis, mit einem Strömungswächter (6) an der von der Pumpe (3) versorgte Medienleitung (4) und mit einem Nebenschalter, der von dem Strömungswächter (6) betätigbar ist, wobei der Nebenschalter Teil einer elektronischen Steuerung (9) zur Betätigung des Hauptschalters (10) ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Stromversorgung für die Steuerung (9) aus einem Schaltregler besteht, der ein Tiefsetzsteller (15) ist.
2. Schaltautomat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied ein Magnet ist und der Nebenschalter ein Reedkontakt (7) ist.
wi-40-EU
EP
14004023.9
WISY AG Haustechniksysteme, Filtertechnik
1
MN
20150610
H02M
F04B
F04D
US
2008286134
A1
REGALADO STEVEN [US] ET AL
20081120
X
1,2
* Absätze [0013] - [0038], [0050]; Abbildungen 2,4,5,6,7,19 *
US
4507053
A
FRIZZELL MARVIN L [US]
19850326
Y
1,2
* Spalte 1, Zeile 55 - Spalte 6, Zeile 12; Abbildungen 1-3 *
WO
2012151466
A2
ARCTIC SAND TECHNOLOGIES INC [US]; GIULIANO DAVID M [US]
20121108
Y
1,2
* Seite 9, Zeile 24 - Zeile 28; Abbildung 2 *
EP
2290240
A2
HAGLEITNER HANS GEORG [AT]
20110302
Y
1,2
* Absätze [0023], [0024], [0032]; Anspruch 9; Abbildung 2 *
Jurado Orenes, A
Munich
20150601
US
2008286134
A1
20081120
US
2008286134
A1
20081120
US
2010270028
A1
20101028
WO
2008143983
A2
20081127
US
4507053
A
19850326
KEINE
WO
2012151466
A2
20121108
CN
103650313
A
20140319
EP
2705597
A2
20140312
GB
2505371
A
20140226
KR
20140015528
A
20140206
US
2013229841
A1
20130905
US
2015102798
A1
20150416
WO
2012151466
A2
20121108
EP
2290240
A2
20110302
AT
509300
A1
20110715
EP
2290240
A2
20110302
US
2011052420
A1
20110303

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente
- DE
19908156
A1
[0002]