ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
JDIM360 Ver 1.28 (29 Oct 2014) - 1100000/0
2910670
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20150826
EP
15155520.8
20150218
de
de
de
102014102120
20140219
DE
20150826
201535
20150826
201535
D03D 1/00 20060101AFI20150602BHEP
D03D 15/00 20060101ALI20150602BHEP
de
Formatband
en
Format tape
fr
Bande de garniture
1
Max Schlatterer GmbH & Co. KG
101002541
SL11561P/EP
Alt-Ulmer-Str. 3
89542 Herbrechtingen
DE
Bez, Frank
Helmut-Ginzkey-Weg 5
73566 Bartholomä
DE
Schmid, Wolfgang
101034322
Lorenz & Kollegen Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Alte Ulmer Strasse 2
89522 Heidenheim
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
Ein Formatband (1), insbesondere zur Herstellung von Zigaretten oder Filtern für Zigaretten, weist ein Gewebe (2) aus Kettfäden (3) und Schussfäden (4) auf. Die Kettfäden (3) bestehen aus einem Polyetherketon und sind monofil ausgeführt. Die Schussfäden (4) sind aus einem nicht-monofilen Garn ausgeführt.
Die Erfindung betrifft ein Formatband, insbesondere zur Herstellung von Zigaretten oder Filtern für Zigaretten, mit einem Gewebe aus Kettfäden und Schussfäden nach den Merkmalen des Anspruchs 1.
In der DE 10 2012 204 970 A1 ist ein Saugband zum Transportieren von Tabak oder Filtermaterial beschrieben, das ein Gewebe mit Kettfäden und Schussfäden aufweist. Die Kettfäden und/oder die Schussfäden weisen einen Kernfaden mit einer Faser aus hochfestem Material und eine den Kernfaden umgebende Beschichtung auf. In einem Ausführungsbeispiel ist der Kernfaden als monofiler Faden ausgeführt und kann zum Beispiel aus Vectran, Aramid oder einem Polyetherketon bestehen. In einem anderen Ausführungsbeispiel ist der Kernfaden der Kett- und/oder Schussfäden als multifiler Kernfaden mit mehreren einzelnen Fasern ausgeführt. Der Kernfaden kann dabei zum Beispiel zwischen 40 und 150 der einzelnen Fasern aufweisen.
Aus der DE 199 09 031 A1 ist ein weiteres Saugband zum Fördern von Tabakfasern in Zigarettenherstellungsmaschinen bekannt, das ein Gewebe mit Kettfäden und Schussfäden aufweist. Die Schussfäden sind bindungsmäßig so angeordnet, dass eine Seite des Bandes glatt und die andere Seite des Bandes zum besseren Fördern des Schüttgutes eine durch erhabene Schussfäden bedingte, Rauigkeit aufweist. Die Kett- und Schussfäden können aus einem Monofildraht bestehen. Teile der Schussfäden und/oder Kettfäden können aber auch aus multifilen Fäden bestehen.
In keinem dieser Dokumente ist jedoch eine Ausführungsform beschrieben, bei der die Kettfäden aus einem Polyetherketon bestehen und monofil ausgeführt sind und bei der die Schussfäden aus einem nicht-monofilen Garn ausgeführt sind.
Gattungsgemäße Formatbänder sind aus dem allgemeinen Stand der Technik bekannt. Diese Formatbänder werden zur Herstellung von Zigarettenfiltern ohne Papierumhüllung, sogenannten NWA-Filtern, eingesetzt. Da bei der Herstellung der Filter heißer Dampf auf dieselben aufgebracht werden muss, sind die Formatbänder dampfdurchlässig und bestehen üblicherweise aus einem Gewebe, dessen Kett- und Schussfäden aus Monofilamenten hergestellt sind. Zur Filterverfestigung wird in einem runden Format Heißdampf durch das Band auf den auch als Filtertow bezeichneten Filterstrang appliziert, um diesen in Form und Struktur zu verfestigen.
Allerdings führt die Steifigkeit des monofilen Schussmaterials zu einem Zielkonflikt zwischen der erforderlichen Festigkeit, um überhaupt ein Verweben zu ermöglichen, und der Tatsache, dass sich die stark ausgeprägte Abbindung des Formatbands in unerwünschter Weise auf dem Filterstrang abbildet. Dies hat in der Vergangenheit zu großen fertigungstechnischen Herausforderungen geführt. Hinzu kommt, dass die beiden gegenüberliegenden Ränder des Formatbands meist nicht maßhaltig und gerade gewoben werden können, was zu einer Verstärkung der Ausprägung des Formatbands auf dem Filterstrang führt. Auf dem Filterstrang ist damit meist sowohl die unebene Abbindung als auch die schussfadenbedingte Bandrauigkeit als feine Rippe zu erkennen.
Die bei der Filterherstellung eingesetzten Temperaturen von über 140°C haben außerdem zur Folge, dass herkömmliche, meist aus Polyester bestehende Monofilamente in Bandquerrichtung schrumpfen, sich in Längsrichtung dehnen und schließlich versagen. Aufgrund von erheblichen Festigkeitsverlusten und erhöhtem Abrieb ergibt sich des Weiteren eine schnelle Bandermüdung, die sich ebenfalls nachteilig auf die Laufzeit des Bands niederschlägt. Hinzu kommt, dass der meist nicht kalkulierbare Grad an Schrumpfung in Bandquerrichtung und die unruhigen Bandkanten am Filterstrang einen unerwünschten Wulst in Längsrichtung ausbildet. Im Falle einer weniger starken Schrumpfung ergibt sich ein zu breites Band, an dem sich aufgrund der Überlappung der Bandkanten ein Hügel ausbildet, wohingegen im Falle einer stärkeren Schrumpfung ein zu schmales Band entsteht und sich eine Bandlücke ergibt, die sich an dem Filterstrang abbildet.
Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Formatband, insbesondere zur Herstellung von Zigaretten oder Filtern für Zigaretten, zu schaffen, das eine bessere Maßhaltigkeit als bekannte Formatbänder aufweist.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die in Anspruch 1 genannten Merkmale gelöst.
Durch die Verwendung eines Polyetherketons für die Kettfäden, die erfindungsgemäß monofil ausgeführt sind, wird zum Einen durch die hohe Temperaturbeständigkeit des Polyetherketons eine Beständigkeit des erfindungsgemäßen Formatbands gegenüber dem bei der Verwendung desselben zum Einsatz kommenden heißen Dampf erzielt und es wird durch die monofile Ausführung der Kettfäden zum Anderen sichergestellt, dass die poröse, luft- und dampfdurchlässige Struktur des Gewebes erhalten bleibt. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit des erfindungsgemäßen Formatbands kann gegebenenfalls auch Dampf mit einer höheren Temperatur eingesetzt werden.
Die aus einem nicht-monofilen Garn bzw. einem Fasergarn ausgeführten Schussfäden reduzieren vorteilhafterweise sowohl die Rauigkeit der Bandoberfläche in Längsrichtung als auch die Rauigkeit der beiden Bandkanten, was zu der Verringerung des Einformens unerwünschter Abdrücke in das Filtermaterial führt. Die monofilen Kettfäden können dagegen aus einem Material bestehen, das zwischen den Kettfäden und dem Filtermaterial einen höheren Reibwert erzeugt, wodurch die Mitnahme des Filtermaterials gewährleistet ist. Durch die Verwendung des nicht-monofilen Garns für die Schussfäden wird des Weiteren die Schrumpfung des Bands in Breitenrichtung wesentlich reduziert.
Durch den erfindungsgemäßen Einsatz des nicht-monofilen Garns für die Schussfäden wird also eine höhere Maßhaltigkeit der Bandkanten, eine Verringerung der starken Ausprägung der Abbindung und eine die Markierungen auf dem Filtermaterial verringernde, glattere Bandkonstruktion erreicht. Des Weiteren führt der erfindungsgemäße Aufbau der Schussfäden aufgrund der wesentlich geringeren Biegesteifigkeit zu einem flacheren und ebeneren Anschmiegen derselben an die Kettfäden, wodurch die Abbindungspunkte weitaus weniger stark ausgeprägt sind als bei bekannten Lösungen, was sich wiederum in einer geringeren Ausprägung des Bands auf dem Filtermaterial bemerkbar macht. Die nicht-monofilen Schussfäden führen zudem zu einer einfacheren Verarbeitbarkeit derselben.
Durch die geringere Biegesteifigkeit kann das erfindungsgemäße Formatband außerdem leichter gebogen werden, wodurch letztendlich eine bessere Rundheit des mit demselben hergestellten Filters oder der mit demselben hergestellten Zigarette erreicht werden kann.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung ergibt sich dadurch, dass die zwischen den monofilen Kettfäden verlaufenden multifilen Schussfäden aufgrund ihrer multifilen Ausführung, die zu einer gewissen Weichheit derselben führt, zwischen den Kettfäden so zerquetscht bzw. so flach gedrückt oder auf andere Weise verformt werden, dass ihre Dicke im Vergleich zur Dicke der Kettfäden vernachlässigt werden kann. Dies ist der Fall, weil sich die einzelnen Fasern der multifilen Schussfäden in dem Bereich, in dem sie zwischen den Kettfäden verlaufen, nebeneinanderlegen können, was den Durchmesser der Schussfäden in diesem Bereich wesentlich verringert. Aus diesem Grund tragen die Schussfäden im Prinzip nichts zur Breite des gesamten Formatbands bei. Dadurch ergibt sich, insbesondere beim Spannen des Formatbands, eine exakt definierte Breite desselben, die aus dem Durchmesser und der Anzahl der Kettfäden sehr genau berechnet werden kann. Beim Spannen des Formatbands ergibt sich eine Streckung der Kettfäden, wodurch sich diese in einer Ebene ausrichten und im gespannten Zustand in einer Ebene liegen. Gegebenenfalls kann sich durch die Schussfäden eine leichte Verschiebung der Kettfäden aus der Ebene ergeben, sodass diese nicht mehr mit ihrem größten Durchmesser aneinander anliegen, was die sehr geringe Dicke der Schussfäden ausgleicht, sodass, wie oben angeführt, die Breite des Formatbands sehr exakt festgelegt werden kann.
Aufgrund dieser definierten Breite des Formatbands kann auch dessen Durchmesser, wenn es zum Transport der Tabakfasern oder des Filtermaterials um seine Längsachse zu einem Rohr verformt wird, sehr exakt eingestellt werden. Dadurch wird ein exakt geschlossener Kreis des Formatbands erreicht, wodurch ein Zustand verhindert wird, bei dem das Formatband aufgrund einer zu geringen Breite nicht exakt geschlossen ist, sodass Filterfasern herausgedrückt werden und es zu einer Wulstbildung kommt. Des Weiteren wird auch ein Zustand verhindert, bei dem sich aufgrund einer zu großen Breite des Formatbands eine geringfügige Überlappung ergibt, was dazu führt, dass eine Kerbe in das Tabak- bzw. das Filtermaterial hineingedrückt wird. Letztendlich kann durch die erfindungsgemäße Ausführung des Formatbands eine sehr exakte Form und ein sehr exakter Durchmesser der hergestellten Zigarette oder des hergestellten Filters erreicht werden.
Um die Flexibilität der Schussfäden zu erhöhen und dadurch ein besseres Anschmiegen derselben an den Kettfäden zu erreichen, was letztendlich zu einer weiteren Verringerung der Ausprägung der Abbindungspunkte führt, kann in einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung vorgesehen sein, dass die Schussfäden aus einem gezwirnten Garn ausgeführt sind.
Ähnliche Vorteile können sich ergeben, wenn die Schussfäden aus einem Multifilamentgarn ausgeführt sind.
Für den praktischen Einsatz hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Schussfäden Polyetherketon, Leinen, ein flüssigkristallines Polymer (LCP) und/oder Aramid aufweisen.
Des Weiteren kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass die Kettfäden aus PEEK bestehen. Die Verwendung von PEEK bzw. Polyetheretherketon für die Kettfäden ist hinsichtlich der Temperaturbeständigkeit des erfindungsgemäßen Formatbands und der weiteren mechanischen Eigenschaften desselben, wie Verschleißfestigkeit und geringe Dehnung, sehr vorteilhaft. Ein wesentlicher Vorteil von PEEK ist dessen sehr hohe Schmelztemperatur von mehr als 300 °C.
Um die Durchlässigkeit des Formatbands für heißen Dampf zu erhöhen, kann des Weiteren vorgesehen sein, dass die Kettfäden und die Schussfäden mittels einer derartigen Bindung miteinander abgebunden sind, dass das Gewebe lokal dampfdurchlässigere Bereiche aufweist.
Wenn in einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung zumindest einige der Bindungspunkte des Gewebes laserverschweißt sind, so ergibt sich eine zusätzliche Erhöhung der Schiebefestigkeit des Gewebes des erfindungsgemäßen Formatbands.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung kann darin bestehen, dass die Kettfäden einen Durchmesser von 0,1 bis 0,3 mm, vorzugsweise 0,20 bis 0,24 mm, aufweisen. Eine derartige Dicke stellt einen guten Kompromiss aus hoher Festigkeit und Biegbarkeit des erfindungsgemäßen Formatbands dar.
Des Weiteren können die Schussfäden jeweils drei miteinander verzwirnte Garne aufweisen, wobei jedes Garn eine Feinheit von 150 dtex aufweist. Eine solche Ausgestaltung der Schussfäden gewährleistet zum einen, dass die oben genannten mechanischen Eigenschaften des Formatbands problemlos erzielt werden können und verhindert zum anderen durch die relativ dünnen Fäden unerwünschte Markierungen auf dem Filtermaterial.
Um mit einfachen Mitteln eine Verschleißanzeige für das erfindungsgemäße Formatband bilden zu können, kann des Weiteren vorgesehen sein, dass die Kettfäden einen Fadenkern und eine den Fadenkern umgebende Fadenhülle aufweisen, wobei der Fadenkern und die Fadenhülle unterschiedliche Farben aufweisen.
Nachfolgend sind Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung prinzipmäßig dargestellt.
Es zeigt:
Fig. 1
eine sehr schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Formatbands;
Fig. 2
eine perspektivische Darstellung des Formatbands aus Fig. 1; und
Fig. 3
eine Ausführungsform eines Schussfadens des erfindungsgemäßen Formatbands.
Fig. 1 zeigt ein Formatband 1, das insbesondere zur Herstellung von Zigaretten oder Filtern für Zigaretten verwendet wird. Das Formatband 1 weist ein Gewebe 2 auf, das aus Kettfäden 3 bzw. im vorliegenden Fall einem Kettfaden 3 und Schussfäden 4 bzw. im vorliegenden Fall einem Schussfaden 4 besteht. Der Schussfaden 4 verbindet den, wie in Fig. 2 zu erkennen, spiralförmig gewundenen Kettfaden 3 an einer Vielzahl von Bindungspunkten zu einem homogenen endlosen bzw. quasi-endlosen Band. Mit der Angabe "quasi-endlos" ist die dargestellte Ausführungsform des Formatbands 1 gemeint, bei welcher der Kettfaden 3 als Fadenspirale vorliegt. Obwohl das Gewebe 2 im Prinzip aus einem Kettfaden 3 und einem Schussfaden 4 besteht, wird nachfolgend wie üblich von "Kettfäden 3" und "Schussfäden 4" gesprochen.
Das Formatband 1 kann zum Beispiel in einer Maschine eingesetzt werden, in der Filter für Zigaretten in Form von endlosen oder zumindest relativ langen Filtersträngen hergestellt werden, die auch als Filtertow bezeichnet werden. Hierzu wird in nicht dargestellter Weise heißer Dampf durch das Formatband 1 geführt, um eine Verfestigung des Filtermaterials zu erreichen, weshalb das Formatband 1 dampfdurchlässig ausgeführt ist. Dieser Vorgang zur Herstellung sogenannter NWA-Filter, also Filter, an deren Umfang sich kein Filterpapier befindet, ist an sich bekannt und wird daher nachfolgend nicht detailliert beschrieben.
Die Kettfäden 3 bestehen aus einem Polyetherketon, vorzugweise aus PEEK, und sind monofil ausgeführt. Andere in Frage kommende Polyetherketone sind PEKK, PEEEK, PEEKK und PEKEKK. Die Kettfäden 3 weisen einen Durchmesser von 0,1 bis 0,3 mm, vorzugsweise 0,20 bis 0,24 mm auf, was die erforderliche Festigkeit für das Formatband 1 gewährleistet.
Die Kettfäden 3 können in nicht dargestellter Weise einen ovalen Querschnitt aufweisen, wodurch sich eine größere Fläche, ein geringerer Flächendruck und dadurch ein geringerer Verschleiß ergibt.
Die Schussfäden 4 sind aus einem nicht-monofilen Garn bzw. einem Fasergarn ausgeführt, d.h. es handelt sich im Gegensatz zu den Kettfäden 3 nicht um monofile Fäden. Beispielsweise können die Schussfäden 4, wie in Fig. 3 dargestellt, aus einem gezwirnten Garn ausgeführt sein. Bei der Ausführungsform von Fig. 3 weist der abgebildete Schussfaden 4 drei miteinander verzwirnte Garne 5 auf, von denen jedes Garn 5 im vorliegenden Fall eine Feinheit von 150 dtex aufweist. Hierbei können einzelne der Garne 5 der Schussfäden 4 aus unterschiedlichen Materialien bestehen.
Im Gegensatz zu einem gezwirnten Garn ist es auch möglich, ein Multifilamentgarn für die Schussfäden 4 zu verwenden. Ein solches Multifilamentgarn weist in an sich bekannter Weise eine Vielzahl sehr dünner Fasern auf, die zu einem Garn zusammengefasst sind. Dieses Multifilamentgarn kann zudem einen sogenannten Schutzdrall aufweisen, der für ein Zusammenhalten der einzelnen Fasern sorgt.
Als Material für die Schussfäden 4 kommt ein Polyehterketon, wie beispielsweise PEEK PEKK, PEEEK, PEEKK und PEKEKK, Leinen, ein flüssigkristallines Polymer oder Aramid in Frage, wobei, wie oben erwähnt, gegebenenfalls auch mehrere Materialien in ein und demselben Schussfaden 4 eingesetzt werden kann. Die Verwendung von Leinen für die Schussfäden 4 ist insbesondere bei der Herstellung von Zigaretten und der damit verbundenen Verwendung von Papier vorstellbar, wohingegen bei der Herstellung von NWA-Filtermaterial ein Polyetherketon bevorzugt ist.
Durch die Kombination der monofilen, aus einem Polyehterketon bestehenden Kettfäden 3 mit den nicht-monofilen Schussfäden 4 ergibt sich eine sehr gute Dampfdurchlässigkeit des Formatbands 1, verbunden mit einer hohen Temperaturbeständigkeit, einer hohen Festigkeit und einer sehr guten Formbeständigkeit desselben.
Um diese gute Dampfdurchlässigkeit des Formatbands 1 noch weiter zu verbessern, können die Kettfäden 3 und die Schussfäden 4 mittels einer derartigen Bindung miteinander abgebunden sein, dass das Gewebe 2 lokal dampfdurchlässigere Bereiche aufweist. Mit der Angabe "lokal dampfdurchlässigere Bereiche" sind an bestimmten Stellen vorgesehene Bereiche gemeint, deren Dampfdurchlässigkeit höher ist als diejenige der anderen Bereiche. Beispielsweise kann dies über die Anzahl der Kettfäden 3 pro Längeneinheit über die Breite des Formatbands 1 eingestellt werden. Des Weiteren kann eine solchen Bindung vorgesehen sein, bei der die Schussfäden 4 zum Beispiel im Gegensatz zu der Darstellung von Fig. 1, bei der die Kettfäden 3 und die Schussfäden 4 mittels einer sogenannten Leinwandbindung abgebunden sind, über bzw. unter mehrere benachbarte Kettfäden 3 geführt sind. Eine solche längere Flottung der Schussfäden 4 führt dann zu einer von der dargestellten Leinwandbindung abweichenden Bindung.
Zur Verfestigung des Gewebes 2, insbesondere zur Erhöhung der Schiebefestigkeit desselben, können bestimmte Bindungspunkte des Gewebes 2 miteinander verschweißt, insbesondere laserverschweißt, sein.
Im Falle des Einsatzes des Formatbands 1 im Zusammenhang mit Filter- oder Zigarettenpapieren könnte auf eine ansonsten notwendige Beschichtung verzichtet werden, da durch den Einsatz eines Polyehterketons für die Kettfäden der Reibwert des Formatbands 1 erhöht wird. Ein weiterer Vorteil einer solchen Lösung bestünde darin, dass sich durch die fehlende Beschichtung auch der Reibwert des Formatbands 1 während seiner Benutzung nicht verringern könnte.
Im Falle der Verwendung von Leinen in den Schussfäden 4 wäre es andererseits auch möglich, eine Beschichtung auf das Formatband 1 aufzubringen, da solche Beschichtungen sehr gut auf Leinen halten. Diese Beschichtungen können insbesondere dann sinnvoll sein, wenn mit dem Formatband 1 Zigaretten unter Einsatz eines Zigarettenpapiers hergestellt werden.
Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein endloses oder quasi-endloses Formatband 1. Gegebenenfalls wäre es jedoch auch möglich, das für das Formatband 1 erforderliche Bandmaterial von einer Bahn- oder Meterware abzuschneiden und an den beiden Enden miteinander zu verbinden. Beispielsweise kann ein Laserschweißverfahren zum Einsatz kommen, um die beiden Enden miteinander zu verbinden. Um in diesem Fall die Dampfdurchlässigkeit des Formatbands 1 in einem bestimmten Bereich nicht zu stark zu verringern, ist es zu bevorzugen, wenn der Bandabschnitt schräg abgeschnitten wird, sodass die durch Laserschweißen hergestellte Naht schräg über das Formatband 1 verläuft.
Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass die Schweißverbindung nachträglich perforiert wird, um die Dampfdurchlässigkeit zu erreichen. Eine solche Perforierung kann ebenfalls mit einem Laser durchgeführt werden. Jedoch sind hierfür auch entsprechende Stempel oder dergleichen geeignet. Auch in anderen Bereichen des Formatbands 1 ist eine solche Perforierung denkbar, um die Dampfdurchlässigkeit desselben zu verbessern.
Das hierin als Formatband 1 beschriebene Band könnte auch als Vakuumband zum Transport verschiedener Gegenstände oder Materialien, wie beispielsweise Tabak oder Filtermaterial, eingesetzt werden. Gegebenenfalls könnten auch kleine Kartons oder dergleichen mit dem Formatband 1 transportiert werden.
In einer nicht dargestellten Ausführungsform können die Kettfäden 3 einen Fadenkern und eine den Fadenkern umgebende Fadenhülle aufweisen. Dabei können der Fadenkern und die Fadenhülle unterschiedliche Farben aufweisen, sodass ein Verschleiß der Fadenhülle durch das sichtbar werden des Fadenkerns erkennbar ist. Dabei weist vorzugsweise der Fadenkern eine dunklere Farbe als die Fadenhülle auf. Eine solche Ausführungsform der Kettfäden 3 ist ebenfalls als monofiler Faden anzusehen.
In einer nicht dargestellten Ausführungsform können auf dem Formatband 1 beispielsweise per Laser, Ultraschall, digitalem Druck oder durch bestimmte Weboder Wirktechniken erhöhte oder vertiefte Markierungen erzeugt werden, welche sich bei der Fertigung in der Art eines Hologramms, Wasserzeichens, Schriftzugs, kunden- bzw. firmenspezifischen Merkmals, als Initialen oder dergleichen auf dem Filtertow abbilden.
1. Formatband (1), insbesondere zur Herstellung von Zigaretten oder Filtern für Zigaretten, mit einem Gewebe (2) aus Kettfäden (3) und Schussfäden (4),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kettfäden (3) aus einem Polyetherketon bestehen und monofil ausgeführt sind, und dass die Schussfäden (4) aus einem nicht-monofilen Garn ausgeführt sind.
2. Formatband nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schussfäden (4) aus einem gezwirnten Garn ausgeführt sind.
3. Formatband nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schussfäden (4) aus einem Multifilamentgarn ausgeführt sind.
4. Formatband nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schussfäden (4) Polyetherketon, Leinen, ein flüssigkristallines Polymer und/oder Aramid aufweisen.
5. Formatband nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kettfäden (3) aus PEEK bestehen.
6. Formatband nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kettfäden (3) und die Schussfäden (4) mittels einer derartigen Bindung miteinander abgebunden sind, dass das Gewebe (2) lokal dampfdurchlässigere Bereiche aufweist.
7. Formatband nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest einige der Bindungspunkte des Gewebes (2) laserverschweißt sind.
8. Formatband nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kettfäden (3) einen Durchmesser von 0,1 bis 0,3 mm, vorzugsweise 0,20 bis 0,24 mm, aufweisen.
9. Formatband nach einem der Ansprüche 2 oder 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schussfäden (3) jeweils drei miteinander verzwirnte Garne (5) aufweisen, wobei jedes Garn (5) eine Feinheit von 150 dtex aufweist.
10. Formatband nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kettfäden (3) einen Fadenkern und eine den Fadenkern umgebende Fadenhülle aufweisen, wobei der Fadenkern und die Fadenhülle unterschiedliche Farben aufweisen.
SL11561P/EP
EP
15155520.8
Max Schlatterer GmbH & Co. KG
1
MN
20150609
D03D
DE
19909031
A1
SCHLATTERER GMBH & CO KG MAX [DE]
20000914
X
1-10
* Spalte 1, Zeilen 1-7 *
* Spalte 2, Zeilen 63-67 *
* Spalte 3, Zeile 50 *
* Spalte 4, Zeilen 11-27; Ansprüche 1,2,5,11 *
US
4820571
A
SEARFASS HARRY I [US]
19890411
X
1,5,6,8
* Spalte 2, Zeile 19 - Spalte 3, Zeile 11 *
* Spalte 3, Zeile 63 - Spalte 4, Zeile 15; Ansprüche 1,3 *
EP
0077901
A2
ALBANY INT CORP [US]
19830504
X
1
* Seite 12, Zeilen 27-30; Anspruch 1 *
Iamandi, Daniela
Munich
20150529
DE
19909031
A1
20000914
KEINE
US
4820571
A
19890411
KEINE
EP
0077901
A2
19830504
AU
551091
B2
19860417
AU
8802682
A
19830505
BR
8205746
A
19830906
CA
1184799
A1
19850402
DE
77901
T1
19831027
DE
3279650
D1
19890601
EP
0077901
A2
19830504
FI
823295
A
19830429
MX
159272
A
19890511
US
4359501
A
19821116

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente
- DE
102012204970
A1
[0002]
- DE
19909031
A1
[0003]