ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMA................
J
JDIM360 Ver 1.28 (29 Oct 2014) - 1100000/0
2924812
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20150930
EP
15160639.9
20150324
de
de
de
102014104449
20140328
DE
20150930
201540
20150930
201540
H01R 13/58 20060101AFI20150817BHEP
H01R 13/506 20060101ALN20150817BHEP
de
Elektrischer Steckverbinder
en
ELECTRIC PLUG CONNECTOR
fr
CONNECTEUR À FICHES ÉLECTRIQUE
1
TELEGÄRTNER KARL GÄRTNER GMBH
100234146
A 8 122 c/299
Lerchenstrasse 35
71144 Steinenbronn
DE
Thelen, Maik
Buchrainweg 5
71088 Holzgerlingen
DE
Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB
100060225
Uhlandstrasse 14c
70182 Stuttgart
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
MA
Die Erfindung betrifft einen elektrischen Steckverbinder (10; 110) mit einem Steckverbindungsglied (12) und mit einem gewinkelten Kabelauslassglied (14), wobei das Kabelauslassglied (14) in mehreren Ausrichtungen mit dem Steckverbindungsglied (12; 112) lösbar verbindbar ist. Um den elektrischen Steckverbinder (10; 110) derart weiterzubilden, dass er auch bei Einsatz dickerer Kabel eine einfache Handhabung aufweist, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass das Kabelauslassglied (14) durch eine Schwenkbewegung um eine schräg oder senkrecht zur Längsachse (16) des Steckverbindungsglieds (12) angeordnete Schwenkachse (88) oder durch eine lineare Bewegung entlang der Längsachse (118) des Steckverbindungsglieds (112) mit dem Steckverbindungsglieds (12; 112) lösbar verbindbar ist.
Die Erfindung betrifft einen elektrischen Steckverbinder mit einem Steckverbindungsglied, das zur Herstellung einer elektrischen Verbindung mit einem komplementär ausgestalteten Steckverbindungsglied steckbar verbindbar ist und das eine Längsachse aufweist, und mit einem Kabelauslassglied, das einen Kabelführungskanal aufweist mit einem dem Steckverbindungsglied zugewandten, fluchtend zur Längsachse des Steckverbindungsglieds ausgerichteten vorderen Kanalabschnitt und einem dem Steckverbindungsglied abgewandten, im Winkel zur Längsachse des Steckverbindungsglieds ausgerichteten hinteren Kanalabschnitt, wobei das Kabelauslassglied in mehreren Ausrichtungen mit dem Steckverbindungsglied lösbar verbindbar ist.
Derartige elektrische Steckverbinder kommen beispielsweise zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zwischen einem ersten Kabel und einem zweiten Kabel oder auch zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zwischen einem ersten Kabel und einem elektrischen Gerät zum Einsatz. Hierzu ist ein Steckverbindungsglied des Steckverbinders mit einem komplementär ausgestalteten Steckverbindungsglied steckbar verbindbar. Das Steckverbindungsglied kann beispielsweise als Verbindungsstecker ausgebildet sein, der in eine Verbindungsbuchse eingesteckt werden kann, oder auch als Verbindungsbuchse, in die ein Verbindungsstecker eingesteckt werden kann. Ein Kabel kann durch einen Kabelführungskanal des Kabelauslassglieds hindurch zum Steckverbindungsglied geführt werden. Der Kabelführungskanal weist einen dem Steckverbindungsglied zugewandten vorderen Kanalabschnitt und einen dem Steckverbindungsglied abgewandten hinteren Kanalabschnitt auf. Um die Baulänge des elektrischen Steckverbinders möglichst gering zu halten, ist der hintere Kanalabschnitt im Winkel zum vorderen Kanalabschnitt ausgerichtet. Das durch den Kabelführungskanal hindurchgeführte Kabel erfährt somit im Kabelführungskanal im Bereich zwischen dem vorderen Kanalabschnitt und dem hinteren Kanalabschnitt eine Krümmung.
Das Kabelauslassglied ist mit dem Steckverbindungsglied lösbar verbindbar, wobei es in mehreren Ausrichtungen mit dem Steckverbindungsglied lösbar verbunden werden kann, so dass der hintere Kanalabschnitt unterschiedliche Winkelstellungen bezogen auf die Längsachse des Steckverbindungsglieds einnehmen kann und somit das Kabel in unterschiedliche Richtungen geführt werden kann.
Aus der Veröffentlichung EP 2 323 228 A2 ist ein elektrischer Steckverbinder bekannt mit einem Isolierkörper und einem gewinkelten Zugentlastungselement. Der Isolierkörper ist mit einem quadratischen Kragen versehen, der eine umlaufende Ausnehmung mit Verrastungsaussparungen aufweist. Das gewinkelte Zugentlastungselement weist eine dazu passende Anschlussöffnung sowie eine U-förmige Schiene auf, welche die Anschlussöffnung an drei Seiten umgibt. Die Schiene weist Rastnasen und Rasthaken auf und kann quer zur Längsachse des Isolierkörpers in vier verschiedenen Ausrichtungen, die jeweils in einem Winkel von 90° zueinander versetzt angeordnet sind, in die Ausnehmung des Isolierkörpers eingeschoben werden.
Das Aufschieben der Schiene des Zugentlastungselements quer zur Längsachse des Isolierkörpers gestaltet sich insbesondere bei Einsatz dickerer Kabel häufig recht schwierig.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen elektrischen Steckverbinder der gattungsgemäßen Art derart weiterzubilden, dass er auch bei Einsatz dickerer Kabel eine einfache Handhabung aufweist.
Diese Aufgabe wird bei einem elektrischen Steckverbinder der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass das Kabelauslassglied durch eine Schwenkbewegung um eine schräg oder senkrecht zur Längsachse des Steckverbindungsglieds angeordnete Schwenkachse oder durch eine lineare Bewegung entlang der Längsachse des Steckverbindungsglieds mit dem Steckverbindungsglied lösbar verbindbar ist.
Durch das Schwenken des Kabelauslassglieds um eine schräg oder bevorzugt senkrecht zur Längsachse des Steckverbindungsglieds ausgerichtete Schwenkachse oder auch durch eine lineare Bewegung entlang der Längsachse des Steckverbindungsglieds kann das Kabelauslassglied auf sehr einfache Weise mit dem Steckverbindungsglied lösbar verbunden werden. Die Handhabung gestaltet sich insbesondere auch bei Einsatz dickerer, nur mit erheblichem Kraftaufwand verbiegbarer Kabel einfach.
Das Steckverbindungsglied weist üblicherweise ein Anschlussmodul auf, an das die einzelnen Adern des Kabels angeschlossen werden kann. Derartige Anschlussmodule werden häufig auch als Adernmanager bezeichnet. Das Anschlussmodul kann in Längsrichtung des Steckverbindungsglieds in das Steckverbindungsglied eingeführt werden, und durch eine Schwenkbewegung des Kabelauslassglieds oder auch durch eine lineare Bewegung des Kabelauslassglieds in Richtung der Längsachse des Steckverbindungsglieds kann das Anschlussmodul beim Herstellen der Verbindung zwischen dem Steckverbindungsglied und dem Kabelauslassglied in seine Endstellung überführt werden. Dies hat eine weitere Vereinfachung der Handhabung des elektrischen Steckverbinders zur Folge.
Der hintere Kanalabschnitt des Kabelführungskanals ist in einem Winkel zum vorderen Kanalabschnitt des Kabelführungskanals ausgerichtet. Günstig ist es, wenn der Winkel zwischen dem vorderen Kanalabschnitt und dem hinteren Kanalabschnitt mindestens 45° beträgt. Günstigerweise beträgt der Winkel zwischen dem vorderen Kanalabschnitt und dem hinteren Kanalabschnitt 45° bis 90°. Bei einer besonders bevorzugten Ausgestaltung ist der hintere Kanalabschnitt senkrecht zum vorderen Kanalabschnitt ausgerichtet. Dies verleiht dem elektrischen Steckverbinder eine besonders geringe Baulänge.
Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung weist der elektrische Steckverbinder mindestens ein Arretierungsglied auf zum lösbaren Arretieren des Kabelauslassglieds am Steckverbindungsglied. Das Arretierungsglied ist zwischen einer Freigabestellung und einer Arretierungsstellung hin und her bewegbar. Beim Herstellen der Verbindung zwischen dem Kabelauslassglied und dem Steckverbindungsglied kann das Arretierungsglied seine Freigabestellung einnehmen, und nach erfolgtem Verbinden des Kabelauslassglieds mit dem Steckverbindungsglied kann das Arretierungsglied in seine Arretierungsstellung überführt werden, in der es das Kabelauslassglied am Steckverbindungsglied festlegt.
Das Arretierungsglied ist günstigerweise um eine schräg oder senkrecht zur Längsachse des Steckverbindungsglieds ausgerichtete Schwenkachse verschwenkbar. Alternativ kann vorgesehen sein, dass das Arretierungsglied senkrecht zur Längsachse des Steckverbindungsglieds linear verschiebbar ist.
Bevorzugt ist das Arretierungsglied am Steckverbindungsglied gelagert.
Von besonderem Vorteil ist es, wenn das Arretierungsglied in einer Arretierungsstellung verrastbar ist. Das Arretierungsglied weist hierzu bevorzugt mindestens ein erstes Rastelement auf, das in der Arretierungsstellung des Arretierungsglieds mit einem zweiten Rastelement zur Herstellung einer Rastverbindung zusammenwirkt. Beispielsweise kann am Arretierungsglied mindestens eine Rastnase angeordnet sein, die in der Arretierungsstellung des Arretierungsglieds in eine zugeordnete Rastausnehmung eintaucht.
Wie bereits erwähnt, kann das Kabelauslassglied in mehreren unterschiedlichen Ausrichtungen mit dem Steckverbindungsglied lösbar verbunden werden. Günstig ist es, wenn der elektrische Steckverbinder mehrere erste Verbindungselemente aufweist, die einander paarweise diametral gegenüberliegen, und wenn der elektrische Steckverbinder zwei einander diametral gegenüberliegende zweite Verbindungselemente aufweist, wobei in den einzelnen Ausrichtungen des Kabelauslassglieds jeweils ein Paar der ersten Verbindungselemente mit den zweiten Verbindungselementen lösbar verbindbar ist.
Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass der elektrische Steckverbinder zwei Paare von ersten Verbindungselementen aufweist, die bezogen auf die Längsachse des Steckverbindungsglieds um 90° zueinander versetzt angeordnet sind. Dies gibt dem Benutzer die Möglichkeit, das Kabelauslassglied in insgesamt vier jeweils um 90° zueinander versetzt angeordneten Ausrichtungen mit dem Steckverbindungsglied lösbar zu verbinden.
Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind die Paare von ersten Verbindungselementen am Kabelauslassglied und die beiden zweiten Verbindungselemente am Steckverbindungsglied angeordnet.
Günstig ist es, wenn die ersten Verbindungselemente im Abstand zueinander angeordnet sind. Die ersten Verbindungselemente können beispielsweise an einer dem Steckverbindungsglied zugewandten Stirnseite des Kabelauslassglieds positioniert sein, wobei die ersten Verbindungselemente in der Art von Vorsprüngen oder Vertiefungen ausgebildet sind, die jeweils im Abstand zueinander angeordnet sind.
Die zweiten Verbindungselemente sind vorteilhafterweise im Abstand zueinander angeordnet. Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass die zweiten Verbindungselemente an einer dem Kabelauslassglied zugewandten Rückseite des Steckverbindungsglieds positioniert sind, wobei das Steckverbindungsglied eine Öffnung aufweist, in deren Rand die zweiten Verbindungselemente eingeformt oder angeformt sind.
Von Vorteil ist es, wenn die ersten Verbindungselemente als Verbindungslaschen und die zweiten Verbindungselemente als Verbindungsaufnahmen ausgestaltet sind, wobei in jeder Ausrichtung des Kabelauslassglieds ein Paar von Verbindungslaschen in die Verbindungsaufnahmen einführbar sind.
Bevorzugt sind die Verbindungslaschen rechteckförmig ausgestaltet.
Vorteilhafterweise stehen die Verbindungslaschen von einer Stirnfläche des Kabelauslassglieds ab.
Bevorzugt sind die Verbindungslaschen parallel zur Längsachse des Steckverbindungsglieds ausgerichtet.
Die Verbindungsaufnahmen sind bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung an der Innenseite eines dem Kabelauslassglied zugewandten Kragens des Steckverbindungsglieds angeordnet.
Zur Herstellung einer lösbaren Verbindung können die Verbindungslaschen in die Verbindungsaufnahmen eingeführt werden, wobei die Verbindungslaschen um eine senkrecht zur Längsachse des Steckverbindungsglieds ausgerichtete Schwenkachse verschwenkt oder parallel zur Längsachse des Steckverbindungsglieds verschoben werden.
Bevorzugt weisen die Verbindungslaschen jeweils eine Durchbrechung auf und in einer der Verbindungsaufnahmen ist ein Vorsprung angeordnet, der beim Einführen einer Verbindungslasche in die Verbindungsaufnahme in die Durchbrechung eintaucht. Bei einer derartigen Ausgestaltung kann somit eine erste Verbindungsaufnahme einen Vorsprung aufweisen und in einem ersten Montageschritt kann eine erste Verbindungslasche in die erste Verbindungsaufnahme eingehängt werden, wobei die Durchbrechung der ersten Verbindungslasche den Vorsprung der ersten Verbindungsaufnahme aufnimmt. Anschließend kann in einem zweiten Montageschritt das Kabelauslassglied um eine senkrecht zur Längsachse des Steckverbindungsglieds ausgerichtete Schwenkachse so weit verschwenkt werden, dass eine der ersten Verbindungslasche diametral gegenüberliegende zweite Verbindungslasche in eine der ersten Verbindungsaufnahme diametral gegenüberliegende zweite Verbindungsaufnahme eingeschwenkt werden kann. Das Herstellen einer Verbindung zwischen dem Kabelauslassglied und dem Steckverbindungsglied gestaltet sich bei einer derartigen Ausgestaltung besonders einfach.
Günstig ist es, wenn das voranstehend bereits erläuterte Arretierungsglied einen Riegel aufweist, der in eine Verbindungsaufnahme einführbar ist. Wurde zuvor in diese Verbindungsaufnahme eine Verbindungslasche mit einer Durchbrechung eingeführt, so kann die Verbindungslasche anschließend mittels des Riegels des Arretierungsglieds in der Verbindungsaufnahme festgelegt werden.
Von besonderem Vorteil ist es, wenn eine Verbindungsaufnahme eine kreisbogenförmige Begrenzung aufweist. Die kreisbogenförmige Begrenzung bildet eine Wand der Verbindungsaufnahme aus. Entlang der kreisbogenförmigen Begrenzung kann eine Verbindungslasche beim Einschwenken in die Verbindungsaufnahme geführt werden.
Eine weitere Vereinfachung der Handhabung des elektrischen Steckverbinders wird bei einer vorteilhaften Ausführungsform dadurch erzielt, dass das Kabelauslassglied eine erste und eine zweite Gehäuseschale aufweist, wobei die erste Gehäuseschale in unterschiedlichen Ausrichtungen mit dem Steckverbindungsglied lösbar verbindbar ist und die zweite Gehäuseschale zwischen einer die erste Gehäuseschale freigebenden Offenstellung und einer die erste Gehäuseschale abdeckenden Schließstellung bewegbar ist. Das Kabel wird somit von den beiden Gehäuseschalen aufgenommen, wobei das Kabel beim Übergang der zweiten Gehäuseschale aus ihrer Offenstellung in ihre Schließstellung in der gewünschten Weise abgebogen wird.
Günstigerweise ist die zweite Gehäuseschale an der ersten Gehäuseschale unverlierbar gehalten.
Von Vorteil ist es, wenn die zweite Gehäuseschale an der ersten Gehäuseschale zwischen der Offenstellung und der Schließstellung hin und her bewegbar gelagert ist.
Die zweite Gehäuseschale ist günstigerweise um eine schräg oder senkrecht zur Längsachse des Steckverbindungsglieds ausgerichtete Schwenkachse verschwenkbar.
Es kann vorgesehen sein, dass die zweite Gehäuseschale mit Hilfe eines Scharniers an der ersten Gehäuseschale verschwenkbar gelagert ist. Das Scharnier kann zwei senkrecht zur Längsachse des Steckverbindungsglieds ausgerichtete Scharnierbolzen aufweisen, die an zwei einander abgewandten Außenseiten der ersten Gehäuseschale angeordnet sind. Günstigerweise sind die Scharnierbolzen mit der ersten Gehäuseschale einteilig verbunden.
Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist das Kabelauslassglied eine Überwurfmutter auf, die auf die beiden Gehäuseschalen aufschraubbar ist. Dies gibt auf konstruktiv einfache Weise die Möglichkeit, die zweite Gehäuseschale in ihrer Schließstellung an der ersten Gehäuseschale festzulegen. Die zweite Gehäuseschale kann in Kombination mit der ersten Gehäuseschale ein Außengewinde ausbilden, auf das die Überwurfmutter aufgeschraubt werden kann.
Von besonderem Vorteil ist es, wenn die beiden Gehäuseschalen in Kombination mit der Überwurfmutter eine Zugentlastungseinrichtung ausbilden, die das Kabel im Kabelführungskanal des Kabelauslassglieds festlegt.
Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass die beiden Gehäuseschalen an ihren einander zugewandten Innenseiten einen radial nach innen gerichteten Vorsprung aufweisen, der durch Aufschrauben der Überwurfmutter auf die beiden Gehäuseschalen gegen ein im Kabelführungskanal angeordneten Kabel gepresst werden kann.
Die nachfolgende Beschreibung vorteilhafter Ausführungsformen der Erfindung dient im Zusammenhang mit der Zeichnung der näheren Erläuterung. Es zeigen:
Figur 1:
eine perspektivische Darstellung einer ersten vorteilhaften Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Steckverbinders mit einem Steckverbindungsglied und einem Kabelauslassglied;
Figur 2:
eine perspektivische Darstellung des Steckverbindungsglieds des elektrischen Steckverbinders aus Figur 1;
Figur 3:
eine perspektivische Darstellung des Steckverbindungsglieds aus Figur 1 nach Art einer Explosionszeichnung;
Figur 4:
eine perspektivische Darstellung des Kabelauslassglieds des elektrischen Steckverbinders aus Figur 1;
Figur 5:
eine Längsschnittansicht des elektrischen Steckverbinders aus Figur 1, wobei eine zweite Gehäuseschale des Kabelauslassglieds eine Offenstellung einnimmt und eine erste Verbindungslasche des Kabelauslassglieds in eine erste Verbindungsaufnahme des Steckverbindungsglieds eingehängt wird;
Figur 6:
eine vergrößerte Längsschnittansicht von Detail A aus Figur 5 beim Einhängen der ersten Verbindungslasche des Kabelauslassglieds in die erste Verbindungsaufnahme des Steckverbindungsglieds;
Figur 7:
eine vergrößerte Längsschnittansicht entsprechend Figur 6 nach erfolgtem Verschwenken des Kabelauslassglieds um eine senkrecht zur Längsachse des Steckverbindungsglieds ausgerichtete Schwenkachse;
Figur 8:
eine vergrößerte Längsschnittansicht entsprechend Figur 6 nach erfolgter Arretierung des Kabelauslassglieds am Steckverbindungsglied;
Figur 9:
eine Längsschnittansicht entsprechend Figur 5, wobei das Kabelauslassglied eine um 90° gedrehte Ausrichtung aufweist und die zweite Gehäuseschale zur Erzielung einer besseren Übersicht entfernt wurde;
Figur 10:
eine vergrößerte Teilschnittdarstellung einer zweiten vorteilhaften Ausführungsform eines erfindungsgemäßen elektrischen Steckverbinders nach erfolgtem Einschieben von Verbindungslaschen des Kabelauslassglieds in zugeordnete Verbindungsaufnahmen des Steckverbindungsglieds und
Figur 11:
eine vergrößerte Teilschnittdarstellung der zweiten vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung nach erfolgtem Arretieren des Kabelauslassglieds am Steckverbindungsglied.
In den Figuren 1 bis 9 ist schematisch eine insgesamt mit dem Bezugszeichen 10 belegte erste vorteilhafte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Steckverbinders dargestellt. Der elektrische Steckverbinder 10 weist ein Steckverbindungsglied 12 und ein Kabelauslassglied 14 auf. Das Steckverbindungsglied 12 ist an seinem vorderen Endabschnitt 18 als Verbindungsstecker ausgestaltet, der mehrere an sich bekannte elektrische Kontaktelemente aufweist, die im dargestellten Ausführungsbeispiel zum Schutz vor Verschmutzung und Transportschäden von einer Schutzkappe 20 abgedeckt sind. Die Schutzkappe 20 kann vom Benutzer entfernt werden, um den vorderen Endabschnitt 18 in eine dem Fachmann bekannte elektrische Verbindungsbuchse einzuführen. Alternativ kann auch vorgesehen sein, dass der vordere Endabschnitt 18 als Verbindungsbuchse ausgestaltet ist.
Wie insbesondere aus den Figuren 2 und 3 deutlich wird, nimmt das Steckverbindungsglied 12 ein Anschlussmodul 22 auf mit einem oberen Anschlussblock 24 und einem unteren Anschlussblock 26, zwischen denen eine elektrische Leiterplatte 28 angeordnet ist und an die die einzelnen Adern eines elektrischen Kabels angeschlossen werden kann. Derartige Anschlussmodule 22 sind dem Fachmann beispielsweise aus der DE 10 2008 064 535 A1 bekannt.
An seiner dem vorderen Endabschnitt 18 abgewandten Rückseite weist das Steckverbindungsglied 12 einen Kragen 30 auf, der eine Öffnung 32 umgibt. An einer Außenseite des Kragens 30 ist ein Arretierungsglied 34 um eine senkrecht zur Längsachse 16 des Steckverbindungsglieds 12 ausgerichtete Arretierungsachse 36 schwenkbar am Steckverbindungsglied 12 gelagert. Das Arretierungsglied 34 weist einen Riegel 38 auf und ist zwischen einer in den Figuren 1, 2 und 8 dargestellten Arretierungsstellung und einer in den Figuren 5, 6, 7 und 9 dargestellten Freigabestellung hin und her verschwenkbar.
Der Kragen 30 weist dem Arretierungsglied 34 zugewandt eine Öffnung 40 auf, die der Riegel 38 in der Arretierungsstellung des Arretierungsglieds 34 durchgreift.
In die Innenseite des Kragens 30 ist auf der dem Riegel 38 abgewandten Seite ein erstes Verbindungselement in Form einer ersten Verbindungsaufnahme 42 eingeformt, in der ein radial nach innen gerichteter Vorsprung 44 angeordnet ist. Der ersten Verbindungsaufnahme 42 liegt eine zweite Verbindungsaufnahme 46 diametral gegenüber. Die Öffnung 40 mündet in die zweite Verbindungsaufnahme 46 und in der Arretierungsstellung taucht der Riegel 38 in die zweite Verbindungsaufnahme 46 ein.
Das Kabelauslassglied 14 weist eine erste Gehäuseschale 48, eine zweite Gehäuseschale 50 sowie eine Überwurfmutter 52 auf. Die erste Gehäuseschale 48 liegt mit einer Stirnseite 54 am Kragen 30 des Steckverbindungsglieds 12 an und definiert einen koaxial zur Längsachse 16 des Steckverbindungsglieds 12 ausgerichteten vorderen Kanalabschnitt 56 eines Kabelführungskanals 58, der das Kabelauslassglied 14 durchgreift. An den vorderen Kanalabschnitt 56 schließt sich ein hinterer Kanalabschnitt 60 an, der dem Steckverbindungsglied 12 abgewandt ist und der senkrecht zum vorderen Kanalabschnitt 56 ausgerichtet ist. Eine senkrechte Ausrichtung des hinteren Kanalabschnitts 60 zum vorderen Kanalabschnitt 56 ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Es kann auch vorgesehen sein, dass der hintere Kanalabschnitt in einem anderen Winkel zum vorderen Kanalabschnitt 56 ausgerichtet ist, insbesondere in einem Winkel von mindestens 45°.
Die zweite Gehäuseschale 50 ist um eine Gehäuseschwenkachse 62 verschwenkbar an der ersten Gehäuseschale 48 gelagert. Die Gehäuseschwenkachse 62 ist senkrecht zur Längsachse 16 des Steckverbindungsglieds 12 und parallel zur Arretierungsachse 36 des Arretierungsglieds 34 ausgerichtet. Die Lagerung der zweiten Gehäuseschale 50 an der ersten Gehäuseschale 48 erfolgt mit Hilfe eines Scharniers, das zwei fluchtend zueinander ausgerichtete, außenseitig an die erste Gehäuseschale 48 angeformte Schwenkzapfen aufweist, wobei in der Zeichnung lediglich ein Schwenkzapfen 64 erkennbar ist. Die zweite Gehäuseschale 50 kann zwischen einer in Figur 5 dargestellten Offenstellung und einer in Figur 4 dargestellten Schließstellung hin und her verschwenkt werden. In ihrer Schließstellung definiert die zweite Gehäuseschale 50 zusammen mit der ersten Gehäuseschale 48 den hinteren Kanalabschnitt 60 des Kabelführungskanals 58.
Die beiden Gehäuseschalen 48, 50 sind in ihrem dem Steckverbindungsglied 12 abgewandten Endbereich ungefähr halbzylinderförmig ausgestaltet und bilden gemeinsam ein Außengewinde 66 des Kabelauslassglieds 14, auf das die Überwurfmutter 52 aufgeschraubt werden kann.
In ihren dem Steckverbindungsglied 12 abgewandten Endbereichen weisen die beiden Gehäuseschalen 48, 50 jeweils eine sich in Umfangsrichtung entlang eines Teilbereichs des hinteren Kanalabschnitts 60 erstreckenden Vorsprung 68, 70 auf mit einer in den hinteren Kanalabschnitt 60 gerichteten Keilfläche 72, 74. Die beiden Vorsprünge 68, 70 bilden in Kombination mit der Überwurfmutter 52 eine Zugentlastungseinrichtung aus, in die ein in Figur 1 dargestelltes Kabel 76 eingeklemmt werden kann. Das Kabel 76 durchgreift den Kabelführungskanal 58, wobei es im Bereich zwischen dem hinteren Kanalabschnitt 60 und dem vorderen Kanalabschnitt 56 um 90° gebogen wird. Die einzelnen Adern des Kabels 76 sind an die Anschlussblöcke 24 und 26 des Anschlussmoduls 22 angeschlossen.
Zum Anschließen der Adern des Kabels 76 an das Anschlussmodul 22 kann das Kabel 76 durch den Kabelführungskanal 58 hindurchgeführt werden und anschließend können die einzelnen Adern an die Anschlussblöcke 24, 26 angeschlossen werden. Danach kann das Anschlussmodul 22 durch die Öffnung 32 in das Steckverbindungsglied 12 eingeführt werden. In einem weiteren Montageschritt kann dann das Kabelauslassglied 14, das vom Kabel 76 durchgriffen wird, mit dem Steckverbindungsglied 12 verbunden werden. An der Stirnseite 54 der ersten Gehäuseschale 48 sind hierzu ein erstes Paar von Verbindungslaschen 78, 80 und ein zweites Paar von Verbindungslaschen 82, 84 angeformt, die von der eben ausgebildeten Stirnseite 54 senkrecht in Richtung auf das Steckverbindungsglied 12 abstehen. Die Verbindungslaschen 78, 80, 82 und 84 sind parallel zur Längsachse 16 des Steckverbindungsglieds 12 ausgerichtet. Die Verbindungslaschen 78, 80 liegen einander bezogen auf die Längsachse 16 diametral gegenüber, und in entsprechender Weise liegen die Verbindungslaschen 82, 84 des zweiten Paars einander bezogen auf die Längsachse 16 diametral gegenüber. Das zweite Paar von Verbindungslaschen 82, 84 ist in einem Winkel von 90° zum ersten Paar von Verbindungslaschen 78, 80 verdreht angeordnet.
Der Einsatz von insgesamt vier Verbindungslaschen, von denen jeweils zwei einander paarweise gegenüberliegen, ermöglicht es dem Benutzer, das Kabelauslassglied 14 in vier zueinander jeweils um 90° versetzten Ausrichtungen mit dem Steckverbindungsglied 12 lösbar zu verbinden. Hierzu kann der Benutzer in einem ersten Verbindungsschritt eine der Verbindungslaschen, beispielsweise die Verbindungslasche 78, in die erste Verbindungsaufnahme 42 einhängen. Sämtliche Verbindungslaschen 78, 80, 82, 84 weisen hierzu eine Durchbrechung 86 auf, in die der Vorsprung 44 der ersten Verbindungsaufnahme 42 eintauchen kann.
Nachdem beispielsweise die Verbindungslasche 78 in die erste Verbindungsaufnahme 42 eingehängt wurde, wie dies in Figur 5 dargestellt ist, kann das Kabelauslassglied 14 um eine senkrecht zur Längsachse 16 des Steckverbindungsglieds 12 ausgerichtete Schwenkachse 88 so weit verschwenkt werden, dass die der in die erste Verbindungsaufnahme 42 eingehängten Verbindungslasche 78 diametral gegenüberliegende Verbindungslasche 80 in die zweite Verbindungsaufnahme 46 eingeschwenkt wird. Die Schwenkachse 88 ist parallel zu der Seite des Kragens 30 ausgerichtet, in die die erste Verbindungsaufnahme 42 einmündet, und die von der Öffnung 40 des Kragens 30 durchbrochene Wand 90 der zweiten Verbindungsaufnahme 46 ist kreisbogenförmig ausgebildet, wobei der von der Wand 90 definierte Teilkreis seinen Mittelpunkt auf der Schwenkachse 88 hat. Beim Einschwenken der Verbindungslasche 80 in die zweite Verbindungsaufnahme 46 kann die Verbindungslasche 80 an der kreisbogenförmigen Wand 90 entlanggleiten.
In einem nachfolgenden Verbindungsschritt kann das Arretierungsglied 34, das zunächst seine Freigabestellung eingenommen hat, in seine Arretierungsstellung verschwenkt werden. In der Arretierungsstellung durchgreift der Riegel 38 die Durchbrechung 86 der in die zweite Verbindungsaufnahme 46 eingeführten Verbindungslasche 80. Das Kabelauslassglied 14 ist dadurch am Steckverbindungsglied 12 festgelegt.
Das Arretierungsglied 34 taucht in seiner Arretierungsstellung in eine außenseitige Ausnehmung 92 des Steckverbindungsglieds 12 ein, die von zwei parallel zur Längsachse 16 des Steckverbindungsglieds 12 ausgerichteten Erhebungen begrenzt wird. Die Erhebungen weisen jeweils eine Rastausnehmung 94, 96 auf, in die in der Arretierungsstellung jeweils ein Rastvorsprung des Arretierungsglieds 34 einrastet. In Figur 3 ist ein Rastvorsprung 98 des Arretierungsglieds 34 erkennbar.
Mittels der Rastausnehmungen 94, 96 und der Rastvorsprünge 98 kann das Arretierungsglied 34 in seiner Arretierungsstellung festgelegt werden. Dadurch wird verhindert, dass sich das Kabelauslassglied 34 unbeabsichtigt vom Steckverbindungsglied 12 löst.
Wie bereits erwähnt, kann das Kabelauslassglied 14 durch den Einsatz der vier Verbindungslaschen 78, 80, 82, 84 in vier verschiedenen Ausrichtungen mit dem Steckverbindungsglied 12 verbunden werden. In Figur 9 ist hierzu die erste Gehäuseschale 48 in einer um 90° gedrehten Ausrichtung schematisch dargestellt. Auch in dieser Ausrichtung kann das Kabelauslassglied 14 auf einfache Weise mit dem Steckverbindungsglied 12 durch eine Schwenkbewegung verbunden werden. Hierbei wird zunächst eine der Verbindungslaschen 82, 84, beispielsweise die Verbindungslasche 82, in die erste Verbindungsaufnahme 42 eingehängt und anschließend wird das Kabelauslassglied 14 um die Schwenkachse 88 so weit verschwenkt, dass die der Verbindungslasche 82 diametral gegenüberliegende Verbindungslasche 84 in die zweite Verbindungsaufnahme 46 eintaucht. Abschließend kann dann der Riegel 38 des Arretierungsglieds 34 die Durchbrechung 86 der in die zweite Verbindungsaufnahme 46 eingeführten Verbindungslasche 84 durchgreifen und dadurch das Kabelauslassglied 14 in der gewünschten Ausrichtung am Steckverbindungsglied 12 festlegen.
Nach erfolgtem Herstellen der mechanischen Verbindung zwischen dem Kabelauslassglied 14 und dem Steckverbindungsglied 12 kann die zweite Gehäuseschale 50 in ihre Schließstellung verschwenkt werden, und abschließend kann dann die Überwurfmutter 52 auf das Außengewinde 66 der beiden Gehäuseschalen 48, 50 aufgeschraubt werden, wobei die Vorsprünge 68, 70 der Gehäuseschalen 48, 50 das Kabel 76 zwischen sich einklemmen.
In den Figuren 10 und 11 ist in Teilschnittansichten eine zweite vorteilhafte Ausführungsform eines elektrischen Steckverbinders schematisch dargestellt. Die zweite vorteilhafte Ausführungsform ist in den Figuren 10 und 11 insgesamt mit dem Bezugszeichen 110 belegt. Der elektrische Steckverbinder 110 ist weitgehend identisch ausgestaltet wie der voranstehend unter Bezugnahme auf die Figuren 1 bis 9 beschriebene elektrische Steckverbinder 10. Für identische Bauteile werden daher in den Figuren 10 und 11 dieselben Bezugszeichen verwendet wie in den Figuren 1 bis 9 und bezüglich dieser Bauteile wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die voranstehenden Erläuterungen Bezug genommen.
Auch beim elektrischen Steckverbinder 110 kommt ein Kabelauslassglied 14 mit einer ersten Gehäuseschale 48 und einer zweiten Gehäuseschale 50 zum Einsatz, wobei an der Stirnseite 54 der ersten Gehäuseschale 48 insgesamt vier Verbindungslaschen 78, 80, 82, 84 angeordnet sind, die einander paarweise diametral gegenüberliegen.
Der elektrische Steckverbinder 110 weist ein Steckverbindungsglied 112 auf, das eine erste Verbindungsaufnahme 114 und eine zweite Verbindungsaufnahme 116 umfasst. Die beiden Verbindungsaufnahmen 114, 116 sind als Aufnahmeschächte ausgebildet, die parallel zur Längsachse 118 des Steckverbindungsglieds 112 ausgerichtet sind.
Zum Herstellen einer mechanischen Verbindung zwischen der ersten Gehäuseschale 48 des elektrischen Steckverbinders 110 und dem Steckverbindungsglied 112 kann die erste Gehäuseschale 48 zusammen mit der an die erste Gehäuseschale 48 angelenkten zweiten Gehäuseschale 50 kollinear zur Längsachse 118 in Richtung auf das Steckverbindungsglied 112 bewegt werden, wobei je nach Ausrichtung der ersten Gehäuseschale 48 entweder die Verbindungslaschen 78 und 80 oder aber die Verbindungslaschen 82 und 84 in die schachtförmigen Verbindungsaufnahmen 114, 116 des Steckverbindungsglieds 112 eintauchen.
Zur Arretierung der ersten Gehäuseschale 48 am Steckverbindungsglied 112 kommt ein Arretierungsglied 120 zum Einsatz, das senkrecht zur Längsachse 118 zwischen einer in Figur 10 dargestellten Freigabestellung und einer in Figur 11 dargestellten Arretierungsstellung hin und her verschoben werden kann. Mittels in den Figuren 10 und 11 nicht dargestellter Rastelemente kann das Arretierungsglied 120 in der Arretierungsstellung mit dem Steckverbindungsglied 112 lösbar verrastet werden.
Während beim elektrischen Steckverbinder 10 die mechanische Verbindung zwischen der ersten Gehäuseschale 48 und dem Steckverbindungsglied 12 über eine Schwenkbewegung erfolgt, erfolgt die mechanische Verbindung zwischen der ersten Gehäuseschale 48 und dem Steckverbindungsglied 112 über eine lineare Schubbewegung. In beiden Fällen kann auf einfache Weise eine mechanische Verbindung erzielt werden.
1. Elektrischer Steckverbinder mit einem Steckverbindungsglied (12; 112), das zur Herstellung einer elektrischen Verbindung mit einem komplementären Steckverbindungsglied steckbar verbindbar ist und das eine Längsachse (16; 118) aufweist, und mit einem Kabelauslassglied (14), das einen Kabelführungskanal (58) aufweist mit einem dem Steckverbindungsglied (12; 112) zugewandten, fluchtend zur Längsachse (16; 118) des Steckverbindungsglieds (12; 112) ausgerichteten vorderen Kanalabschnitt (56) und einem dem Steckverbindungsglied (12; 112) abgewandten, im Winkel zur Längsachse (16; 118) des Steckverbindungsglieds (12; 112) ausgerichteten hinteren Kanalabschnitt (60), wobei das Kabelauslassglied (14) in mehreren Ausrichtungen mit dem Steckverbindungsglied (12; 112) lösbar verbindbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Kabelauslassglied (14) durch eine Schwenkbewegung um eine schräg oder senkrecht zur Längsachse (16) des Steckverbindungsglieds (12) angeordnete Schwenkachse (88) oder durch eine lineare Bewegung entlang der Längsachse (118) des Steckverbindungsglieds (112) mit dem Steckverbindungsglied (12; 112) lösbar verbindbar ist.
2. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der hintere Kanalabschnitt (60) in einem Winkel von mindestens 45° zum vorderen Kanalabschnitt (56) ausgerichtet ist.
3. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische Steckverbinder (10; 110) mindestens ein Arretierungsglied (34; 120) aufweist zum lösbaren Arretieren des Kabelauslassglieds (14) am Steckverbindungsglied (12; 112).
4. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Arretierungsglied (34; 120) um eine schräg oder senkrecht zur Längsachse (16) des Steckverbindungsglieds (12) ausgerichtete Schwenkachse (36) verschwenkbar oder senkrecht zur Längsachse (118) des Steckverbindungsglieds (112) linear verschiebbar gelagert ist.
5. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Arretierungsglied (34; 120) am Steckverbindungsglied (12; 112) gelagert ist.
6. Elektrischer Steckverbinder nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Arretierungsglied (34; 120) in einer Arretierungsstellung verrastbar ist.
7. Elektrischer Steckverbinder nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische Steckverbinder (10) mehrere erste Verbindungselemente (78, 80, 82, 84)aufweist, die einander paarweise diametral gegenüberliegen, sowie zwei einander diametral gegenüberliegende zweite Verbindungselemente (42, 46; 114, 116), wobei in den einzelnen Ausrichtungen des Kabelauslassteils (14) jeweils ein Paar der ersten Verbindungselemente (78, 80, 82, 84) mit den zweiten Verbindungselementen (42, 46; 114, 116) lösbar verbindbar ist.
8. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Paare von ersten Verbindungselementen (78, 80, 82, 84) am Kabelauslassglied (14) und die beiden zweiten Verbindungselemente (42, 46; 114, 116) am Steckverbindungsglied (12; 112) angeordnet sind.
9. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Verbindungselemente (78, 80, 82, 84) voneinander beabstandet sind.
10. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Verbindungselemente (42, 46; 114, 116) voneinander beabstandet sind.
11. Elektrischer Steckverbinder nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Verbindungselemente als Verbindungslaschen (78, 80, 82, 84) ausgestaltet sind und dass die zweiten Verbindungselemente als Verbindungsaufnahmen (42, 46; 114, 116) ausgestaltet sind, wobei in jeder Ausrichtung des Kabelauslassglieds (14) ein Paar von Verbindungslaschen (78, 80, 82, 84) in die Verbindungsaufnahmen (42, 46; 114, 116) einführbar sind.
12. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungslaschen (78, 80, 82, 84) von einer Stirnfläche (54) des Kabelauslassglieds (14) abstehen und parallel zur Längsachse (16) des Steckverbindungsglieds (12; 112) ausgerichtet sind.
13. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsaufnahmen (42, 46) an der Innenseite eines dem Kabelauslassglied (14) zugewandten Kragens (30) des Steckverbindungsglieds (12) angeordnet sind.
14. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsaufnahmen (114, 116) schachtartig in einen dem Kabelauslassglied (14) zugewandten Kragen (30) des Steckverbindungsglieds (112) eingeformt sind.
15. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 11, 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungslaschen (78, 80, 82, 84) jeweils eine Durchbrechung (86) aufweisen und dass in einer Verbindungsaufnahme (42) ein Vorsprung (44) angeordnet ist, der beim Einführen einer Verbindungslasche (78, 80, 82, 84) in die Verbindungsaufnahme (42) in die Durchbrechung (86) eintaucht.
16. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 11 in Verbindung mit einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Arretierungsglied (34; 120) einen Riegel (38) aufweist, der in eine Verbindungsaufnahme (42, 46; 114, 116) einführbar ist.
17. Elektrischer Steckverbinder nach einem der Ansprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass eine Verbindungsaufnahme (46) eine kreisbogenförmige Begrenzung (90) aufweist.
18. Elektrischer Steckverbinder nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kabelauslassglied (14) eine erste und eine zweite Gehäuseschale (48, 50) aufweist, wobei die erste Gehäuseschale (48) in unterschiedlichen Ausrichtungen mit dem Steckverbindungsglied (12) lösbar verbindbar ist und die zweite Gehäuseschale (50) zwischen einer die erste Gehäuseschale (48) freigebenden Offenstellung und einer die erste Gehäuseschale (48) abdeckenden Schließstellung bewegbar ist.
19. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Gehäuseschale (50) an der ersten Gehäuseschale (48) zwischen der Offenstellung und der Schließstellung hin und her bewegbar gelagert ist.
20. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Gehäuseschale (50) um eine schräg oder senkrecht zur Längsachse (16; 118) des Steckverbindungsglieds (12; 112) ausgerichtete Schwenkachse (62) verschwenkbar ist.
21. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 18, 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass das Kabelauslassglied (14) eine Überwurfmutter (52) aufweist, die auf die beiden Gehäuseschalen (48, 50) aufschraubbar ist.
A 8 122 c/299
EP
15160639.9
TELEGÄRTNER KARL GÄRTNER GMBH
1
DH
20150821
H01R
EP
2045884
A1
3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US]
20090408
X
1-10
* Abbildungen 1-3 *
* Spalte 12, Zeilen 45-46 *
EP
2426786
A1
ITT MFG ENTERPRISES INC [US]
20120307
X
1-11
* Abbildung 1 *
US
6139355
A
PUERNER DEAN ARNOLD [US]
20001031
X
1,2,7-10
* Abbildung 5 *
US
2008188120
A1
TSUJI TAKESHI [JP]
20080807
X
1,2,7-17
* Abbildungen 19,21,26 *
Y
18-21
US
2002025713
A1
TABATA MASAAKI [JP]
20020228
Y
18-20
* Abbildung 11 *
US
4671598
A
KEEHNE JULIAN L [US]
19870609
Y
21
* Abbildung 2 *
EP
2323228
A2
HARTING ELECTRONICS GMBH & CO [DE]
20110518
A,D
1
* Abbildungen 1a, 3a-3d *
DE
102008064535
A1
GAERTNER KARL TELEGAERTNER [DE]
20100624
A,D
1,18-20
* Abbildungen 1,2 *
Hugueny, Bertrand
The Hague
20150814
EP
2045884
A1
20090408
AR
068716
A1
20091202
AT
490577
T
20101215
BR
PI0816510
A2
20150224
CN
101821911
A
20100901
EP
2045884
A1
20090408
ES
2356935
T3
20110414
JP
5124650
B2
20130123
JP
2010541182
A
20101224
RU
2010112250
A
20111127
TW
200929733
A
20090701
US
2010210140
A1
20100819
WO
2009046003
A1
20090409
EP
2426786
A1
20120307
CN
102403632
A
20120404
DE
102010045470
A1
20120308
EP
2426786
A1
20120307
JP
2012059704
A
20120322
US
2012058685
A1
20120308
US
6139355
A
20001031
KEINE
US
2008188120
A1
20080807
JP
2008052918
A
20080306
US
2008188120
A1
20080807
US
2002025713
A1
20020228
JP
3589167
B2
20041117
JP
2002075526
A
20020315
US
2002025713
A1
20020228
US
4671598
A
19870609
KEINE
EP
2323228
A2
20110518
CN
102074843
A
20110525
DE
102009053364
B3
20110105
DK
2323228
T3
20131202
EP
2323228
A2
20110518
ES
2432154
T3
20131202
US
2011117770
A1
20110519
DE
102008064535
A1
20100624
CN
102246360
A
20111116
DE
102008064535
A1
20100624
EP
2359441
A1
20110824
ES
2462041
T3
20140522
HK
1159864
A1
20150313
RU
2011129559
A
20130127
US
2011300740
A1
20111208
WO
2010069625
A1
20100624

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente
- EP
2323228
A2
[0004]
- DE
102008064535
A1
[0039]