ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
JDIM360 Ver 1.28 (29 Oct 2014) - 1100000/0
3029668
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20160608
EP
14196171.4
20141204
de
de
de
20160608
201623
20160608
201623
G10D 1/08 20060101AFI20150605BHEP
G10D 3/04 20060101ALI20150605BHEP
de
Resonanzbrücke für Saiteninstrumente
en
Resonance bridge for stringed instrument
fr
Pont de résonance pour instruments à cordes
1
Coray, Gion
101495839
GC
Magdalenenstrasse 21
8050 Zürich
CH
Coray, Gion
Magdalenenstrasse 21
8050 Zürich
CH
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
20141216
ME
20141216
Aufleg- und kippbarer Brückenersatz für Saiteninstrumente, welcher für jede Saite einen genau angepassten Kanal besitzt. Bei Schwingung der Saite führt die exakt unter der Saite verlaufende Kurve zu einem Resonanz und Obertonreichen Klang. Durch den Kippmechanismus der Brücke kann der Klang und die Intonation angepasst werden.

Kurzbeschreibung der Erfindung
Die eigens konstruierte Resonanzbrücke bewirkt, dass die Saite wenn sie in Schwingung gebracht wird, nach oben schwingend sich verlängert, und gekürzt wird, wenn sie nach unten schwingt. Der leichte Seitenwinkel und die kompensierende Kurve des Saitenkanals erzeugen die oben beschriebene Saitenbewegung. Fig. 1. Somit wird die Resonanz des Tons erweitert. Es entstehen Obertöne. Dies wird erzielt durch einen Aluminiumsteg, (andere Materialien wie Kunststoffe, Keramik oder andere Metalle können ebenso verwendet werden), der für jede einzelne Saite einen individuell, auf Klang, Saitendicke und Intonation abgestimmten Saitenkanal besitzt. Fig. 2. Durch das Einführen eines Stifts, Fig. 4 und 5, in den Aluminiumsteg, wird die Resonanzbrücke kippbar, somit kann man den Winkel zur Saite verändern, und auf Eigenheiten wie zum Beispiel auf die Gitarrenkonstruktion anpassen. Nach erfolgter Anpassung kann die Brücke mit den Schrauben fixiert werden. Fig. 3a. Herkömmliche Brücken können durch die eigens konstruierte Resonanzbrücke einfach ausgetauscht werden. Fig. 6.
1. Resonanzbrücke für Saiteninstrumente, wie zum Beispiel Gitarren und Bässe, welche ermöglicht Obertöne und verschiedene Klangfarben zu erzeugen. Dadurch gekennzeichnet, dass auf einer durchgehenden und kippbaren Brücke, jede Saite einen individuell geschliffenen Kanal besitzt. Die Brücke ist so konstruiert, dass sie die herkömmlichen aufsetzbaren Brücken ersetzen kann
GC
EP
14196171.4
Coray, Gion
1
DH
20150612
G10D
CH
706505
A2
CORAY GION [CH]
20131115
X
1
* das ganze Dokument *
US
6441281
B1
RATTNER CHARLES A [US] ET AL
20020827
X
1
* Abbildungen 4,5A,5B,7A7B *
* Spalte 3, Zeile 43 - Spalte 4, Zeile 25 *
* Spalte 5, Zeile 4 - Zeile 20 *
US
3443467
A
RICHARDS LOUIS P
19690513
X
1
* Spalte 2, Zeile 13 - Zeile 33 *
* Spalte 2, Zeile 53 - Spalte 3, Zeile 37; Abbildungen 3-8 *
DE
1809254
A1
DANELECTRO CORP
19690717
X
1
* Abbildungen 1-4 *
* Seite 5 - Seite 6 *
US
2714326
A
MCCARTY THEODORE M
19550802
X
1
* Abbildungen 1-5 *
* Spalte 1, Zeile 63 - Spalte 2, Zeile 29 *
US
3892159
A
HOUTSMA ADRIANUS J M
19750701
X
1
* Abbildungen 1,4-6 *
* Spalte 1, Zeile 44 - Spalte 2, Zeile 37 *
* Ansprüche 1,2 *
US
4843941
A
NICHOLS JOSEPH C [US] ET AL
19890704
X
1
* Abbildungen 1-3,9,18 *
* Spalte 4, Zeile 24 - Zeile 64 *
Sartoni, Giovanni
The Hague
20150603
CH
706505
A2
20131115
KEINE
US
6441281
B1
20020827
KEINE
US
3443467
A
19690513
KEINE
DE
1809254
A1
19690717
DE
1809254
A1
19690717
FR
1563393
A
19690411
US
3422715
A
19690121
US
2714326
A
19550802
KEINE
US
3892159
A
19750701
KEINE
US
4843941
A
19890704
KEINE