ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
JDIM360 Ver 1.28 (29 Oct 2014) - 1100000/0
Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) EPÜ.
3031505
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20160615
EP
15156345.9
20150224
20150506
de
de
de
202014009740 U
20141208
DE
15155314
20150217
EP
20160615
201624
20160615
201624
A63H 33/10 20060101AFI20150330BHEP
A63B 6/00 20060101ALI20150330BHEP
de
SPIELEPOLSTER
en
PLAY CUSHION
fr
COUSSIN DE JEUX
1
Bänfer GmbH
101326697
34231 A EP
Industriestrasse 11
34537 Bad Wildungen
DE
Bänfer, Jörn
Ederstrasse 33
34549 Edertal
DE
Walther, Walther & Hinz GbR
100060916
Heimradstrasse 2
34130 Kassel
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
Gegenstand der Erfindung ist ein Spielepolster (3) mit mindestens einer Stoßfläche zu einem benachbarten Spielepolster (3) zur Bildung eines Polsterverbundes, z. B. eines Ballbades (1), eines Bausteinsatzes, einer Sportmatte oder Ähnliches, wobei die Spielepolster (3) im Bereich ihrer Stoßfläche miteinander verbindbar sind, wobei mehrere Spielepolster (3) magnetisch miteinander verbindbar sind.
Die Erfindung betrifft ein Spielepolster mit mindestens einer Stoßfläche zu einem benachbarten Spielepolster zur Bildung eines Polsterverbundes, z. B. eines Ballbades, eines Bausteinsatzes, einer Sportmatte oder Ähnlichem, wobei die Spielepolster im Bereich ihrer Stoßflächen lösbar miteinander verbindbar sind.
Spielepolster als solche sind bekannt; sie werden zur Herstellung eines Polsterverbundes, beispielsweise zur Bildung eines Ballbades miteinander, beispielsweise kreisförmig verbunden, wobei die Bälle bei einem Ballbad in der zentrischen Öffnung des Polsterverbundes aufgenommen werden. Damit die Spielepolster in einem Verbund bleiben, sind diese an ihren Stoßflächen miteinander durch Klettbandverschlüsse lösbar verbunden. Der Einsatz solcher Klettbandverschlüsse hat den Nachteil, dass diese sich relativ schnell mit Flusen zusetzen und insofern ihre Haftwirkung verlieren. Auch hat sich herausgestellt, dass die Kinder, wenn die Spielepolster keinen Verbund miteinander bilden, mit ihrer Bekleidung an den Klettbandverschlüssen hängen bleiben, was zur Folge hat, dass insbesondere bei Wollkleidung diese bei Berührung mit den Klettbandverschlüssen Schaden nimmt. Auch ist nachteilig, dass nicht beliebige Spielepolster miteinander verbindbar sind, da es bei Klettbandverschlüssen immer Flausch-und Klettband gibt, die zur Verbindung aufeinander zu liegen kommen müssen.
Bekannt sind ebenfalls Sportmatten z. B. in Boulderhallen, Sporthallen und Kindergärten, die definitionsgemäß ebenfalls den Spielepolstern unterfallen sollen. Diese Sportmatten bestehen aus einzelnen Segmenten, die an ihren Stoßkanten miteinander verbunden sind, um einen durchgängigen Bodenbelag bereitzustellen.
Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht darin, hier Abhilfe zu schaffen.
Zur Lösung der Aufgabe wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass mehrere Spielepolster magnetisch miteinander verbindbar sind. Eine solche Verbindung ist im Wesentlichen in Bezug auf die Verbindung der Spielepolster untereinander verschleißfrei; darüber hinaus besteht nicht die Gefahr der Beschädigung der Kleidung der Kinder.
Nach einer ersten Ausführungsform ist vorgesehen, dass das Spielepolster an der Stoßfläche eine magnetische Platte aufweist. Hieraus wird deutlich, dass zum Zwecke der Verbindung zweier Spielepolster jedes der Spielepolster an der entsprechenden Stoßstelle eine solche magnetische Platte aufweist. Infolgedessen können die Spielepolster in beliebiger Reihenfolge miteinander verbunden werden. Dies gilt für Spielepolster beispielsweise für ein Ballbad, aber auch für Sportmatten, die aus einzelnen Segmenten aufgebaut sind, und die an ihren Stirnseiten zur Verbindung magnetisch miteinander gekoppelt werden.
Vorteilhaft ist weiterhin, dass die magnetische Platte mehrere nebeneinanderliegende Abschnitte jeweils unterschiedlicher Polung aufweist, wobei die Abschnitte unterschiedlicher Polung vorteilhaft eine Breite zwischen 1,5 und 6 mm, vorzugsweise von 2,5 mm, aufweisen. Das heißt, bei Verbindung zweier magnetischer Platten ergibt sich bei einer Breite der Abschnitte von 2,5 mm max. ein Versatz von ca. 2,5 mm, sodass die Spielepolster im Wesentlichen fluchtend zueinander liegen.
Spielepolster bestehen im Wesentlichen aus Schaumstoffkörpern, die mit einem Stoff oder Ähnlichem bespannt sind. Die magnetische Platte des Polsters ist vorteilhaft unter der Bespannung des Spielepolsters angebracht, sodass eine Verletzungsgefahr für Kinder durch die magnetische Platte nicht besteht.
Auch ist die magnetische Platte vom Rand des Spielepolsters nach innen abgesetzt, was die Verletzungsgefahr weiter vermindert.
Darüber hinaus ist die magnetische Platte höchst biegsam, sodass auch aus diesem Grunde eine Verletzungsgefahr für die Kinder nicht besteht.
Gegenstand der Erfindung ist auch ein Polsterverbund, der sich durch eine Mehrzahl von Spielepolstern auszeichnet, wie sie zuvor beschrieben worden sind.
Anhand der Zeichnungen wird die Erfindung nachstehend beispielhaft an Spielepolstern für ein Ballbad näher erläutert.
Fig. 1
zeigt ein Ballbad in perspektivischer Darstellung mit einer Mehrzahl von Spielepolstern;
Fig. 2
zeigt einen Schnitt gemäß der Linie II-II aus Fig. 1;
Das in Fig. 1 dargestellte Ballbad 1 umfasst eine Mehrzahl von kreisförmig angeordneten Spielepolstern 3.
Aus Fig. 2 ergibt sich der Schnitt aus Fig. 1; das Spielepolster 3 weist eine Bespannung 5 auf, die lediglich schematisch angedeutet ist. Unter der Bespannung 5 befindet sich die magnetische Platte 7, die vom Rand 9 des Spielepolsters 3 allseits abgesetzt ist.
Die magnetische Platte, die insbesondere biegsam ausgebildet ist, besitzt eine Vielzahl von Abschnitten 11 unterschiedlicher Polung. Zur Bildung des Ballbades gemäß Fig. 1 werden nun die Spielepolster 3 im Bereich ihrer Stoßflächen aneinandergelegt, wobei durch die magnetische Platte eine stabile Verbindung der Spielepolster bewerkstelligt wird.

Bezugszeichenliste:
1
Ballbad
3
Spielepolster
5
Bespannung aus Stoff oder Kunststoff
7
magnetische Platte
9
Rand
11
Abschnitte unterschiedlicher Polung
1. Spielepolster (3) mit mindestens einer Stoßfläche zu einem benachbarten Spielepolster (3) zur Bildung eines Polsterverbundes, z. B. eines Ballbades (1), eines Bausteinsatzes, einer Sportmatte oder Ähnliches, wobei die Spielepolster (3) im Bereich ihrer Stoßfläche miteinander verbindbar sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass mehrere Spielepolster (3) magnetisch miteinander verbindbar sind.
2. Spielepolster (3) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Spielepolster (3) an der Stoßfläche eine magnetische Platte (7) aufweist.
3. Spielepolster (3) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die magnetische Platte (7) unter einer Bespannung des Spielepolsters (3), insbesondere einer Stoff- oder Kunststoffbespannung (5) angeordnet ist.
4. Spielepolster (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die magnetische Platte (7) biegsam ist.
5. Spielepolster (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
das die magnetische Platte (7) mehrere nebeneinanderliegende Abschnitte jeweils unterschiedlicher Polung (11) aufweist.
6. Spielepolster (3) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abschnitte unterschiedlicher Polung (11) eine Breite von 1,5 und 6 mm, vorzugsweise von 2,5 mm, aufweisen.
7. Spielepolster (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die magnetische Platte (7) vom Rand des Spielepolsters (3) nach innen abgesetzt ist.
8. Polsterverbund
gekennzeichnet durch
eine Mehrzahl von Spielepolstern (3) gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) EPÜ.
1. Spielepolster (3) mit mindestens einer Stoßfläche zu einem benachbarten Spielepolster (3) zur Bildung eines Polsterverbundes, z. B. eines Ballbades (1), eines Bausteinsatzes, einer Sportmatte oder Ähnlichem, wobei die Spielepolster (3) im Bereich ihrer Stoßflächen miteinander verbindbar sind, wobei das Spielepolster zur magnetischen Verbindung eine magnetische Platte (7) aufweist, dadurch gekennzeichnet, das die magnetische Platte (7) mehrere nebeneinanderliegende Abschnitte (11) jeweils unterschiedlicher Polung aufweist.
2. Spielepolster (3) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die magnetische Platte (7) unter einer Bespannung des Spielepolsters (3), insbesondere einer Stoff- oder Kunststoffbespannung (5) angeordnet ist.
3. Spielepolster (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die magnetische Platte (7) biegsam ist.
4. Spielepolster (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abschnitte (11) unterschiedlicher Polung eine Breite von 1,5 und 6 mm, vorzugsweise von 2,5 mm, aufweisen.
5. Spielepolster (3) nach einem der voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die magnetische Platte (7) vom Rand des Spielepolsters (3) nach innen abgesetzt ist.
6. Polsterverbund
gekennzeichnet durch
eine Mehrzahl von Spielepolstern (3) gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5.
34231 A EP
EP
15156345.9
Bänfer GmbH
1
MN
20150407
A63H
A63B
BE
876252
A2
POPPE WILLY
19791116
X
1-8
* das ganze Dokument *
US
2013019456
A1
HEARTSFIELD GARY LYNN [US]
20130124
X
1-8
* Absätze [0073] - [0080]; Abbildung 11 *
FR
2980716
A1
CARALI GILLES [FR]
20130405
X
1-8
* Seiten 4-7; Abbildung * *
Haller, E
Munich
20150326
BE
876252
A2
19791116
KEINE
US
2013019456
A1
20130124
US
8800233
B1
20140812
US
9278243
B1
20160308
US
2013019456
A1
20130124
FR
2980716
A1
20130405
KEINE