ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMA....MD..........
J
JDIM360 Ver 1.28 (29 Oct 2014) - 1100000/0
3124737
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20170201
EP
16000469.3
20160226
de
de
de
202015005285 U
20150729
DE
20170201
201705
20170201
201705
E06B 9/68 20060101AFI20161213BHEP
de
ELEKTRONISCHE STEUERUNG FÜR EINEN ROLLLADEN
en
ELECTRONIC CONTROL FOR A ROLLER SHUTTER
fr
COMMANDE ELECTRONIQUE DE STORE
2
WIR elektronik GmbH & Co. KG
101556245
16.2015.2 le
Hölderlinstraße 57-59
48703 Stadtlohn
DE
RADEMACHER, Wilhelm
Ulmenweg 3
46414 Rhede
DE
Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB
101349910
Rüttenscheider Straße 62
45130 Essen
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
MA
MD
Gegenstand der Erfindung ist eine elektronische Steuerung (4) für einen elektromotorischen Antrieb (3) einer Verschlussvorrichtung (1), insbesondere eines Rollladens. Hier ist vorgesehen, dass die Steuerung (4) einen Schallempfänger (6) für hörbare Schallfrequenzen, vorzugsweise eine dem Schallempfänger (6) nachgeschaltete Filterstufe (7), sowie eine nachgeschaltete Schallsignalauswertung (8) aufweist und dass die Steuerung (4) so ausgelegt und/oder programmiert ist, dass bei betriebsbereiter Steuerung (4) bei Empfang eines hörbaren Alarmtones einer Alarmvorrichtung (12), insbesondere eines Brand- und/oder Rauchmelders, ein angeschlossener Antrieb (3) von der Steuerung (4) zum Öffnen der Verschlussvorrichtung (1) ansteuerbar ist. Gegenstand der Erfindung ist auch ein Steuerungssystem mit einem elektromotorischen Antrieb (3) und einer elektronischen Steuerung (4) gemäß der Erfindung, bei dem der Antrieb (3) und der mit der Steuerung (4) und ggf. mit einem Netzteil und einer Batterie (14) kompakt als Rollladen-Gurtwickler (15) oder als Aufputz-Rollladen-Gurtwickler (15') ausgeführt ist.
Die Erfindung betrifft eine elektronische Steuerung für einen elektromotorischen Antrieb einer Verschlussvorrichtung, insbesondere eines Rollladens. Gegenstand der Erfindung ist auch ein Steuerungssystem für eine Verschlussvorrichtung, insbesondere für einen Rollladen, mit einem elektromotorischen Antrieb und einer elektromotorischen Steuerung.
Als Verschlussvorrichtung im Sinne der Lehre der vorliegenden Erfindung kommt primär ein Rollladen in Frage. Die Lehre der Erfindung ist aber auch für andersartige Verschlussvorrichtungen, beispielsweise ein Rolltor, ein Rollgitter, ein Sektionaltor, eine Jalousie, einen Schwenkflügel, eine Schwenktür, ein Klappgitter etc. einsetzbar.
Bei der Lehre der Erfindung geht es darum, dass in einem Notfall, insbesondere in einem Brandfall, eine durch die Verschlussvorrichtung an sich verschlossene Öffnung freigegeben wird, so dass sich in einem entsprechenden Gebäude befindliche Personen durch die nun nicht mehr von der Verschlussvorrichtung blockierte Öffnung, beispielsweise ein Fenster oder eine Tür, das Gebäude verlassen können und/oder dass Rettungskräfte durch die Öffnung Zugang zum Inneren des Gebäudes erlangen.
Verschlussvorrichtungen der in Rede stehenden Art sind, wie bereits angemerkt, insbesondere Rollläden. Aus dem Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht (DE 20 2013 011 403 U1), ist ein Rollladen bekannt, der auf eine Rollladenwelle aufwickelbar ist. Die Rollladenwelle wird mittels eines elektromotorischen Antriebs angetrieben. Der elektromotorische Antrieb kann die Form eines Rohrmotors haben, der in der Rollladenwelle sitzt, es kann aber auch ein an der Rollladenwelle angesetzter Getriebemotor sein. Eine Alternative für einen Rollladen, die ebenfalls in dieser Quelle dargestellt ist, hat die Form eines einbaufähigen oder anbaufähigen Rollladen-Gurtwicklers.
Vorgesehen ist generell, dass der elektromotorische Antrieb normalerweise an ein Versorgungsnetz, regelmäßig die Hausstromversorgung, angeschlossen ist. Dem elektromotorischen Antrieb ist eine elektronische Steuerung zugeordnet, mit deren Hilfe der elektromotorische Antrieb willkürlich durch einen Benutzer oder beispielsweise abhängig von Tageszeit, Sonnenstand oder anderen Kriterien, in der einen oder anderen Richtung in Gang gesetzt werden kann.
Bei dem bekannten, zuvor erläuterten Stand der Technik ist die elektronische Steuerung für den elektromotorischen Antrieb einer Verschlussvorrichtung, insbesondere eines Rollladens, mit einer Empfangseinrichtung für Brandmeldesignale einer Sendeeinrichtung eines Brandmelders versehen. Ein in einem Raum angeordneter Brandmelder hat eine elektronische Sendeeinrichtung für Brandmeldesignale. Die Steuerung ist so ausgelegt und/oder programmiert, dass im Betrieb die Sendeeinrichtung und die Empfangseinrichtung miteinander kommunizieren. Wird von der Empfangseinrichtung der Steuerung des elektromotorischen Antriebs ein Brandmeldesignal empfangen, so schaltet die Steuerung um, der Antrieb wird angesteuert und die Verschlussvorrichtung wird geöffnet.
Im Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, ist der Steuerung und dem elektromotorischen Antrieb für die Verschlussvorrichtung zusätzlich eine Batterie zugeordnet, vorzugsweise eine wiederaufladbare Batterie. Die Kapazität der Batterie ist so bemessen, dass die Verschlussvorrichtung vom elektromotorischen Antrieb rein batteriebetrieben mindestens einmal komplett geöffnet werden kann. In diesem Stand der Technik werden dann verschiedene Ausgestaltungen und Weiterbildungen dieses Konzepts dargestellt.
Eine Alarmvorrichtung, um die es im vorliegenden Fall geht, insbesondere ein Brand- und/oder Rauchmelder, hat als wesentlichen Bestandteil einen Schallgeber zum Aussenden eines lauten Alarmtones, um einen Alarmfall, insbesondere also einen Brand und/oder eine Rauchentwicklung, zu signalisieren. Der laute hörbare Alarmton soll im Gebäude befindliche Personen aufschrecken und warnen, so dass diese das Gebäude rechtzeitig verlassen und/oder Maßnahmen zur Bekämpfung des Brandes und/oder der Rauchentwicklung treffen können.
Im Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, hat die Alarmvorrichtung, insbesondere also der Brand- und/oder Rauchmelder, neben dem Schallgeber zur Erzeugung des lauten Alarmtones die dort zusätzlich erforderliche Sendeeinrichtung für Brandmeldesignale, die mit der Empfangseinrichtung in der elektronischen Steuerung des Antriebs zusammenpasst. Der Brandmelder muss also insoweit mit der elektronischen Steuerung kompatibel sein oder auf die elektronische Steuerung eingestellt werden können. Es ist nicht möglich, die bekannte elektronische Steuerung mit einem beliebigen Brandmelder zu betreiben.
Der Lehre der vorliegenden Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine elektronische Steuerung für einen elektromotorischen Antrieb einer Verschlussvorrichtung, insbesondere eines Rollladens, anzugeben, die mit jeder beliebigen einen hörbaren Alarmton abgebenden Alarmvorrichtung, insbesondere einem Brand- und/oder Rauchmelder, kompatibel ist.
Das zuvor aufgezeigte Problem wird mit den Merkmalen des kennzeichnenden Teils von Anspruch 1 dadurch gelöst, dass die Steuerung einen Schallempfänger für hörbare Schallfrequenzen, vorzugsweise eine dem Schallempfänger nachgeschaltete Filterstufe, sowie eine nachgeschaltete Schallsignalauswertung aufweist und dass die Steuerung so ausgelegt und/oder programmiert ist, dass bei betriebsbereiter Steuerung bei Empfang eines hörbaren Alarmtones einer Alarmvorrichtung, insbesondere eines Brand- und/oder Rauchmelders, ein angeschlossener Antrieb von der Steuerung zum Öffnen der Verschlussvorrichtung ansteuerbar ist.
Erfindungsgemäß wird der ohnehin von einer solchen Alarmvorrichtung, insbesondere also von einem üblichen Brand- und/oder Rauchmelder, mittels des Schallgebers abgegebene, laut hörbare Alarmton als solcher genutzt und mittels eines entsprechenden Schallempfängers an der elektronischen Steuerung unmittelbar ausgewertet. Da der laute Alarmton sich im Umfeld normaler Schallsignale befindet, wird erfindungsgemäß mit einer nachgeschalteten Schallsignalauswertung, vorzugsweise außerdem mit einer dieser vorgeschalteten Filterstufe, eine Analyse der Schallsignale in dem interessierenden Frequenzbereich vorgenommen, so dass nur dann, wenn die Alarmvorrichtung, insbesondere also der Brand- und/oder Rauchmelder, wirklich aktiv ist, die elektronische Steuerung auf den elektromotorischen Antrieb im gewünschten Sinne einwirkt.
Die Schallsignalauswertung in der Steuerung kann in schaltungstechnischer Weise realisiert sein. Sie kann aber auch oder zusätzlich in deren Computer-Software realisiert sein.
Die erfindungsgemäße elektronische Steuerung kann durch eine eigene, vorzugsweise wiederaufladbare Batterie komplettiert werden.
Besonders bevorzugt ist eine Ausgestaltung der elektronischen Steuerung dahingehend, dass die Filterstufe insbesondere einen Frequenzbereich von 2500 bis 4000 Hz erfasst und/oder dass in der Filterstufe und/oder in der Schallsignalauswertung ein unterer Grenzwert für die Lautstärke des Alarmtones, vorzugsweise ein unterer Grenzwert von 80 dB, vorgebbar ist.
Gegenstand der Erfindung ist auch ein Steuerungssystem, für eine Verschlussvorrichtung, insbesondere einen Rollladen, mit mindestens einem elektromotorischen Antrieb, der an ein Versorgungsnetz angeschlossen oder anschließbar und mit einer Verschlussvorrichtung antriebstechnisch verbunden oder verbindbar ist, und mit einer elektronischen Steuerung gemäß der Erfindung.
Das erfindungsgemäße Steuerungssystem für eine Verschlussvorrichtung, insbesondere für einen Rollladen, kann in verschiedener Weise ausgestaltet und weitergebildet werden. Dazu wird auf die weiteren Unteransprüche verwiesen.
Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt
Fig. 1
in schematischer Darstellung ein Steuerungssystem mit einem Rollladen als Verschlussvorrichtung mit einem Rohrmotor als elektromotorischem Antrieb,
Fig. 2
in schematischer Darstellung ein Steuerungssystem mit einem Rollladen als Verschlussvorrichtung und einem in einer Wandausnehmung eingebauten Rollladen-Gurtwickler als elektromotorischem Antrieb und
Fig. 3
in schematischer Darstellung einen Aufputz-Rollladen-Gurtwickler mit einer Steuerung gemäß der Erfindung.
In der Zeichnung ist als Verschlussvorrichtung 1 nur ein Rollladen dargestellt. Es gilt aber, dass, wie eingangs bereits erläutert worden ist, die vorliegende Erfindung für alle Arten von Verschlussvorrichtungen, also insbesondere die in der Beschreibungseinleitung aufgeführten Verschlussvorrichtungen bestimmt und geeignet ist.
Das in Fig. 1 dargestellte Ausführungsbeispiel zeigt als bevorzugtes Beispiel einer Verschlussvorrichtung 1 zunächst einen Rollladen 1 auf einer Wickelwelle 2. Die Wickelwelle 2 wird im dargestellten Ausführungsbeispiel mittels eines verdeckt angeordneten und daher gestrichelt dargestellten Rohrmotors 3 angetrieben, um den Rollladen 1 auf der Wickelwelle 2 aufzuwickeln oder von der Wickelwelle 2 abzuwickeln und damit eine von dem Rollladen 1 zu schützende Öffnung eines Gebäudes zu öffnen oder zu verschließen.
Das dargestellte Ausführungsbeispiel zeigt links am Rohrmotor 3 schematisch angedeutet eine elektronische Steuerung 4 für den elektromotorischen Antrieb 3, der in diesem Ausführungsbeispiel als Rohrmotor 3 ausgeführt ist. Der Rohrmotor 3 ist, wie angedeutet, über die Steuerung 4 an ein Strom-Versorgungsnetz 5 angeschlossen.
In Fig. 1 ist unten strichpunktiert die Steuerung 4 für den elektromotorischen Antrieb 3 dieses Ausführungsbeispiels vergrößert dargestellt. Angedeutet ist, dass das Gehäuse der Steuerung 4 an einer Wandung Durchbrechungen aufweist, so dass Schallwellen von außerhalb des Gehäuses weitgehend ungehindert in das Innere des Gehäuses der Steuerung 4 eindringen können. Im Inneren des Gehäuses der Steuerung 4 befindet sich ein Schallempfänger 6 eingerichtet für den Empfang von hörbaren Schallfrequenzen. Das dargestellte und bevorzugte Ausführungsbeispiel zeigt den Schallempfänger 6 als Mikrofon. Unter bestimmten Bedingungen kann man zum Beispiel auch mit einem piezoelektrischen Schallwandler arbeiten.
Wichtig ist, dass der Schallempfänger 6 in der Lage ist, hörbare Schallfrequenzen mit angemessener Empfindlichkeit zu empfangen und in elektrische Ausgangssignale umzuwandeln.
Im dargestellten und insoweit bevorzugten Ausführungsbeispiel ist dem Schallempfänger 6 in der Steuerung 4 eine Filterstufe 7 nachgeschaltet. Weiter nachgeschaltet ist dem Schallempfänger 6 und hier der Filterstufe 7 eine Schallsignalauswertung 8. Ferner weist die Steuerung 4 im dargestellten Ausführungsbeispiel eine zentrale Steuereinheit 9 auf, die die notwendigen Programme in entsprechenden Programmspeichern sowie alle sonstigen notwendigen Komponenten für die Steuerung 4 enthält. Die Filterstufe 7 und die Schallsignalauswertung 8, die hier als gesonderte Baueinheit dargestellt ist, sind an die Steuereinheit 9 angeschlossen. Die Steuereinheit 9 ihrerseits ist über eine externe Verbindung 10 beispielsweise an den elektromotorischen Antrieb 3 und/oder an eine Betätigungseinrichtung für die Verschlussvorrichtung 1 angeschlossen. Insgesamt darf auf den umfangreichen Stand der Technik verwiesen werden, der sich mit diesen Besonderheiten von Steuerungssystemen für Verschlussvorrichtungen befasst.
In Fig. 1 ist ferner angedeutet, dass an einem Gebäudeteil, hier einer Decke 11 eines Raumes des Gebäudes, eine Alarmvorrichtung 12, beispielsweise ein Brand- und/oder Rauchmelder, angeordnet ist. Eine Alarmvorrichtung 12, beispielsweise ein Brand- und/oder Rauchmelder, hat typischerweise die Funktion, bei Auftreten eines Alarmzustandes, insbesondere eines Brandes und/oder bei Rauchentwicklung, rechtzeitig einen durchdringenden hörbaren Alarmton abzugeben, um auf die bestehende Gefahr hinzuweisen. Die Alarmvorrichtung 12 hat im vorliegenden Fall angedeutet einen Schallsender 13, durch den der hörbare Alarmton ausgesandt wird. Insbesondere ist dies ein Piezo-Schallwandler.
Bei der erfindungsgemäßen elektronischen Steuerung 4 ist durch den Schallempfänger 6, hier ausgeführt als Mikrofon, die Voraussetzung dafür geschaffen, dass der Alarmton, der von der Alarmvorrichtung 12, hier also von dem Brand- und/oder Rauchmelder, bei Gefahr abgegeben wird, empfangen wird. Die Steuerung 4 registriert den Alarmton und kann dann entsprechende Maßnahmen auslösen, insbesondere die Verschlussvorrichtung 1 öffnen.
Um das zuvor dargestellte Ergebnis zu erzielen ist vorgesehen, dass die Steuerung 4 so ausgelegt und/oder programmiert ist, dass bei betriebsbereiter Steuerung 4 bei Empfang eines hörbaren Alarmtones der Alarmvorrichtung 12, insbesondere des Brand- und/oder Rauchmelders, der angeschlossene Antrieb 3 von der Steuerung 4 zum Öffnen der Verschlussvorrichtung 1 ansteuerbar ist.
Anstelle eines Brand- und/oder Rauchmelders 12 können auch andere Alarmvorrichtungen 12 vorgesehen sein, die einen hörbaren Alarmton bei Vorliegen einer anderen Ursache als eines Brandes oder einer Rauchentwicklung abgeben.
Entscheidend ist für die vorliegende elektronische Steuerung 4, dass sie mit jedweder Alarmvorrichtung 12 in Verbindung eingesetzt werden kann, die einen hörbaren Alarmton abgibt. Das ist die maßgebliche Funktion jeder derartigen Alarmvorrichtung 12. Die Alarmvorrichtung 12 muss also nicht zusätzlich eine weitere elektronische Einrichtung erhalten, um ein Signal an die Steuerung 4 abzugeben. Vielmehr kann das immer originär von der Alarmvorrichtung 12 abgegebenes hörbare Signal, der Alarmton, selbst dazu genutzt werden, die Steuerung 4 in dem gewünschten Sinne zu beeinflussen.
Das dargestellte Ausführungsbeispiel zeigt eine Filterstufe 7 und eine Schallsignalauswertung 8. Die Filterstufe 7 kann auch in die Schallsignalauswertung 8 integriert sein, beispielsweise durch eine entsprechende Software. Sowohl die Filterstufe 7 als auch die Schallsignalauswertung 8 können auch selbst wieder in der Steuereinheit 9 integriert sein, insbesondere auch dort wieder durch eine entsprechende Software.
Dargestellt ist in Fig. 1 noch eine Option, nämlich dergestalt, dass dass die Steuerung 4 eine vorzugsweise wiederaufladbare Batterie 14 aufweist.
Typischerweise haben Brand- und/oder Rauchmelder, die die bevorzugten Alarmvorrichtungen 12 im Sinne der Lehre der vorliegenden Erfindung sind, einen hörbaren Alarmton im Frequenzbereich von 2500 bis 4000 Hz. Es empfiehlt sich, dass die Steuerung 4 mit ihrer Filterstufe 7 und ihrem Schallempfänger auf diesen Frequenzbereich abgestimmt ist. Möglich ist auch eine Grenzwertbildung in der Filterstufe 7 oder in der Steuerung 4 insgesamt, beispielsweise bei einem untern Grenzwert von 80 dB für die Lautstärke des Alarmtones. Auf diese Weise werden normale Geräusche im Gebäude, auch wenn sie im betroffenen Frequenzbereich liegen, herausgefiltert und können nicht zur Auslösung der Steuerung 4 führen.
Man kann auch vorsehen, dass die Batterie 14 oder eine zusätzliche Batterie sowohl der Steuerung 4 als auch dem elektromotorischen Antrieb 3 zugeordnet ist und dass die Kapazität der Batterie 14 dann so bemessen ist, dass die Verschlussvorrichtung 1 vom elektromotorischen Antrieb 3 allein batteriebetrieben mindestens einmal komplett öffenbar ist.
Dargestellt ist in Fig. 1 auch der Anschluss an das Versorgungsnetz 5. Dazu kann, hier beispielsweis integriert in die Steuereinheit 9, ein Netzteil vorgesehen sein. Weiter bevorzugte Merkmale in diese Hinsicht finden sich in der eingangs genannte, den Ausgangspunkt für die Lehre der vorliegenden Erfindung bildenden Druckschrift.
Fig. 2 zeigt ein im Grundsatz genauso wie bei Fig. 1 aufgebautes Steuerungssystem für eine Verschlussvorrichtung 1, die auch hier durch einen Rollladen dargestellt ist. Auch hier sieht man die Wickelwelle 2 für die Verschlussvorrichtung 1. Allerdings ist der elektromotorische Antrieb 3 mit der Steuerung 4 kompakt als Gurtwickler 15 ausgeführt, und zwar hier als in eine Ausnehmung einer Wand eingebauter Gurtwickler 15. Angedeutet ist auch ein Rollladengurt 16, der vom Gurtwickler 15 nach oben zur Wickelwelle 2 des Rollladens 1, führt.
Hinsichtlich der Alarmvorrichtung 12, hier auch in Form eines Brand- und/oder Rauchmelders, des dortigen Schallsenders 13 und des Schallempfängers 6 in der Steuerung 4 entspricht das Ausführungsbeispiel von Fig. 2 demjenigen von Fig. 1.
Fig. 3 zeigt ebenfalls einen Gurtwickler für einen Rollladengurt 16, jedoch einen Aufputz-Rollladen-Gurtwickler 15', häufig auch als Schwenkwickler bezeichnet. Ähnlich wie beim Rollladen-Gurtwickler 15 gemäß Fig. 2, der in eine Ausnehmung der Wand eingebaut ist, befindet sich auch bei diesem Aufputz-Rollladen-Gurtwickler 15' der Schallempfänger 6, hier vorzugsweise in Form eines elektronischen Mikrofons, an der Stirnseite 15" des Gehäuses des Aufputz-Rollladen-Gurtwicklers 15'. An dieser Stelle kann das Gehäuse mit Durchbrechungen versehen sein, so dass die Schallwellen den Schallempfänger 6 leicht erreichen können. Die Lage des Schallempfängers 6 liegt hier oberhalb der Schaltungsplatine, die die Steuereinheit 9 im Gurtwickler 15' bildet.
In Fig. 3 sieht man an dem dortigen Aufputz-Rollladen-Gurtwickler 15' rechts die Wandbefestigung 17 mit zwei Befestigungsöffnungen 18, über die die Wandbefestigung 17 und damit der Gurtwickler 15' an einer Wand angeschraubt werden kann. Außerdem sieht man unten am Gurtwickler 15' das dort austretende Anschlusskabel 19 für die Stromversorgung und ein dort austretendes Anschlusskabel 20 für einen Lichtsensor. All das sind aus dem Stand der Technik bekannte Konstruktionen und Funktionen.

Bezugszeichenliste:
1
Verschlussvorrichtung
2
Wickelwelle
3
elektromotorische Antrieb = Rohrmotor
4
Steuerung
5
Strom-Versorgungsnetz
6
Schallempfänger
7
Filterstufe
8
Schallsignalauswertung
9
Steuereinheit
10
externe Verbindung
11
Decke
12
Brand- und/oder Rauchmelder
13
Schallsender
14
Batterie
15
Gurtwickler
15'
Aufputz-Rollladen-Gurtwickler
15"
Stirnseite
16
Rollladengurt
17
Wandbefestigung
18
Befestigungsöffnung
19
Anschlusskabel für Stromversorgung
20
Anschlusskabel für Lichtsensor
1. Elektronische Steuerung (4) für einen elektromotorischen Antrieb (3) einer Verschlussvorrichtung (1), insbesondere eines Rollladens,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuerung (4) einen Schallempfänger (6) für hörbare Schallfrequenzen, vorzugsweise eine dem Schallempfänger (6) nachgeschaltete Filterstufe (7), sowie eine nachgeschaltete Schallsignalauswertung (8) aufweist und
dass die Steuerung (4) so ausgelegt und/oder programmiert ist, dass bei betriebsbereiter Steuerung (4) bei Empfang eines hörbaren Alarmtones einer Alarmvorrichtung (12), insbesondere eines Brand- und/oder Rauchmelders, ein angeschlossener Antrieb (3) von der Steuerung (4) zum Öffnen der Verschlussvorrichtung (1) ansteuerbar ist.
2. Elektronische Steuerung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuerung (4) eine vorzugsweise wiederaufladbare Batterie (14) aufweist.
3. Elektronische Steuerung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Filterstufe (7) insbesondere einen Frequenzbereich von 2500 bis 4000 Hz erfasst und/oder
dass in der Filterstufe (7) und/oder in der Schallsignalauswertung (8) ein unterer Grenzwert für die Lautstärke des Alarmtones, vorzugsweise ein unterer Grenzwert von 80 dB, vorgebbar ist.
4. Steuerungssystem für eine Verschlussvorrichtung (1), insbesondere für einen Rollladen,
mit mindestens einem elektromotorischen Antrieb (3), der an ein Versorgungsnetz (5) angeschlossen oder anschließbar und mit einer Verschlussvorrichtung (1) antriebstechnisch verbunden oder verbindbar ist, und
mit einer elektronischen Steuerung (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 3.
5. Steuerungssystem nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der Steuerung (4) und dem elektromotorischen Antrieb (3) eine vorzugsweise wiederaufladbare Batterie (14) zugeordnet ist, deren Kapazität so bemessen ist,
dass die Verschlussvorrichtung (1), insbesondere der Rollladen, vom Antrieb (3) nur batteriebetrieben mindestens einmal komplett öffenbar ist.
6. Steuerungssystem nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet,
dass zum Anschluss an das Versorgungsnetz (5) ein Netzteil vorgesehen ist.
7. Steuerungssystem nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass der Antrieb (3) mit der Steuerung (4) und ggf. mit dem Netzteil und der Batterie (14) kompakt als Rollladen-Gurtwickler (15) zum Einbau ausgeführt ist.
8. Steuerungssystem nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass der Antrieb (3) mit der Steuerung (4) und ggf. mit dem Netzteil und der Batterie (14) kompakt als Aufputz-Rollladen-Gurtwickler (15') ausgeführt ist.
9. Steuerungssystem nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass der Antrieb (3) mit der Steuerung (4) und ggf. dem Netzteil und der Batterie (14) als Antriebsblock eines Rohrmotors (3) ausgeführt ist.
16.2015.2 le
EP
16000469.3
WIR elektronik GmbH & Co. KG
2
MN
20161219
E06B
G08B
A62C
US
2010332034
A1
BERGESON TODD [US] ET AL
20101230
X
1,2,4-6
Y
7-9
* Absätze [0071], [0091], [0115] - [0117]; Abbildungen 2,6 *
WO
2006004404
A1
VERMEER MARCEL MARINUS WILHELM [NL]; VERMEER ROLAND ARRES WILHELMUS [N
20060112
X
1,2,4,5
* Seite 3, Zeile 6 - Zeile 18 *
* Seite 4, Zeile 7 - Seite 5, Zeile 28; Abbildung 1 *
EP
0092118
A1
RADEMACHER WILLI
19831026
Y
7,8
* Seite 7, Absatz 3 - Seite 8, Absatz 2; Ansprüche 1,3,7; Abbildung 2 *
WO
2014165470
A1
QMOTION INC [US]
20141009
Y
9
* Seite 9, Zeile 16 - Seite 10, Zeile 9; Abbildung 1 *
Knerr, Gerhard
Munich
20161212
US
2010332034
A1
20101230
KEINE
WO
2006004404
A1
20060112
NL
1026541
C2
20060103
WO
2006004404
A1
20060112
EP
0092118
A1
19831026
AU
554663
B2
19860828
AU
1343183
A
19831020
CA
1212895
A
19861021
DE
3214235
A1
19831027
EP
0092118
A1
19831026
ES
8407145
A1
19841116
WO
2014165470
A1
20141009
KEINE

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente
- DE
202013011403
U1
[0004]