ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMA....MD..........
J
BDM Ver 0.1.59 (03 Mar 2017) - 1100000/0
3181764
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20170621
EP
16204141.2
20161214
fr
fr
fr
15200261
20151215
EP
20170621
201725
20170621
201725
E02F 7/00 20060101AFI20170410BHEP
E21C 50/00 20060101ALI20170410BHEP
E02F 5/28 20060101ALI20170410BHEP
E02F 7/02 20060101ALI20170410BHEP
B65G 17/00 20060101ALI20170410BHEP
de
SCHLAMMFÖRDERUNGSVORRICHTUNG
en
SEDIMENT LIFTING DEVICE
fr
DISPOSITIF DE RELEVAGE DE BOUES
9
Bibaut Environnement
101566804
BNT220528EP01
32 Rue de Rivecourt
60880 Le Meux
FR
BIBAUT, Rémi Hubert Alain
2 Rue du Grand Ferré
60126 Rivecourt
FR
Novagraaf Technologies
100061566
Bâtiment O2 2, rue Sarah Bernhardt CS90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
MA
MD
Le dispositif de relevage (5) de boues comporte une structure allongée (52) sur laquelle est enroulée une chaine de transport (55), une goulotte (51) s'étendant en regard et parallèlement à la structure allongée et une série de palettes (53) montées uniformément le long de la chaine de transport et agencées de sorte à glisser le long de la goulotte.
L'invention concerne un procédé et un dispositif associé d'extraction des boues d'une étendue d'eau à hauteur d'eau variable. Notamment, l'invention concerne un système de répartition des boues sur un tapis flottant ainsi qu'un dispositif de montée des boues sur une berge.
Actuellement, les procédés et les dispositifs d'extraction des boues d'une étendue d'eau, comme un lac, séparent deux étapes : la phase d'extraction des boues d'un fond du lac et la phase d'évacuation des boues extraites sur la terre ferme. Parmi les solutions actuelles :
- Utilisation de grandes grues permettant de rapprocher un grand talus mais qui est difficile à mettre en place nécessitant des appuis important au niveau de la berge du lac avec un risque d'altération de ces dernières. Au surplus, un tel dispositif ne permet pas des cadences importantes ;
- Utilisation d'un transport hydraulique qui nécessite de liquéfier de manière suffisante les boues pour les faires passer par un tuyau et par conséquent de prévoir ensuite des installations de décantation des boues ainsi fortement chargées en eau. De plus, une telle solution présente des inconvénients de mauvaises cadences, de forts risques de colmatage et une difficile gestion des corps étrangers ;
- Utilisation de pompes à pistons présentant les mêmes inconvénients avec des risques de colmatage élevé, en particulier lorsqu'il y a présence de corps étrangers, avec en outre de très mauvaises cadences.
En outre, la présence de talus, formant la berge du lac, relativement élevés et/ou à forte pente ne permet pas une mise en place d'une rampe d'accès au lac qui soit satisfaisante d'un point de vue sécuritaire.
De plus, le dispositif d'extraction est fixe ce qui nécessitent des ajustements et des réglages continuels en fonction des variations d'une hauteur d'eau du lac.
Un but de l'invention est de remédier aux inconvénients des systèmes existants précédemment exposés.
A cette fin, il est prévu selon l'invention, un procédé d'extraction des boues d'une étendue d'eau à hauteur d'eau variable, comportant des étapes successives suivantes:
- extraction des boues déposées au fond de l'étendue d'eau ;
- répartition des boues extraites sur des moyens d'acheminement ;
- déplacement vers une berge de l'étendue d'eau des boues réparties dans un plan parallèle sensiblement à un plan de l'étendue d'eau ;
- montée des boues acheminées sur la berge ; et
- dépôt des boues relevées sur des moyens de transport terrestre.
Ainsi, la mise en oeuvre d'un tel procédé permet de remonter facilement sur la berge, de manière propre, des boues extraites peu chargées en eau en cadence élevée, sans ségrégation ni problème de gestion des corps étrangers tout en ne nécessitant pas une liquéfaction inutile des boues extraites.
Avantageusement, mais facultativement, le procédé d'extraction de boues selon l'invention comporte au moins l'une des caractéristiques techniques additionnelles suivantes :
- l'étape de répartition comporte une sous-étape de stockage des boues extraites ;
- l'étape de répartition comporte une sous-étape d'acheminement des boues stockées sur les moyens d'acheminement ; et,
- l'étape de montée comporte des sous étapes de relevage des boues acheminées puis de dépose des boues relevées sur les moyens de transport terrestre.
Il est prévu aussi, selon l'invention, un dispositif d'extraction des boues d'une étendue d'eau à hauteur d'eau variable, agencé de sorte à mettre en oeuvre un procédé présentant au moins l'une des caractéristiques techniques précédentes, le dispositif comportant des moyens d'extraction des boues depuis un fond de l'étendue d'eau, des moyens de répartition des boues extraites par les moyens d'extraction, des moyens d'acheminement vers une berge de l'étendue d'eau des boues réparties par les moyens de répartition, des moyens de relevage des boues acheminées par les moyens d'acheminement vers un sommet de la berge.
Avantageusement, mais facultativement, le dispositif d'extraction de boues selon l'invention comporte au moins l'une des caractéristiques techniques additionnelles suivantes :
- les moyens d'acheminement comportent des flotteurs pour être positionnés flottant sur l'étendue d'eau ;
- les moyens d'acheminement comportent une bande de transport ;
- les moyens de répartition comportent des moyens de stockage tampon des boues extraites ;
- les moyens de répartition comportent un système d'alimentation à palettes ;
- les moyens de répartition comprennent, à une extrémité, un flotteur agencé de sorte à reposer sur l'étendue d'eau et, à l'autre extrémité, un chariot mobile motorisé agencé de sorte à pouvoir cheminer le long des moyens d'acheminement ;
- les moyens de relevage comprennent un système d'élévateur à palettes ; et,
- les moyens de relevage comprennent un véhicule motorisé agencé de sorte à pouvoir se déplacer sur la berge en entrainant les moyens de relevage.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront lors de la description ci-après d'un mode de réalisation. Aux dessins annexés:
- La figure 1 est un diagramme général illustrant un mode de réalisation du procédé selon l'invention ;
- La figure 2 est un diagramme illustrant le procédé de la figure 1 ;
- La figure 3 est une vue tridimensionnelle d'un dispositif de mise en oeuvre du procédé de la figure 1 installé sur un lac ;
- La figure 4 est un diagramme illustrant en détail l'étape 103 du procédé de la figure 2 ;
- La figure 5 est un diagramme illustrant en détail l'étape 107 du procédé de la figure 2 ;
- Les figures 6a et 6b sont des vues schématiques de dessus et de coté d'un mode de réalisation d'un élément du dispositif de la figure 3 mettant en oeuvre l'étape 103 de la figure 4 ;
- La figure 7 est une vue tridimensionnelle de détails d'un élément du dispositif de la figure 3 mettant en oeuvre l'étape 107 de la figure 5 ;
- Les figures 8 et 9 sont des vues schématiques de dessus et de coté de l'élément de la figure 7 ; et
- La figure 10 est une vue en coupe partielle schématique des éléments des figures 6a, 6b et 7.
En référence aux figures 1, 2, 4 et 5, nous allons décrire un procédé d'extraction de boues 100 d'un lac L, ou de toute autre étendue d'eau naturelle ou artificielle, selon l'invention.
A la figure 1 est illustré le principe général du procédé d'extraction de boues 100 selon l'invention. Le procédé d'extraction de boues 100 selon l'invention permet de déplacer des boues Be, situées dans un fond d'une étendue d'eau, comme un lac L, vers des moyens de transport terrestres des boues Bs loin de l'étendue d'eau. Le procédé d'extraction de boues 100 selon l'invention nécessite pour cela de l'énergie hydraulique Eh, de l'énergie électrique Ee, de l'énergie mécanique Em utilisées par un dispositif de mise en oeuvre du procédé d'extraction de boues 100 selon l'invention qui sera décrit ultérieurement.
En référence à la figure 2, le procédé d'extraction de boues 100 selon l'invention comporte une première étape d'extraction des boues Bs 101 depuis le fond de l'étendue d'eau. Ensuite, les boues extraites 102 sont déposées sur des moyens d'acheminement vers une berge de l'étendue d'eau lors d'une étape de répartition 103 des boues extraites 102. Puis, les boues réparties 104 sont acheminées par les moyens d'acheminement vers la berge de l'étendue d'eau lors d'une étape de déplacement 105 dans un plan parallèle sensiblement à un plan d'eau de l'étendue d'eau. Ensuite, le procédé d'extraction de boues 100 selon l'invention comporte une étape de montée 107 des boues acheminées 106 au bord de l'étendue d'eau sur la berge. Une fois les boues montées sur la berge 108, le procédé d'extraction de boues 100 selon l'invention comporte une étape de dépose 109 des boues montées sur la berge 108 sur des moyens de transport terrestre des boues Bs loin de l'étendue d'eau, en particulier vers des casiers de séchage des boues ainsi transportées Bs, par exemple.
En référence à la figure 4, nous allons décrire en détail l'étape de répartition 103 des boues extraites 102. Les boues extraites 102 sont, dans une première sous-étape 1031, stockées dans des moyens de stockage tampon. Puis, les boues ainsi stockées 1032 sont acheminées depuis les moyens de stockage tampon pour être déposées de manière répartie sur les moyens d'acheminement vers une berge de l'étendue d'eau, dans une sous-étape 1033. Concomitamment aux sous-étapes 1031 et 1033, une sous-étape 1030 de pilotage est réalisée de sorte à assurer la flottabilité, la stabilité et la mobilité des moyens de stockage tampons par rapport aux moyens d'acheminement vers une berge de l'étendue d'eau de sorte à ce que les moyens de stockage tampon soient positionnés sur l'étendue d'eau au plus proche d'un point d'extraction des boues. Afin de réaliser ces sous-étapes, le procédé d'extraction de boues 100 selon l'invention fournit l'énergie E à différents moyens de mise en oeuvre du procédé d'extraction de boues 100 selon l'invention.
En référence maintenant à la figure 5, nous allons décrire en détail l'étape de montée 107 des boues acheminées 106 au bord de l'étendue d'eau sur la berge. Les boues acheminées 106 sont, dans une première sous-étape 1071, relevées depuis l'étendue d'eau vers un sommet de la berge de l'étendue d'eau. Puis, les boues ainsi relevées 1072 sont déposées de sur les moyens de transport terrestres des boues Bs loin de l'étendue d'eau, dans une sous-étape 1073. Concomitamment aux sous-étapes 1071 et 1073, une sous-étape 1070 de pilotage est réalisée de sorte à assurer la flottabilité, la stabilité et la mobilité des moyens de mise en oeuvre de ses sous-étapes. Afin de réaliser ces sous-étapes, le procédé d'extraction de boues 100 selon l'invention fournit l'énergie E aux différents moyens de mise en oeuvre du procédé d'extraction de boues 100 selon l'invention.
Nous allons maintenant décrire un dispositif d'extraction de boues 1 selon l'invention, destiné à mettre en oeuvre le procédé d'extraction de boues 100 selon l'invention qui vient d'être décrit.
Le dispositif d'extraction de boues 1 selon l'invention, tel qu'illustré en figure 3 par exemple, est déployé sur une étendue d'eau L, comme un lac artificiel par exemple, délimité par une berge L_B. Le niveau de l'eau dans ce type de lac artificiel L est généralement variable en fonction de son utilisation par des activités industrielles périphériques qui y déversent des eaux chargées en boues Be.
Le dispositif d'extraction de boues 1 selon l'invention comporte des moyens d'extraction des boues Be depuis le fond de l'étendue d'eau L. Ici, les moyens d'extraction sont une barge 2 flottante sur la surface de l'étendue d'eau L au droit sensiblement du point d'extraction des boues Be. Cette barge flottante 2 est équipée d'une pelle mécanique 21 autonome positionnée à une extrémité de la barge 2. Au niveau d'une extrémité opposée, la barge 2 comporte une benne remplie de matériaux (comme de la craie) servant de contrepoids à la pelle mécanique 21. Entre les deux extrémités susmentionnées, la barge 2 comporte des moyens d'ancrage 22 de la barge 2 au-dessus du point d'extraction des boues Be. Les moyens d'ancrage sont ici des pieux d'ancrage coulissant. Une autre réalisation d'une barge 2 flottante est décrite plus en détails dans le document FR 2 810 293 auquel il est possible de se référer pour de plus amples informations. En variante de réalisation , la pelle mécanique 21 est une pelle mécanique standard à chenille posée sur la barge 2 dont la flèche est rallongée pour pouvoir atteindre le fond de l'étendue d'eau L et équipée d'un godet preneur en extrémité.
Le dispositif d'extraction de boues 1 selon l'invention comporte en outre des moyens de répartition de boues 3 sur des moyens d'acheminement 4 vers la berge L_B de l'étendue d'eau L. Les moyens de répartition 3 comportent, à une première extrémité, des moyens de stockage tampon 31 posés sur un flotteur 34, via par exemple ici une liaison pivot. Les moyens de stockage tampon sont ici une trémie 31. La trémie est équipée d'un système d'alimentation à palettes 32, formant des premiers moyens de relevage, dont une extrémité est située en dessous de la trémie 31, en communication fluidique avec celle-ci. Ainsi, les boues stockées 1032 dans la trémie 31 s'écoulent par gravité dans le système d'alimentation à palettes 32. Les moyens de répartition 3 comprennent au niveau d'une extrémité opposée, un chariot mobile 33 motorisé qui est agencé de sorte à pouvoir se déplacer le long des moyens d'acheminement 4 vers la berge L_B de l'étendue d'eau L qui comportent à cet effet des rails. Cela permet de déplacer les moyens de répartition 3 de sorte à ce que la trémie 31 soit toujours à portée du godet de la pelle mécanique 21 de la barge flottante 2. Selon un mode de réalisation le chariot motorisé 33 est relié aux autres éléments des moyens de répartition 3 via une liaison pivot. Au niveau du chariot mobile 33, les moyens de répartition 3 comprennent un répartiteur 323 (voir figures 6a et 6b) situé sous une extrémité opposée du système d'alimentation à palettes 32. Ce répartiteur 323 permet de déposer en répartissant les boues ainsi réparties 104 sur les moyens d'acheminement 4 vers la berge L_B de l'étendue d'eau L. Un mode de réalisation du système d'alimentation à palettes 32 est illustré aux figures 6a et 6b. Il comporte une structure allongée 324 sur laquelle est enroulée une chaine de transport 322 équipée d'une série de palettes 321 uniformément réparties le long de la chaine de transport 322. La chaine de transport 322 est mise en mouvement via un moteur hydraulique 325. A la figure 10 est illustrée une coupe schématique du système d'alimentation à palettes 32. Les palettes 321 sont fixées perpendiculaires à la chaine de transport 322 via un support 326. La forme des palettes 321 est complémentaire d'une forme en « V » tronqué d'un fond 312 de la trémie 31. En variante de réalisation, le système d'alimentation à palettes est similaire à un élévateur à palettes 5 qui sera décrit ultérieurement.
Le dispositif d'extraction de boues 1 selon l'invention comporte en outre les moyens d'acheminement 4 vers la berge L_B de l'étendue d'eau L. Ces moyens d'acheminement 4 vers la berge L_B de l'étendue d'eau L sont composés ici d'une série de modules de structure 43 aboutés les uns aux autres et reposant sur une série de flotteurs 41 à la surface de l'étendue d'eau L. Les modules de structure 43 comportent les rails sur lesquels peut cheminer le chariot mobile 33. Une bande de transport 42 court le long de la série de modules de structure 43. La coopération avec les moyens de répartition 3 permet d'alimenter de manière régulière en boues stockées 104 la bande de transport 42, ce qui assure une répartition homogène des boues acheminées 106 sur la bande de transport 106. Les modules de structure 43 sont décrits plus en détails dans le document FR 2 784 974 auquel il est possible de se référer pour de plus amples information.
En position, les moyens d'acheminement 4 vers la berge L_B de l'étendue d'eau L présentent une extrémité située au voisinage de la berge L_B de l'étendue d'eau L, c'est-à-dire au bord de l'étendue d'eau L. A ce niveau, le dispositif d'extraction de boues 1 selon l'invention comporte alors un élévateur à palettes 5, formant des deuxièmes moyens de relevage, des boues acheminées 106 par les moyens d'acheminement 4 vers la berge L_B de l'étendue d'eau L. l'élévateur à palettes 5 est similaire au système d'alimentation à palettes 32. L'élévateur à palettes 5 est illustré aux figures 7 à 10. L'élévateur à palettes5 comprend une structure allongée 52 dont une première extrémité pénètre dans une trémie de réception 59 reposant sur un flotteur 58 sur l'étendue d'eau L. La deuxième extrémité de la structure allongée 52 comporte un véhicule motorisé 57, ici sous la forme d'une pelle mécanique modifiée en ce que la flèche est remplacée par la structure allongée 52. Le véhicule motorisé 57 est destinée à être positionné sur le sommet de la berge L_B, au-dessus des moyens de transport terrestre 6. Le long de la structure allongée 52, et s'étendant au sein de celle-ci, l'élévateur à palettes 5 comprend une goulotte 51 de forme générale en « V » tronqué en section. En regard de cette goulotte 51, l'élévateur à palettes5 comporte une chaine de transport 55 entrainée par un moteur 56 qui peut être un moteur hydraulique, une série de palettes 53 sont uniformément réparties sur la chaine de transport 55. A la figure 10 est illustrée une coupe schématique de cet agencement. Les palettes 53 sont fixées perpendiculaires à la chaine de transport 55 via un support 531. La forme des palettes 53 est complémentaire de la forme en « V » tronqué de la goulotte 21. En fonctionnement, les palettes 53 glissent le long de la goulotte 51 depuis la première extrémité de la structure allongée 52 située sur le flotteur 58 vers un entonnoir de réception 54, formant répartiteur, situé au niveau de la deuxième extrémité de la structure allongée 52 et sous une sortie de la goulotte 51. Cet entonnoir 54 permet de déposer les boues relevées 108, donc montées sur la berge, sur les moyens de transport terrestre 6 des boues Bs. Lors d'un montage du dispositif d'extraction de boues 1 selon l'invention, l'extrémité des moyens d'acheminement 4 située au voisinage de la berge L_B de l'étendue d'eau L est installée sur le flotteur 58 de l'élévateur à palettes5, de sorte que les boues acheminées 106 se déversent sur la première extrémité de la structure allongée 52 pour être entraînées le long de la goulottes 51 par la série de palettes 53. L'ensemble forme un système d'élévateur à palettes dont une extrémité repose sur le flotteur 58 et l'autre extrémité est monté sur le véhicule motorisé 57 situé sur la berge L_B.
Les moyens de transport terrestre 6 peuvent être formés de modules de structure similaire aux modules de structure 43 des moyens d'acheminement 4 et décrit plus avant dans le document FR 2 784 974.
Que ce soient les premier moyens de relevage (système d'alimentation à palettes 32) ou les deuxièmes moyens de relevage (élévateur à palettes 5), ils forment des dispositifs de relevage et permettent de relever des boues et de les déposer sur les moyens d'acheminement 4 et sur les moyens de transport terrestre 6 respectivement de manière régulière et à une cadence ou un débit prédéfini adapté auxdits moyens d'acheminement 4 et auxdits moyens de transport terrestre 6. Ceci est d'autant plus pertinent lorsque les moyens d'acheminement 4 et les moyens de transport terrestre 6 sont des bandes de transport 42. En effet, la dimension des palettes 321,53 associée à une pente de la goulotte 312,51 permet de définir la cadence ou le débit précédemment évoqué. Les bandes de transport avales sont ainsi alimentées de manière régulière en boues évitant ainsi des variations de charges linéaires sur lesdites bandes de transport, préjudiciables à leur fonctionnement.
D'autre part, la forme en « V » tronqué de la goulotte 51,312, et celle complémentaire des palettes 321,53, permettent d'assurer, au fil du temps tout le long du fonctionnement, une bonne complémentarité des formes entre les palettes 321,53 et la goulotte 312,51 associée. Ceci permet d'assurer une étanchéité constante entre les palettes et la goulotte associée afin de participer à un relevage régulier en boues pour alimenter les bandes de transport avales.
Il ressort de ce qui précède que le procédé d'extraction de boues 100 selon l'invention, ainsi que le dispositif d'extraction de boues 1 selon l'invention associé, permettent de fournir un procédé, et un dispositif associé, d'extraction qui soit particulièrement adapté à une variabilité de hauteur d'eau et à la nature des boues extraites, en ne nécessitant pour cela que des moyens simples généralement disponibles sur n'importe quel chantier. L'assemblage modulaire des différents éléments formant le dispositif d'extraction de boues 1 selon l'invention, ainsi que la mobilité de certains d'entre eux, permet de manière simple un positionnement optimal du dispositif d'extraction de boues 1 selon l'invention sur l'étendue d'eau, même sur une berge présentant un talus élevé et/ou à forte pente. De plus, un tel agencement du dispositif d'extraction de boues 1 selon l'invention permet à ce dernier de s'adapter très facilement à une variation de la hauteur d'eau de l'étendue d'eau où il est installé.
Bien entendu, il est possible d'apporter à l'invention de nombreuses modifications sans sortir du cadre de celle-ci.
1. Dispositif de relevage (5;32) de boues comportant une structure allongée (324;52) sur laquelle est enroulée une chaine de transport (322;55), caractérisé en ce qu'il comprend en outre une goulotte (312;51) s'étendant en regard et parallèlement à la structure allongée et une série de palettes (321;53) montées uniformément le long de la chaine de transport et agencées de sorte à glisser le long de la goulotte.
2. Dispositif de relevage selon la revendication 1, caractérisé en ce que les palettes sont fixées perpendiculairement à la chaine de transport.
3. Dispositif de relevage selon la revendication 2, caractérisé en ce que chaque palette est fixée à la chaine de transport via un support (326,531).
4. Dispositif de relevage selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que, une forme en section de la goulotte est complémentaire d'une forme des palettes.
5. Dispositif de relevage selon la revendication 4, caractérisé en ce que la forme en section de la goulotte et la forme des palettes est un « V » tronqué.
6. Dispositif de relevage selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que, à une première extrémité de la structure allongée, le dispositif de relevage comporte des moyens de stockage (31;59) des boues.
7. Dispositif de relevage selon la revendication 6, caractérisé en ce que les moyens de stockage est une trémie.
8. Dispositif de relevage selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce que les moyens de stockage sont montées de sorte à reposer sur un flotteur (34;58)
9. Dispositif de relevage selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que, à une deuxième extrémité de la structure allongée, le dispositif de relevage comporte un répartiteur (323;54).
10. Dispositif de relevage selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il comporte un moteur (325;56) agencée de sorte à entrainer en mouvement la chaine de transport.
11. Dispositif de relevage selon la revendication 10, caractérisé en ce que le moteur est un moteur hydraulique.
12. Dispositif de relevage selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comporte un véhicule motorisé (57;33), notamment situé au niveau d'une deuxième extrémité de la structure allongée, agencé de sorte à pouvoir déplacer le dispositif de relevage.
BNT220528EP01
EP
16204141.2
Bibaut Environnement
9
MN
20170418
E02F
E21C
B65G
US
3947980
A
ANDREWS JAMES E ET AL
19760406
X
1-4,6,8-10,12
Y
5,7,11
* colonne 7, ligne 52 - ligne 56; figure 5 *
JP
S5961110
U
- 19840421
Y
5
* figures 1,3,4 *
JP
H10266259
A
ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND
19981006
Y
7
* abrégé; figure 2 *
JP
2002274777
A
KOMATSU MFG CO LTD
20020925
Y
11
* abrégé; figure 5 *
US
4010560
A
DIGGS RICHARD E
19770308
A
1
* abrégé; figures 1,5 *
FR
2404584
A1
INST ZOLOTODOBYVA JUSCHEI [SU]
19790427
A
1
* figures 1,2,6 *
Papadimitriou, S
Munich
20170407
US
3947980
A
19760406
AUCUN
JP
S5961110
U
19840421
AUCUN
JP
H10266259
A
19981006
AUCUN
JP
2002274777
A
20020925
AUCUN
US
4010560
A
19770308
AUCUN
FR
2404584
A1
19790427
AUCUN

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION
Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description
- FR
2810293
[0019]
- FR
2784974
[0021]
[0023]