ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMA....MD..........
J
BDM Ver 0.1.63 (23 May 2017) - 1100000/0
3254581
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20171213
EP
17174908.8
20170608
fr
fr
fr
1670297
20160609
FR
20171213
201750
20171213
201750
A45B 25/24 20060101AFI20170720BHEP
de
REGENSCHIRMHÜLLE MIT MIKROFASERFUTTER
en
UMBRELLA COVER LINED WITH MICROFIBRE
fr
HOUSSE DE PARAPLUIE DOUBLEE DE MICROFIBRE
1
Beau Nuage
101671974
BEA B001 EP
1001, Avenue de la République
07500 Guilherand-Granges
FR
GROS, Antoine
c/o Beau Nuage 1001 Avenue de la République
07500 Guilherand-Granges
FR
RINALDI, Aurélien
c/o Beau Nuage 1001 Avenue de la République
07500 Guilherand-Granges
FR
Louiset, Raphaël
101636745
Louis Petit 174 Rue de Vaugirard
75015 Paris
FR
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
MA
MD
Housse (9) pour parapluie (1) pliant pourvu d'un corps (2), cette housse définissant une ouverture (10) pour le glissement dans la housse (9) au moins du corps (2) du parapluie (1) et comprenant :
- une enveloppe (24) externe réalisée dans un tissu présentant une face (25) externe imperméable ;
- une doublure (28) interne au moins localement solidaire de l'enveloppe (24) externe et réalisée dans une microfibre tissée d'une densité supérieure ou égale à 200 g/m^2.
L'invention a trait au domaine des parapluies. Elle concerne plus précisément une housse pour parapluie pliant. Un parapluie comprend, d'une manière générale, un corps et une poignée. Le corps est pourvu de baleines articulées sur lesquelles est tendue une toile imperméable. La poignée est montée sur le corps (ou solidaire de celui-ci) pour permettre à un utilisateur de tenir le parapluie.
Dans leur majorité, les parapluies sont accompagnés d'une housse dans laquelle le corps replié du parapluie est glissé. Une telle housse remplit une triple fonction. Premièrement, assurer une protection du parapluie contre les estafilades qui pourraient en endommager la toile. Deuxièmement, minimiser l'encombrement du parapluie replié en comprimant le corps. Troisièmement, assurer, après utilisation, une rétention de l'eau de pluie ruisselant de la toile du parapluie pour protéger les objets environnants.
De nombreuses housses sont réalisées dans une toile simple, éventuellement imperméabilisée. Dans ce cas, l'eau de pluie s'accumule dans la housse, finit par s'infiltrer vers l'extérieur au travers des coutures et mouille ainsi les objets environnants.
Afin de remédier à cet inconvénient, il a été proposé de pourvoir la housse d'une doublure interne réalisée dans une étoffe absorbante, cf. par ex. la demande de brevet américain US 2011/0030746 (Uniyal). Dans ce type de housse, l'eau de pluie est au moins en partie absorbée par la doublure interne, mais la housse doit être séchée pour éviter toute moisissure. A cet effet, la housse est configurée pour pouvoir être complètement ouverte et mise à plat. Cela nécessite des manipulations dont les usagers n'ont pas l'habitude et qu'ils tendent à négliger.
Il persiste donc un besoin de proposer une housse pour parapluie pliant, qui assure une bonne fonction de rétention de l'eau de pluie ruisselant de la toile du parapluie lorsque celui-ci est glissé dans la housse, et qui puisse sécher rapidement sans imposer à l'usager des manipulations particulières.
A cet effet, il est proposé une housse pour parapluie pliant pourvu d'un corps et un manche, cette housse définissant une ouverture pour le glissement dans la housse au moins du corps du parapluie et comprenant :
- une enveloppe externe réalisée dans un tissu présentant une face externe imperméable ;
- une doublure interne au moins localement solidaire de l'enveloppe extérieure et réalisée dans une microfibre tissée d'une densité supérieure ou égale à 200 g/m2.
Il a été déterminé qu'une microfibre tissée de densité supérieure ou égale à 200 g/m^2 avait notamment pour avantages d'assurer une bonne absorption de l'eau de pluie et de sécher rapidement ensuite sans qu'il soit nécessaire de retourner la housse. Il en résulte une utilisation toute simple, correspondant aux habitudes des usagers.
Diverses caractéristiques supplémentaires peuvent être prévues, seules ou en combinaison. Ainsi :
- La housse peut comprendre une couche intermédiaire étanche, du côté d'une face interne de l'enveloppe, qui se présente sous forme d'un revêtement appliqué sur la face interne de l'enveloppe, ou sous forme d'une pièce rapportée intercalée entre l'enveloppe et la doublure. Cette couche intermédiaire étanche peut être réalisée en polychlorure de vinyle (PVC), en copolymère éthylène-acétate de vinyle (PEVA), ou analogue.
- L'enveloppe peut être imperméabilisée, sur sa face externe, par un enduit de polyuréthane (PU) ou de polychlorure de vinyle (PVC).
- La microfibre de la doublure est avantageusement tissée en maille à bouclettes (en variante la microfibre est tissée en armure toile).
- La microfibre de la doublure présente dans ce cas, de préférence, une densité de 350 g/m^2 environ.
- La microfibre comprend avantageusement des fibres de polyester et des fibres de polyamide, dans une proportion en masse respective supérieure ou égale à 70% et inférieure ou égale 30%, de préférence respectivement supérieure ou égale à 80% et inférieure ou égale à 20%.
- L'enveloppe externe est avantageusement réalisée dans un tissu de polyester.
D'autres objets et avantages de l'invention apparaîtront à la lumière de la description d'un mode de réalisation, faite ci-après en référence aux dessins annexés dans lesquels :
- la FIG.1 est une vue en perspective montrant un parapluie pliant et une housse configurée pour l'accueillir, selon un premier mode de réalisation ;
- la FIG.2 est une vue en perspective montrant une housse selon un deuxième mode de réalisation ;
- la FIG.3 est une vue en coupe montrant la structure de la housse selon un mode particulier de réalisation ;
- la FIG.4 est une en coupe montrant la structure de la housse selon une variante de réalisation ;
- la FIG.5 est une vue en perspective illustrant la doublure selon un mode particulier de réalisation ;
- la FIG.6 est une vue en perspective éclatée montrant la structure de la housse selon un autre mode de réalisation.
Sur la figure 1 est représenté un parapluie 1 pliant. Ce parapluie 1 comprend un corps 2 incluant une tige 3 qui peut être télescopique, et une pluralité de baleines 4 montées articulées sur la tige 3 et sur lesquelles est tendue une toile 5 imperméable. Le parapluie 1 comprend également une poignée 6 qui peut être formée à une extrémité de la tige 3, ou rapportée en étant fixée sur celle-ci.
Le parapluie 1 peut, comme illustré, être pourvu d'une lanière 7 grâce à laquelle, en position repliée du parapluie 1, la toile 5 est maintenue serrée pour minimiser l'encombrement du parapluie 1.
Lorsque, comme dans l'exemple illustré, la poignée 6 est compacte (par exemple en forme de cylindre ou de boule), le parapluie 1 peut, enfin, être équipé d'une sangle 8 assujettie à la poignée 6 pour être passée au poignet de l'utilisateur afin de le laisser libre de ses gestes lorsqu'il n'utilise pas le parapluie 1.
Dans l'exemple illustré, le parapluie 1 est du type télescopique, de sorte que dans sa position repliée il présente un encombrement réduit. Dans sa position repliée, le parapluie 1 est prévu pour être glissé dans une housse 9 qui, outre une fonction protectrice pour la toile 5 et une fonction de compactage éventuel du parapluie 1 replié, assure une fonction de recueil et d'absorption de l'eau de pluie ruisselant de la toile 5 après une utilisation du parapluie 1.
La housse 9 forme un contenant suffisamment volumineux pour pouvoir accueillir au moins le corps 2 du parapluie 1, ou le cas échéant le parapluie 1 dans son ensemble. La housse 9 définit une ouverture 10 par laquelle au moins le corps 2 du parapluie 1 est destiné à être glissé.
Selon un premier mode de réalisation illustré sur la FIG.1, la housse 9 se présente sous forme d'une trousse de type écolier, qui comprend deux parois 11 latérales cousues le long de deux bords 12 d'extrémités et d'un bord 13 inférieur. Les coutures sont illustrées en pointillés.
La housse 9 s'ouvre par un bord 14 supérieur et comprend avantageusement, sur ce bord 14 supérieur, un fermoir 15 à glissière incluant une paire de chaînes 16 à dents et une navette 17 montée sur ces chaînes 16 pour, en glissant, entrecroiser les dents et ainsi assurer la fermeture de la housse 9.
Selon un deuxième mode de réalisation illustré sur la FIG.2, la housse 9 se présente sous forme d'un étui qui comprend deux flancs 18 cousus le long de deux bords 19 latéraux et d'un bord 20 arrière. La housse 9 présente un bord avant qui définit l'ouverture 10 et comprend avantageusement, intégré à ce bord avant, une lanière 21 de serrage qui circule dans la housse 9 et dont deux brins 22 dépassent de celle-ci. Selon un mode de réalisation illustré sur la FIG.2, les brins 22 sont conjointement enfilés dans un passant 23 à ressort qui assure, par glissement sur les brins 22, le serrage de l'ouverture 10 autour du corps 2 ou de la poignée 6 si le parapluie 1 dépasse de la housse 9, ou la fermeture de la housse 9 au-delà de la poignée 6 si le parapluie est complètement logé dans la housse 9.
Quelle qu'en soit la forme, la housse 9 comprend, en premier lieu, une enveloppe 24 externe réalisée dans un tissu présentant une face 25 externe imperméable et une face 26 interne. Cette enveloppe 24 forme la paroi externe de la housse 9.
Cette enveloppe 24 est avantageusement réalisée dans un tissu de polyester, par ex. en pongee. Selon un mode de réalisation, la densité de fibre de ce tissu est supérieure à 200 mailles/po^2 (pouce carré), par ex. de 210 mailles/po^2.
Dans la présente demande, le terme « imperméable » désigne l'aptitude d'un matériau, d'un revêtement, d'une couche ou d'un tissu, à former une barrière aux fluides, et notamment à l'eau. Ce terme couvre à la fois les cas où cette barrière est totale (c'est-à-dire que le fluide ne peut pas passer au travers du matériau, du revêtement, de la couche ou du tissu), et les cas où cette barrière est partielle (c'est-à-dire qu'une partie du fluide, typiquement sous forme de vapeur dans le cas de l'eau), peut migrer au travers du matériau, du revêtement, de la couche ou du tissu. Le terme « étanche » désigne le cas particulier où la barrière aux fluides offerte par le matériau, le revêtement, la couche ou le tissu, est totale.
Selon un mode de réalisation, l'enveloppe 24 est imperméabilisée, sur sa face 25 externe, par un enduit 27 de polyuréthane (PU), qui présente l'avantage d'offrir un toucher agréable tout en conférant à l'enveloppe 24 une certaine souplesse mais présente l'inconvénient de n'être pas totalement étanche aux fluides (et notamment à l'eau).
Selon un autre mode de réalisation, l'enveloppe 24 est revêtue, sur sa face 25 externe, d'un enduit 27 de polychlorure de vinyle (PVC) ou de copolymère éthylène-acétate de vinyle (PEVA), matériaux qui offrent l'avantage d'être étanches aux fluides (et notamment à l'eau) mais l'inconvénient (relatif) d'apporter à l'enveloppe 24 une certaine rigidité tout en ayant un toucher moins agréable que le PU.
La housse 9 comprend, en deuxième lieu, une doublure 28 interne, au moins localement solidaire de l'enveloppe 24 du côté de sa face 26 interne, et réalisée dans une étoffe absorbante. Cette doublure 28 forme la paroi interne de la housse 9. En d'autres termes, la doublure 28 tapisse intérieurement la housse 9.
La solidarisation de la doublure 28 avec l'enveloppe 24 peut être réalisée par couture, notamment le long des bords 12, 13, 14 ou 19, 20 de la housse 9. En variante, ou en complément, la solidarisation de la doublure 28 avec l'enveloppe 24 peut être réalisée par collage (typiquement par thermocollage) ou par soudage (typiquement par thermosoudage).
L'étoffe de la doublure 28 est une microfibre tissée d'une densité supérieure ou égale à 200 g/m^2.
La microfibre comprend des fibres de polyester, dont la proportion en masse est avantageusement supérieure ou égale à 70%, et des fibres de polyamide, dont la proportion en masse est avantageusement inférieure ou égale à 30%. Il est même préférable que la proportion en masse des fibres de polyester soit supérieure ou égale à 80% environ, et celle des fibres de polyamide supérieure ou égale à 20% environ, le terme « environ » signifiant que la valeur fournie peut être exacte ou admettre une variation de ±2%.
La microfibre peut être tissée en armure toile, comme illustré sur la FIG.5. Dans ce cas, on voit que la microfibre comprend un entrecroisement simple de fils 29 de chaîne et de fils 30 de trame.
Cependant, selon un mode préféré de réalisation, illustré sur la FIG.6, la microfibre de la doublure 28 est tissée en maille à bouclettes 31. Ce type de maille est, en Anglais, dénommé « terry cloth ». Dans l'exemple illustré, la maille est, plus précisément, du type « French terry », dans lequel la maille présente une base 32 plate dont les bouclettes 31 font saillie unilatéralement. Dans cette configuration, les bouclettes 31 se trouvent du côté de l'intérieur de la housse 9, c'est-à-dire à l'opposé du côté opposé à l'enveloppe 24.
La densité de la doublure 28 est avantageusement de 350 g/m^2 environ, ce qui lui confère une importante capacité d'absorption de l'eau ruisselant du parapluie 1.
Selon un mode préféré de réalisation illustré sur les FIG.3 et FIG.6, la housse 9 comprend une couche 33 intermédiaire étanche, du côté de la face 26 interne de l'enveloppe 24. La présence d'une telle couche 33 intermédiaire est particulièrement recommandée lorsque le l'enduit 27 est imperméable mais pas étanche.
Selon un premier mode de réalisation, la couche 33 intermédiaire se présente sous forme d'un revêtement appliqué sur la face 26 interne de l'enveloppe 24. Ce revêtement peut être appliqué par enduction.
Selon un deuxième mode de réalisation, illustré notamment sur la FIG.6, la couche 33 intermédiaire est séparée de l'enveloppe 24 et se présente sous forme d'une pièce rapportée intercalée entre l'enveloppe 24 et la doublure 28. Dans ce cas, la solidarisation de la couche 33 avec l'enveloppe 24 (et avec la doublure 28) peut se faire par couture.
La couche 33 intermédiaire peut notamment être réalisée en polychlorure de vinyle (PVC), en copolymère éthylène-acétate de vinyle (PEVA), ou dans tout autre matériau offrant à la fois une bonne souplesse tout en étant étanche aux fluides (et notamment à l'eau).
Ainsi conçue, la housse 9 présente les avantages suivants.
Premièrement, l'association de l'enveloppe 24 imperméable et de la doublure 28 interne en microfibre de densité supérieure ou égale à 200 g/m^2 garantit à la fois une bonne absorption - et une bonne rétention - de l'humidité du parapluie 1. Une densité supérieure de 350 g/m^2 pour la doublure 28 offre une meilleure absorption encore.
Deuxièmement, la présence de la couche 33 intermédiaire étanche empêche l'humidité de migrer vers l'enveloppe 24. Il en résulte que l'humidité reste cantonnée à la doublure 28. Comme, grâce à son tissage en maille à bouclettes, la doublure 28 présente une grande surface d'échange, elle peut sécher rapidement. En outre, l'enveloppe 24 étant préservée de l'humidité issue de la doublure 28, elle demeure sèche et procure de ce fait une prise en main agréable.
1. Housse (9) pour parapluie (1) pliant pourvu d'un corps (2), cette housse (9) définissant une ouverture (10) pour le glissement dans la housse (9) au moins du corps (2) du parapluie (1) et comprenant :
- une enveloppe (24) externe réalisée dans un tissu présentant une face (25) externe imperméable ;
- une doublure (28) interne au moins localement solidaire de l'enveloppe (24) externe et réalisée dans une étoffe absorbante ;
caractérisée en ce que l'étoffe de la doublure (28) est une microfibre tissée, d'une densité supérieure ou égale à 200 g/m^2.
2. Housse (9) selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle comprend une couche (33) intermédiaire étanche, du côté d'une face (26) interne de l'enveloppe (24).
3. Housse (9) selon la revendication 2, caractérisée en ce que la couche (33) intermédiaire se présente sous forme d'un revêtement appliqué sur la face (26) interne de l'enveloppe (24).
4. Housse (9) selon la revendication 2, caractérisée en ce que la couche (33) intermédiaire se présente sous forme d'une pièce rapportée intercalée entre l'enveloppe (24) et la doublure (28).
5. Housse (9) selon l'une des revendications 2 à 4, caractérisée en ce que la couche (33) intermédiaire est en polychlorure de vinyle (PVC), en copolymère éthylène-acétate de vinyle (PEVA), ou analogue.
6. Housse (9) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'enveloppe (24) est imperméabilisée, sur sa face (25) externe, par un enduit de polyuréthane (PU).
7. Housse (9) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la microfibre de la doublure (28) est tissée en maille à bouclettes (31).
8. Housse (9) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la microfibre de la doublure (28) présente une densité de 350 g/m^2 environ.
9. Housse (9) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que la microfibre est tissée en armure toile.
10. Housse (9) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que la microfibre comprend des fibres de polyester et des fibres de polyamide.
11. Housse (9) selon la revendication 10, caractérisée en ce que la proportion en masse de polyester est supérieure ou égale à 70% et la proportion en masse de polyamide est inférieure ou égale à 30%.
12. Housse (9) selon la revendication 11, caractérisée en ce que la proportion en masse de polyester est supérieure ou égale à 80% et la proportion en masse de polyamide est inférieure ou égale à 20%.
13. Housse (9) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'enveloppe (24) externe est réalisée dans un tissu de polyester.
14. Ensemble comprenant un parapluie (1) et une housse selon l'une des revendications précédentes.
BEA B001 EP
EP
17174908.8
Beau Nuage
1
DH
20170728
A45B
DE
102008026750
A1
GAYK ILONA [DE]
20091210
X
1-3,6-14
Y
4,5
* alinéa [0056] - alinéa [0149]; figures 1-27 *
JP
2011189201
A
MAANA KK
20110929
X
1-14
* alinéa [0009] - alinéa [0045]; figures 1-6 *
US
2011030746
A1
UNIYAL UPAMA [US] ET AL
20110210
X
1-3,6-14
Y
4,5
* alinéa [0007] - alinéa [0018]; figures 1-5 *
JP
2001353013
A
YAMANOBE MASAKI
20011225
X
1-4,6-14
Y
5
* alinéa [0004] - alinéa [0006]; figures 1-4 *
Scott Race
The Microfiber Manifesto:Everything You Need To Know About Microfiber Towels
20140617
http://web.archive.org/web/20140617181931/http://www.incrediblydetailed.com:80/microfiber-manifesto-everything-need-know-microfiber-towels/
20170719
XP002772254
T
1-14
* page 1 - page 4 *
Ehrsam, Sabine
The Hague
20170719
DE
102008026750
A1
20091210
AUCUN
JP
2011189201
A
20110929
JP
3169407
U
20110728
JP
2011189201
A
20110929
US
2011030746
A1
20110210
AUCUN
JP
2001353013
A
20011225
AUCUN

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION
Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description
- US
20110030746
A
[0004]