ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMA....MD..........
J
BDM Ver 0.1.63 (23 May 2017) - 1100000/0
3255212
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20171213
EP
17173461.9
20170530
de
de
de
202016103092 U
20160610
DE
20171213
201750
20171213
201750
E02D 29/02 20060101AFI20170726BHEP
de
GABIONE
en
GABION
fr
GABIONE
1
3ks profile gmbH
101480397
PA 5 219 EP
Asangstraße 16
94436 Simbach
DE
INEXENCE Solutions
101671655
PA 5 219 EP
11-16 chemin de la Pierre
65250 La Barthe de Neste
FR
Schall, Klaus
Donislstraße 1
94436 Simbach
DE
Renard, Thierry
11-16 chemin de la Pierre
65250 La Barthe de Neste
FR
Gustorf, Gerhard
101460087
Patentanwalt Bachstraße 6a
84036 Landshut
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
MA
MD
Das Bauelement für die Herstellung von dreidimensionalen Gitterwänden hat eine Reihe deckungsgleicher, rechteckiger Gitterfelder (12) gleicher Höhe und Breite. Dabei ist vorgesehen, dass die Gitterfelder (12) gelenkig miteinander verbunden sind durch Klemmelemente (18), die jeweils zwei benachbarte, parallele Begrenzungsstäbe (16) der aneinander anstoßenden Gitterfelder (12) schwenkbeweglich umgreifen.
Die Erfindung betrifft ein Bauelement, das für die Herstellung von dreidimensionalen Gitterwänden vorgesehen ist und eine Reihe deckungsgleiche, rechteckiger Gitterfelder gleicher Höhe und Breite umfasst.
Für die architektonische Gestaltung von Garten- und Parkanlagen sowie von Gebäuden ist es bekannt, sogenannte Steinkörbe oder Gabbionen einzusetzen. Ein Beispiel hierfür ist in DE 20 2009 011 073 U1 der Firma Patech GmbH beschrieben und dargestellt. Jeder Steinkorb wird dabei durch rechteckige Gitterfelder begrenzt, die einen kastenförmigen Hohlraum bilden, welcher mit Steinen befüllt ist. Da die Gitterkörbe einen rechteckigen Grundriss haben, können sie an ihren Schmalseiten miteinander verbunden sein, um eine Wand zu bilden, die eine durchgehende Fläche oder einen Winkel bildet.
DE 20 2015 008 882 U1 betrifft eine Versorgungseinrichtung für Weidetiere, die aus einer geschlossen umlaufenden Gitteranordnung mit rechteckigen Gitterelementen besteht, deren vertikale Kanten fest miteinander verbunden sind.
In DE 20 2007 000 792 U1 ist ein befüllbarer Gitterkörper beschrieben und dargestellt, der aus zwei starren, winkelförmigen Teilgitterkörpern zusammengesetzt ist, die an ihren freien Rändern über Verbinder lösbar aneinander befestigt sind.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Bauelement der eingangs umrissenen Bauart zur Verfügung zu stellen, das trotz einer standardisierten Dimension und Konstruktion eine Vielfalt von Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.
Die Lösung dieser Aufgabe besteht darin, dass die Gitterfelder gelenkig miteinander verbunden sind. Zur gelenkigen Verbindung der Gitterfelder dienen Klemmelemente, die jeweils zwei benachbarte, parallele Begrenzungsstäbe aneinander anstoßender Gitterfelder schwenkbeweglich umgreifen.
Der Vorteil der Erfindung besteht unter anderem darin, dass zur Herstellung einer dreidimensionalen Gitterwand gleich ausgebildete Gitterfelder übereinstimmender Abmessungen bereit gehalten werden müssen, die schon bei der Fertigung oder auch erst auf der Baustelle durch die Klemmelemente miteinander gekoppelt werden können.
Wenn bei der Erfindung eine gerade Anzahl von Gitterfeldern zu einer Reihe miteinander verbunden wird, kann das Bauelement zur Herstellung einer Gitterwand trotz der bereits angebrachten Klemmelemente zur vormontierten Verbindung aller Gitterfelder flach und damit platzsparend zusammen gelegt werden, was den Versand oder Transport erleichtert. Wenn hingegen eine ungerade Anzahl von Gitterfeldern eingesetzt wird, können diese erst nach dem Transport an ihren offenen Enden endgültig aneinander gekoppelt werden.
Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ist es von Vorteil, wenn sechs Gitterfelder zu einer Säule miteinander verbunden sind, die mit weiteren Sechskant-Säulen kombiniert werden kann, um diese beispielsweise so zusammenzustellen, dass eine Bank oder ein Tisch gebildet wird.
Daneben ist es auch möglich, die Hohlräume der vertikal aufgestellten Säulen zur Aufnahme eines Pflanzeinsatzes zu verwenden.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Patentansprüchen und aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen, die in der Zeichnung dargestellt sind. Es zeigen:
Figur 1
die Ansicht einer Reihe von sechs miteinander verbundenen Gitterfeldern, die in einer Ebene liegen,
Figur 2
die perspektivische Darstellung einer aus dem Bauelement der Figur 1 gebildeten Sechskant-Säule,
Figur 3
die vergrößerte Darstellung eines hohen Gitterfeldes,
Figur 4
die Ansicht eines breiten Gitterfeldes,
Figur 5
die Ansicht der Sechskant-Säule der Figur 2 mit die offene Seite abdeckendem Gitterfeld,
Figur 6
die in Figur 5 gezeigte Säule mit zwei Gitterfelder zur Abdeckung des offenen Endes der Säule,
Figur 7
die in Figur 6 gezeigte Sechskant-Säule nach dem Wenden um 180°,
Figur 8
die Möglichkeit der Zusammenstellung mehrerer Säulen der Figuren 2 oder 7 in Draufsicht,
Figur 9
eine verkleinerte, perspektivische Ansicht der Säulengruppe der Figur 8,
Figur 10
die Säulengruppe der Figur 9 mit oberer Abdeckung aus zwei Gitterfeldern,
Figur 11
die Säulengruppe der Figur 10 mit aufgelegter Sitzfläche,
Figur 12
eine Variante der Figur 9 zur Bildung einer Bank mit Rückenlehne,
Figur 13
die in Figur 12 gezeigte Bank mit aufgelegter Sitzfläche und Rückenlehnen,
Figur 14
eine der Figur 9 ähnliche Zusammenstellung einer höheren Säulengruppe,
Figur 15
die Säulengruppe der Figur 14 mit aufgelegter Tischplatte,
Figur 16
eine weitere Variante mit einer Gruppe unterschiedlich hoher Sechskant-Säulen,
Figur 17
die Ansicht der Säulengruppe der Figur 16 und
Figur 18
die Säulengruppe der Figur 17 mit Pflanzeinsätzen.
In Figur 1 ist ein Bauelement 10 dargestellt, das aus einer Reihe von hier sechs Gitterfeldern 12 besteht, die in bekannter Weise aus vertikalen und horizontalen, sich kreuzenden Drahtstäben 14 bestehen. Jeweils zwei benachbarte, vertikale Begrenzungsstäbe 16 aneinander anstoßender Gitterfelder 12 sind miteinander gelenkig verbunden durch Klemmelemente 18, die beispielsweise aus C-förmigen, elastischen Klammern aus Kunststoff oder Metall bestehen können, so dass sie leicht von Hand aufgeklipst werden können. Auf diese Weise werden die aneinanderstoßenden Gitterfelder 12 gelenkig miteinander gekoppelt.
Die Klemmelemente 18 können bei entsprechend ausgebildeten Metallklemmen mit Hilfe einer Klammerzange so geschlossen werden, dass sie jeweils zwei Begrenzungsstäbe 16 gelenkig umschließen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Klemmelemente als Schraubklemmen oder anderen Verbindungselementen herzustellen, beispielsweise auch aus von außen aufgesetzten Spiralen.
In Figur 3 ist in vergrößerter Darstellung ein in Figur 1 verwendetes Gitterfeld 12 gezeigt, dessen Drahtstäbe 14 das Gitterfeld 12 in kleinere Maschen 20 unterteilen, von denen jede die Höhe a und die Breite b hat. Wenn für die Höhe a ein Maß von 10 cm und für die Breite ein Maß b = 5 cm gewählt ist, ergibt sich für das Gitterfeld 12 eine Gesamtbreite 4b=20cm und eine Gesamthöhe von h=5a=50cm.
Selbstverständlich sind auch andere Maße möglich, wobei jedoch dafür zu sorgen ist, dass das Bauelement 10 gemäß Figur 1 aus deckungsgleichen Gitterfeldern 14 gleicher Höhe und Breite gebildet werden soll.
In Figur 3 ist angegeben dass insgesamt sechs Gitterfelder 12 für das Bauelement 10 gemäß den Figuren 1 und 2 verwendet werden, so dass die Möglichkeit besteht, die gelenkige Verbindung auch der beiden äußeren Gitterfelder 12 durch die Klemmelemente 18 vorzusehen, um das Bauelement 10 in eine flache Form zu falten.
Ein solches Bauelement 10 mit sechs Gitterfeldern 12 kann am Aufstellungsort zu einer Sechskant-Säule 22 auseinandergefaltet werden.
Selbstverständlich besteht auch die nicht dargestellte Möglichkeit, andere Säulengrundrisse herzustellen, beispielsweise dreieckige, achteckige oder viereckige Säulen.
In Figur 5 ist angedeutet, dass auf die oben offene Seite der Säule 22 ein rechteckiges Gitterfeld 12' aufgelegt werden kann, das schematisch in Figur 4 dargestellt ist. Dieses Gitterfeld 12' kann aus zwei Reihen von sieben nebeneinander liegenden Maschen 20 bestehen, so dass eine Gesamtbreite 7b=35cm entsteht, während die Höhe 2a=20cm beträgt. Dieses Gitterfeld 12' kann mit den oberen Begrenzungsstäben 16' von zwei gegenüberliegenden Gitterfeldern 12 der Säule 22 über Klemmelemente 18 verbunden werden. Anschließend wird, wie in Figur 6 schematisch angedeutet, ein weiteres Gitterfeld 12' schräg zu dem bereits vorhandenen Gitterfeld 12' befestigt, worauf die gesamte Säule 22 um 180° gedreht wird, so dass die beiden Gitterfelder 12' auf der nach unten gerichteten Seite einen Boden für die Säule 22 bilden.
Die Figuren 8 und 9 zeigen eine Möglichkeit der Zusammenstellung von hier fünf Säulen 22, die zu einer Gruppe 24 zusammengestellt sind. Bei dieser sind die einander benachbarten Säulen 22 an ihren parallelen, aneinanderstoßenden Begrenzungsstäben 16 durch die Klemmelemente 18 miteinander verbunden. Die Gesamtbreite der Gruppe errechnet sich zu 2x4b und 3x8b mit insgesamt 1,6m.
Auf die Gruppe 24 der gleich hohen Säulen 22 ist gemäß Figur 10 eine aus zwei Gitterfeldern 12' bestehende Abdeckung aufgelegt, die gemäß Figur 11 durch eine waagrechte Platte 26 abgedeckt ist, wodurch eine Sitzbank 28 hergestellt wird.
Im Anwendungsbeispiel der Figuren 12 und 13 ist eine der Figur 9 entsprechende Gruppe 24 mit zwei höheren Säulen 22 kombiniert, so dass nach Auflegen einer Platte 26 auf die Gruppe 24 mit den niedrigeren Säulen 22 eine Sitzbank gebildet wird, bei der die beiden höheren Säulen 22 zur Abstützung von zwei Rückenlehnen 30 dienen.
In Figur 14 ist die Möglichkeit gezeigt, mehrere höhere Säulen 22 zu einer Gruppe 24 zusammenzustellen, auf die dann gemäß Figur 15 eine Platte 26 gelegt wird, um einen Tisch 32 zu bilden.
Figur 16 zeigt die Frontalansicht einer weiteren Möglichkeit, bei der unterschiedlich hohe Säulen 22 miteinander zu einer Gruppe 24 kombiniert sind, die in Figur 17 perspektivisch dargestellt sind. Die dort ersichtlichen Säulen 22 unterschiedlicher Höhe haben einen Hohlraum 34, der einen Pflanzraum 36 bildet oder zur Aufnahme eines Pflanzeinsatzes dient. Der Hohlraum 34 wird dabei durch eine innere Säule 22' begrenzt, die eine Innenschale bildet und mit der äußeren, etwas größeren Säule 22 einen polygonförmigen Ringraum 38 bildet, der zur Bildung einer Wand mit Steinen befüllt werden kann.
Die dargestellten Anwendungsmöglichkeiten zeigen lediglich Ausführungsbeispiele für die Bauelemente 10 gemäß der Erfindung, die sich nicht nur zur Herstellung von Begrenzungswänden, Bänken, Tischen oder Pflanzkübeln eignen, sondern auch zur Gestaltung anderer Außenmöbel oder von Klettergerüsten auf Spielplätzen. Mit der Erfindung ist auch eine weite Gestaltung im Garten- und Landschaftsbau möglich, beispielsweise für die Herstellung von Hochbeeten, Brunnen, Wasserspielen, Grilleinrichtungen oder Kaminen. Auch lassen sich die Bauelemente 10 statt in vertikaler Anordnung liegend einsetzen, um beispielsweise eine Theke für eine Bar oder Begrenzungswände für einen Stauraum zu bilden.
1. Bauelement für die Herstellung von dreidimensionalen Gitterwänden, umfassend eine Reihe deckungsgleicher, rechteckiger Gitterfelder (12) gleicher Höhe und Breite, dadurch gekennzeichnet, dass die Gitterfelder (12) gelenkig miteinander verbunden sind durch Klemmelemente (18), die jeweils zwei benachbarte, parallele Begrenzungsstäbe (16) der aneinander anstoßenden Gitterfelder (12) schwenkbeweglich umgreifen.
2. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine gerade Anzahl von miteinander verbundenen Gitterfeldern (12) eine vormontierte Reihe bildet.
3. Bauelement nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass sechs Gitterfelder (12) zu einer Säule (22), vorzugsweise Sechskant-Säule miteinander verbunden sind.
4. Bauelement nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die einen Hohlraum bildende Säule (22) auf ihrer nach unten gerichteten Seite durch einen Boden aus rechteckigen Gitterfeldern (12') abgeschlossen ist.
5. Bauelement nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Säulen (22) zu einer Gruppe (24) zusammengestellt sind, wobei einander benachbarte Säulen (22) an jeweils zwei parallelen, aneinander anstoßenden Begrenzungsstäben (16) miteinander verbunden sind.
6. Bauelement nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Begrenzungsstäbe (16) aneinander anstoßender Säulen (22) durch die Begrenzungsstäbe (16) umgreifende Klemmelemente (18) miteinander verbunden sind.
7. Bauelement nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine Reihe gleich hoher vertikaler Säulen (22) durch eine waagrechte Platte (26) abgedeckt ist.
8. Bauelement nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlräume der vertikal aufgestellten Säulen (22) einen Pflanzraum (36) bilden oder einen Pflanzeinsatz aufnehmen.
9. Bauelement nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Pflanzraum (36) durch eine innere Säule (22') begrenzt ist und eine Innenschale bildet, die von einer eine Außenschale bildenden Säule (22) umschlossen ist und mit dieser einen Ringraum (38) bildet.
PA 5 219 EP
EP
17173461.9
3ks profile gmbH
1
MN
20170801
E02D
DE
202015008882
U1
BRAINSTEP GMBH & CO KG [DE]
20160217
X
1-4,8,9
* Absatz [0019] - Absatz [0034]; Abbildungen 1,4 *
Geiger, Harald
Munich
20170725
DE
202015008882
U1
20160217
DE
102015017036
A1
20160915
DE
202015008882
U1
20160217

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente
- DE
202009011073
U1
[0002]
- DE
202015008882
U1
[0003]
- DE
202007000792
U1
[0004]