ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMA....MD..........
J
BDM Ver 0.1.63 (23 May 2017) - 1100000/0
3339981
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20180627
EP
16205234.4
20161220
fr
fr
fr
20180627
201826
20180627
201826
G04C 3/00 20060101AFI20170704BHEP
G04C 10/00 20060101ALI20170704BHEP
de
ARMBANDUHR, DIE MIT EINEM THERMOELEKTRISCHEN DRUCKKNOPF AUSGESTATTET IST
en
WATCH PROVIDED WITH A THERMOELECTRIC PUSH BUTTON
fr
MONTRE MUNIE D'UN POUSSOIR THERMOELECTRIQUE
3
The Swatch Group Research and Development Ltd
101514513
P5243EP01/LG
Rue des Sors 3
2074 Marin
CH
Gueissaz, François
Chemin de Torgueil 17
2036 Cormondrèche
CH
Jornod, Alain
Ch. de Naujobia 141
CH-2000 Neuchâtel
CH
Goulette, Ludivine
et al
101563507
ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA Faubourg de l'Hôpital 3
2001 Neuchâtel
CH
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
MA
MD
L'invention se rapporte à un appareil (AP) comprenant :
- un boîtier (BT) présentant une cavité (CV) ouverte vers l'extérieur du boîtier (BT)
- un élément électrique (EL) disposé à l'intérieur du boitier (BT)
- un système d'actionnement (SA) de l'élément électrique (EL), comprenant :
o un module thermoélectrique (MT) comportant une première plaque (P1) et une deuxième plaque (P2) électriquement isolantes, sensiblement parallèles l'une à l'autre et portant des dominos (SM) électriquement conducteurs, et des piliers semi-conducteurs (PL) s'étendant entre les dominos de la première plaque et les dominos de la deuxième plaque, le module thermoélectrique (MT) étant logé dans la cavité (CV) de sorte que la deuxième plaque (P2) est disposée contre des parois (FD) de la cavité (CV) et la première plaque (P1) est accessible depuis l'extérieur du boîtier (BT)
o un circuit électronique de transmission (CT) reliant deux dominos (SM) de la deuxième plaque (P2) à l'élément électrique (EL).

Domaine de l'invention
L'invention se rapporte à un appareil (par exemple une montre, un téléphone, une télécommande, etc.) muni d'un système d'actionnement permettant d'activer un élément électrique dudit appareil (l'élément électrique est par exemple une LED, une antenne de transmission d'ondes électromagnétiques, des moyens de chronométrage, etc.).

Arrière-plan de l'invention
Il est connu d'activer un élément électrique d'un appareil en actionnant un bouton poussoir. Par exemple, il est connu d'activer des moyens d'éclairage du cadran d'une montre en actionnant un bouton poussoir situé à l'extérieur de la carrure, d'activer une antenne de transmission d'une télécommande via un bouton de la télécommande, par exemple pour commander un appareil audiovisuel ou un luminaire. L'actionnement du bouton poussoir provoque l'établissement d'un contact électrique entre une source d'énergie (généralement une batterie) et l'élément électrique (une source lumineuse, généralement une diode électroluminescente, un élément de transmission optique infrarouge ou radiofréquence, etc.).
Ce système nécessite toutefois l'utilisation d'une source d'énergie électrique épuisable (la batterie).

Résumé de l'invention
Le but de la présente invention est de pallier l'inconvénient cité précédemment.
A cet effet, l'invention se rapporte à un appareil comprenant :
- un boîtier présentant une cavité ouverte vers l'extérieur du boîtier
- un élément électrique disposé à l'intérieur du boitier
- un système d'actionnement de l'élément électrique, comprenant :
  - o un module thermoélectrique comportant une première plaque et une deuxième plaque électriquement isolantes, sensiblement parallèles l'une à l'autre et portant des dominos électriquement conducteurs, et des piliers semi-conducteurs s'étendant entre les dominos de la première plaque et les dominos de la deuxième plaque, le module thermoélectrique étant logé dans la cavité de sorte que la deuxième plaque est disposée contre des parois de la cavité et la première plaque est accessible depuis l'extérieur du boîtier
  - o un circuit électronique de transmission reliant deux dominos de la deuxième plaque à l'élément électrique.
La première plaque est initialement à la température de l'environnement de l'appareil, et la deuxième plaque est initialement à la température du boitier puisqu'elle est positionnée contre une paroi de la cavité du boitier. Lorsque la première plaque est échauffée, par exemple par transmission de la chaleur naturelle dégagée par un doigt posé sur la première plaque, par frottement du doigt sur la première plaque, ou par actionnement d'une plaque intermédiaire qui elle-même vient créer des frottements sur la première plaque, il se produit une différence de température entre la première et la deuxième plaque. Le gradient de température est à l'origine d'une différence de potentiel électrique via l'effet Seebeck entre les dominos de la première plaque et les dominos de la deuxième plaque. Cette différence de potentiel électrique est ensuite communiquée à l'élément électrique via le circuit électronique de transmission. Le système d'actionnement se comporte donc comme un bouton poussoir thermoélectrique sans partie mobile, parfaitement étanche, et utilisable aussi bien pour les montres mécaniques que les montres électroniques.
On note qu'à l'aide d'un convertisseur placé en sortie de l'élément thermoélectrique et capable de convertir des tensions de l'ordre du millivolt en tensions de l'ordre du volt, si l'appareil se trouve dans un environnement à une température inférieure à celle du corps humain, un simple contact du doigt sur la première plaque suffit à générer une puissance électrique suffisante pour produire de la lumière visible à l'aide d'une diode électroluminescente. En revanche, si l'appareil est porté sur le corps ou se trouve dans un environnement à une température supérieure à celle du corps humain, il est nécessaire de frotter la première plaque pour générer une telle puissance.
Conformément à des modes de réalisation avantageux de l'invention, l'appareil peut présenter les caractéristiques suivantes, prises seules ou selon toutes les combinaisons techniquement possibles.
Dans un mode de réalisation non limitatif, la première plaque est constituée ou comporte une couche constituée d'un matériau à fort coefficient de frottement.
Dans un mode de réalisation non limitatif, le circuit électronique de transmission comporte un convertisseur continu-continu et deux fils électriques traversant le boitier, chaque fil étant relié d'une part à un domino de la deuxième plaque et d'autre part audit convertisseur.
Dans un mode de réalisation non limitatif, le circuit électronique de transmission comporte un accumulateur placé en sortie du convertisseur continu-continu, et une unité de contrôle connectée d'une part à l'accumulateur et d'autre part à l'élément électrique, pour décharger l'accumulateur lorsque sa charge dépasse une valeur seuil.
Dans un mode de réalisation non limitatif, l'accumulateur est un condensateur.
Dans un mode de réalisation non limitatif, le système d'actionnement comporte une couche d'isolant électrique disposée entre la première plaque et la deuxième plaque et recouvrant latéralement le module thermoélectrique.
Dans un mode de réalisation non limitatif, le système d'actionnement comporte une plaque intermédiaire et des moyens de déplacement de la plaque intermédiaire contre la première plaque.
Dans un mode de réalisation non limitatif, l'appareil est une montre bracelet.
Dans un mode de réalisation non limitatif, l'appareil est une télécommande.
Dans un mode de réalisation non limitatif, l'appareil est un interrupteur mural sans fil.
Dans un mode de réalisation non limitatif, l'élément électrique comporte une diode électroluminescente.
Dans un mode de réalisation non limitatif, l'élément électrique comporte un émetteur radiofréquence.

Description sommaire des dessins
D'autres particularités et avantages ressortiront clairement de la description qui en est faite ci-après, à titre indicatif et nullement limitatif, en référence aux dessins annexés, dans lesquels :
- La figure 1 est un schéma de principe d'un bouton poussoir thermoélectrique porté par une montre selon un mode de réalisation de l'invention.
- La figure 2 est une vue de côté de la montre de la figure 1.
- La figure 3 est une représentation schématique du poussoir thermoélectrique de la figure 1.
- La figure 4 est une représentation schématique d'un circuit électronique de transmission faisant partie du poussoir thermoélectrique de la figure 1.

Description détaillée des modes de réalisation préférés
La figure 1 illustre un appareil AP, qui est dans le cas présent une montre bracelet. Naturellement, l'appareil AP n'est pas nécessairement une montre, mais pourrait être un autre type d'appareil, par exemple un téléphone, une télécommande, ou un interrupteur mural sans fil. La montre AP comporte un boitier BT à l'intérieur duquel se trouve un élément électrique EL (représenté à la figure 4). L'élément électrique EL est par exemple une diode électroluminescente ou un ensemble de diodes électroluminescentes servant à éclairer le cadran de la montre, ou un émetteur radiofréquence. Dans un mode de réalisation non limitatif, l'élément électrique est constitué d'un ensemble de diodes, chaque diode étant placée au niveau d'un index des heures. Naturellement, l'élément électrique EL n'est pas nécessairement une diode ou un ensemble de diodes. L'élément électrique EL est plus généralement tout moyen d'activation d'une fonction, d'enclenchement d'un mode, etc.
La montre AP porte un système d'actionnement SA (représenté à la figure 4) de l'élément électrique EL, aussi appelé bouton poussoir thermoélectrique, dont une partie P1 est visible sur les figures 1 et 2. Comme cela est montré en détail à la figure 3, le système d'actionnement SA comporte :
- un module thermoélectrique MT positionné par exemple sur une zone latérale du boitier BT, à l'emplacement classique d'un bouton poussoir
- un circuit électrique de transmission CT, traversant le boitier BT et reliant le module thermoélectrique MT à l'élément électrique EL.
Le module thermoélectrique MT est positionné dans une cavité CV réalisée dans la zone latérale du boitier BT et s'ouvrant vers l'extérieur du boitier BT, c'est-à-dire la partie externe de la montre AP. De manière connue et classique, le module thermoélectrique MT comporte une première plaque P1 et une deuxième plaque P2 électriquement isolantes. La première plaque P1 porte une pluralité de dominos SM électriquement conducteurs disposés les uns à côté des autres. De même, la deuxième plaque P2 porte une pluralité de dominos SM électriquement conducteurs disposés les uns à côté des autres. Chaque domino de la première plaque P1 est relié à deux dominos de la deuxième plaque P2 par un couple de piliers PL semi-conducteurs de manière à exploiter au mieux l'effet Seebeck. Chaque couple de piliers PL comporte un semi-conducteur dopé n et un semi-conducteur dopé p. La première plaque P1 et la deuxième plaque P2 s'étendent sensiblement parallèlement l'une à l'autre, et les piliers PL s'étendent sensiblement orthogonalement aux plaques P1, P2.
La deuxième plaque P2, constituant le pôle froid du module thermoélectrique MT, est positionnée contre le fond FD de la cavité CV. La première plaque P1, faisant face à la deuxième plaque P2, est donc accessible depuis l'extérieur du boitier BT. La première plaque P1 constitue le pôle chaud du module thermoélectrique MT. Appliquer un gradient de température à travers le module thermoélectrique, en chauffant la première plaque P1, entraine la diffusion de porteurs de charge vers la deuxième plaque P2, générant alors une tension électrique. Le système d'actionnement SA comporte également une couche d'isolant thermique IS disposée tout autour du module thermoélectrique MT, entre la première et la deuxième plaque P1, P2.
La première plaque P1 est par exemple chauffée par frottement du doigt, comme cela est représenté sur la figure 1. La première plaque P1 est alors avantageusement constituée ou recouverte d'un matériau à fort coefficient de frottement. Toutefois, dans des cas où la montre se trouve dans un environnement suffisamment froid, un simple contact du doigt sur la première plaque P1 peut suffire à créer un gradient de température suffisant pour générer une tension de quelques millivolts en sortie du module thermoélectrique MT.
Dans un mode de réalisation alternatif, le système d'actionnement SA comporte une plaque intermédiaire et des moyens de déplacement de la plaque intermédiaire contre la première plaque P1, par exemple des ressorts. Un utilisateur n'a alors pas à toucher ou frotter la première plaque P1, qui présente un fort coefficient de frottement et n'est donc pas agréable au toucher, mais seulement à déplacer la plaque intermédiaire qui elle-même vient frotter contre la première plaque P1. La plaque intermédiaire est avantageusement réalisée en un matériau agréable au toucher, pour un meilleur confort d'utilisation.
En référence à la figure 4, le circuit électronique de transmission CT comporte :
- deux fils électriques F1, F2 connectés à deux dominos SM de la deuxième plaque P2 tels que les piliers PL semi-conducteurs sont en série entre ces deux dominos. Ces deux dominos constituent des bornes électriques. Les fils électriques F1, F2 traversent le boitier.
- un convertisseur continu-continu CC branché entre lesdits deux fils F1, F2 et disposé à l'intérieur du boîtier BT, pour augmenter la tension électrique générée par le module thermoélectrique MT. Typiquement, le convertisseur continu-continu CC est configuré pour convertir des tensions de l'ordre du millivolt en des tensions de l'ordre du volt.
- un accumulateur CD, dans le cas présent un simple condensateur tampon mais ce mode de réalisation n'est pas limitatif, en sortie du convertisseur continu-continu CC,
- une unité de contrôle UC pour décharger l'accumulateur CD lorsque sa charge dépasse une valeur seuil, le courant délivré par décharge de l'accumulateur CD étant fourni à l'élément électrique EL pour l'alimenter.
Bien entendu, la présente invention ne se limite pas à l'exemple illustré mais est susceptible de diverses variantes et modifications qui apparaîtront à l'homme de l'art.
1. Appareil (AP) comprenant :
- un boîtier (BT) présentant une cavité (CV) ouverte vers l'extérieur du boîtier (BT)
- un élément électrique (EL) disposé à l'intérieur du boitier (BT)
- un système d'actionnement (SA) de l'élément électrique (EL), comprenant :
o un module thermoélectrique (MT) comportant une première plaque (P1) et une deuxième plaque (P2) électriquement isolantes, sensiblement parallèles l'une à l'autre et portant des dominos (SM) électriquement conducteurs, et des piliers semi-conducteurs (PL) s'étendant entre les dominos de la première plaque et les dominos de la deuxième plaque, le module thermoélectrique (MT) étant logé dans la cavité (CV) de sorte que la deuxième plaque (P2) est disposée contre des parois (FD) de la cavité (CV) et la première plaque (P1) est accessible depuis l'extérieur du boîtier (BT)
o un circuit électronique de transmission (CT) reliant deux dominos (SM) de la deuxième plaque (P2) à l'élément électrique (EL).
2. Appareil (AP) selon la revendication précédente, dans lequel la première plaque (P1) est constituée ou comporte une couche constituée d'un matériau à fort coefficient de frottement.
3. Appareil (AP) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le circuit électronique de transmission (CT) comporte un convertisseur continu-continu (CC) et deux fils électriques (F1, F2) traversant le boitier (BT), chaque fil étant relié d'une part à un domino (SM) de la deuxième plaque (P2) et d'autre part audit convertisseur (CC).
4. Appareil (AP) selon la revendication précédente, dans lequel le circuit électronique de transmission (CT) comporte un accumulateur (CD) placé en sortie du convertisseur continu-continu (CC), et une unité de contrôle (UC) connectée d'une part à l'accumulateur (CD) et d'autre part à l'élément électrique (EL), pour décharger l'accumulateur (CD) lorsque sa charge dépasse une valeur seuil.
5. Appareil (AP) selon la revendication précédente, dans lequel l'accumulateur (CD) est un condensateur.
6. Appareil (AP) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le système d'actionnement (SA) comporte une couche d'isolant électrique (IS) disposée entre la première plaque (P1) et la deuxième plaque (P2) et recouvrant latéralement le module thermoélectrique (MT).
7. Appareil (AP) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le système d'actionnement (SA) comporte une plaque intermédiaire et des moyens de déplacement de la plaque intermédiaire contre la première plaque (P1).
8. Appareil (AP) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est une montre bracelet.
9. Appareil (AP) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est une télécommande.
10. Appareil (AP) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est un interrupteur mural sans fil.
11. Appareil (AP) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément électrique (EL) comporte une diode électroluminescente.
12. Appareil (AP) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément électrique (EL) comporte un émetteur radiofréquence.
P5243EP01/LG
EP
16205234.4
The Swatch Group Research and Development Ltd
3
DH
20170707
G04C
G04G
EP
1227375
A1
CITIZEN WATCH CO LTD [JP]
20020731
A
1-12
* abrégé *
* alinéa [0004] - alinéa [0007] *
* alinéa [0019] *
* alinéa [0049] - alinéa [0052] *
* alinéa [0069] - alinéa [0072] *
* figures 1,3,5 *
FR
2310589
A1
CENTRE ELECTRON HORLOGER [CH]
19761203
A
1-12
* page 1, ligne 1 - ligne 26 *
* page 4, ligne 36 - page 5, ligne 30 *
* revendications 1-4 *
* figures 1,2,4 *
Jacobs, Peter
The Hague
20170703
EP
1227375
A1
20020731
CN
1380994
A
20021120
DE
60101993
D1
20040318
DE
60101993
T2
20041230
EP
1227375
A1
20020731
JP
4663208
B2
20110406
US
2003007424
A1
20030109
WO
0192969
A1
20011206
FR
2310589
A1
19761203
CA
1081477
A
19800715
CH
587975
A4
19770531
CH
604249
B5
19780831
DE
2619570
A1
19761118
FR
2310589
A1
19761203
GB
1520193
A
19780802
JP
S5297771
A
19770816
US
4106279
A
19780815