ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMAKHTNMD..........
J
BDM Ver 0.1.63 (23 May 2017) - 1100000/0
3403788
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20181121
EP
18172861.9
20180517
de
de
de
102017208406
20170518
DE
20181121
201847
20181121
201847
B27G 11/02 20060101AFI20180808BHEP
B05C 5/00 20060101ALI20180808BHEP
B05C 11/10 20060101ALI20180808BHEP
de
VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM AKTIVIEREN VON HAFTMITTEL
en
METHOD AND DEVICE FOR ACTIVATING ADHESIVE MATERIAL
fr
PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'ACTIVATION D'UN LIANT
1
HOMAG GmbH
101616433
204 652 aa_ime
Homagstrasse 3-5
72296 Schopfloch
DE
Schmid, Johannes
Weinbergstr. 24
72181 Starzach
DE
Hoffmann Eitle
100061036
Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30
81925 München
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
KH
MA
MD
TN
Die (1) Vorrichtung weist zumindest ein Haftmittelbehältnis (3) zum Bevorraten von Haftmittel (2) sowie eine berührungslose Aktivierungseinheit (5) zum berührungslosen Zuführen von Aktivierungsenergie zum Aktivieren von Haftmittel (2) auf. Das Haftmittelbehältnis (3) ist dabei derart eingerichtet, dass darin bevorratetes Haftmittel (2) in dem Haftmittelbehältnis (3) aktiviert werden kann.

Technisches Gebiet
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Aktivieren von Haftmittel, insbesondere nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.
Die Vorrichtung kann beispielsweise zum Versorgen einer Bearbeitungsmaschine mit Haftmittel eingesetzt werden. Derartige Vorrichtungen können zum Einsatz kommen, wenn Beschichtungsmaterial unter Einsatz von Haftmittel an ein Werkstück, beispielsweise mittels einer Kantenanleimmaschine, angeleimt werden soll. Insbesondere ist die Verwendung im Bereich der Möbelindustrie angedacht, wo an der Oberfläche des Werkstücks, beispielsweise einer Möbelfront oder eines Korpusteils, Beschichtungsmaterial aufzubringen ist.

Stand der Technik
Häufig steht das Haftmittel in Form eines Granulats oder Blocks bereit, das/der vor der Anwendung erwärmt und aufgeschmolzen bzw. aktiviert bzw. verflüssigt werden muss. Dazu werden beispielsweise Vorrichtungen eingesetzt, die Haftmittelbehältnisse aufweisen, in dem jeweils Haftmittel in Granulatform bevorratet ist (vgl. EP 2 386 390 A1). Nachdem Haftmittel in ein Aufschmelzbehältnis geführt worden ist, wird von einer Aktivierungseinheit Aktivierungsenergie zugeführt und das Haftmittel wird im Aufschmelzbehältnis über einen Aktivierungsabschnitt aufgeschmolzen. Wenn verschiedene Haftmittel eingesetzt werden, werden diese nacheinander in Kontakt mit dem Aktivierungsabschnitt kommen, wo sie nacheinander aufgeschmolzen werden. Während des Aufschmelzens bzw. durch das Aufschmelzen kommt es aber meist zu einem leichten Anhaften des Haftmittels an dem Aktivierungsabschnitt.
Nach einem Wechsel des Haftmittels muss deshalb das Aufschmelzbehältnis gereinigt werden, insbesondere der Aktivierungsabschnitt, bevor das andere Haftmittel aufgeschmolzen wird, um zu verhindern, dass das nächste Haftmittel mit dem vorherigen Haftmittel verunreinigt wird. Es ist offensichtlich, dass dies vor allem im Extremfall, in dem beispielsweise schwarzes Haftmittel durch weißes Haftmittel ersetzt wird, besonders problematisch sein kann.
Es werden vor diesem Hintergrund also immer höhere Anforderungen an die Vielseitigkeit der Einsetzbarkeit und auch die Zeitvorgaben bzw. die damit einhergehende Produktivität gestellt.

Darstellung der Erfindung
Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, bei einfacher Konstruktion eine Vorrichtung vorzusehen, mit der eine verbesserte und schnellere Versorgung mit aktiviertem Haftmittel, bevorzugt auch mit verschiedenen Haftmitteln, möglich ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Vorrichtung von Anspruch 1 gelöst. Demzufolge weißt die Vorrichtung zum Aktivieren von Haftmittel zumindest ein Haftmittelbehältnis zum Bevorraten von Haftmittel und eine berührungslose Aktivierungseinheit zum berührungslosen Zuführen von Aktivierungsenergie zum Haftmittel zum Aktivieren von Haftmittel auf. Bevorzugt ist die Aktivierungseinheit außerhalb des Haftmittelbehältnisses angeordnet ist. Die Aktivierungseinheit kann, wenn sie außerhalb des Haftmittelbehältnisses angeordnet ist, vollständig oder abschnittsweise außerhalb des Haftmittelbehältnisses angeordnet sein.
Dabei soll insbesondere die Aktivierungseinheit das im Haftmittelbehältnis bevorratete Haftmittel beim Aktivieren nicht berühren. Mit anderen Worten soll insbesondere keine Berührung zwischen der Aktivierungseinheit und dem Haftmittel bei der Aktivierung vorliegen bzw. die Aktivierungseinheit und das Haftmittel frei von gegenseitiger Berührung sein.
Ferner ist erfindungsgemäß das Verfahren von Anspruch 18 vorgesehen, wonach das Verfahren zum Aktivieren von Haftmittel die Schritte umfasst: Bevorraten des Haftmittels in einem Haftmittelbehältnis; Erzeugen von Aktivierungsenergie, bevorzugt außerhalb des Haftmittelbehältnisses, durch eine Aktivierungseinheit; Berührungsloses Zuführen der Aktivierungsenergie von der Aktivierungseinheit zu dem Haftmittel, wobei die Aktivierungseinheit und das Haftmittel frei von gegenseitiger Berührung sind, und Aktivieren zumindest eines Teils des innerhalb des Haftmittelbehältnisses befindlichen Haftmittels durch die zugeführte Aktivierungsenergie.
Der Erfindung liegt der Gedanke zu Grunde, dass die Aktivierungseinheit berührungslos angeordnet ist, sodass Haftmittel nicht direkt bzw. unmittelbar mit der Aktivierungseinheit in Kontakt bzw. Berührung kommt. Haftmittel ist während des Aktivierens lediglich mit dem Haftmittelbehältnis, insbesondere einem Aktivierungsabschnitt davon, in Kontakt bzw. Berührung. Mit anderen Worten kann Haftmittel direkt in dem Haftmittelbehältnis, in dem das Haftmittel bevorratet ist, aktiviert werden, ohne dass Kontakt zwischen der Aktivierungseinheit und dem Haftmittel besteht.
Ein Haftmittel ist ein Mittel, das zur stoffschlüssigen Verbindung zweier Komponenten eingesetzt werden kann. Unter einem Haftmittel ist vorliegend bevorzugt jedes Haftmittel zu verstehen, das vom festen Zustand in den flüssigen Zustand durch Energiezufuhr übergehen kann. Das Haftmittel kann Klebstoff sein. Insbesondere kann es sich bei dem Haftmittel bzw. Klebstoff um thermoplastischen Kunststoff handeln.
Eine bevorzugte Form der Aktivierung ist das Aufschmelzen.
Der Haftmittel wird insbesondere im festen Zustand als Granulat oder Block (insbesondere als Klebstoff-Granulat oder Klebstoff-Block) im Haftmittelbehältnis bevorratet und wird dann durch Absorption von Aktivierungsenergie im Haftmittelbehältnis aufgeschmolzen.
Vorzugsweise weist die Vorrichtung eine Aufnahme zum Aufnehmen des Haftmittelbehältnisses auf. Bevorzugt sind die Aufnahme und das Haftmittelbehältnis derart ausgestaltet, dass das Haftmittelbehältnis in der Aufnahme lösbar bzw. entnehmbar, bevorzugt auswechselbar, aufnehmbar ist. Dabei kann das Haftmittelbehältnis derart eingerichtet sein, dass darin bevorratetes Haftmittel in dem Haftmittelbehältnis aktiviert werden kann. Des Weiteren sind das Haftmittelbehältnis, die Aufnahme und die Aktivierungseinheit derart angeordnet, dass Aktvierungsenergie dem in dem Haftmittelbehältnis bevorrateten Haftmittel während der Aufnahme des Haftmittelbehältnisses in der Aufnahme über die Aktivierungseinheit zuführbar ist, sodass Haftmittel im Haftmittelbehältnis aktiviert wird.
Ein Vorteil ist, dass Haftmittel in dem(selben) Haftmittelbehältnis aktiviert wird, in dem das Haftmittel bevorratet ist, und das Haftmittelbehältnis lösbar bzw. auswechselbar in der Aufnahme aufgenommen ist. Mit anderen Worten kann das Haftmittelbehältnis, in dem das Haftmittel vorliegt, während es darin aktiviert wird, aus der Vorrichtung herausgenommen werden. Somit ist die Komponente, die mit dem Haftmittel während des Aktivierens in Kontakt ist, entfernbar bzw. auswechselbar.
Beispielsweise kann ein Haftmittelbehältnis, nachdem ein Haftmittel darin aktiviert wurde, durch ein anderes Haftmittelbehältnis ausgewechselt werden kann, bevor anderes Haftmittel darin aufgenommen wird. Alternativ kann das herausnehmbare Haftmittelbehältnis auch schnell gereinigt werden, in dem es aus der Aufnahme herausgenommen wird und nach dem Reinigen wieder eingesetzt wird. Dadurch, dass das Haftmittelbehältnis aus der Aufnahme entnommen werden kann, kann es außerhalb leicht gereinigt werden. Die Vorrichtung kann also mehrere miteinander auswechselbare Haftmittelbehältnisse aufweisen, muss dies aber nicht.
Vorteilhaft ist es, eine Vorrichtung vorzusehen, bei der das Haftmittelbehältnis, in dem das Haftmittel aktiviert wird, aus der Vorrichtung entnehmbar ist und somit aus der Aufnahme herausgenommen bzw. gelöst werden kann. Entweder kann dasselbe Haftmittelbehältnis oder ein anderes Haftmittelbehältnis anschließend eingesetzt werden. Es ist also denkbar, dass zwei Haftmittelbehältnisse oder mehrere Haftmittelbehältnisse ausgewechselt werden, wodurch ein schneller Haftmittelwechsel möglich ist. Dadurch ist eine verbesserte und schnellere, effizientere Versorgung mit Haftmittel möglich.
Der Aktivierungsabschnitt kann der Abschnitt eines Haftmittelbehältnisses sein, mittels dem bzw. durch den hindurch die Energiezufuhr erfolgt. Das Haftmittelbehältnis kann einen Aktivierungsabschnitt, bevorzugt eine Schmelzplatte, aufweisen, über den/die die Aktivierungsenergie dem Haftmittel von der Aktivierungseinheit zugeführt wird.
Vorzugsweise sind das Haftmittelbehältnis und die Aktivierungseinheit benachbart zueinander angeordnet. Dadurch kann die Aktivierungsenergie besonders effizient übertragen werden.
Das Haftmittelbehältnis weist bevorzugt eine Ausgabeöffnung zum Ausgeben von aktiviertem Haftmittel auf, die weiter bevorzugt im Aktivierungsabschnitt liegt. Wenn die Ausgabe von aktiviertem Haftmittel im Bereich des Aktivierungsabschnitts liegt, kann Haftmittel unmittelbar nach der Aufnahme der Aktivierungsenergie, das heißt unmittelbar nach dem Aktivieren, ausgegeben werden. Dies trägt dazu bei, dass nicht-aktiviertes Haftmittel nicht durch die Ausgabeöffnung ausgegeben wird.
Das Haftmittelbehältnis kann des Weiteren eine Öffnung zum Einfüllen von Haftmittel aufweisen. Über diese Öffnung kann Haftmittel eingefüllt und nachgefüllt werden. Bevorzugt liegt diese Öffnung der Ausgabeöffnung im Wesentlichen gegenüber. So kann erreicht werden, dass durch die Öffnung eingeführtes Haftmittel nicht unmittelbar durch die Ausgabeöffnung, insbesondere nicht im ungeschmolzenen Zustand, austritt. Gleichzeitig kann durch Nachfüllen des Haftmittels durch die Öffnung erreicht werden, dass Aktivieren des Haftmittel durch die Ausgabeöffnung austritt, da es "nachgeschoben" wird.
Weiter vorzugsweise ist das Haftmittelbehältnis im Wesentlichen tassenförmig ausgebildet. Dies ist eine einfache und technisch sinnvolle Ausgestaltung des Haftmittelbehältnisses, wodurch eine einfache Handhabung gegeben ist.
Bevorzugt weist dabei der Tassenboden die Ausgabeöffnung auf. Dadurch, dass die Ausgabeöffnung unten angeordnet ist, kann die Gravitationskraft zum Ausgeben von aktiviertem Haftmittel beitragen.
Zusätzlich kann eine Fördereinrichtung zum Befördern von Haftmittel zur Ausgabeöffnung hin vorgesehen sein. Dies ermöglicht, die Ausgabemenge an aktiviertem Haftmittel genauer zu definieren bzw. sicherzustellen, dass kontinuierlich Haftmittel aus der Ausgabeöffnung hinausgefördert wird.
In einer bevorzugten Ausführungsform weist die Fördereinrichtung einen Antrieb und einen vom Antrieb angetriebenen Kolben auf. Dies ist eine einfachere Realisierung, Haftmittel zur Ausgabeöffnung hin zu fördern.
Insbesondere kann die Fördereinrichtung derart ausgestaltet sein, dass der Kolben in die Öffnung des Haftmittelbehältnisses eingreifen kann und der Kolben durch Bewegen in das Haftmittelbehältnis hinein Haftmittel zu der Ausgabeöffnung befördern kann.
Die Öffnung ist im Falle eines tassenförmigen Haftmittelbehältnisses die Trinköffnung der Tasse, die oben zwischen den Seitenwänden vorliegt.
Die Aufnahme kann einen Bodenabschnitt zum Aufnehmen eines Bodens des Haftmittelbehältnisses und eine im Wesentlichen senkrecht zum Bodenabschnitt verlaufende Wand zum Aufnehmen zumindest eines Abschnitts von Seitenwänden des Haftmittelbehältnisses aufweisen. Dadurch kann eine stabile Lagerung des Haftmittelbehältnisses einerseits und andererseits ein schnelles Herausnehmen bzw. Einsetzen des Haftmittelbehältnisses gewährleistet werden.
Um Reinigungsschritte zwischen der Verwendung verschiedener Haftmittel zu sparen, können mehrere Haftmittelbehältnisse verwendet werden, wobei jedes Haftmittelbehältnis zum Bevorraten eines anderen Haftmittels dient. Die Haftmittelbehältnisse können wechselweise in die Aufnahme aufgenommen werden. Dadurch, dass jedes Haftmittelbehältnis einen Aktivierungsabschnitt bzw. eine Schmelzplatte aufweist, wobei das Haftmittel während des Aktivierens mit dem Aktivierungsabschnitt bzw. der Schmelzplatte in Kontakt ist, kann durch Auswechseln des Haftmittelbehältnisses erreicht werden, dass an dem Aktivierungsabschnitt anhaftendes Haftmittel gleichzeitig mitentfernt wird. Mit anderen Worten weist jedes Haftmittelbehältnis einen eigenen Aktivierungsabschnitt auf. Dadurch ist sortenreines Aktivieren von Haftmittel leicht möglich.
Die Vorrichtung kann eine Beabstandungseinheit zum Beabstanden des in der Aufnahme aufgenommenen Haftmittelbehältnisses von der Aktivierungseinheit aufweisen, sodass ein derartiger Abstand herbeigeführt wird, dass das Zuführen von Aktivierungsenergie zum Haftmittel zumindest reduziert, bevorzugt im Wesentlichen vollständig unterbunden, wird. Dadurch kann, wenn kein Haftmittel aktiviert werden soll, ein Abstand zur Aktivierungseinheit erreicht werden (bevorzugt durch Vergrößern des Abstands), insbesondere ein Abstand zwischen der Aktivierungseinheit und dem Aktivierungsabschnitt des Haftmittelbehältnisses, sodass verhindert wird, dass ungewünscht Haftmittel aktiviert wird.
Grundsätzlich sind verschiedene Formen an Aktivierungsenergie denkbar, die durch die Aktivierungseinheit abgegeben werden. Beispielsweise kann die Aktivierungseinheit eine Spule zur induktiven Erwärmung des Aktivierungsabschnitts des Haftmittelbehältnisses aufweisen. Alternativ oder zusätzlich kann die Aktivierungsenergie ein Widerstandsheizelement zur Übertragung von Wärme zu dem Aktivierungsabschnitt aufweisen. Alternativ oder zusätzlich kann die Aktivierungseinheit einen Ultraschallerzeuger zum Beaufschlagen des Haftmittels mit Ultraschallwellen und/oder eine Mikrowellenerzeuger zum Beaufschlagen von Haftmittel mit Mikrowellen aufweisen. Die Ultraschallwellen oder Mikrowellen können durch den Aktivierungsabschnitt hindurch auf das Haftmittel einwirken und dieses aktivieren.
Beispielsweise könnte die Aktivierungseinheit Ultraschallwellen emittieren, wobei ein piezoelektrischer Kristall als "vertiefter Tassendeckel" ausgebildet ist. Ein solcher Deckel könnte also das Haftmittelbehältnis in Tassenform abdecken, wobei nur ein Teil der Aktivierungseinheit (nämlich der Teil im vertieften Deckel) in das Haftmittelbehältnis hineinragt, sich also innerhalb des Haftmittelbehältnisses befindet.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann in einer Bearbeitungsvorrichtung angeordnet sein und zum Aktivieren und bevorzugt Zuführen von Haftmittel zu einem Beschichtungsmaterial oder dem Werkstück dienen. Die Bearbeitungsvorrichtung kann eine Anleimmaschine, bevorzugt eine Kantenanleimmaschine, sein, die zum Anleimen von Beschichtungsmaterial an ein Werkstück, das bevorzugt aus Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoffen oder dergleichen besteht, verwendet wird. Die Bearbeitungsvorrichtung kann des Weiteren eine Einrichtung zum Zuführen von Beschichtungsmaterial zu dem Werkstück aufweisen.
Die Bearbeitungsvorrichtung kann eingerichtet sein, Haftmittel zu dem Beschichtungsmaterial und/oder dem Werkstück zuzuführen.
Die Bearbeitungsvorrichtung kann ferner eine Einrichtung zum Zuführen von Beschichtungsmaterial zu dem Werkstück aufweisen, wobei die Bearbeitungsvorrichtung bevorzugt ferner eine Fügeeinrichtung zum Fügen des Beschichtungsmaterials an das Werkstück mittels des Haftmittels aufweist.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung werden anhand der nachfolgenden ausführlichen Beschreibung noch näher ersichtlich werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen
- Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung in einer Querschnittsansicht.
- Figur 2 zeigt ein tassenförmiges Haftmittelbehältnis in einer Perspektivdarstellung.
- Figur 3 zeigt eine Aufnahme mit einem Kolben in einer Perspektivdarstellung.
Ausführliche Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform Eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird nachfolgend ausführlich unter Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen beschrieben.
Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung 1 zum Aktivieren von Haftmittel 2. Die Vorrichtung 1 weist ein Haftmittelbehältnis 3 auf, in dem das Haftmittel 2 bevorratet ist. Des Weiteren weist die Vorrichtung 1 eine Aufnahme 4 zum Aufnehmen des Haftmittelbehältnisses 3 auf. Eine Aktivierungseinheit 5 zum Zuführen von Aktivierungsenergie zum Aktivieren bzw. Aufschmelzen des Haftmittels 2 oder zumindest eines Teils des Haftmittels 2 ist vorgesehen.
Bevorzugt ist die Vorrichtung 1 eine Aufschmelzvorrichtung, wobei bevorzugt die Aktivierung durch Aufschmelzen des Haftmittels 2 erfolgt.
Die Aufnahme 5 und das Haftmittelbehältnis 3 sind dabei derart angeordnet, dass das Haftmittelbehältnis 3 in der Aufnahme 5 auswechselbar bzw. lösbar aufgenommen ist. Die Aufnahme 5 kann also ein anderes Haftmittelbehältnis 3 aufnehmen, nachdem das vorherige Haftmittelbehältnis 3 entnommen worden ist. In einer bevorzugten nichtdargestellten Ausführungsform umfasst die Vorrichtung 1 neben der Aufnahme 4 ein Zwischenlager für ein aktuell nichtverwendetes Haftmittelbehältnis 3 oder für mehrere aktuell nicht verwendete Haftmittelbehältnisse 3, wobei diese bevorzugt jeweils unterschiedliche Haftmittel bevorraten.
Das Haftmittelbehältnis 3 ist derart eingerichtet, dass darin bevorratetes Haftmittel in dem Haftmittelbehältnis 3 aufgeschmolzen bzw. aktiviert werden kann. Dies bedeutet also insbesondere, dass das Haftmittelbehältnis 3 ein Material aufweist, mit dem die von der Aktivierungseinheit 5 zugeführte Aktivierungsenergie zu dem Haftmittel 2 vordringen kann bzw. von dem Haftmittelbehältnis 3 und/oder dem Haftmittel 2 absorbiert werden kann. Dem Fachmann sind die entsprechenden Materialien in Zusammenhang mit den verschiedenen Aktivierungsenergien geläufig, die nachfolgend genannt werden.
Das Haftmittelbehältnis 3 weist einen Aktivierungsabschnitt 15 auf, der bevorzugt und beispielsweise als Schmelzplatte realisiert sein kann, wobei über den Aktivierungsabschnitt 15 Aktivierungsenergie dem Haftmittel 2 von der Aktivierungseinheit 5 zugeführt werden kann. In Figur 1 ist der Aktivierungsabschnitt 15 benachbart zur Aktivierungseinheit 5 angeordnet. Bevorzugt ist die Aktivierungseinheit 5 unterhalb des Haftmittelbehältnisses 3 angeordnet.
Beispielsweise kann in der Aktivierungseinheit 5 eine Spule zur induktiven Erwärmung des Aktivierungsabschnitts 15 verwendet werden. In der in den Figuren gezeigten Ausführungsform weist die Aktivierungseinheit 5 ein Widerstandsheizelement auf, durch das Wärme zu dem Aktivierungsabschnitt 15 des Haftmittelbehältnisses 3 übertragen werden kann.
Alternativ kann die Aktivierungseinheit 5 einen Ultraschallerzeuger zur Beaufschlagen von Haftmittel mit Ultraschallwellen oder einen Mikrowellenerzeuger zum Beaufschlagen von Haftmittel mit Mikrowellen aufweisen.
Das Haftmittelbehältnis 3, die Aufnahme 4 und die Aktivierungseinheit 5 sind derart relativ zueinander angeordnet, dass die mit der Aktivierungseinheit 5 erzeugte Aktivierungsenergie dem in dem Haftmittelbehältnis 3 bevorrateten Haftmittel 2 während der Aufnahme des Haftmittelbehältnisses 3 in der Aufnahme 4 zuführbar ist, sodass das Haftmittel 2 in dem Haftmittelbehältnis 3 aufschmilzt.
Das Haftmittelbehältnis 2 weist des Weiteren eine Ausgabeöffnung 6 zum Ausgeben von aktiviertem Haftmittel 2 auf. Die Ausgabeöffnung 6 liegt bevorzugt im Aktivierungsabschnitt 15.
Das Haftmittelbehältnis 3 weist eine Öffnung 7 zum Einfüllen des Haftmittels 2 auf. Diese Öffnung 7 liegt der Ausgabeöffnung 6 bevorzugt im Wesentlichen gegenüber. Mit anderen Worten befinden sich die Öffnung 7 zum Einfüllen von Haftmittel 2 und die Ausgabeöffnung 6 bevorzugt an gegenüberliegenden Enden des Haftmittelbehältnisses 3.
Des Weiteren kann eine Fördereinrichtung 8 zum Befördern zumindest eines Teils des aktivierten Haftmittels 2 zur Ausgabeöffnung 6 hin vorgesehen sein. Die Fördereinrichtung 8 weist einen Antrieb auf, der einen Kolben 9 antreibt. Der Kolben 9 kann durch die Öffnung 7 des Haftmittelbehältnisses 3 eingreifen, sodass der Kolben 9 durch Bewegen in das Haftmittelbehältnis 2 hinein Haftmittel 2 zu der Ausgabeöffnung 6 befördern kann. Wie in Figur 1 mit dem Pfeil oben dargestellt, bewegt sich die Fördereinrichtung bzw. der Kolben 9 bevorzugt in Gravitationsrichtung, das heißt nach unten. Die Fördereinrichtung 8 dient also zum Befördern von Haftmittel 2 in die Richtung hin, in der sich die Ausgabeöffnung 6 befindet. Der Durchmesser des Kolbens 9 entspricht bevorzugt dem Durchmesser des Haftmittelbehältnisses 3. Mit anderen Worten kann der Kolben 9 in einer bevorzugten Ausführungsform die Öffnung 7 des Haftmittelbehältnisses 3 vollständig abdecken.
Aus Figur 1 ist des Weiteren ersichtlich, dass die Vorrichtung 1 eine Beabstandungseinheit 13, 14 aufweist, durch die das in der Aufnahme 4 aufgenommene Haftmittelbehältnis 3 von der Aktivierungseinheit 5 beabstandet werden kann. Dadurch, dass der Abstand durch Verschieben des Haftmittelbehältnisses entgegengesetzt zur Gravitationsrichtung vergrößert werden kann, kann ein Abstand zwischen dem Haftmittelbehältnis 3 bzw. dem Aktivierungsabschnitt 15 und der Aktivierungseinheit 5 herbeigeführt werden. Dies führt dazu, dass das Zuführen von Aktivierungsenergie zum Haftmittel 2 zumindest reduziert, bevorzugt im Wesentlichen vollständig unterbunden, wird. Die Beabstandungseinheit weist insbesondere Abstandsbolzen 13 und elastische Elemente 14 wie beispielsweise Federn auf, wobei eines der elastischen Elemente 14 jeweils eine entgegen der Gravitationsrichtung wirkende mechanische Kraft auf einen der Abstandsbolzen ausüben kann.
Die in Figur 1 zwischen der Aktivierungseinheit 5 und dem Aktivierungsabschnitt 15 verlaufenden vertikalen Pfeile unten im Bild deuten den Energieeintrag bzw. Wärmeeintrag an. In dieser Ausführungsform wird also die in der Aktivierungseinheit 5 erzeugte Wärme an den Aktivierungsabschnitt 15 (auch als Schmelzplatte bezeichnet) übertragen, wodurch sich wiederum das im Bereich des Aktivierungsabschnitts 15 befindliche Haftmittel 2 erwärmt und so vom festen in den flüssigen Zustand übergehen kann.
Figur 2 zeigt ein Haftmittelbehältnis 3, das als Tasse ausgebildet ist. Das Haftmittelbehältnis weist Seitenwände 12 auf, die einen Boden 15 der Tasse umgeben. Das Haftmittelbehältnis 3 weist einen Henkel sowie eine Öffnung 7 auf, die durch die Seitenwände 12 des Haftmittelbehältnisses definiert ist. Das Haftmittelbehältnis 3 kann also im Wesentlichen oben offen sein. Aus Figur 1 ist ersichtlich, dass sich die Ausgabeöffnung 6 im Boden 15 befindet.
Figur 3 zeigt die Aufnahme 4, die einen Bodenabschnitt 10 zum Aufnehmen des Bodens 15 des Haftmittelbehältnisses 3 und eine im Wesentlichen senkrecht zum Bodenabschnitt 10 verlaufende Wand 11 zum Aufnehmen zumindest eines Abschnitts der Seitenwände 12 des Haftmittelbehältnisses 3 aufweist. Der Bodenabschnitt 10 der Aufnahme 4 weist das Ausgabeloch 16 auf, das mit der Ausgabeöffnung 6 des Haftmittelbehältnisses korrespondiert, sodass durch die Ausgabeöffnung 6 und das Ausgabeloch 16 aktiviertes Haftmittel ausgegeben werden kann. Im Übrigen weist der Bodenabschnitt 10 der Aufnahme 4 Vertiefungen auf, in die die Beabstandungseinheit 13, 14 aufgenommen ist. Die Beabstandungseinheit weist bevorzugt mehrere (insb. vier) Teilbereiche auf, die gleichmäßig über den Bodenabschnitt 10 der Aufnahme bzw. den Aktivierungsabschnitt 15 des Haftmittelbehältnisses verteilt angeordnet sind.
Die Vorrichtung 1 kann zum Aktivieren und Zuführen von Haftmittel zu einem Beschichtungsmaterial oder einem Werkstück (nicht gezeigt) verwendet werden. Eine nichtgezeigte Einrichtung zum Zuführen von Beschichtungsmaterial zu dem Werkstück kann vorgesehen sein.
1. Vorrichtung (1) zum Aktivieren, bevorzugt Aufschmelzen, von Haftmittel (2), die aufweist:
zumindest ein Haftmittelbehältnis (3) zum Bevorraten von Haftmittel (2),
gekennzeichnet dadurch, dass die Vorrichtung (1) ferner eine berührungslose Aktivierungseinheit (5) zum berührungslosen Zuführen von Aktivierungsenergie zum Haftmittel zum Aktivieren zumindest eines Teils des Haftmittels (2) aufweist, wobei bevorzugt ist, dass die Aktivierungseinheit (5) vollständig oder abschnittsweise außerhalb des Haftmittelbehältnisses (3) angeordnet ist.
2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, die eine Aufnahme (4) zum Aufnehmen des Haftmittelbehältnisses aufweist, wobei
die Aufnahme (4) und das Haftmittelbehältnis (3) derart ausgestaltet sind, dass das Haftmittelbehältnis in der Aufnahme (4) lösbar, bevorzugt auswechselbar, aufnehmbar ist,
das Haftmittelbehältnis (3) derart eingerichtet ist, dass darin bevorratetes Haftmittel in dem Haftmittelbehältnis (3) aktiviert werden kann, und
das Haftmittelbehältnis (3), die Aufnahme (4) und Aktivierungseinheit (5) derart angeordnet sind, dass Aktivierungsenergie dem in dem Haftmittelbehältnis bevorrateten Haftmittel während der Aufnahme des Haftmittelbehältnisses in der Aufnahme über die Aktivierungseinheit zuführbar ist, sodass der zumindest eine Teil des Haftmittels im Haftmittelbehältnis (3) aktiviert wird.
3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, bei der das Haftmittelbehältnis (3) einen Aktivierungsabschnitt (15), bevorzugt eine Schmelzplatte, aufweist, über den/die Aktivierungsenergie dem Haftmittel von der Aktivierungseinheit (5) zuführbar ist und der/die mit Haftmittel während des Aktivierens in Kontakt ist, wobei der Aktivierungsabschnitt (15) und die Aktivierungseinheit (5) bevorzugt benachbart zueinander angeordnet sind.
4. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der das Haftmittelbehältnis (2) zumindest eine Ausgabeöffnung (6) zum Ausgeben von aktiviertem Haftmittel aufweist, die bevorzugt im Aktivierungsabschnitt (15) liegt.
5. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der das Haftmittelbehältnis (3) eine Öffnung (7) zum Einfüllen von Haftmittel aufweist, die bevorzugt der Ausgabeöffnung (6) im Wesentlichen gegenüberliegt.
6. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der das Haftmittelbehältnis (3) im Wesentlichen als Tasse ausgebildet ist.
7. Vorrichtung (1) nach Anspruch 6, bei der ein Tassenboden der Tasse den Aktivierungsabschnitt (15) aufweist und bevorzugt der Aktivierungsabschnitt (15) die Ausgabeöffnung (6) aufweist.
8. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 4 bis 7, die eine Fördereinrichtung (8) zum Befördern von Haftmittel zur Ausgabeöffnung (6) hin aufweist.
9. Vorrichtung (1) nach Anspruch 8, bei der die Fördereinrichtung (8) einen Antrieb und einen von dem Antrieb angetriebenen Kolben (9) aufweist.
10. Vorrichtung (1) nach den Ansprüchen 5 und 9, die derart ausgestaltet ist, dass der Kolben (9) in die Öffnung (7) des Haftmittelbehältnisses (3) eingreifen kann und der Kolben (9) durch Bewegen in das Haftmittelbehältnis (3) hinein Haftmittel zu der Ausgabeöffnung (6) befördern kann.
11. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 2 bis 10, bei der die Aufnahme (4) einen Bodenabschnitt (10) zum Aufnehmen eines Bodens (15) des Haftmittelbehältnisses (3) und eine im Wesentlichen senkrecht zum Bodenabschnitt verlaufende Wand (11) zum Aufnehmen zumindest eines Abschnitts von Seitenwänden (12) des Haftmittelbehältnisses (3) aufweist
und/oder die mehrere Haftmittelbehältnisse (3) zum Bevorraten von bevorzugt jeweils unterschiedlichen Haftmitteln aufweist, die im Wechsel in die Aufnahme (4) aufgenommen werden können,
und/oder die eine Beabstandungseinheit (13, 14) zum derartigen Beabstanden des in der Aufnahme (4) aufgenommenen Haftmittelbehältnisses (3) von der Aktivierungseinheit (5) aufweist, dass das Zuführen von Aktivierungsenergie zum Haftmittel zumindest reduziert, bevorzugt im Wesentlichen vollständig unterbunden, wird.
12. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Aktivierungseinheit (5) zumindest eine Spule zur induktiven Erwärmung zumindest eines Aktivierungsabschnitts (15) des Haftmittelbehältnisses und/oder ein Widerstandsheizelement zur Übertragung von Wärme zu zumindest einem Aktivierungsabschnitt (15) des Haftmittelbehältnisses und/oder einen Ultraschallerzeuger zum Beaufschlagen von Haftmittel mit Ultraschallwellen und/oder einen Mikrowellenerzeuger zum Beaufschlagen von Haftmittel mit Mikrowellen aufweist.
13. Bearbeitungsvorrichtung, insbesondere Anleimmaschine, weiter bevorzugt Kantenanleimmaschine, zum Anleimen von Beschichtungsmaterial an ein Werkstück, das bevorzugt aus Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoffen oder dergleichen besteht,
mit einer Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche zum Aktivieren von Haftmittel (2).
14. Bearbeitungsvorrichtung nach Anspruch 13, wobei die Vorrichtung (1) eingerichtet ist, Haftmittel (2) zu dem Beschichtungsmaterial und/oder dem Werkstück zuzuführen,
und/oder wobei die Bearbeitungsvorrichtung ferner eine Einrichtung zum Zuführen von Beschichtungsmaterial zu dem Werkstück aufweist,
wobei die Bearbeitungsvorrichtung bevorzugt ferner eine Fügeeinrichtung zum Fügen des Beschichtungsmaterials an das Werkstück mittels des Haftmittels aufweist.
15. Verfahren zum Aktivieren von Haftmittel (2), umfassend die Schritte:
Bevorraten des Haftmittels (2) in einem Haftmittelbehältnis (3) ;
Erzeugen von Aktivierungsenergie, bevorzugt außerhalb des Haftmittelbehältnisses (3), durch eine Aktivierungseinheit;
Berührungsloses Zuführen zumindest eines Teils der Aktivierungsenergie von der Aktivierungseinheit zu dem Haftmittel, wobei die Aktivierungseinheit und das Haftmittel frei von gegenseitiger Berührung sind; und
Aktivieren zumindest eines Teils des innerhalb des Haftmittelbehältnisses (3) befindlichen Haftmittels (2) durch die zugeführte Aktivierungsenergie.
204 652 aa_ime
EP
18172861.9
HOMAG GmbH
1
DH
20180816
B05C
B27G
US
4898302
A
BYERLY DAVID J [US] ET AL
19900206
X
1-5,8-15
Y
6,7
* Spalte 5, Zeile 27 - Spalte 6, Zeile 37 *
* Anspruch 1; Abbildungen *
EP
1967282
A1
ROBATECH AG [CH]
20080910
Y
6,7
* Absatz [0013] *
* Absatz [0018] - Absatz [0020] *
* Absatz [0024] *
* Absatz [0026] *
* Absatz [0028] - Absatz [0029] *
* Absatz [0041] - Absatz [0043]; Abbildungen 1,5,7,8 *
EP
2251166
A1
HOMAG HOLZBEARBEITUNGSSYSTEME [DE]
20101117
X
1-5,8,12-15
* Absatz [0056] *
* Absatz [0057] *
* Abbildungen *
DE
5669
C
LOHMANN
18790620
X
1,6,7
* das ganze Dokument *
EP
0102804
A2
BOSTIK LTD [GB]; BOSTIK SA [FR]; BOSTIK GMBH [DE]; BOSTIK AB [SE]
19840314
X
1-5,8-12,15
* Seite 9, Zeile 2 - Seite 13, Zeile 23 *
* Abbildungen *
EP
2243619
A1
HOMAG HOLZBEARBEITUNGSSYSTEME [DE]
20101027
A
12
* Absatz [0019] - Absatz [0020]; Abbildungen 1,2 *
EP
1714756
A1
HOMAG HOLZBEARBEITUNGSSYSTEME [DE]
20061025
A
1,15
* Zusammenfassung; Abbildungen *
DE
202006018398
U1
FRAVOL EXP S R L [IT]
20070301
A
1,15
* Zusammenfassung; Abbildungen *
Huggins, Jonathan
The Hague
20180807
US
4898302
A
19900206
KEINE
EP
1967282
A1
20080910
AT
453459
T
20100115
EP
1967282
A1
20080910
ES
2339287
T3
20100518
EP
2251166
A1
20101117
DE
202009006794
U1
20090903
EP
2251166
A1
20101117
ES
2486266
T3
20140818
DE
5669
C
18790620
KEINE
EP
0102804
A2
19840314
AU
564996
B2
19870903
DE
3374179
D1
19871203
EP
0102804
A2
19840314
US
4586636
A
19860506
ZA
8306215
B
19840725
EP
2243619
A1
20101027
CN
101890738
A
20101124
DE
202009019008
U1
20150527
EP
2243619
A1
20101027
ES
2459296
T3
20140508
US
2010269971
A1
20101028
US
2017106581
A1
20170420
EP
1714756
A1
20061025
DE
102005018885
B3
20070104
EP
1714756
A1
20061025
ES
2303290
T3
20080801
DE
202006018398
U1
20070301
AT
9692
U1
20080215
CN
201102271
Y
20080820
DE
202006018398
U1
20070301
ES
1064424
U
20070316

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente
- EP
2386390
A1
[0003]