ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMAKHTNMD..........
J
BDM Ver 0.1.63 (23 May 2017) - 1100000/0
3453814
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20190313
EP
18193900.0
20180911
de
de
de
17190488
20170911
EP
20190313
201911
20190313
201911
E04F 13/08 20060101AFI20190107BHEP
E04F 15/02 20060101ALI20190107BHEP
de
TERRASSENSYSTEM UND BEFESTIGUNGSELEMENT ZUM BEFESTIGEN ZWEIER SICHTPROFILE
en
TERRACE SYSTEM AND FASTENING ELEMENT FOR FASTENING TWO VIEW PROFILES
fr
SYSTÈME DE TERRASSE ET ÉLÉMENT DE FIXATION PERMETTANT DE FIXER DEUX PROFILS APPARENTS
1
Gaisbauer, Günther
101532787
00726PEP1
Gobrechtsham 51
4912 Neuhofen im Innkreis
AT
Gaisbauer, Günther
Gobrechtsham 51
4912 Neuhofen im Innkreis
AT
Jell, Friedrich
101260421
Bismarckstrasse 9
4020 Linz
AT
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
KH
MA
MD
TN
Es wird ein Terrassensystem (1) und ein Befestigungselement (2a, 2b) zum Befestigen zweier Sichtprofile (3, 4), insbesondere Terrassenprofile, an einer Unterkonstruktion (5) mit einer Platte (2), die zum Eingreifen in gegenüberliegende Nuten (8, 9) an den zugewanderten Profillängsseiten (3.1, 3.2) der Sichtprofile (3, 4) ausgebildet ist, mit mindestens einer in der Platte (2) ausgesparten Montageöffnung (6) für Befestigungsmittel (7), mit mindestens einer in die Platte (2) eingebrachten Erhebung (10) zum Festklemmen der Platte (2) in mindestens einer Nut (8, 9) der Sichtprofile (3, 4), wobei die Erhebung (10) einen Haken (12.1, 12.2) an der Platte (2) ausbildet, und mit einem, insbesondere mittig, an der Platte (2) angeordneten und von der Platte (2) geneigt abstehenden Abstandshalter (16, 17) gezeigt, wobei Abstandshalter (16, 17) und Erhebung (10) von gegenüberliegenden Plattenbreitseiten (2.1, 2.6) weg abstehen. Um eine standfeste Befestigung bei einfacher Handhabung der Platte (1) zu ermöglichen, wird vorgeschlagen, dass die Erhebung (10) durch Einschneiden und Formbiegen eines zungenförmigen Abschnitts (11.1, 11.2 bzw. 111.1, 111.2) aus der aus einem Metallblech hergestellten Platte (2) gebildet ist, und dass der Abstandshalter (16, 17) an einer Plattenstirnseite (2.4, 2.5) der Platte (2) angeordneten ist.
Die Erfindung betrifft ein Befestigungselement zum Befestigen zweier Sichtprofile, insbesondere Terrassenprofile, an einer Unterkonstruktion mit einer Platte, die zum Eingreifen in gegenüberliegende Nuten an den zugewanderten Profillängsseiten der Sichtprofile ausgebildet ist, mit mindestens einer in der Platte ausgesparten Montageöffnung für Befestigungsmittel, mit mindestens einer in die Platte eingebrachten Erhebung zum Festklemmen der Platte in mindestens einer Nut der Sichtprofile, wobei die Erhebung einen Haken an der Platte ausbildet, und mit einem, insbesondere mittig, an der Platte angeordneten und von der Platte geneigt abstehenden Abstandshalter, wobei Abstandshalter und Erhebung von gegenüberliegenden Plattenbreitseiten weg abstehen
Eine Befestigungselement zum Befestigen zweier Terrassenprofile an einer Unterkonstruktion ist aus der DE 202004 017477 U1 bekannt. Das Befestigungselement greift zwischen gegenüberliegende Nuten an den zugewanderten Profillängsseiten der Sichtprofile ein und klemmt über eine in der Unterkonstruktion verankerten Holzschraube die Sichtprofile auf die Unterkonstruktion. Hierzu weist die Platte des Befestigungselements ausgesparte Montageöffnung auf, welche von einer Holzschraube als Befestigungsmittel durchgriffen wird. Zur Montagerleichterung sind an der Platte eingeprägte kreisförmige Erhebungen vorgesehen, über welche die Platte in einer Nut der Sichtprofile festgesetzt werden kann. Die klemmende Funktion derartiger Erhebungen ist jedoch vergleichsweise empfindlich gegenüber Maßtoleranzen an der Nut der Sichtprofile - was die Handhabung der Platte erschwert.
Ein Befestigungselement nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ist aus der US2014/0021236A1 bekannt. Dieses Befestigungselement weist zum Unterschied zu eingeprägten Erhebungen zwei Erhebungen auf, die je einen Haken an der Platte ausbilden. Die Haken sind einander gegenläufig ausgerichtet. Zudem weist dieses Befestigungselement zwei von der Plattenlängsseite geneigt abstehenden Abstandshalter, wobei Abstandshalter und Erhebung von gegenüberliegenden Plattenbreitseiten weg abstehen.
Die Erfindung hat sich daher die Aufgabe gestellt, ein Befestigungselement der eingangs geschilderten Art in der Konstruktion derart zu verändern, dass deren Handhabung und Funktionssicherheit vergleichsweise unabhängig gegenüber Fertigungstoleranzen ist. Dennoch soll das Befestigungselement einfach und kostengünstig zu fertigen sein.
Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 1.
Ist die Erhebung durch Einschneiden und Formbiegen eines zungenförmigen Abschnitts aus der aus einem Metallblech hergestellten Platte gebildet, kann solch eine Erhebung mit Hilfe bekannter Blechumformverfahren vergleichsweise prozesssicher und kostengünstig in der Platte vorgesehen werden. Außerdem ist durch das erfindungsgemäße Blechumformverfahren die Gefahr von Verformungen anderer Bereiche der Platte gering. Ein formgenaues und standfestes Befestigungselement kann damit sicherstellt werden.
Das Befestigungselement kann zudem zur Einstellung des Spalts zwischen ihren beiden angrenzenden Sichtprofilen genutzt werden, wenn der Abstandshalter an einer Plattenstirnseite der Platte angeordneten ist. Im Zusammenwirken mit der Erhebung, kann so das Befestigungselement in der Nut eines Sichtprofils besonders standfest positioniert bzw. dadurch auch ausgerichtet werden. Dies stellt eine standfeste Befestigung der Sichtprofile sicher.
Das Befestigungselement kann daher nicht nur vergleichsweise kostengünstig gefertigt werden, sondern auch eine hohe Funktionssicherheit aufweisen.
Die Wirkung der Erhebung kann weiter erhöht werden, wenn der Verlauf des zungenförmigen Abschnitts von der ersten zur zweiten Plattenlängsseite gerichtet ist. Insbesondere kann damit das Abziehen des Befestigungselements aus der Nut erschwert und damit die Position des Befestigungselements am Sichtprofil gesichert werden.
Ist der Zungengrund des zungenförmigen Abschnitts an der Platte außermittig angeordnet, kann die Erhebung tiefer in die Nut eines jeweiligen Sichtprofils eingeführt werden. Damit kann es möglich werden, dass die Platte dem Verlauf der Nut parallel folgt und auch das Festsitzen der Platte in der Nut verbessert wird. Des Weiteren kann dadurch sichergestellt werden, dass der zungenförmige Abschnitt verlässlich vom Sichtprofil verdeckt wird - und das Befestigungselement für unterschiedlich ausgestaltete Sichtprofile eingesetzt werden kann. Die Handhabungsfreundlichkeit und Verwendungsmöglichkeiten des Befestigungselements ist damit weiter erhöhbar.
Verläuft die Längskante des freien Endes des zungenförmigen Abschnitts parallel zu einer Plattenlängsseite, kann die festkrallende Wirkung des Hakens in der Nut breiter verteilt wirken - und damit Maßtoleranzen robuster gegenüberstehen. Zudem vermeidet diese parallele Ausrichtung spitz zulaufende Kanten, was unter anderem auch eine Verletzungsgefahr am Befestigungselement reduzieren kann. Das erfindungsgemäße Befestigungselement ist auf diese Weise in seiner Handhabung und Funktion vergleichsweise sicher.
Die Wirkung der Erhebung ist weiter erhöhbar, wenn der zungenförmige Abschnitt parallel zu einer Plattenlängsseite verläuft. Insbesondere kann sich damit ein Verschieben des Befestigungselements in der Nut erschweren - und damit die Position des Befestigungselements am Sichtprofil gesichert werden.
Dieses Verschieben kann zudem in beide Längsrichtungen der Nut erschwert werden, wenn die Platte mehrere, je als zungenförmiger Abschnitt ausgebildete Erhebungen aufweist, die einander gegenläufig ausgerichtet sind.
Verläuft die Längskante des freien Endes des zungenförmigen Abschnitts parallel zu einer Plattenstirnseite, kann die festkrallende Wirkung des Hakens in der Nut breiter verteilt wirken - und damit Maßtoleranzen robuster gegenüberstehen.
Die Klemmwirkung der Befestigungselements kann verstärkt werden, wenn die Platte mehrere Erhebungen aufweist. Sind zudem die Zungengründe der zungenförmigen Abschnitte der Erhebungen lediglich an einer Plattenlängsseite angeordnet, kann dies die Handhabung des Befestigungselements erleichtern. So ist es in diesem Fall etwa ermöglicht, dass die von Erhebungen freie Plattenlängsseite ein Spiel in der anderen Nut des Sichtprofils erlaubt.
Vorstehende Wirkung des Abstandshalters kann besonders variabel sein, wenn dieser Abstandshalter U-förmig ausgebildet ist - und zwar durch die entsprechende Neigung der Schenkel des Abstandshalters.
Solch ein Abstandshalter kann durch ein Blechumformverfahren auf einfache und kostengünstige Weise an der Platte erzeugt werden, wenn dieser Abstandshalter durch Einschneiden und Zusammenbiegen zweier Stege aus der Platte gebildet ist.
Ist die Montageöffnung zentrisch an der Platte vorgesehen, kann dies ein Einsetzen eines Befestigungsmittels aufgrund des sich zwischen den Sichtprofilen ergebenden Spalts erleichtern. Die Handhabung der Platte kann dadurch weiter erleichtert werden.
Das erfindungsgemäße Befestigungselement findet bevorzug bei einem Terrassensystem mit mehreren Sichtprofilen und mit einer Unterkonstruktion Verwendung. Das Befestigungselement greift mit der Platte in die Nuten der Sichtprofile ein. Vorzugsweise verklemmt die Erhebung das Befestigungselement in der Nut.
Im Allgemeinen erwähnt, dass sich die Erfindung besonders für Sichtprofile eignen kann, die einen Holzwerkstoff aufweisen. Bei derartigen Sichtprofilen kann die witterungsbedingte Gefahr einer Schwindung vergleichsweise hoch sein. Vorzugsweise sind die Sichtprofile als Vollprofil ausgeführt und bestehen beispielsweise aus Holz.
In den Figuren ist beispielsweise der Erfindungsgegenstand anhand mehrerer Ausführungsvarianten näher dargestellt. Es zeigen
Fig. 1
eine Seitenansicht auf ein Terrassensystem nach einem ersten Ausführungsbeispiel,
Fig. 2
eine Draufsicht auf eine Befestigungselement des Terrassensystems nach Fig. 1,
Fig. 3
eine Seitenansicht auf ein Terrassensystem nach einem zweiten Ausführungsbeispiel und
Fig. 4
eine Draufsicht auf eine Befestigungselement des Terrassensystems nach Fig. 3.
Nach Fig. 1 wird in einer Seitenansicht beispielsweise ein Terrassensystem 1 dargestellt, bei dem mit Hilfe eines Befestigungselements 2a als erstem Ausführungsbeispiel zwei als Terrassenprofile ausgeführte Sichtprofile 3, 4 an eine Unterkonstruktion 5 geklemmt und damit an dieser Unterkonstruktion 5 befestigt werden. Die Sichtprofile 3, 4 weisen ein Vollholzprofil auf und sind vorzugsweise als Dielen ausgebildet.
Die Klemmkraft wird von einem als Holzschraube ausgeführten Befestigungsmittel 7 erzeugt, das die Platte 2 des Befestigungselements 2a an einer ausgesparten zentrischen Montageöffnung 6 durchgreift und die sich in der Unterkonstruktion 5 verankert.
Die Platte 2 des Befestigungselements 2a greift in die gegenüberliegenden Nuten 8, 9 an den einander zugewanderten Profillängsseiten 3.1, 4.1 der Sichtprofile 3, 4 ein. Diese Platte 2 weist mehrere Erhebungen 10 auf, die auf einer gemeinsamen Plattenbereitseite 2.1 vorspringen - wie dies in der Fig. 2 besser erkannt werden kann. Über diese beiden Erhebungen 10 wird die Platte 2 in der Nut 8 des ersten Sichtprofils 3 mit einer bestimmten Haltekraft festgeklemmt. Genauso vorstellbar ist jedoch, dass die Platte 2 Erhebungen für beide Nuten 8, 9 der Profillängsseiten 3.1, 4.1 aufweist.
Diese Haltekraft wird besonders dadurch verstärkt, dass die Erhebungen 10 je von einem zungenförmigen Abschnitt 11.1, 11.2 bzw. 111.1, 111.2 gebildet werden, welcher zungenförmige Abschnitt 11.1, 11.2 je einen Haken 12.1, 12.2 an der Platte 2 ausbilden. Nach dem Einbringen der Platte 2 in die erste Nut 8 verkrallen sich die Erhebungen 10 im Material des ersten Sichtprofils 3, wenn das Sichtprofil 3 von der Platte weggezogen oder die Platte 2 aus der ersten Nut 8 herausgezogen wird. Das Befestigungselement 2a wird also standfest in der ersten Nut 8 geklemmt - womit bei der Montage des Terrassensystems 1 bzw. in dessen Montagezustand ein unbeabsichtigtes Lösen des ersten Sichtprofils 3 vermieden wird. Außerdem kann damit das Befestigungselement 2a gegenüber Maßtoleranzen an der Nut 8 des Sichtprofils 3 robust ausgebildet werden. Das erfindungsgemäße Befestigungselement 2a kann daher nicht nur vergleichsweise kostengünstig gefertigt werden, sondern weist auch eine hohe Funktionssicherheit auf.
Kostengünstig und dennoch formgenau wird der zungenförmigen Abschnitt 11.1, 11.2 bzw. 111.1, 111.2 durch Einschneiden und Formbiegen aus der aus einem Metallblech, insbesondere Stahlblech, vorzugsweise Edelstahlblech, hergestellten Platte 2 gebildet.
Die zungenförmigen Abschnitte 11.1, 11.2 verlaufen im rechten Winkel von einer ersten Plattenlängsseite 2.2 weg zur zweiten Plattenlängsseite 2.3.
Die Zungengründe 13.1, 13.2 der zungenförmigen Abschnitte 11.1, 11.2 sind an der Platte 2 außermittig und lediglich an der ersten Plattenlängsseite 2.2 angeordnet, was die Klemmkraft der Erhebungen 10 mit der ersten Nut 8 des ersten Sichtprofils 3 verstärkt und die Ausrichtung der Platte 2 am Sichtprofil 3 des Terrassensystems 1 sichert.
Die Längskanten 14.1, 14.2 der freien Enden 15.1, 15.2 der zungenförmigen Abschnitte 11.1, 11.2 verlaufen jeweils parallel zur den Plattenlängsseite 2.2, 2.3, womit aufgrund der größeren Angriffsfläche der freien Enden 15.1, 15.2 ein verbessertes Halten des Sichtprofils 3 gewährleistet wird. Zudem wird damit bei der Handhabung des Befestigungselements 2a die Verletzungsgefahr an den Haken 12.1, 12.2 verringert.
Des Weiteren weist die Platte 2 an beiden Plattenstirnseiten 2.4, 2.5 Abstandshalter 16, 17 auf, welche von Platte 2 geneigt abstehend und mittig der Plattenstirnseiten 2.4, 2.5 angeordnet sind.
Die beiden Abstandshalter 16, 17 dienen zum Einstellen eines Spalts 18 zwischen den beiden Sichtprofilen 3, 4. Die Abstandshalter 16, 17 werden durch Einschneiden und Zusammenbiegen zweier Stege 16.1, 16.2 bzw. 17.1, 17.2 aus der Platte 2 gebildet und sind damit kostengünstig und genau herzustellen. Derart wird auch eine U-Form der beiden Abstandshalter 16, 17 erreicht, welche zur Ausbildung der Größe dieses Spalts genutzt werden kann. Jeder Steg bildet für die jeweilige Profilschmalseite 3.1, 4.1 der Sichtprofilen 3, 4 eine Anschlagfläche 19 aus, wie diese in der Fig. 1 anhand des Abstandshalters 16 beispielsweise zu erkennen ist.
Außerdem stehen die Abstandshalter 16, 17 und die Erhebung 10 von gegenüberliegenden Plattenbreitseiten 2.1, 2.6 2 weg ab. Dies, indem die Erhebungen 10 der ersten Plattenbreitseite 2.1 und die Abstandshalter 16, 17 der zweiten Plattenbreitseiten 2.6 vorkragen. Damit kann der Abstandshalter 16, 17 bei Anschlag des Sichtprofils 4 ein durch Hebelkräfte verstärktes Verhaken des zungenförmigen Abschnitts 11.1 in der Nut 8 des jeweiligen anderen Sichtprofils 3 erleichtern.
Wie insbesondere der Fig. 2 zu entnehmen, ist die Platte 2 rechteckig ausgebildet, was im Allgemeinen erwähnt wird. Zudem ist das Befestigungselement 2a quer zur Längserstreckung 20 der Platte 2, insbesondere durch die Montageöffnung 6, gesehen symmetrisch ausgebildet. Die Platte 2 kann zudem weitere Öffnungen 21 zur Führung von Stiften aufweisen - welche nicht dargestellten Stifte an der Unterkonstruktion 5 verankert sind.
Nach der Figur 3 ist ein weiteres Terrassensystem 101 dargestellt. Dieses Terrassensystem 101 weist ein anders ausgeführtes Befestigungselement 2b als zweites Ausführungsbeispiel auf, was in Fig. 4 in einer Draufsicht dargestellt ist. Das Befestigungselement 2b unterscheidet sich vom Befestigungselement 2a nach den Figuren 1 und 2 im Wesentlichen durch eine andere konstruktive Ausführung der beiden Erhebungen 10.
Diese Erhebungen 10 werden je von einem zungenförmigen Abschnitt 111.1, 111.2 gebildet, die je einen Haken 12.1, 12.2 an der Platte 2 ausbilden, um das Befestigungselement 2b gegenüber einem Längsverschieben in der ersten Nut 8 des Sichtprofils 3 zu sichern. Hierzu verlaufen die zungenförmigen Abschnitte 111.1, 111.2 parallel zu einer Plattenlängsseite 2.1 bzw. 2.2, wie dies in der Fig. 4 erkannt werden kann. Daher verkrallen sich nach dem Einbringen der Platte 2 in die erste Nut 8 die Erhebungen 10 im Material des ersten Sichtprofils 3, wenn das Befestigungselement 2b oder Sichtprofil 3 entlang der ersten Nut 8 verschoben wird. Das Befestigungselement 2b wird also standfest in der ersten Nut 8 geklemmt - womit bei der Montage des Terrassensystems 101 bzw. in dessen Montagezustand ein unbeabsichtigtes Verschieben vermieden wird. Außerdem kann damit das Befestigungselement 2b gegenüber Maßtoleranzen an der Nut 8 des Sichtprofils 3 robust ausgebildet werden. Das erfindungsgemäße Befestigungselement 2b kann daher nicht nur vergleichsweise kostengünstig gefertigt werden, sondern weist auch eine hohe Funktionssicherheit auf.
Die Längskanten 114.1, 114.2 der freien Enden 115.1, 115.2 der zungenförmigen Abschnitte 111.1, 111.2 verlaufen jeweils parallel zu den parallelen Plattenstirnseiten 2.4, 2.5, womit aufgrund der größeren Angriffsfläche der freien Enden 15.1, 15.2 ein verbessertes Halten in der Nut 8 gewährleistet wird. Zudem wird damit bei der Handhabung des Befestigungselements 2b die Verletzungsgefahr an den Haken 12.1, 12.2 verringert.
Die zungenförmigen Abschnitte 111.1, 111.2 sind zudem einander gegenläufig ausgerichtet, um richtungsunabhängig ein Längsverschieben des Befestigungselements 2b in der ersten Nut 8 zu unterbinden.
Auch beim zweiten Befestigungselements 2b sind die Zungengründe 113.1, 113.2 der zungenförmigen Abschnitte 111.1, 111.2 der Erhebungen 10 lediglich an einer Plattenlängsseite 2.2 angeordnet und führen zu den gleichen Vorteilen, wie zum ersten Befestigungselements 2a beschrieben.
1. Befestigungselement zum Befestigen zweier Sichtprofile (3, 4), insbesondere Terrassenprofile, an einer Unterkonstruktion (5) mit einer Platte (2), die zum Eingreifen in gegenüberliegende Nuten (8, 9) an den zugewanderten Profillängsseiten (3.1, 3.2) der Sichtprofile (3, 4) ausgebildet ist, mit mindestens einer in der Platte (2) ausgesparten Montageöffnung (6) für Befestigungsmittel (7), mit mindestens einer in die Platte (2) eingebrachten Erhebung (10) zum Festklemmen der Platte (2) in mindestens einer Nut (8, 9) der Sichtprofile (3, 4), wobei die Erhebung (10) einen Haken (12.1, 12.2) an der Platte (2) ausbildet, und mit einem, insbesondere mittig, an der Platte (2) angeordneten und von der Platte (2) geneigt abstehenden Abstandshalter (16, 17), wobei Abstandshalter (16, 17) und Erhebung (10) von gegenüberliegenden Plattenbreitseiten (2.1, 2.6) weg abstehen, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhebung (10) durch Einschneiden und Formbiegen eines zungenförmigen Abschnitts (11.1, 11.2 bzw. 111.1, 111.2) aus der aus einem Metallblech hergestellten Platte (2) gebildet ist, und dass der Abstandshalter (16, 17) an einer Plattenstirnseite (2.4, 2.5) der Platte (2) angeordneten ist.
2. Befestigungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Verlauf des zungenförmigen Abschnitts (11.1, 11.2) von der ersten zur zweiten Plattenlängsseite (2.2, 2.3) gerichtet ist.
3. Befestigungselement nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Zungengrund (13.1, 13.2) des zungenförmigen Abschnitts (11.1, 11.2) an der Platte (2) außermittig angeordnet ist.
4. Befestigungselement nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Längskante (14.1, 14.2) des freien Endes (15.1, 15.2) des zungenförmigen Abschnitts (11.1, 11.2) parallel zu einer Plattenlängsseite (2.2, 2.3) verläuft.
5. Befestigungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zungenförmige Abschnitt (111.1, 111.2) parallel zu einer Plattenlängsseite (2.2, 2.3) verläuft.
6. Befestigungselement nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Platte (2) mehrere, je als zungenförmiger Abschnitt (111.1, 111.2) ausgebildete Erhebungen (10) aufweist, die einander gegenläufig ausgerichtet sind.
7. Befestigungselement nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Längskante (114.1, 114.2) des freien Endes (115.1, 115.2) des zungenförmigen Abschnitts (111.1, 111.2) parallel zu einer Plattenstirnseite (2.4, 2.5) verläuft.
8. Befestigungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Platte (2) mehrere Erhebungen (10) aufweist, wobei die Zungengründe (13.1, 13.2 bzw. 113.1, 113.2) der zungenförmigen Abschnitte (11.1, 11.2 bzw. 111.1, 111.2) der Erhebungen (10) lediglich an einer Plattenlängsseite (2.2) angeordnet sind.
9. Befestigungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstandshalter (16, 17) U-förmig ausgebildet ist.
10. Befestigungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstandshalter (16, 17) durch Einschneiden und Zusammenbiegen zweier Stege aus der Platte (2) gebildet ist.
11. Befestigungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Montageöffnung (6) zentrisch an der Platte (2) vorgesehen ist.
12. Terrassensystem mit mehreren Sichtprofilen (3, 4), mit einer Unterkonstruktion (5) und mit einem Befestigungselement (2a, 2b) nach einem der Ansprüche 1 bis 11.
00726PEP1
EP
18193900.0
Gaisbauer, Günther
1
MN
20190111
E04F
EP
2228504
A2
REHAU AG & CO [DE]
20100915
X
1-6,8-12
A
7
* Absätze [0021], [0026], [0036], [0037], [0042], [0051] *
* Abbildungen 1,2 *
US
2014021236
A1
MARTEL DAVID [US] ET AL
20140123
A
1-12
* Absätze [0022] - [0025] *
* Abbildungen 3-6 *
EP
2476819
A1
SILVA TRADE S A [LU]
20120718
A
1-12
* Abbildungen 2,3a,3b *
DE
202010008983
U1
RIESLER MARKUS [DE]
20110120
A
1-12
* Abbildungen 1,3 *
Arsac England, Sally
Munich
20181221
EP
2228504
A2
20100915
DE
202009003138
U1
20100729
EP
2228504
A2
20100915
ES
2635189
T3
20171002
HR
P20171169
T1
20171006
US
2014021236
A1
20140123
US
2014021236
A1
20140123
US
2017045069
A1
20170216
EP
2476819
A1
20120718
DE
102011008432
A1
20120712
EP
2476819
A1
20120718
DE
202010008983
U1
20110120
AT
12774
U1
20121115
CH
704100
A2
20120515
DE
202010008983
U1
20110120

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente
- DE
202004017477
U1
[0002]
- US
20140021236
A1
[0003]