ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMA..TNMD..........
J
BDM Ver 0.1.67 (18 Oct 2017) - 1100000/0
3502413
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20190626
EP
17209554.9
20171221
20171221
de
de
de
20190626
201926
20190626
201926
E21C 49/04 20060101AFI20180719BHEP
E02F 3/96 20060101ALI20180719BHEP
E02F 9/20 20060101ALI20180719BHEP
de
VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM MASCHINELLEN STECHEN UND ABLEGEN VON TORFSODEN
en
METHOD AND DEVICE FOR MECHANICALLY PIERCING AND DEPOSITING TURF SOD
fr
PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE PERÇAGE ET DÉPÔT MÉCANIQUE DE LA TOURBE MOTTIÈRE
1
2
Klasmann-Deilmann GmbH
101715002
K11382EP
Georg-Klasmann Str. 2-10
49744 Geeste - Gross Hesepe
DE
Klemp, Carsten
Schubertstraße 2
48527 Nordhorn
DE
Manasse, Uwe
101329453
Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Hollerallee 32
28209 Bremen
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
MA
MD
TN
Verfahren zum maschinellen Stechen und Ablegen von Torfsoden (78), umfassend a) Herausschneiden eines quaderförmigen Torfkörpers aus einem Moorprofil (36), insbesondere mit senkrechtem Vorstechen in das Moorprofil auf eine Tiefe von einer Torfsodenhöhe (h) und horizontales Abtrennen vom Moorprofil über mehrere Torfsodenbreiten (b), b) Unterteilen des herausgeschnittenen Torfkörpers in mehrere Torfsoden (78) und c) Ablegen der Torfsoden (78) in einer Ebene mit seitlichem Abstand (a) zueinander, sowie Vorrichtung (18), insbesondere Anbaugerät für einen Lader oder Bagger, zum maschinellen Stechen und Ablegen von Torfsoden, insbesondere gemäß einem Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, umfassend ein Gestell (38), ein an dem Gestell feststehend befestigtes, insbesondere senkrechtes, vorderes Vorstechmesser (48), einen relativ zum Gestell gesteuert, insbesondere horizontal, beweglichen Stechkasten (34) mit einem horizontalen Haupttrennmesser (58), und in den Stechkasten (34) gesteuert absenkbare und anhebbare sowie seitlich voneinander separierbare Gefache (64) zum Unterteilen eines in dem Stechkasten (34) befindlichen herausgeschnittenen Torfkörpers in mehrere Torfsoden (78), und Lader oder Bagger (10), insbesondere Hydraulikbagger, mit derselben.
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum maschinellen Stechen und Ablegen von Torfsoden, eine Vorrichtung zum maschinellen Stechen und Ablegen von Torfsoden und einen Lader oder Bagger, insbesondere Hydraulikbagger.
Verfahren und Vorrichtungen zum maschinellen Stechen und Ablegen von Torfsoden sind seit langem grundsätzlich bekannt. Bei einigen dieser bekannten Vorrichtungen kommt ein sogenannter Stechkasten zum Einsatz. Bislang werden die mittels des Stechkastens gestochenen Torfsoden in Form von unterteilten Blöcken abgelegt und zur besseren Trocknung anschließend manuell mehrfach umgeschichtet. Dies ist sehr zeit- und personalaufwendig.
Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, den Anteil der manuellen Tätigkeiten beim Trocknen von Torfsoden zu reduzieren.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zum maschinellen Stechen und Ablegen von Torfsoden, umfassend a) Herausschneiden eines quaderförmigen Torfkörpers aus einem Moorprofil, insbesondere mit senkrechtem Vorstechen in das Moorprofil auf eine Tiefe von einer Torfsodenhöhe und horizontales Abtrennen vom Moorprofil über mehrere Torfsodenbreiten, b) Unterteilen des herausgeschnittenen Torfkörpers in mehrere Torfsoden und c) Ablegen der Torfsoden in einer Ebene mit seitlichem Abstand zueinander. Der Schritt c) kann auch als ein Spreizen der Anordnung der Torfsoden vor oder während des Ablegens derselben in einer Ebene angesehen bzw. bezeichnet werden. Durch den seitlichen Abstand der Torfsoden zueinander können die Torfsoden schneller trocknen. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Abstand nicht in allen Richtungen und/oder untereinander konstant bzw. identisch sein muss.
Des Weiteren wird diese Aufgabe gelöst durch eine Vorrichtung, insbesondere ein Anbaugerät für einen Lader oder Bagger, zum maschinellen Stechen und Ablegen von Torfsoden, insbesondere gemäß einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, umfassend ein Gestell, ein an dem Gestell feststehend befestigtes, insbesondere senkrechtes, vorderes Vorstechmesser, einen relativ zum Gestell gesteuert, insbesondere horizontal, beweglichen Stechkasten mit einem horizontalen Haupttrennmesser, und in den Stechkasten gesteuert absenkbare und anhebbare sowie seitlich voneinander separierbare Gefache zum Unterteilen eines in dem Stechkasten befindlichen herausgeschnittenen Torfkörpers in mehrere Torfsoden. Unter "Gefache" sollen "Stechformen" verstanden werden, die dicht nebeneinander angeordnet Ähnlichkeit mit Gefachen aus Wellpappe haben.
Darüber hinaus liefert die vorliegende Erfindung einen Lader oder Bagger, insbesondere Hydraulikbagger, mit einer Vorrichtung nach Anspruch 10.
Vorteilhafterweise umfasst das Ablegen der Torfsoden ein gleichzeitiges Ablegen der Torfsoden in der Ebene.
Alternativ kann das Ablegen der Torfsoden ein sukzessives Ablegen der Torfsoden in der Ebene umfassen.
Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Torfsoden schon vor dem Ablegen mit seitlichem Abstand räumlich voneinander separiert werden.
Ferner kann vorgesehen sein, dass die Torfsoden vor dem Ablegen zu einem Ablageort gefördert, insbesondere durch Um- bzw. Übersetzen, wie z.B. Hochheben und Absetzen, werden. Dabei befindet sich der Ablageort vorteilhafterweise seitlich von der "Verfahrrichtung" der Vorrichtung, in der die Vorrichtung über ein Moorprofil bzw. ein Moorfeld bewegt wird.
Vorteilhafterweise wird ein zum Herausschneiden verwendetes Mittel oder ein Teil davon auch zum Fördern der Torfsoden verwendet. Insbesondere kann das zum Herausschneiden verwendete Mittel ein Stechkasten sein.
Zweckmäßigerweise werden die Torfsoden auf einer Palette abgesetzt.
Insbesondere kann dabei vorgesehen sein, dass die Schritte a) - c) mehrfach wiederholt und die Torfsoden in mehreren Ebenen gestapelt werden.
Vorteilhafterweise werden die Torfsoden von aufeinanderfolgenden Stapelebenen um 90° um die Stapelachse versetzt angeordnet. Dies fördert zusätzlich eine schnelle Trocknung der Torfsoden.
Vorteilhafterweise weist der Hydraulikbagger eine hydrostatische Energieversorgung auf, die gestaltet ist, um auch die Vorrichtung zu betreiben.
Ferner weist der Hydraulikbagger vorteilhafterweise einen Hydraulikschaltplan auf, in dem eine stufenlose Druckbegrenzung für mechanische Schneid- und Separiervorgänge der Vorrichtung vorgesehen ist. Dies ist besonders vorteilhaft, da das Moorprofil Wurzeln und andere Holzkörper aufweisen kann. Durch die stufenlose Druckbegrenzung kann einer Selbstschädigung der Vorrichtung bzw. des Hydraulikbaggers beim Erfassen von Holzstücken etc. im Feld vorgebeugt werden. Es kann in diesem Zusammenhang ratsam sein, einen horizontalen Schnitt mit dem Hauptabtrennmesser durchzuführen, bevor die einzelnen Torfsoden geschnitten werden. Alternativ kann die Initiierung der einzelnen Schritte oder eines Teils davon über Endlagenschalter erfolgen.
Schließlich umfasst der Hydraulikbagger vorteilhafterweise eine Steuereinrichtung zum manuell oder automatisch gesteuerten Durchführen eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9.
Der vorliegenden Erfindung liegt die überraschende Erkenntnis zugrunde, dass durch das "Separieren" der Torfsoden, d.h. "auf Lücke setzen" derselben, eine schnellere Trocknung ohne den bisher benötigten Handarbeitsschritt des "Splittens" automatisiert möglich ist.
Zudem lässt sich in einer besonderen Ausführungsform, bei der die zweite Lage von Torfsoden um 90° versetzt auf die erste Lage von Torfsoden abgesetzt wird, sodass je nach Konsistenz des Torfes mehrere Lagen hochgestapelt werden kann, der bisher benötigte Handarbeitsschritt des "Wallens" ebenfalls automatisieren. Andererseits kann es aber auch von Vorteil sein, die Torfsoden aller Lagen in Längsrichtung zu stapeln. Es hat sich gezeigt, dass dann die Stabilität die gleiche ist, aber die Trocknung besser ist.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den beigefügten Ansprüchen und aus der nachfolgenden Beschreibung, in der Ausführungsbeispiele anhand der schematischen Zeichnungen im Einzelnen erläutert werden. Dabei zeigt:
Figur 1A
einen Hydraulikbagger gemäß einer besonderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
Figur 1B
eine hydrostatische Energieversorgung des Hydraulikbaggers von Fig. 1 gemäß einer besonderen Ausführungsform der Erfindung;
Figur 2
eine perspektivische Ansicht von einer Vorrichtung zum maschinellen Stechen und Ablegen von Torfsoden gemäß einer besonderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, beispielsweise zum Hydraulikbagger von Figur 1 gehörend;
Figur 3
eine perspektivische Ansicht von einem Gestell der Vorrichtung von Figur 2;
Figur 4
eine perspektivische Ansicht (unten links), eine Seitenansicht (oben links), eine Schnittansicht (oben rechts) und eine Draufsicht (Mitte rechts) von einem Gefach der Vorrichtung von Figur 2;
Figur 5
eine Vorrichtung zum maschinellen Stechen und Ablegen von Torfsoden gemäß einer besonderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, insbesondere gemäß Figur 2, im Einsatz über einem Moorprofil (Boden) zu Beginn der Durchführung eines Verfahrens zum maschinellen Stechen und Ablegen von Torfsoden gemäß einer besonderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung in Seitenansicht;
Figur 6A
die Vorrichtung von Figur 5 in einem späteren Stadium des Verfahrens beim Schließen eines Stechkastens in Seitenansicht;
Figur 6B
Details der Vorrichtung von Figur 6A in perspektivischer Ansicht;
Figur 7A
die Vorrichtung der Figuren 6A und 6B in einem späteren Stadium des Verfahrens beim Absenken und Separieren von Gefachen in Seitenansicht und in Schnittansicht (A-A);
Figur 7B
eine Einzelansicht eines Teils der Vorrichtung von Figur 7A in perspektivischer Ansicht;
Figur 8
die Vorrichtung von Figur 7 in einem späteren Stadium des Verfahrens beim Öffnen des Stechkastens in Seitenansicht und in Schnittansicht (A-A);
Figur 9
die Vorrichtung von Figur 8 in einem späteren Stadium des Verfahrens beim Anheben des Gefaches in die Ausgangsposition zurück in Seitenansicht; und
Figur 10
eine perspektivische Ansicht von einem Stapel aus Torfsoden, in diesem Beispiel aus Weisstorf.
Figur 1 zeigt einen Hydraulikbagger 10, der einen Auslegerarm 12 aufweist, an dessem freien Ende sich ein Traglager 14 befindet, in dem ein Traggelenk 16 einer Vorrichtung 18 zum maschinellen Stechen und Ablegen von Torfsoden gemäß einer besonderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mittels eines Tragbolzens 20 und Bolzensicherungen (nicht gekennzeichnet) befestigt und gesichert ist. Die Vorrichtung 18 ist somit ein Anbaugerät für den Hydraulikbagger 10.
Der Hydraulikbagger 10 weist eine hydrostatische Energieversorgung (nicht gezeigt) auf, die gestaltet ist, um auch die Vorrichtung 18 zu betreiben. In diesem Beispiel sind zwei Hydraulikschläuche 22 (s. Figur 1B) der Arbeitshydraulik (nicht gezeigt) des Hydraulikbaggers 10 an ein elektronisch schaltbares Zwei-Wege-Ventil 22A angebracht. Die eine Schaltrichtung des Ventils ist für das Drehen des Schwenkmotors 32 (Links/Rechts) und somit der Vorrichtung 18 zuständig. Die andere Schaltrichtung ist für die Arbeitsschritte (Stechen und Ablegen) der Vorrichtung 18 verantwortlich, wobei dann die einzelnen Arbeitsschritte Stechen (Schließen, Stechen, Separieren) und Ablegen (Öffnen, Stechen zurück, Separierung zurück) durch Endlagenschalter ausgelöst werden.
Zwei 24, 26 der vier Anschlüsse 24, 26, 28, 30 am Ausgang des elektrischen Ventils 22A der Vorrichtung sind für das Drehen der Vorrichtung 18 zuständig. Die damit verbundenen Hydraulikschläuche dienen in diesem Beispiel normalerweise zum Drehen eines Greifers (nicht gezeigt), der hier durch die Vorrichtung ersetzt ist. Die beiden anderen 28, 30 der vier Anschlüsse auf der gegenüberliegenden Seite sind für die Arbeitshydraulik eines zur Vorrichtung gehörenden Stechkastens 34 zuständig. Die damit verbundenen Hydraulikschläuche dienen in diesem Beispiel normalerweise zum Öffnen und Schließen eines Greifers, der hier durch die Vorrichtung ersetzt ist.
Der Hydraulikbagger 10 befindet sich auf einem Moorprofil 36. Das Moorprofil 36 kann zum Beispiel mäanderförmig bearbeitet werden. Der Hydraulikbagger 10 fährt dazu in einem mäanderförmigen Muster über das Moorprofil 36 und sticht dabei Torfsoden und legt diese, vorzugsweise seitlich von seiner "Verfahrrichtung" ab.
Vorteilhafterweise weist der Hydraulikbagger 10 einen Hydraulikschaltplan auf, in dem eine stufenlose Druckbegrenzung für mechanische Schneid- und Separiervorgänge der Vorrichtung vorgesehen ist.
Figur 2 zeigt die Vorrichtung 18 des Hydraulikbaggers 10. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Vorrichtung 18 ein Gestell 38 aufweist. Dies ist in der Figur 3 noch einmal einzeln dargestellt. Wie sich insbesondere anhand der Figur 3 ergibt, weist das Gestell 38 einen unteren Rahmen 40 aus Stahl und einen oberen Rahmen 42 aus Stahl auf, die durch vertikale Streben 44 aus Stahl und zwei Diagonalstreben 46 aus Stahl miteinander verbunden sind. An der in "Verfahrrichtung" vorderen Seite ist ein senkrechtes vorderes Vorstechmesser 48 (s. Figur 2 (Darstellung als Rohkörper) und Figur 3 (Darstellung mit Abdeckung gegen Verschmutzung)) angeschweißt. Das Vorstechmesser 48 ragt an der Unterseite des unteren Rahmens 40 nach unten vor.
Der obere Rahmen 42 weist zwei parallel zueinander verlaufende innere Streben 50 aus Stahl auf, an deren Oberseite eine Platt 54 aus Stahl beispielsweise durch Anschweißen angebracht ist. Auf der Oberseite der Platte 54 ist der Schwenkmotor 32 befestigt (s. Figur 2).
Des Weiteren befindet sich an der Unterseite des unteren Rahmens 40 der Stechkasten 34. Dieser ist über die Arbeitshydraulik zwischen der Rückseite (in Figur 2 links) und der Vorderseite (in Figur 2 rechts) der Vorrichtung 18 gesteuert beweglich. Er weist ein U-förmiges Profil auf. Seine Vorderkante 56 weist ein horizontales Haupttrennmesser 58 auf. Zusätzlich sind an der Vorderkante 56 noch seitliche vertikale Nebentrennmesser 60 vorgesehen. Diese Nebentrennmesser können einfach von der Vorderkante 56 gebildet sein. Die Abmessungen des U-förmigen Profils des Stechkastens 34 sind so gewählt, dass sie im Prinzip mit den äußeren Abmessungen des an der Unterseite des unteren Rahmens 40 vertikal nach unten vorstehenden Vorstechmessers 48 übereinstimmen, um damit einen Aufnahmeraum für einen (herausgeschnittenen) Torfkörper zu bilden.
Zum Bewegen des Stechkastens 34 sind sich parallel zur Unterseite des unteren Rahmens 40 erstreckende Hydraulikzylinder (siehe Figuren 6A und 6B) 62 vorgesehen. Ferner weist die Vorrichtung 18 in dem Stechkasten 34 gesteuert absenkbare und anhebbare sowie seitlich voneinander separierbare Gefache 64 zum Unterteilen eines in dem Stechkasten 34 befindlichen herausgeschnittenen Torfkörpers in mehrere Torfsoden auf. Ein derartiges Gefache ist in der Figur 4 dargestellt. Wie sich insbesondere aus der Figur 7A ergibt, lassen sich die Gefache 64 mittels eines vertikalen Hydraulikzylinders 66, dessen eines Ende an der Unterseite des oberen Rahmens 66A befestigt ist und dessen anderes Ende an der Grundplatte66Bbefestigt ist, absenken und anheben und mittels eines horizontalen Hydraulikzylinders 68 (s. Figur 7B), dessen eines Ende 68Aan der Grundplatte befestigt ist und dessen anderes Ende 68B am äußersten Gefache befestigt ist, in einer horizontalen Ebene separieren.
Jedes Gefache 64 ist durch eine mittlere Trennwand 70, das wie ein Messer wirkt, in zwei gleichgroße Untergefache 72 und 74 unterteilt (siehe Figur 4). An der Oberseite weist jedes Gefache 64 quer zur Längserstreckung mittig angeordnete Führungsrohre auf.
Die Figuren 5 bis 9 sollen ein Beispiel einer Arbeitsweise des Hydraulikbaggers 10 zeigen. Figur 5 zeigt die Vorrichtung 18 alleine, das heißt ohne die übrigen Komponenten des Hydraulikbaggers 10 im Einsatz über einem Moorprofil (Boden) 36 zu Beginn des Einstechens des vorderen Vorstechmessers 48. Der Stechkasten 34 befindet sich in hinterer Position. Sobald das Vorstechmesser 48 auf die Tiefe von einer Torfsodenhöhe in das Moorprofil 36 eingestochen worden ist, schließt der Stechkasten 34 durch Bewegen desselben nach vorne in Richtung zum Vorstechmesser 48. Auf diese Weise wird ein quaderförmiger Torfkörper (nicht gezeigt) aus dem Moorprofil 36 durch das senkrechte Vorstechen in das Moorprofil auf die Tiefe von einer Torfsodenhöhe und horizontales Abtrennen vom Moorprofil 36 über mehrere Torfsodenbreiten herausgeschnitten.
Wie sich aus den Figuren 7A und 7B ergibt, wird nachfolgend der herausgeschnittene quaderförmige Torfkörper durch Absenken der Gefache 64 aus einer oberen Position in den Stechkasten 34 hinein in mehrere Torfsoden 78 unterteilt, wobei die Torfsoden 78 durch Separieren der Gefache 64 (nachfolgend) in Abstand zueinander gebracht werden.
Nachfolgend kann die Vorrichtung 18 mit geschlossenem Stechkasten 34 und mittels der Gefache 64 separierten Torfsoden 78 zu einem Ablageort, vorzugsweise seitlich von der Verfahrrichtung des Hydraulikbaggers, befördert werden. Dort wird dann der Stechkasten 34 durch Zurückbewegen desselben in die hintere Position geöffnet und werden die Torfsoden 78, vorzugsweise in einer Ebene, mit seitlichem Abstand zueinander abgelegt (siehe Figur 9). Der Ablageort kann zum Beispiel eine Palette (nicht gezeigt) sein. Die Gefache 64 werden dann wieder angehoben, damit die Vorrichtung dann zum maschinellen Stechen und Ablegen von Torfsoden in einer weiteren Lage bereit ist.
Figur 10 zeigt ein Stapelschema. Mit jedem Durchgang werden in diesem Beispiel zehn Torfsoden 78 gestochen und in einer Ebene (Lage) mit Abstand zueinander abgelegt. Die Lagen sind untereinander immer um 90° zueinander versetzt angeordnet. Im vorliegenden Beispiel weisen die Torfsoden 78 eine Breit b von 200mm, eine Höhe h von 250mm und eine Länge l von 600mm auf. Es besteht ein Abstand a von 50mm zwischen den Torfsoden 78. Der Torfkörper, aus dem die Torfsoden 78 herausgeschnitten sind, weist in diesem Beispiel folgende Abmessungen auf: L x B x H : 1200mm x 1000mm x 250mm.
Das sich kreuzende Stapelschema (Crosswise) dient einer besseren Stabilität.
Es sollte erkennbar sein, dass das "Spreizen" der Torfsoden 78 auch erst kurz vor dem Ablegen der Torfsoden 78 oder beim Ablegen derselben erfolgen kann.
Die in der vorstehenden Beschreibung, in den Zeichnungen sowie in den Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch in den beliebigen Kombinationen für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsformen wesentlich sein.

Bezugszeichenliste
- 10 Hydraulikbagger
- 12 Auslegerarm
- 14 Traglager
- 16 Traggelenk
- 18 Vorrichtung
- 20 Tragbolzen
- 22 Hydraulikschläuche
- 24, 26, 28, 30 Anschlüsse
- 32 Schwenkmotor
- 34 Stechkasten
- 36 Moorprofil
- 38 Gestell
- 40 unterer Rahmen
- 42 oberer Rahmen
- 44 vertikale Streben
- 46 diagonale Streben
- 48 Vorstechmesser
- 50 innere Streben
- 52 Streben
- 54 Platte
- 56 Vorderkante
- 58 Haupttrennmesser
- 60 Nebentrennmesser
- 62 Hydraulikzylinder
- 64 Gefache
- 66 Hydraulikzylinder
- 68 Hydraulikzylinder
- 70 Trennwand
- 72, 74 Untergefache
- 76 Führungsrohre
- 78 Torfsoden
1. Verfahren zum maschinellen Stechen und Ablegen von Torfsoden (78), umfassend:
a) Herausschneiden eines quaderförmigen Torfkörpers aus einem Moorprofil (36), insbesondere mit senkrechtem Vorstechen in das Moorprofil auf eine Tiefe von einer Torfsodenhöhe h und horizontales Abtrennen vom Moorprofil über mehrere Torfsodenbreiten b,
b) Unterteilen des herausgeschnittenen Torfkörpers in mehrere Torfsoden (78) und
c) Ablegen der Torfsoden (78) in einer Ebene mit seitlichem Abstand a zueinander.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Ablegen der Torfsoden (78) ein gleichzeitiges Ablegen der Torfsoden in der Ebene umfasst.
3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Ablegen der Torfsoden (78) ein sukzessives Ablegen der Torfsoden in der Ebene umfasst.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Torfsoden (78) schon vor dem Ablegen mit seitlichem Abstand räumlich voneinander separiert werden.
5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Torfsoden (78) vor dem Ablegen zu einem Ablageort gefördert, insbesondere durch Um- bzw. Übersetzen, wie z.B. Hochheben und Absetzen, werden.
6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei ein zum Herausschneiden verwendetes Mittel oder ein Teil davon auch zum Fördern der Torfsoden (78) verwendet wird.
7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, wobei die Torfsoden (78) auf einer Palette abgesetzt werden.
8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Schritte a) - c) mehrfach wiederholt und die Torfsoden (78) in mehreren Ebenen gestapelt werden.
9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Torfsoden (78) von aufeinanderfolgenden Stapelebenen um 90° um die Stapelachse versetzt angeordnet werden.
10. Vorrichtung (18), insbesondere Anbaugerät für einen Lader oder Bagger, zum maschinellen Stechen und Ablegen von Torfsoden, insbesondere gemäß einem Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, umfassend:
- ein Gestell (38),
- ein an dem Gestell (38) feststehend befestigtes, insbesondere senkrechtes, vorderes Vorstechmesser (48),
- einen relativ zum Gestell (38) gesteuert, insbesondere horizontal, beweglichen Stechkasten (34) mit einem horizontalen Haupttrennmesser (58), und
- in den Stechkasten (34) gesteuert absenkbare und anhebbare sowie seitlich voneinander separierbare Gefache (64) zum Unterteilen eines in dem Stechkasten (34) befindlichen herausgeschnittenen Torfkörpers in mehrere Torfsoden (78).
11. Lader oder Bagger, insbesondere Hydraulikbagger (10), mit einer Vorrichtung (18) nach Anspruch 10.
12. Hydraulikbagger (10) nach Anspruch 11, wobei der Hydraulikbagger eine hydrostatische Energieversorgung aufweist, die gestaltet ist, um auch die Vorrichtung (18) zu betreiben.
13. Hydraulikbagger (10) nach Anspruch 12, wobei der Hydraulikbagger einen Hydraulikschaltplan aufweist, in dem eine stufenlose Druckbegrenzung für mechanische Schneid- und Separiervorgänge der Vorrichtung (18) vorgesehen ist.
14. Hydraulikbagger (10) nach Anspruch 12 oder 13, wobei der Hydraulikbagger eine Steuereinrichtung zum manuell oder automatisch gesteuerten Durchführen eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9 umfasst.
K11382EP
EP
17209554.9
Klasmann-Deilmann GmbH
1. Ansprüche: 1-9
Das Verfahren ist auch zum maschinellen Ablegen von den Torfsoden wobei das Ablegen der Torfsoden in einer Ebene mit seitlichem Abstand a zueinander stattfindet
2. Ansprüche: 10-14
Die Vorrichtung umfasst ein an dem Gestell feststehend befestigtes vorderes Vorstechmesser, einen relativ zum Gestell gesteuert beweglichen Stechkasten mit einem horizontalen Haupttrennmesser, und in den Stechkasten gesteuert absenkbare und anhebbare sowie seitlich voneinander separierbare Gefache zum Unterteilen in mehrere Torfsoden
1, 2
MN
20180725
E21C
E02F
DE
1031759
B
HESEPER TORFWERK GES MIT BESCH
19580612
A
1-9
* Abbildung 1 bis 11 *
DE
1079591
B
HERMANN BACKERS
19600414
X
1,2,4-8
Y
9
* Abbildungen 1, 2 *
* Absatz [0002] *
WO
2016112465
A1
1045929 ONTARIO LTD [CA]
20160721
Y
9
* Abbildung 1 bis 8 *
DE
404636
C
ERIK VILHELM ABENIUS
19241021
X
1,3
* Abbildung 1 bis 6 *
GB
1598902
A
MOLONEY T; MOLONEY M
19810923
A
1-14
* Abbildung 1 bis 9 *
* Seite 1, Zeile 82 - Zeile 85 *
* Seite 1, Zeile 25 - Zeile 38 *
DE
1950489
A1
JOHANNSSON TURE; JOHANNSSON INGEMAR
19700827
X
10
* Seite 5, Zeile 31 - Seite 6, Zeile 10). *
* Abbildung 1 bis 4: *
GB
2057536
A
MACAOIDH S
19810401
A
10
* Abbildungen 1-5 *
CH
582822
A5
RUPPRECHT HUGO
19761215
A
10-14
* Abbildungen 1, 2 *
Bultot, Coralie
Munich
20180717
DE
1031759
B
19580612
KEINE
DE
1079591
B
19600414
KEINE
WO
2016112465
A1
20160721
AU
2016206422
A1
20170817
CA
2973482
A1
20160721
EP
3244718
A1
20171122
US
2017367270
A1
20171228
WO
2016112465
A1
20160721
DE
404636
C
19241021
KEINE
GB
1598902
A
19810923
GB
1598902
A
19810923
IE
41431
B1
19800102
DE
1950489
A1
19700827
DE
1950489
A1
19700827
SE
318856
B
19691222
GB
2057536
A
19810401
GB
2057536
A
19810401
IE
48813
B1
19850529
CH
582822
A5
19761215
KEINE