ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMAKHTNMD..........
J
BDM Ver 0.1.67 (18 Oct 2017) - 1100000/0
3517700
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20190731
EP
19152847.0
20190121
de
de
de
102018101463
20180123
DE
20190731
201931
20190731
201931
E04B 9/00 20060101AFI20190624BHEP
de
VERFAHREN ZUR MONTAGE EINER ABSTÜTZUNG UND MONTAGELEISTE
en
METHOD FOR MOUNTING A SUPPORT AND MOUNTING BAR
fr
PROCÉDÉ DE MONTAGE D'UN SUPPORT ET PROFILÉ DE MONTAGE
1b
Trunk, Matthias
101797534
EP 11177
Neudorferstraße 9b
63916 Amorbach
DE
Trunk, Matthias
Neudorferstraße 9b
63916 Amorbach
DE
Pöhner, Wilfried Anton
101729017
Pöhner Scharfenberger & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB Kaiserstrasse 33 Postfach 6323
97013 Würzburg
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
KH
MA
MD
TN
Vorgestellt wird ein Verfahren zur Montage einer Abstützung für ein elektrisches Bauteil auf einer Deckenplatte einer abgehängten Deckenkonstruktion, gekennzeichnet durch die Schritte Bereitstellen eines Leistenprofils, welches einen Steg und an dessen einer Längsseite mindestens einen dazu im Wesentlichen rechtwinklig angeordneten Flansch aufweist, Ablängen des Leistenprofils, Ausformen von mindestens einer Kralle am Flansch, indem der Flansch mit mindestens einem Schnitt versehen wird und mindestens eine der dadurch gebildeten Ecken in Richtung der dem Steg abgewandten Seite des Flansches umgebogen wird, Positionieren des Leistenprofils auf einer Oberseite der Deckenplatte und anschließendes Arretieren durch Eindrücken der mindestens einen Kralle in die Deckenplatte.
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Montage einer Abstützung für ein elektrisches Bauteil auf einer Deckenplatte einer abgehängten Deckenkonstruktion sowie die dazu verwendete Montageleiste.
Abgehängte Deckenkonstruktionen bestehend aus einer Mehrzahl an Deckenplatten, welche mittels Tragprofilen unterhalb der eigentlichen Gebäuderohdecke angeordnet sind, stellen eine weitverbreitete Lösung dar, um akustische oder thermische Dämmung oder eine Brandschutzertüchtigung zu gewährleisten, sowie um Gebäudeinstallationen, etwa elektrische Zuleitungen, blickgeschützt aber zugänglich anzuordnen.
Die Integration elektrischer Bauteile wie Leuchten, Lüfter oder Luftbefeuchter in eine abgehängte Deckenkonstruktion muss insbesondere baustatischen Anforderungen genügen. So muss gewährleistet sein, dass das Gewicht solcher Bauteile von der Deckenkonstruktion verlässlich getragen wird und ein Herabstürzen der Bauteile ausgeschlossen ist. Dabei ist vor allem der Brandfall zu berücksichtigen, da die mechanischen Eigenschaften und somit die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion, insbesondere der Deckenplatten, unter der Einwirkung von Hitze und Feuer beeinträchtigt werden.
In die Deckenplatten eingelassene, elektrische Bauteile werden im Stand der Technik mittels Einbaurahmen aus Blech abgestützt. Solche Einbaurahmen weisen eine möglichst große Auflagefläche zur Verteilung des Bauteilgewichtes auf die Deckenplatte auf, wobei die Auflagefläche mit einer angepassten Aussparung für die Aufnahme des Bauteils, etwa einer glockenförmigen Leuchte, versehen ist. Zur Versteifung des Einbaurahmens dienen Sicken, welche aus der der Deckenplatte abgewandten Oberseite des Rahmens herausragen. Als Befestigungsmittel ist am Einbaurahmen eine Mehrzahl gestanzter Nocken vorgehalten, welche aus der der Deckenplatte zugewandten Unterseite des Rahmens herausragen und zur Arretierung in die Deckenplatte eingedrückt werden.
In der baulichen Praxis hat es sich allerdings als nachteilig erwiesen, dass der Einsatz von Einbaurahmen, welche in Form vorgefertigten Einzelteile vorliegen, welche erst noch vor Ort zusammengesteckt und an die baulichen Gegebenheiten angepasst werden müssen, einen vergleichsweise hohen Zeitaufwand erfordert.
Des Weiteren ist die Herstellung der Einbaurahmen mit Sicken und Stanzen mit einigem Aufwand verbunden, was sich nachteilig im Verkaufspreis niederschlägt. Die Verwendung teurer Einbaurahmen ist insbesondere dann mit unverhältnismäßigen Kosten behaftet, wenn es sich bei dem abzustützenden Bauteil nicht um eine sichtbar montierte Komponente, wie etwa eine Leuchte, handelt, bei der ästhetische Anforderungen an einen passgenauen Sitz vorliegen, sondern um einen blickgeschützt hinter der Deckenplatte installierten Bestandteil, z.B. einen externen Vorschalttransformator.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die vorliegende Erfindung die Aufgabe ein Verfahren vorzuschlagen, welches eine vor Ort schnell anpassbare, leicht verfügbare und kostengünstige Abstützung für ein elektrisches Bauteil auf einer Deckenplatte einer abgehängten Deckenkonstruktion ermöglicht.
Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren gemäß unabhängigem Anspruch 1. Das erfindungsgemäße Verfahren basiert auf der Verwendung eines geeigneten Leistenprofils als Montageschiene, welches unter Zuhilfenahme gängiger Werkzeuge gemäß den baulichen Vorgaben abgelängt und mit Krallen als Befestigungsmitteln versehen wird.
Das verwendete Leistenprofil muss dabei über mindestens einen Flansch zur Auflage auf der Deckenplatte verfügen, sowie über einen im Wesentlichen rechtwinklig dazu angeordneten, versteifenden Steg.
Für die Manipulation des Leistenprofils kann etwa ein Winkelschleifer mit Trennscheibe oder auch eine Blechschere verwendet werden, welcher sowohl zum Ablängen geeignet ist, als auch zum seitlichen Einschneiden des Flansches zur Bildung der Krallen. Das Umbiegen der Krallen kann händisch unter Zuhilfenahme einer Zange erfolgen.
Im Weiteren werden vorteilhafte Ausführungen des erfindungsgemäßen Verfahrens vorgestellt, welche in geeigneter Form miteinander kombiniert werden können.
Zur Minderung des Auflagedrucks durch Vergrößerung der Auflagefläche kann vorteilhaft ein Leistenprofil verwendet werden, welches an einer Längsseite des Steges zwei dazu rechtwinklig angeordnete Flansche aufweist (T-Profil). Gegenüber einem L-Profil zeichnet sich ein T-Profil außerdem durch einen höheren Torsionswiderstand aus.
Zur weiteren Erhöhung von Biege- und Torsionssteifigkeit und damit der Tragfähigkeit der Montageleiste kann ein Leistenprofil verwendet werden, welches auf der dem Flansch gegenüberliegenden Längsseite des Steges ein Versteifungsprofil aufweist. Dieses Versteifungsprofil kann z.B. in Form eines Hohlprofils mit rechteckigem Querschnitt ausgeführt sein, oder ein weiterer Doppelflansch sein, der mit dem Steg die Form eines "T" bildet.
Im Falle einer Montage der Abstützung auf Brandschutz-Deckenplatten aus einem Faserverbundwerkstoff mit Mineralwolle, Perlit und/oder Zellulose als Zuschlagstoff sowie auf Gipskartonplatten hat es sich für eine verlässliche Arretierung der Montageleiste als zweckmäßig erwiesen, bei der Ausformung der Krallen Schnitte von etwa 5-15 mm Länge in den Flansch zu setzen und die Krallenspitzen um etwa 5 mm aus der Ebene des Flansches heraus zu biegen.
Alternativ oder zusätzlich kann eine Befestigung der Montageschiene auch durch Verkleben mit der Deckenplatte, insbesondere mit einem Kleber auf Wasserglasbasis, erfolgen.
Vorteilhaft ist es, die Schnitte nicht im rechten Winkel zu der Längsseite des Flansches einzufügen, sondern einen spitzen Winkel, insbesondere einen Winkels zwischen 20 - 40 Grad zu wählen, da in diesem Fall eine spitze und leichter in das Material der Deckenplatte einpressbare Kralle entsteht.
Bei Verwendung eines Leistenprofils mit zwei Auflageflanschen sollten in diesen die Krallen vorteilhaft so ausgeformt werden, dass sie hinsichtlich ihrer relativen Lage auf den beiden Flanschen in Längsrichtung des Profils versetzt zueinander angeordnet sind. Dadurch soll eine möglichst gleichmäßige Abstützung und Lastverteilung gewährleistet werden. Es sollte weiterhin darauf geachtet werden, dass die jeweilige Zahl der Krallen in beiden Flanschen sich um höchstens eins unterscheidet. Hierdurch wird in Verbindung mit der versetzten Positionierung eine Verbiegung bzw. Torsion der Montageschiene beim Einpressen in die Deckenplatte vorteilhaft minimiert.
Neben der Positionierung auf den Deckenplatten kann es unter Umständen vorteilhaft sein, die Montageleiste abschnittsweise auch direkt auf dem Abhängeprofil der Deckenkonstruktion abzustützen, etwa um die Tragfähigkeit der Anordnung weiter zu erhöhen. Hierbei kann bei Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens auf die Situation vor Ort Rücksicht genommen und der vorhandene Platz optimal ausgenutzt werden. So ist es beispielsweise möglich, die Montageschiene in einem von 90 Grad verschiedenen Winkel zu den Abhängeprofilen der Deckenkonstruktion verlaufen zu lassen und etwa in einem Winkel zw. 40 - 50 Grad, insbesondere etwa 45 Grad anzuordnen, so dass sie in einem der Felder der Deckenkonstruktion "über Eck" verläuft. Hierbei sollte zur Maximierung der Auflagefläche auf den Abhängeprofilen beim Ablängen der Montageschiene eine Gehrung geschnitten werden.
Nach erfolgter Montage der Abstützung nach dem erfindungsgemäßen Verfahren muss das einzubauende, elektrische Bauteil noch mittels geeigneter Befestigungsmittel bzw. -methoden angebracht werden. Dazu ist etwa eine Schraub-, Klebe- oder Klemmverbindung denkbar. Durch den Steg der erfindungsgemäßen Montageschiene kann bereits eine Fixierung in lateraler Richtung erreicht werden, indem zwei ungefähr parallele Montageschienen in einem den Abmessungen des Bauteils entsprechenden Abstand eingesetzt werden. Bei Verwendung von drei Montageschienen, welche (Abschnitte der) Seiten eines Dreiecks bilden, ist auch eine Vollständige Fixierung des Bauteils mittels Klemmung zwischen den Stegen der Schienen möglich.
Wird die Verwendung von nur zwei, parallelen, Montageschienen bevorzugt, können auch in der Art der Krallen Arretierungsnocken in die Flansche oder den Steg des Montageprofils eingefügt werden, was grundsätzlich wie oben im Falle der Krallen beschrieben erfolgen kann, mit dem Unterschied, dass die Ecken nach oben, in Richtung des Steges gebogen werden. Eine vollständige Arretierung des Bauteils wird durch Einbringen von zwei Arretierungsnasen in einem den Abmessungen des Bauteils in dieser Dimension entsprechenden Abstand erreicht.
Im Fall eines blickdicht zu positionierenden Bauteils, für welches keine Öffnung in der Deckenplatte vorhanden ist, kann unter Umständen auch bloßes Auflegen auf die Montageleiste hinreichend sein.
Weitere Eigenschaften, Merkmale und Vorteile vorliegender Erfindung ergeben sich aus der im Folgenden anhand der Figuren näher erläuterten, beispielhaften Ausführungen einer erfindungsgemäßen Montageleiste. Diese sollen vorliegende Erfindung nur illustrieren und in keiner Weise einschränken.
Es zeigen:
Figur 1a:
Schematische Draufsicht einer Ausführungsform erfindungsgemäßer Montageleiste mit T-Profil und regelmäßig angeordneten Krallen
Figur 1b:
Schematische Seitenansicht der Montageleiste aus Fig. 1a
Figur 2:
Schematische Querschnittansichten von unterschiedlichen Ausführungsformen des Leistenprofils (ohne Krallen)
Figur 3:
Schematische auf eine weitere Ausführungsform der Montageschiene mit spitzwinkligen Einschnitten
Fig. 1a zeigt eine Draufsicht auf eine Ausführungsform erfindungsgemäßer Montageleiste mit T-Profil, gebildet aus dem Steg 1 und den beiden Flanschen 21, 22, in welche die fünf Krallen 31-35 ausgeformt wurden. Die drei Schnitte 41 - 43 wurden dabei auf Flansch 21 positioniert und gleichmäßig versetzt dazu auf Flansch 22 die zwei Schnitte 44, 45. Durch Umbiegen der Ecken 51-55 wurden die Krallen 31-35 gebildet. In Fig. 1b ist die zugehörige Seitenansicht der Montageleiste skizziert. In dieser Perspektive ist die typische Biegekontur der Krallen 31-35 zu erkennen.
Fig. 2 zeigt schematische Querschnitte durch unterschiedliche Ausführungsformen der der erfindungsgemäßen Montageleiste zugrunde liegenden Profilleiste. Diese weist dabei stets mindestens einen Steg 1 sowie einen an einer Längsseite rechtwinklig angeordneten Flansch 21 auf (L-Profil). Eine größere Auflagefläche bietet ein T-Profil mit einem weiteren Flansch 22. Die in Schritt c) des erfindungsgemäßen Verfahrens beschriebene Ausformung von Krallen in den Flanschen 21, 22 ist hier noch nicht erfolgt. Zur Verbesserung der Biege- und Verwindungssteifigkeit können die abgebildeten Leistenprofile mit Versteifungsprofilen 60-62 verwendet. Solche Versteifungen können z.B. als einfacher Flansch 61 oder mit beidseitigen Flanschen 61, 62 ausgeführt sein, oder aus einem zusätzlichen Hohlprofil 60 bestehen.
In Fig. 3 ist eine weitere mögliche Ausführungsform der erfindungsgemäßen Montageschiene gezeigt, bei der die Schnitte 40 - 45 in einem spitzen Winkel in die Flansche 20, 21 eingebracht wurden. Die durch Nach-unten-biegen der so entstandenen Ecken geschaffenen Krallen haben gegenüber den in Fig. 1 gezeigten den Vorteil, spitzer zu sein und sich somit leichter in das Material der Deckenplatten hineinpressen zu lassen.

Bezugszeichenliste
1
Steg
21, 22
Flansch
31-35
Kralle
41-45
Schnittkante
51-55
Ecke
60-62
Versteifungsprofil
60
Hohlprofil
61, 62
Versteifungsflansch
1. Verfahren zur Montage einer Abstützung für ein elektrisches Bauteil auf einer Deckenplatte einer abgehängten Deckenkonstruktion,
gekennzeichnet durch die Schritte
a) Bereitstellen eines Leistenprofils, welches einen Steg (1) und an dessen einer Längsseite mindestens einen dazu im Wesentlichen rechtwinklig angeordneten Flansch (21, 22) aufweist,
b) Ablängen des Leistenprofils,
c) Positionieren des Leistenprofils mit der dem Steg (1) abgewandten Seite des Flansches (21, 22) auf einer Oberseite der Deckenplatte und anschließendes Befestigen auf der Deckenplatte,
d) Aufsetzen des Bauteils mit zumindest einem Teil seiner Grundfläche auf der Oberfläche eines der Flansche (21, 22).
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
- in einem weiteren Schritt zwischen Schritt b) und c) mindestens Kralle (31-35) am Flansch (21, 22) ausgeformt wird, indem der Flansch (21, 22) mit mindestens einem Schnitt (41-45) versehen wird und mindestens eine der dadurch gebildeten Ecken (51-55) in Richtung einer dem Steg (1) abgewandten Seite des Flansches (21, 22) umgebogen wird, und
- in Schritt c) die Befestigung erfolgt durch Eindrücken der mindestens einen Kralle (31-35) in die Deckenplatte.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das in Schritt a) bereitgestellte Leistenprofil zwei an einer Längsseite des Steges (1) im Wesentlichen rechtwinklig angeordnete Flansche (21, 22) aufweist (T-Profil).
4. Verfahren nach den Ansprüchen 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass an beiden Flanschen (21, 22)jeweils mindestens eine Kralle (31-35) ausgeformt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl von Krallen (31-35) derart regelmäßig ausgeformt wird, dass sie auf den beiden Flanschen (21, 22) gleichmäßig zueinander versetzt angeordnet sind.
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigung in Schritt c) ausschließlich oder zusätzlich durch Verkleben des Flansches mit der Deckenplatte erfolgt.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das in Schritt a) bereitgestellte Leistenprofil an einer zweiten Längsseite des Steges (1) ein Versteifungsprofil (60 - 62) aufweist, insbesondere ein Hohlprofil (60) oder einen Flansch (61, 62).
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 - 5, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Schnitt (41-45)
- eine Länge von 5-10 mm aufweist und die mindestens eine Ecke (51-55) um 5-10 mm abgebogen wird, und/oder
- mit der Längskante des Flansches (21, 22) in den er eingebracht ist, einen spitzen Winkel, insbesondere einen Winkel zwischen 20 - 40 Grad bildet.
9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt a) auf einen solches Maß abgelängt wird, dass in Schritt c) das Leistenprofil nicht vollständig auf der Deckenplatte positioniert wird, sondern mit mindestens einem Endabschnitt oberhalb eines Abschnittes eines zur Deckenkonstruktion gehörigen Abhängeprofils zum Liegen kommt.
10. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Montageschiene derart verbaut wird, dass ihre Längsseite mit dem Abhängeprofil einen von 90 Grad verschiedenen Winkel, insbesondere einen Winkel zwischen 40 und 50 Grad bildet.
11. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Montageschiene ihren beiden gegenüberliegenden Endabschnitten oberhalb eines zur Deckenkonstruktion gehörigen Abhängeprofils zum Liegen kommt.
12. Montageleiste zur Abstützung für ein elektrisches Bauteil auf einer Deckenplatte einer abgehängten Deckenkonstruktion, dadurch gekennzeichnet, dass die Montageleiste aus einem Leistenprofil besteht, welches einen Steg (1) und an dessen einer Längsseite mindestens einen dazu im Wesentlichen rechtwinklig angeordneten Flansch (21, 22) aufweist und dass an dem mindestens einen Flansch (21, 22) mindestens eine in Richtung der dem Steg (1) abgewandten Seite des Flansches (21, 22) weisende Kralle (31-35) ausgeformt ist, die aus einer abgebogenen Ecke (51-55) besteht, welche durch einen Schnitt (41-45) in den Flansch (21, 22) gebildet wurde.
EP 11177
EP
19152847.0
Trunk, Matthias
1b
DH
20190628
E04B
E04C
WO
0127403
A1
ECOPHON AB [SE]; ANDERSSON BENGT [SE]; WILKENS JAN [SE]
20010419
X
1-12
* Seite 6, Zeile 18 - Seite 8, Zeile 18; Abbildungen 1,5 *
* Seite 9, Zeile 35 - Seite 10, Zeile 37 *
US
4862667
A
MELLAND ROBERT C [US]
19890905
A
1-12
* das ganze Dokument *
WO
2012072959
A1
SAINT GOBAIN PLACO [FR]; LEROUX CATHERINE [FR] ET AL.
20120607
A
1-12
* das ganze Dokument *
Lopes, Claudia
The Hague
20190607
WO
0127403
A1
20010419
AU
1068801
A
20010423
EP
1220967
A1
20020710
WO
0127403
A1
20010419
US
4862667
A
19890905
KEINE
WO
2012072959
A1
20120607
EP
2646628
A1
20131009
FR
2968324
A1
20120608
WO
2012072959
A1
20120607