ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMAKHTNMD..........
J
BDM Ver 0.1.67 (18 Oct 2017) - 1100000/0
3530134
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20190828
EP
19159077.7
20190225
de
de
de
501652018
20180223
AT
20190828
201935
20190828
201935
A42B 3/12 20060101AFI20190524BHEP
A42B 3/22 20060101ALI20190524BHEP
A42B 3/28 20060101ALI20190524BHEP
A42B 3/32 20060101ALI20190524BHEP
de
SCHUTZHELM MIT EINER HELMKALOTTE
en
PROTECTIVE HELMET WITH A SHELL
fr
CASQUE DE PROTECTION DOTÉ D'UNE CALOTTE DU CASQUE
1
Karall, Gerhard
101367661
22083EP
Komzakgasse 4
2620 Neunkirchen
AT
Karall, Gerhard
Komzakgasse 4
2620 Neunkirchen
AT
Babeluk, Michael
101510995
Florianigasse 26/3
1080 Wien
AT
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
KH
MA
MD
TN
Die Erfindung betrifft einen Schutzhelm (1000) mit einer Helmkalotte mit einem im Wesentlichen schichtartigen Aufbau, bei dem an eine Außenschale (110, 210) ein Dämpfungsteil (120, 220) anschließt, sowie vorzugsweise zusätzlich ein Komfortteil (140, 240) vorgesehen ist, der an der der Außenschale (110, 210) abgewandten Oberfläche des Dämpfungsteils (120, 220) angeordnet ist, wobei die Helmkalotte zumindest zwei Seitenteilen (200) und zumindest einem Mittelteil (100) aufweist, und die zumindest zwei Seitenteile (200) und der zumindest eine Mittelteil (100) über zumindest ein, vorzugsweise zwei Verbindungsmittel (400) lösbar miteinander verbunden sind, wobei der Dämpfungsteil (120) des zumindest einen Mittelteils (100) zumindest einen Dämpfungskörper (130) mit einer im Wesentlichen rippenartigen Struktur aufweist.
Die Erfindung betrifft einen Schutzhelm mit einer Helmkalotte mit einem im Wesentlichen schichtartigen Aufbau, bei dem an eine Außenschale ein Dämpfungsteil anschließt, sowie vorzugsweise zusätzlich ein Komfortteil vorgesehen ist, der an der der Außenschale abgewandten Oberfläche des Dämpfungsteils angeordnet ist, wobei die Helmkalotte zumindest zwei Seitenteile und zumindest einem Mittelteil aufweist, und die zumindest zwei Seitenteile und der zumindest eine Mittelteil über zumindest ein, vorzugsweise zwei Verbindungsmittel lösbar miteinander verbunden sind.
Schutzhelme für den Sport, beispielsweise Fahrradhelme oder Skihelme, weisen üblicherweise eine Helmkalotte auf, die schichtartig aufgebaut ist. Hierbei besteht die Helmkalotte aus einer zumeist einstückigen Außenschale, an die ein Dämpfungsteil sowie gegebenenfalls ein Komfortteil anschließt. Hierbei können Dämpfungsteil und Außenschale auch eine einzige Einheit bilden. An der Helmkalotte sind zudem üblicherweise Fixierungsmittel, beispielsweise ein Kinngurt angebracht.
Wird nun der Schutzhelm beschädigt, so muss der Helm häufig entsorgt werden, weil der Austausch einzelner Schichten und/oder Helmteile zumeist aufwendig und damit unwirtschaftlich ist. Auch wenn beispielsweise lediglich die Befestigung des Fixierungsmittels an der Helmkalotte defekt ist, ist nur selten eine zufriedenstellende Reparatur möglich.
In der DE 32 28 746 A1 ist ein größenverstellbarer Hockeyhelm beschrieben, dessen Außenschale innenliegend mit einer Auskleidung versehen ist, die der Dämpfung dient. Nachteilig an diesem Helm ist, dass er aus einer Vielzahl von Einzelteilen besteht, die über Schrauben-Mutter-Verbindungen miteinander zu verbinden sind.
In der EP 0 280 042 A1 ist ein Schutzhelm für Sportler mit einer mehrteiligen Helmschale bekannt geworden, wobei die beiden Seitenteile und der Mittelteil über ein Zugband in ihrer Position zueinander fixiert werden. Hierbei weist der Helm eine schlagfeste Außenschale sowie eine innenseitige stoßabsorbierende Mantelung auf. Ein derartiger Helm ist jedoch nur bedingt sicher, weil es im Fall einer Krafteinwirkung auf einen oder mehrere der nur durch das Zugband in ihrer Position zueinander gehaltene Helmteile leicht zu einer Verschiebung der Teile und damit zu einer unkontrollierten Krafteinwirkung auf den Kopf des Helmträgers kommen kann.
Weitere mehrteilige Helme können auch der WO 1999/08557 A1, der US 9,232 ,827 B1 oder der EP 2 627 205 B1 entnommen werden. Diese Helme sind jedoch aufgrund ihres Aufbaus und der Art der Verbindung der einzelnen Teile zueinander nur bedingt geeignet, den Kopf des Trägers dieser Helm gegen Krafteinwirkung von außen zu schützen.
Es ist daher Aufgabe der Erfindung, die obigen Nachteile des Stands der Technik zu beseitigen, und einen sicheren Schutzhelm zur Verfügung zu stellen, der auf einfache und kostengünstige Weise repariert und/oder verändert werden kann.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass der Dämpfungsteil des zumindest einen Mittelteils zumindest einen Dämpfungskörper mit einer im Wesentlichen rippenartigen Struktur aufweist. Hierbei sind die zumindest zwei Seitenteile und der zumindest eine Mittelteil über zumindest ein, vorzugsweise zwei Verbindungsmittel lösbar miteinander verbunden. Damit können einzelne Teile des Schutzhelms auf einfache Weise ausgetauscht werden, indem lediglich die Verbindungsmittel gelöst und die entsprechenden Teile ausgewechselt werden. Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht darin, dass der Schutzhelm damit ein vergleichsweise geringes Packmaß aufweist und damit leichter zu verstauen und damit vor Verunreinigungen zu schützen ist.
Erfindungsgemäß weist die Helmkalotte eine Außenschale, einen Dämpfungsteil sowie bevorzugterweise einen Komfortteil auf. Durch diesen Aufbau wird ein maximaler Schutz des Trägers erreicht, wobei sowohl jeder Seitenteil als auch der zumindest eine Mittelteil einen derartigen Aufbau aufweisen.
Zum Schutz gegen eine Krafteinwirkung im Scheitelbereich des Trägers des erfindungsgemäßen Schutzhelms hat sich ein Dämpfungsteil als besonders geeignet erwiesen, der in dem zumindest einen Mittelteil angeordnet ist und der über einen Dämpfungskörper mit einer im Wesentlichen rippenartige Struktur verfügt.
Hierbei ist besonders bevorzugt vorgesehen, dass der Dämpfungsteil des zumindest einen Mittelteils zumindest einen spiegelsymmetrischen Dämpfungskörper mit zumindest einem entlang einer Längsmittelachse des Mittelteils verlaufenden Grundkörper aufgebaut ist, wobei in regelmäßigen Abständen spiegelsymmetrisch abgesetzte Fortsätze an dem Grundkörper angeordnet sind. Dieser Aufbau hat sich insbesondere für die Aufnahme von Kräften, die gegen den Scheitelbereich einer den Schutzhelm tragenden Person gerichtet sind, als geeignet erwiesen.
In einer besonders bevorzugten Ausführung der Erfindung weist der in den zumindest zwei Seitenteilen angeordnete Dämpfungskörper des Dämpfungsteils eine fächerartige Struktur auf. Diese fächerartige Struktur hat sich in Belastungstests für seitlich an den Kopf geführte Krafteinwirkungen als besonders vorteilhaft erwiesen. Hierzu weist der zumindest eine Dämpfungskörper einen im Wesentlichen halbkreisförmigen Grundkörper auf, an dem eine Vielzahl von fingerartig ausgebildeten Dämpfungssegmenten angeordnet sind.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführung der Erfindung weist der Dämpfungsteil der zumindest zwei Seitenteile einen zusätzlichen zweiten Dämpfungskörper auf, wobei der zweite Dämpfungskörper eine Vielzahl von entlang seiner Längsachse angeordneten Dämpfungssegmenten aufweist, wobei jedes Dämpfungssegment über einen Grundkörper verfügt, an dem ein abgesetzter Fortsatz angeordnet ist. Dieser zweite Dämpfungskörper ist hierbei an der dem Mittelteil zugewandtes Seite zwischen Mittelteil und erstem fächerartigen Seitenteil angeordnet.
Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass die Dämpfungskörper aus einem viskoelastischem Schaummaterial, vorteilhafterweise als netzartig aufgebauter Schaumkörper wie in der AT 512.078 B1 beschrieben, gefertigt sind oder über einen hohlkörperartigen Aufbau wie in der WO 2017/177251 A1 des Anmelders offenbart verfügen.
In einer besonders bevorzugten Ausführung der Erfindung ist vorgesehen, dass der zumindest eine Mittelteil im Wesentlichen rechteckig ausgebildet ist, dessen Längsmittelachse in Gebrauchslage im Wesentlichen über der Scheitellinie des Trägers des Schutzhelms verläuft, wobei zwei Verbindungsmittel im Westlichen entlang zweier Längskanten parallel zur Längsmittelachse des Mittelteils angeordnet sind. Damit verläuft der Mittelteil des erfindungsgemäßen Schutzhelms oberhalb der Scheitellinie des Trägers, während die beiden Seitenteile im seitlichen Kopfbereich des Trägers, insbesondere im Bereich der Ohren angeordnet sind. Untersuchungen des Anmelders haben ergeben, dass dieser Aufbau insbesondere gegen Rotationsbelastungen eine verbesserte Schutzfunktion liefert.
Ein besonders einfaches Lösen der Verbindung der zumindest zwei Seitenteile vom zumindest einen Mittelteil ist gegeben, wenn das zumindest eine Verbindungsmittel ein Klettverschluss, ein Reißverschluss oder ein Magnetverschluss oder eine Kombination davon ist.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführung der Erfindung ist vorgesehen, dass zusätzlich ein an der Helmkalotte auf der Außenschale im Wesentlichen parallel zum Mittelteil verschiebbares Helmvisier angeordnet ist. Damit kann der Träger des Helms das Helmvisier je nach Erfordernis vor sein Gesicht schieben, um sich beispielsweise vor Fahrtwind zu schützen.
Eine verbesserte Belüftung des Helms wird erreicht, wenn, wie in einer weiteren bevorzugten Ausführung der Erfindung vorgesehen, dass das Helmvisier eine Mehrzahl von Belüftungslöchern aufweist, die durch Verschieben des Helmvisiers mit Belüftungslöchern im Mittelteil in Deckung verbringbar sind. Durch Verschieben des Helmvisiers wird erreicht, dass je nach Position der Belüftungslöcher im Helmvisier in Bezug auf die Belüftungslöcher im Mittelteil der Helmkalotte eine Belüftung und damit Kühlung des Kopfs des Trägers des erfindungsgemäßen Schutzhelms verstärkt oder verringert wird.
Um den Träger des erfindungsgemäßen Schutzhelms beispielsweise vor Blendung durch die Sonne zu schützen, ist in einer weiteren Ausführung der Erfindung vorgesehen, dass an dem Helmvisier ein Brillenelement angeordnet ist. Dieses Brillenelement ist vorzugsweise abnehmbar und kann damit leichter gereinigt und/oder ausgetauscht werden.
Der erfindungsgemäße Schutzhelm hat sich als besonders vorteilhaft in der Verwendung als Fahrradhelm oder Skihelm erwiesen.
Im Folgenden wird anhand eines nicht einschränkenden Ausführungsbeispiels mit zugehörigen Figuren die Erfindung näher erläutert. Darin zeigen
Fig. 1
eine perspektivische Ansicht auf den erfindungsgemäßen Schutzhelm,
Fig. 2
eine Ansicht auf den Schutzhelm aus Fig. 1 von oben,
Fig. 3
eine Seitenansicht auf einen Seitenteil des Schutzhelms aus Fig. 1,
Fig. 4
eine Innenansicht des Mittelteils des Schutzhelms aus Fig. 1,
Fig. 5
eine Innenansicht des Schutzhelms aus Fig. 1,
Fig. 6
den Dämpfungskörper des Mittelteils,
Fig. 7
einen Dämpfungskörper des Seitenteils,
Fig. 8A
eine schematische Ansicht auf ein Helmvisier von vorne, und
Fig. 8B
eine Ansicht auf das Helmvisier aus Fig. 8A von oben.
In der Fig. 1 ist der erfindungsgemäße Schutzhelm 1000 in einer perspektivischen Ansicht dargestellt. Er weist einen Mittelteil 100 auf, dessen Außenschale 110 hier zu Anschauungszwecken aus einem durchsichtigen Material, insbesondere einer tiefgezogenen durchsichtigen Folie gefertigt ist. Dieses durchsichtige Material der Außenschale 110 erlaubt die Ansicht auf den darunterliegenden Dämpfungsteil 120 mit seinem Dämpfungskörper 130. Selbstverständlich kann die Außenschale 110 aus jedem dem Fachmann bekannten schlagfesten Material in jeder erdenklichen Einfärbung gefertigt sein.
Ebenso ist in der Fig. 1 ein Seitenteil 200 ersichtlich, dessen Außenschale 210 teilweise durchsichtig ausgeführt ist, sodass der Dämpfungsteil 220 des Seitenteils 200 mit seinem zusätzlichen Dämpfungskörper 230 erkennbar ist.
Der Schutzhelm 1000 verfügt des Weiteren über ein Fixierelement 300, das hier als Kinngurt mit einer Zweipunkt-Fixierung 310 an dem Seitenteil 200 ausgebildet ist.
Der erfindungsgemäße Schutzhelm 1000 ist in der Fig. 2 in einer Ansicht von oben dargestellt. Hierin ist erkennbar, dass die Längsmittelachse A des Mittelteils 100 beim Tragen des erfindungsgemäßen Schutzhelms 1000 im Wesentlichen auf bzw. parallel zu der Scheitellinie des Trägers verläuft.
Bei dieser Ausführung der Erfindung besteht der Dämpfungsteil 120 aus zwei spiegelsymmetrisch entlang der Längsmittelachse A des Dämpfungsteils 120 angeordneten Dämpfungskörpern 130A, 130B. Jeder Dämpfungskörper 130A, 130B ist hierbei segmentartig aufgebaut, wobei jedes Dämpfungssegment 131 einen der Längsmittelachse A zugewandten Grundkörper 132 und einen den Seitenteilen 200 zugewandten, abgesetzten Fortsatz 132 aufweist.
Der Mittelteil 100 ist erfindungsgemäß über einen Klettverschluss 400 an dem Seitenteil 200 lösbar befestigt. In der Fig. 3 ist der Seitenteil 200 in einer Seitenansicht dargestellt, wobei hier ein Flauschteil 410 des Klettverschlusses 400 ersichtlich ist, der im Wesentlichen parallel zu der Scheitellinie des Trägers des Schutzhelms 1000 verläuft.
In den Seitenteil 200 sind zwei Dämpfungskörper vorgesehen, wobei in den Figuren 1 bis 3 jener erste Dämpfungskörper 230 sichtbar ist, der im Seitenteil 200 im Bereich des Flauschteils 410 angeordnet ist. Jedes Dämpfungssegment 231 weist ähnlich wie bei den Dämpfungssegmenten 131 der Dämpfungskörper 130A, 130B des Mittelteils 100 einen dem Klettverschluss 400 zugewandten Grundkörper 232 auf, an dem ein dem Klettverschluss 400 abgewandter, abgesetzter Fortsatz 233 angeordnet ist.
Der zweite, nicht sichtbare Dämpfungskörper 250 des Seitenteils 200 ist unterhalb des ersten Dämpfungskörpers 230 im Bereich der Zweipunkt-Fixierung 310 angeordnet und im Detail in der Fig. 7 dargestellt.
In der Fig. 4 ist der Mittelteil 100 gezeigt, wobei in dieser Darstellung die Innenseite 100B des Mittelteils 100 mit einen gepolsterten Komfortteil 140 dargestellt ist. An den Längskanten 100C, 100D ist jeweils der Klettteil 420 des Klettverschluss 400 angeordnet, der im zusammengesetzten Zustand des erfindungsgemäßen Schutzhelms 1000 mit den an den jeweiligen Seitenteilen 200 angeordneten Flauschteilen 410 (Fig. 3) zusammenwirkt.
In der Fig. 5 sind die beiden Seitenteile 200 sowie der Mittelteil 100 des erfindungsgemäßen Schutzhelms 1000 derart dargestellt, dass die jeweiligen Komfortteile 240 der Seitenteile 200 bzw. der Komfortteil 140 des Mittelteils 100 sichtbar sind.
Den Figs. 6 und 7 sind unterschiedliche Ausführungsformen von Dämpfungskörpern zu entnehmen. Der der in der Fig. 6 dargestellte Dämpfungskörper 130, wie er beispielsweise im Mittelteil 100 des erfindungsgemäßen Schutzhelms 1000 eingesetzt werden kann, besteht bei dieser Variante aus im Wesentlichen flächigen Dämpfungssegmenten 131, die einstückig und aus flexiblem Material bestehend aneinander angeordnet sind. Jedes spiegelsymmetrische Dämpfungssegment 131 weist hierbei einen Grundkörper 132 mit zwei abgesetzten Fortsätzen 133 auf. Dieser Aufbau aus einzelnen Dämpfungssegmenten 131 gibt dem Dämpfungskörper 130 das Aussehen einer abgeflachten Wirbelsäule, wobei der Dämpfungskörper 130 der Kontur des Schutzhelms 1000 folgend gekrümmt im Dämpfungsteil 120 des Mittelteils 100 angeordnet ist.
Der zweite Dämpfungskörper 250 des Seitenteils 200 ist - wie in der Fig. 7 dargestellt - fächerartig aufgebaut, mit einer Vielzahl von fingerartigen Dämpfungssegmenten 251, die mit einem im Wesentlichen halbkreisförmigen Grundkörper 252 in Verbindung stehen. Dieser Dämpfungskörper 250 ist ebenfalls in den Seitenteil 200 im Bereich der Zweipunkt-Fixierung 310 des Fixierelements 300 angeordnet.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Schutzhelm 1000 über ein Helmvisier 500 verfügt.
Ein derartiges Helmvisier 500 ist in den Figuren 8A und 8B schematisch dargestellt. Das Helmvisier 500 verfügt über ein im Wesentlichen streifenförmig ausgebildetes Schiebeelement 510, an dem Belüftungslöcher 520 angeordnet sind. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das Helmvisier 500 verschiebbar auf dem Mittelteil 100 des Schutzhelms 1000 angeordnet ist, wobei der Mittelteil 100 ebenfalls über Belüftungslöcher verfügt. Wird nun das Helmvisier 500 entlang des Mittelteils 100 derart verschoben, dass seine Belüftungslöcher 520 genau über jenen des Mittelteils 100 liegen, so wird eine maximale Belüftung des Schutzhelms 1000 erzielt (nicht dargestellt).
In einer weiteren bevorzugten Ausführung der Erfindung ist vorgesehen, dass an einer Schmalkante 511 des Schiebeelements 510 ein Brillenelement 530 abnehmbar angeordnet ist. Dieses Brillenelement 530 kann zusätzlich über eine Abdunklungszone 540 verfügen, um den Träger des Schutzhelms 1000 beispielsweise vor Sonnenblendung zu schützen.
Es versteht sich, dass die Erfindung nicht auf die oben gezeigte Ausführung beschränkt ist. Erfindungswesentlich ist, dass der Schutzhelm zumindest einen Mittelteil sowie zumindest zwei Seitenteile aufweist, die lösbar miteinander verbunden sind, wobei an der Außenschale ein Dämpfungsteil mit zumindest einem Dämpfungskörper anschließt. Die Befestigung der Seitenteile an den zumindest einen Mittelteil kann hierbei auf unterschiedliche Weise erfolgen, neben Klettverschlüssen können auch Reißverschlüsse, Magnetverschlüsse und Ähnliches zum Einsatz kommen.
1. Schutzhelm (1000) mit einer Helmkalotte mit einem im Wesentlichen schichtartigen Aufbau, bei dem an eine Außenschale (110, 210) ein Dämpfungsteil (120, 220) anschließt, sowie vorzugsweise zusätzlich ein Komfortteil (140, 240) vorgesehen ist, der an der der Außenschale (110, 210) abgewandten Oberfläche des Dämpfungsteils (120, 220) angeordnet ist, wobei die Helmkalotte zumindest zwei Seitenteilen (200) und zumindest einem Mittelteil (100) aufweist, und die zumindest zwei Seitenteile (200) und der zumindest eine Mittelteil (100) über zumindest ein, vorzugsweise zwei Verbindungsmittel (400) lösbar miteinander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Dämpfungsteil (120) des zumindest einen Mittelteils (100) zumindest einen Dämpfungskörper (130) mit einer im Wesentlichen rippenartigen Struktur aufweist.
2. Schutzhelm (1000) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Dämpfungsteil (120) des zumindest einen Mittelteils (100) zumindest einen spiegelsymmetrischen Dämpfungskörper (130, 130A, 130B) mit zumindest einem entlang einer Längsmittelachse (A) des Mittelteils (130, 130A, 130B) verlaufenden Grundkörper (132) aufgebaut ist, wobei in regelmäßigen Abständen spiegelsymmetrisch abgesetzte Fortsätze (133) an dem Grundkörper (132) angeordnet sind.
3. Schutzhelm (1000) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Seitenteile (200) jeweils zumindest einen ersten Dämpfungsteil (220) aufweisen.
4. Schutzhelm (1000) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Dämpfungsteil (220) der zumindest zwei Seitenteile (200) eine Vielzahl von entlang seiner Längsachse angeordneten Dämpfungssegmenten (231) aufweist, wobei jedes Dämpfungssegment (231) über einen Grundkörper (232) verfügt, an dem ein abgesetzter Fortsatz (233) angeordnet ist.
5. Schutzhelm (1000) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Seitenteile (200) einen zusätzlichen zweiten Dämpfungskörper (250), vorzugsweise mit einer fächerartigen Struktur aufweisen.
6. Schutzhelm (1000) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine Dämpfungskörper (250) einen im Wesentlichen halbkreisförmigen Grundkörper (252) aufweist, an dem eine Vielzahl von fingerartig ausgebildeten Dämpfungssegmenten (251) angeordnet sind.
7. Schutzhelm (1000) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Dämpfungskörper (130, 230, 250) aus viskoelastischem Schaummaterial gefertigt ist.
8. Schutzhelm (1000) nach einem derAnsprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Mittelteil (100) im Wesentlichen rechteckig ausgebildet ist, dessen Längsmittelachse (A) in Gebrauchslage im Wesentlichen über der Scheitellinie des Trägers verläuft, wobei zwei Verbindungsmittel (400) im Westlichen entlang zweier Längskanten (100C, 100D) parallel zur Längsmittelachse (A) des Mittelteils (100) angeordnet sind.
9. Schutzhelm (1000) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest eine Verbindungsmittel (400) ein Klettverschluss, ein Reißverschluss oder ein Magnetverschluss oder eine Kombination davon ist.
10. Schutzhelm (1000) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich ein an der Helmkalotte auf der Außenschale im Wesentlichen parallel zum Mittelteil (100) verschiebbares Helmvisier (500) angeordnet ist ist.
11. Schutzhelm (1000) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Helmvisier (500) eine Vielzahl von Belüftungslöchern (520) aufweist, die durch Verschieben des Helmvisiers (500) mit Belüftungslöchern im Mittelteil (100) in Deckung bringbar sind.
12. Schutzhelm (1000) nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Helmvisier (500) ein Brillenelement (530) angeordnet ist.
13. Verwendung eines Schutzhelms (1000) nach einem der Ansprüche 1 bis 12 als Fahrradhelm oder Skihelm.
22083EP
EP
19159077.7
Karall, Gerhard
1
DH
20190531
A42B
FR
2894784
A1
PJDO SOC PAR ACTIONS SIMPLIFIE [FR]
20070622
X
1-9,13
Y
10-12
* Zusammenfassung; Abbildungen 1-3,6,7,8b,12 *
* Seite 1, Absatz 1 *
* Seite 3, Absatz 6 *
* Seite 5, Absatz 3 - Seite 7, Absatz 1 *
* Seite 8, Absatz 4 - Seite 12, Absatz 2 *
US
5394566
A
HONG SCOTT S [US]
19950307
Y
10-12
* Zusammenfassung; Abbildungen 1,2 *
DE
3228746
A1
AMER SPORT INTERNATIONAL INC [CA]
19830317
A,D
1
* Zusammenfassung; Abbildungen 2,3 *
WO
2017152151
A1
APEX BIOMEDICAL COMPANY LLC [US]
20170908
A
1,5,6
* Zusammenfassung; Abbildung 4 *
CH
689008
A5
PELLEGRINI RENATO [CH]
19980731
A
1,9
* Zusammenfassung; Abbildung 3 *
da Silva, José
The Hague
20190520
FR
2894784
A1
20070622
AT
440515
T
20090915
CN
101330846
A
20081224
EP
1959774
A1
20080827
ES
2331381
T3
20091230
FR
2894784
A1
20070622
JP
5143745
B2
20130213
JP
2009519381
A
20090514
US
2009222976
A1
20090910
WO
2007068846
A1
20070621
US
5394566
A
19950307
CA
2113138
A1
19950615
US
5394566
A
19950307
DE
3228746
A1
19830317
CA
1154552
A
19831004
CS
238630
B2
19851216
DE
3228746
A1
19830317
IT
1149038
B
19861203
JP
S5831107
A
19830223
SU
1281156
A3
19861230
WO
2017152151
A1
20170908
AU
2017228415
A1
20181011
CN
109068783
A
20181221
EP
3422887
A1
20190109
WO
2017152151
A1
20170908
CH
689008
A5
19980731
CH
689008
A5
19980731
WO
9908557
A1
19990225

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente
- DE
3228746
A1
[0004]
- EP
0280042
A1
[0005]
- WO
199908557
A1
[0006]
- US
9232827
B1
[0006]
- EP
2627205
B1
[0006]
- AT
512078
B1
[0014]
- WO
2017177251
A1
[0014]