ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMAKHTNMD..........
J
BDM Ver 0.1.67 (18 Oct 2017) - 1100000/0
3578915
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20191211
EP
19179092.2
20190607
de
de
de
202018002721 U
20180608
DE
20191211
201950
20191211
201950
F41H 5/08 20060101AFI20191101BHEP
F41H 1/02 20060101ALI20191101BHEP
F41H 5/04 20060101ALI20191101BHEP
F41H 5/02 20060101ALI20191101BHEP
de
H-PROFIL FÜR EINE KÖRPERSCHUTZPANZERUNG, INSBESONDERE FÜR DEN STICHSCHUTZ, SOWIE KÖRPERSCHUTZPANZERUNG
en
H-PROFILE FOR BODY ARMOUR, IN PARTICULAR FOR CAMOUFLAGE AND BODY ARMOUR
fr
PROFILÉ H POUR UN BLINDAGE DE PROTECTION CORPORELLE, EN PARTICULIER POUR LA PROTECTION CONTRE LES PIQÛRES, AINSI QUE BLINDAGE DE PROTECTION CORPORELLE
5
MK Technology GmbH
101820470
E 119 0101 EP
Auf dem Schüffel 15
58513 Lüdenscheid
DE
MÜLLER, Tim
Eggenpfad 5
58513 Lüdenscheid
DE
Grosse Schumacher Knauer von Hirschhausen
100061358
Patent- und Rechtsanwälte Frühlingstrasse 43A
45133 Essen
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
KH
MA
MD
TN
Die Erfindung betrifft ein lang gestrecktes H-Profil (2) zur Verbindung von Flächenelementen (1) einer Körperschutzpanzerung, mit sich paarweise von einem Verbindungssteg (10) heraus erstreckenden Schenkeln (11, 12) zur Aufnahme eines Flächenelements (1) dazwischen, wobei einer der Schenkel (11) einen Flächenelement-Auslenkungswinkel (8) aufweist, der geringer ist als ein Flächenelement-Auslenkungswinkel (7) des gegenüberliegenden Schenkels (12). Die Erfindung betrifft ferner eine Körperschutzpanzerung mit einem H-Profil (2).

GEBIET DER ERFINDUNG
Die Erfindung betrifft ein H-Profil für eine Körperschutzpanzerung, insbesondere für den Stichschutz, sowie eine Körperschutzpanzerung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. 7.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG
Aus dem deutschen Patent DE 101 10 851 C1 ist eine Körperschutzpanzerung für den Stichschutz mit körpergerecht geformten durchstichsicheren Flächenelementen bekannt, die aus tiefgezogenem Leichtmetallblech hergestellt sind. Aneinander angrenzende Flächenelemente sind dabei gelenkig über Klammern miteinander verbunden unter Einschluss lang gestreckter H-Profile, die eine Beweglichkeit der angrenzenden Flächenelemente quer zur Profilachse ermöglichen und beschränken bei Sicherstellung einer Durchstichsicherheit auch im Grenzbereich zwischen zwei Flächenelementen.
Die bekannte Körperschutzpanzerung erzielt ein Optimum an Tragekomfort und Sicherheit. Bei Kraftbeaufschlagung durch stumpfe oder spitze Waffen oder Beschuss im Verbindungsbereich zweier Flächenelemente biegt sich die Körperschutzpanzerung bestimmungsgemäß in Richtung auf den Körper durch. Dieses Durchbiegen ist für einen hohen Tragekomfort und die Faltbarkeit der Körperschutzpanzerung zwecks Transport gewollt. Allerdings kann eine sehr starke Kraftbeaufschlagung zu einem punktuellen Wirkeinschlag auf die zu schützende Person entlang des H-Profils führen. Zudem werden die Klammern belastet.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde, ein H-Profil für eine Körperschutzpanzerung, insbesondere für den Stichschutz, sowie eine Körperschutzpanzerung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. 7 zu schaffen, die einen verbesserten Körperschutz gegen Kraftbeaufschlagung bei erhöhter Lebensdauer und geringerem Gewicht ohne Abstriche beim Tragekomfort und der Transportfähigkeit ermöglichen.
Diese Aufgabe wird entsprechend den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. 7 gelöst.
Demnach wird ein insbesondere lang gestrecktes H-Profil zur Verbindung von Flächenelementen einer Körperschutzpanzerung mit sich an entgegengesetzten Enden, insbesondere paarweise, aus einem Verbindungssteg heraus erstreckenden Schenkeln zur Aufnahme eines Flächenelements dazwischen geschaffen, bei dem einer der Schenkel einen Flächenelement-Auslenkungswinkel aufweist, der geringer ist als ein Flächenelement-Auslenkungswinkel des gegenüberliegenden Schenkels.
Hierdurch wird eine asymmetrische Auslenkung der Flächenelemente ermöglicht. Bei Kraftbeaufschlagung im Verbindungsbereich durch beispielsweise stumpfe oder spitze Waffen oder bei Beschuss wird eine Belastungsspitze im Verbindungsbereich dadurch vermieden, dass die Auslenkung der Flächenelemente in Richtung auf den Körper beschränkt wird. Die Kraft wird über das H-Profil auf die Flächenelemente abgeleitet und wirkt weniger punktuell und eher flächig, wodurch das Traumatisierungspotential verringert wird. Gleichzeitig wird eine hohe Beweglichkeit durch große Auslenkbarkeit in die andere Richtung sichergestellt, wodurch auch eine gute Transportfähigkeit sichergestellt bleibt. Schließlich wirkt weniger Kraft auf die Verbindungsklammern oder dergleichen, so dass die Lebensdauer erhöht wird und die Klammern leichter ausgeführt werden können, beispielsweise aus dünnerem Metall und/oder Kunststoff.
Praxisgerecht sind insbesondere Differenzen zwischen den Flächenelement-Auslenkungswinkeln in den Bereichen zwischen 5° bis 20°, 7,5° bis 15° oder 10° bis 13°.
Zur flächigen Kraftaufnahme- und -ableitung kann der Schenkel einen verbindungsstegfernen und/oder -nahen Auflagebereich zur flächigen Auflage des Flächenelements in Maximalauslenkung aufweisen. Zweckmäßigerweise erstreckt sich der Auflagebereich über zumindest 50%, 75%, 80%, 90%, 95% oder die gesamte Länge des H-Profils und/oder über 5% - 15%, 5% - 20%, 5% - 30% der Innenlänge des Schenkels im Falle des verbindungsstegfernen Auflagebereichs und 30% - 70%, 35% - 80% oder 20% - 90% im Falle des verbindungsstegnahen Auflagebereichs. Vorzugsweise erstreckt sich der verbindungsferne Auflagebereich über einen geringeren Innenlängenabschnitt des Schenkels als der verbindungsstegnahe Auflagebereich. So kann die Länge, quer zur Längsachse des H-Profils des verbindungsfernen Auflagebereichs 5% - 10%, 5% - 20%, 10% - 30%, 10% - 45% der Länge des verbindungsnahen Auflagebereichs betragen. Hierdurch werden auch etwa vorhandene Verbindungsklammern und dergleichen entlastet. Ein Aufbiegen oder Brechen infolge Kraftbeaufschlagung oder auch Belastung beim Packen wird vermieden. Infolge der verringerten mechanischen Belastung können die Verbindungsklammern leichter und/oder aus anderem Material wie etwa Kunststoff ausgestaltet werden.
Der verbindungsstegnahe Auflagebereich eines Schenkels kann bei flächiger Ausgestaltung der Auflagebereiche den gleichen Winkel relativ zur Horizontalen aufweisen wie der verbindungsstegferne Auflagebereich des gegenüberliegenden Schenkels, so dass beide Auflagebereiche zusammenwirkend den Flächenelement-Auslenkungswinkel in eine Richtung festlegen. Die andere Richtung wird zweckmäßigerweise auf gleiche Weise festgelegt.
Das H-Profil ist vorzugsweise zur Verbindungsstegebene spiegelsymmetrisch ausgestaltet ist, kann ggf. je nach Körperregion auch unsymmetrisch dergestalt ausgeführt sein, dass das eine Flächenelement stärker auslenkbar ist als das benachbarte.
Das H-Profil ist zweckmäßigerweise länger als es breit ist, also lang gestreckt, um sich über einen größtmöglichen Abschnitt entlang der Flächenelementkanten erstrecken zu können. Das Länge/Breite-Verhältnis ist vorzugsweise größer 15, kann aber z.B. bei Spalten mit Rundungen oder kurzen Spalten kurz sein, z.B. zwischen 0,5 und 2, insbesondere 0,75 und 1,25 betragen. Die Schenkel erstrecken sich vorzugsweise paarweise gegenüberliegend über zweckmäßigerweise die gesamte Länge des H-Profils, können jedoch kammartig unterbrochen und/oder versetzt sein.
Die Erfindung schafft ferner eine Körperschutzpanzerung mit Flächenelementen, die unter Ausbildung eines Spalts benachbart zueinander angeordnet sind, wobei im Spalt ein erfindungsgemäßes H-Profil angeordnet ist. Das H-Profil kann sich über 70%, 80% 90%, 95% oder mehr als 95% der Spaltlänge erstrecken. Vorzugsweise ist ein Verbindungselement, insbesondere eine Klammer, einen- oder beidenends des H-Profils angeordnet, um die Flächenelemente aneinander gelenkig zu befestigen. Es nimmt dabei im Wesentlichen nur in der Flächenelementebene gerichtete Kräfte auf, wie etwa beim Auseinanderziehen der Flächenelemente. Das Verbindungselement kann daher, insbesondere bei Erstreckung des H-Profils über mehr als 70%, 80%, 90%, oder 95% der Spaltlänge, aus Kunststoff oder Blech oder dergleichen nicht biegesteifen Material bestehen, da es kaum biegebelastet, sondern im Wesentlichen zugbelastet wird.
Die Schenkel mit den geringeren Flächenelement-Auslenkungswinkeln sind zweckmäßigerweise körperaußenseitig angeordnet, um die Auslenkung in Richtung auf den Körper der zu schützenden Person zu begrenzen.
Weitere Merkmale und Ausführungsformen der Erfindung sind der nachfolgenden Beschreibung, den Figuren und den Ansprüchen zu entnehmen.

FIGURENBESCHREIBUNG
- Fig. 1 a), b) und c) zeigt zwei Flächenelemente einer Körperschutzpanzerung in Drauf-, Seiten- bzw. Perspektivansicht.
- Fig. 2 zeigt eine Körperschutzpanzerung in Perspektivansicht.
- Fig. 3 zeigt die Körperschutzpanzerung aus Fig. 2 unter Kraftbeaufschlagung.
- Fig. 4 zeigt ein bekanntes H-Profil im Querschnitt.
- Fig. 5 zeigt ein erfindungsgemäßes H-Profil im Querschnitt.
- Fig. 6 illustriert die Auslenkung der Körperschutzpanzerung im H-Profilbereich unter Kraftbeaufschlagung.
- Fig. 7 illustriert verbindungsstegnahe und -ferne Auflagebereiche.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG EINZELNER AUSFÜHRUNGSFORMEN
Fig. 1 illustriert die Verbindung zweier Flächenelemente 1 einer aus der DE 101 10 851 C1 bekannten Körperschutzpanzerung, insbesondere einer Stichschutzweste, mittels eines H-Profils 2 und Klammern 3.
Die unter Bildung eines Spalts 4 benachbarten plattenförmigen Flächenelemente 1 sind durch das H-Profil 2 und die Klammern 3 scharniergelenkartig miteinander verbunden unter durch das H-Profil 2 vorgegebener Auslenkungsfreiheit entlang der Pfeile 5.
Wie im Übergang von Fig. 2 zu Fig. 3 dargestellt, werden die Flächenelemente 1 bei Kraftbeaufschlagung im Bereich des H-Profils 2 in Richtung des Pfeils 6 ausgelenkt. Es bildet sich eine im wesentlichen V- oder U-förmige Kontaktfläche zum zu schützenden Körper, über welche die Kraftübertragung erfolgt. Beschränkt wird die Auslenkung durch die Klammern 3, die einer hohen Belastung ausgesetzt sind.
Hierbei ist sind im Stand der Technik die Flächenelement-Auslenkungswinkel 7, 8 des H-Profil, gemessen von der Waagerechten Ebene 9, zum Körper hin bzw. vom Körper weg identisch, siehe Fig. 4. Erfindungsgemäß sind die Flächenelement-Auslenkungswinkel 7, 8 hingegen unterschiedlich, siehe Fig. 5. Die Differenz liegt vorzugsweise bei 10° bis 15°.
Das H-Profil 2 weist dabei paarweise von einem Verbindungssteg 10 heraus erstreckenden Schenkel 11, 12 zur Flächenelementaufnahme dazwischen auf, wobei der Schenkel 12 relativ zum gegenüberliegenden Schenkel 11 den kleineren Flächenelement-Auslenkungswinkel 8 aufweist. Die U- oder V-förmige Auslenkung in Richtung auf den in den Figur 4, 5 unten befindlichen, zu schützenden Körper ist damit geringer, siehe Fig. 6, in der die mit bekanntem H-Profil 2 ausgelenkten Flächenelemente 1 durch gestrichelte und die mit erfindungsgemäßem H-Profil 2 ausgelenkten Flächenelemente 1 durch durchgezogene Linien illustriert sind.
Zweckmäßig zur Kraftaufnahme und -ableitung sind verbindungsstegferne und/oder -nahe Auflagebereiche 13 bzw. 14 zur flächigen Auflage 14, siehe Fig. 5 und Fig. 7, des Flächenelements 1 in Maximalauslenkung vorgesehen. Die Auflagebereiche sind vorzugsweise flächig und erstrecken sich, benachbart oder beabstandet, über einen Innenflächenabschnitt des Schenkels 11, 12.

BEZUGSZEICHENLISTE
1
Flächenelement
2
H-Profil
3
Klammer
4
Spalt
5
Pfeil
6
Pfeil
7
Flächenelement-Auslenkungswinkel
8
Flächenelement-Auslenkungswinkel
9
Ebene
10
Verbindungssteg
11
Schenkel
12
Schenkel
13
verbindungsstegferner Auflagebereich
14
verbindungsstegnaher Auflagebereich
15
Auflage
1. H-Profil (2) zur Verbindung von Flächenelementen (1) einer Körperschutzpanzerung, mit sich paarweise von einem Verbindungssteg (10) heraus erstreckenden Schenkeln (11, 12) zur Aufnahme eines Flächenelements (1) dazwischen, dadurch gekennzeichnet, dass einer der Schenkel (11) einen Flächenelement-Auslenkungswinkel (8) aufweist, der geringer ist als ein Flächenelement-Auslenkungswinkel (7) des gegenüberliegenden Schenkels (12).
2. H-Profil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Differenz zwischen den Flächenelement-Auslenkungswinkeln (7, 8) 5° bis 20°, 7,5° bis 15° oder 10° bis 13° beträgt.
3. H-Profil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Schenkel (11, 12) einen verbindungsstegfernen Auflagebereich (13) zur flächigen Auflage des Flächenelements (1) in Maximalauslenkung aufweist.
4. H-Profil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Schenkel einen verbindungsstegnahen Auflagebereich (14) zur flächigen Auflage des Flächenelements (1) in Maximalauslenkung aufweist.
5. H-Profil nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es zur Verbindungsstegebene spiegelsymmetrisch ausgestaltet ist.
6. H-Profil nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass es ein Länge/Breite-Verhältnis zwischen 0,5 und 2, insbesondere 0,75 und 1,25, oder größer 5, größer 10, größer 15 oder größer 20 aufweist.
7. Körperschutzpanzerung mit zwei Flächenelementen (1), die unter Ausbildung eines Spalts (4) benachbart zueinander angeordnet sind, gekennzeichnet durch ein im Spalt (4) angeordnetes H-Profil (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
8. Körperschutzpanzerung nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch ein Verbindungselement, insbesondere eine Klammer, einen- oder beidenends des H-Profils (2).
9. Körperschutzpanzerung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Schenkel (11) mit den geringeren Flächenelement-Auslenkungswinkeln (8) körperinnenseitig angeordnet sind.
10. Körperschutzpanzerung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass sich das H-Profil (2) über im wesentlichen die gesamte Länge des Spalts (4) erstreckt.
E 119 0101 EP
EP
19179092.2
MK Technology GmbH
5
DH
20191107
A41D
F41H
DE
10110851
C1
MUELLER LOTHAR [DE]
20020529
A,D
1-10
* Zusammenfassung *
* Absatz [0022] - Absatz [0027] *
* Abbildungen *
DE
29513029
U1
SITEK GMBH [DE]
19960201
A
1-10
* Zusammenfassung *
* Seite 4 *
* Abbildungen *
WO
2009023638
A1
GAGNE ROBERT R [US]
20090219
A
1-10
* Zusammenfassung *
* Absatz [0049] *
* Abbildungen *
GB
2303534
A
TBA INDUSTRIAL PRODUCTS LTD [GB]
19970226
A
1-10
* Zusammenfassung *
* Anspruch 1 *
* Abbildungen *
Vermander, Wim
The Hague
20191029
DE
10110851
C1
20020529
AT
367102
T
20070815
DE
10110851
C1
20020529
EP
1238595
A2
20020911
ES
2290210
T3
20080216
DE
29513029
U1
19960201
KEINE
WO
2009023638
A1
20090219
US
2012052222
A1
20120301
WO
2009023638
A1
20090219
GB
2303534
A
19970226
KEINE

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente
- DE
10110851
C1
[0002]
[0017]