ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMAKHTNMD..........
J
BDM Ver 1.7.2 (20 November 2019) - 1100000/0
3831737
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20210609
EP
20209482.7
20201124
fr
fr
fr
1913845
20191206
FR
20210609
202123
20210609
202123
B65D 57/00 20060101AFI20210412BHEP
B65D 21/02 20060101ALI20210412BHEP
de
PLATTE ZUM STAPELN VON KANISTERN, EINHEIT UND ANORDNUNG DAMIT
en
STACKING PLATE FOR CANS, UNIT AND ASSEMBLY THEREWITH
fr
PLATINE DE GERBAGE DE BIDONS, UNITÉ DE PALETTISATION ET ENSEMBLE DE PALETTISATION AVEC UNE TELLE PLATINE
2
Bioxal
100088399
75 Quai d'Orsay
75007 Paris
FR
DUTHEY, Dominique
Bioxal Route des Varennes Secteur A - BP30072
71103 Chalon-sur-Saône
FR
MABILLE, Jean-Benoît
Biocxal Route des Varennes Secteur A - BP30072
71103 Chalon-sur-Saône
FR
LKGLOBAL Lorenz & Kopf PartG mbB Patentanwälte
101575023
Brienner Straße 11
80333 München
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
KH
MA
MD
TN
Platine de gerbage d'au moins deux bidons, un bidon inférieur et un bidon supérieur, chaque bidon comprenant une ouverture sur son fond supérieur, ladite platine comprenant un corps formant une structure tridimensionnelle configurée pour être intercalée entre les deux bidons, ledit corps comprenant :
- des moyens (2) (6) de maintien du corps entre les deux bidons, et
- des moyens d'obturation (4) configurés pour venir obturer l'ouverture du bidon inférieur.
La présente invention est relative à une platine de gerbage de bidons présentant une ouverture sur leur fond supérieur.
Par bidon on entend tout récipient plastique ou métallique permettant le transport ou le stockage de liquide.
Les bidons pourront être sous différentes formes et contenance : parallélépipédique ou cylindrique.
La présente invention concernera en particulier les bidons présentant :
- une configuration ne leur permettant pas d'être empilés sans l'utilisation d'une intercalaire de palettisation, et
- une ouverture sur leur fond supérieur.
Jusqu'à présent de tels bidons sont palettisés avec des barquettes en carton. Cependant, ces barquettes présentent de nombreux inconvénients :
- ces barquettes en carton ne sont pas compatibles avec un dépalettiseur automatique.
- le carton est un contaminant particulaire des salles blanches et est donc prohibé dans ces salles,
- le carton se détériore rapidement par les conditions climatiques humides, et enfin
- la solidité du carton n'est pas suffisante et entraîne des problèmes de palettisation.
Par ailleurs, de tels bidons devront présenter un opercule sur leur ouverture figurant sur leur fond supérieur, afin d'assurer l'étanchéité contre les pollutions extérieures pendant leur transport et leur stockage.
Cependant, cet opercule entraîne la présence d'une étape supplémentaire dans le processus de remplissage du bidon, à savoir le retrait de l'opercule ; étape réalisée habituellement par une désoperculeuse automatique.
Partant de là, un problème qui se pose est fournir un dispositif amélioré pour le transport et le stockage de bidons.
Une solution de la présente invention est une platine de gerbage d'au moins deux bidons, un bidon inférieur et un bidon supérieur, chaque bidon comprenant une ouverture sur son fond supérieur, ladite platine comprenant un corps formant une structure tridimensionnelle configurée pour être intercalée entre les deux bidons, ledit corps comprenant :
- des moyens 2, 6 de maintien du corps entre les deux bidons, et
- des moyens d'obturation 4 configurés pour venir obturer l'ouverture du bidon inférieur.
Selon le cas, la platine de gerbage peut présenter une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessous :
- chaque bidon comprend au moins une poignée sur son fond supérieur et le corps de la platine comprend un orifice 3 configuré pour faciliter l'accès manuel ou mécanique à la poignée du bidon inférieur.
- les moyens d'obturation 4 comprennent un bouchon mâle 7, 8. Dans le cas où l'ouverture située sur le fond supérieur du bidon s'apparentera à un goulot, le bouchon pourra comprendre une paroi externe cylindrique 7 et un élément central 8 séparé de la paroi cylindrique d'un espace et se projetant dans la direction opposée à la face inférieure de la platine. L'élément central 8 sera cylindrique et présentera un diamètre égal au diamètre interne du goulot. En effet, l'élément central est destiné à être introduit dans le goulot ce qui entraînera son obturation. L'espace entre la paroi externe cylindrique 7 et l'élément central 8 présentera une largeur égale à l'épaisseur de la paroi du goulot. La paroi externe cylindrique permettra le maintien de l'élément central dans le goulot.
- les moyens de maintien du corps entre les deux bidons comprennent des expansions 6 de la face inférieure et des expansions 2 de la face supérieure du corps configurées pour venir épouser respectivement le fond supérieur du bidon inférieur et le fond inférieur du bidon supérieur. Dans le cas où le bidon sera de forme parallélépipédique, les expansions de la face supérieure de la platine seront de préférence situées aux quatre coins de la face supérieure.
- chaque bidon comprend sur son fond supérieur une ouverture bouchonnée et le corps de la platine comprend un orifice ou un découpage 5 configuré pour faciliter l'accès à cette ouverture bouchonnée.
- le corps de la platine comprend des moyens 9 configurés pour faciliter l'emboîtement de deux platines l'une sur l'autre, de préférence des ergots permettant d'éviter l'écrasement des platines.
- La platine de gerbage est en polyethylène haute densite. La platine de gerbage pourra de manière générale être en tout polymère assez solide pour supporter le poids d'une palette lors de sa livraison, par exemple en polypropylène, polychlorure de vinyle, ou polyéthylène (ce sont les plus couramment utilisés).
L'invention a également pour objet une unité de palettisation de deux bidons, comprenant deux bidons, un bidon inférieur et un bidon supérieur, et une platine de gerbage intercalée entre ces deux bidons, avec la platine étant telle que définie ci-dessus.
Enfin l'invention a pour objet un ensemble de palettisation comprenant au moins deux unités de palettisation superposées et une platine de gerbage intercalée entre ces deux unités de palettisation, avec la platine étant telle que définie ci-dessus.
La présente invention va à présent être décrite plus en détail grâce aux figures 1 à 5.
Dans ces figures, nous avons pris comme exemple une platine de gerbage visant à s'adapter à des bidons comprenant sur leur fond supérieur :
- deux ouvertures A et B, dont une des ouvertures est bouchonnée A; et
- une poignée.
  - [Fig. 1] représente ce type de bidon.
  - [Fig. 2] représente une vue de dessus de la platine de gerbage. Le corps de la platine 1 présente une forme globale parallélépipédique. Aux quatre coins du corps de la platine figurent des expansions 2 du corps de la platine qui sont destinées à venir épouser le fond inférieur d'un bidon. Au centre de la platine, on observe un orifice 3 permettant l'accès manuel à la poignée du bidon. Cet orifice sera de préférence de forme essentiellement parallélépipédique avec des coins arrondis. Par ailleurs, un des côtés du corps de la platine comprend une expansion 4 configurée pour venir obturer l'ouverture du bidon inférieur. Enfin, le corps de la platine selon la figure 2 comprends un découpage 5 permettant l'accès à l'ouverture bouchonnée A du bidon.
De préférence, le corps de la platine présentera une longueur comprise entre 20 et 40 cm, plus préférentiellement entre 22 et 35 cm, encore plus préférentiellement entre 24 et 30 cm. De préférence, le corps de la platine présentera une largeur comprise entre 10 et 25 cm, plus préférentiellement entre 12 et 20 cm, encore plus préférentiellement entre 15 et 18 cm.
De préférence, le corps de la platine présentera en tout point, sauf au niveau des ergots 9 et de l'expansion 4, une épaisseur comprise entre 1 et 2 mm, plus préférentiellement entre 1, 2 et, 1, 8 mm, encore plus préférentiellement entre 1, 3 et 1,6 mm. Autrement dit, les moyens de maintien du corps de la platine entre deux bidons sont des expansions creuses.
De préférence, la platine présentera un poids compris entre 60 et 90 g, plus préférentiellement compris entre 70 et 80g, encore plus préférentiellement entre 75 et 80g.
  - [Fig. 3] représente une vue d'une coupe transversale de la platine de gerbage. Cette vue permet de mettre en évidence les expansions 2 du corps de la platine qui sont destinées à venir épouser le fond inférieur d'un bidon et qui sont sur la face supérieure de la platine, et les expansions 6 du corps de la platine qui sont destinées à venir épouser le fond supérieur d'un bidon et qui sont sur la face inférieure de la platine. De préférence, les expansions qui sont sur la face inférieure seront au nombre de deux et seront placés longitudinalement. De plus ces expansions seront symétriques l'une de l'autre par rapport à l'axe longitudinal de la platine.
Sur la figure 3, on observe également l'expansion 4 configurée pour venir obturer l'ouverture du bidon inférieur. Dans cet exemple, l'expansion forme un bouchon mâle qui comprend une paroi externe cylindrique 7 et un élément central 8 séparé de la paroi cylindrique d'un espace et se projetant dans la direction opposée à la face inférieure de la platine.
Enfin la figure 3 représente des moyens configurés pour faciliter l'emboîtement de deux platines l'une sur l'autre. Dans cet exemple, ces moyens comprennent des ergots 9 situés sur la face inférieure de la platine. De préférence ces ergots seront placés aux quatre coins de la platine.
De préférence, les expansions du corps de la platine qui sont destinées à venir épouser le fond supérieur d'un bidon et qui sont sur la face inférieure de la platine, présentent une hauteur comprise entre 4 et 5 cm, plus préférentiellement entre 4,2 et 4,8 cm, encore plus préférentiellement entre 4,3 et 4,7 cm. Longueur de ces expansions ?
De préférence, les expansions du corps de la platine qui sont destinées à venir épouser le fond inférieur d'un bidon et qui sont sur la face supérieure de la platine présentent une hauteur comprise entre 1 et 2 cm, plus préférentiellement entre 1,2 et 1,8 cm, encore plus préférentiellement 1,4 et 1,6 cm.
De préférence, les ergots permettant de faciliter l'emboitement de platines, présentent une hauteur comprise entre 1 et 2 cm, plus préférentiellement entre 1 et 1,5 cm, encore plus préférentiellement entre 1,2 et 1,4 cm.
De préférence, le bouchon mâle des moyens d'obturation configurés pour venir obturer l'ouverture du bidon inférieur présente un diamètre compris entre 4 et 5 cm, plus préférentiellement entre 4,2 et 4,8 cm, encore plus préférentiellement entre 4,5 et 4,7 cm. Notons que l'élément central du bouchon mâle présentera de préférence un diamètre compris entre 3 et 4 cm, préférentiellement entre 3,2 et 3,8 cm, encore plus préférentiellement entre 3,3 et 3,5 cm.
Enfin le bouchon mâle présente de préférence une hauteur comprise entre 0,8 et 1,5 cm, plus préférentiellement entre 0,8 cm et 1,3 cm, encore plus préférentiellement entre 0,9 et 1,1 cm.
Notons que le bouchon mâle, outre le fait qu'il permet de garantir la fonction d'operculage, permet d'assurer un point d'ancrage de la platine sur le bidon. Ce point d'ancrage permettra d'éviter le mouvement de la platine lors de la palettisation et du transport.
Notons que plusieurs platines de gerbage selon l'invention pourraient être fixées les unes aux autres afin de recouvrir plusieurs bidons. On aurait alors plusieurs unités de palettisation maintenues ensembles. Cependant, si les platines sont fixées les unes aux autres désoperculer l'ouverture d'un bidon reviendrait à désoperculer les ouvertures des bidons situés au même étage de palettisation et donc à exposer plusieurs bidons à des contaminations. L'avantage d'avoir une platine destinée à être intercalée seulement entre deux bidons et donc à être posée uniquement sur un seul bidon permet de désoperculer l'ouverture au dernier moment, c'est-à-dire juste avant le remplissage et de limiter ainsi la contamination du bidon. Par ailleurs, désoperculer l'ouverture d'un seul bidon à la fois est plus facile, de même que la manutention d'un seul bidon plutôt que de plusieurs bidons en même temps.
  - [Fig. 4] représente le bouchon mâle garantissant la fonction d'operculage.
Comme mentionné précédemment l'invention s'appliquera en particulier à des bidons comprenant deux ouvertures sur leur fond supérieur : une ouverture destinée à être fermée par l'opercule de la platine et une ouverture bouchonnée. De préférence, l'ouverture bouchonnée comprend un bouchon à membrane. Les deux ouvertures permettent de distinguer la partie remplissage de la partie pompage. L'ouverture destinée à être fermée par l'opercule de la platine sert pour le conditionnement du bidon. L'ouverture bouchonnée sert pour le prélèvement du produit se trouvant dans le bidon suite au conditionnement.
Après que l'ouverture fermée par l'opercule ait été désoperculée et que le bidon ait été conditionné, ladite ouverture sera équipée d'un bouchon à évent. Lorsque du produit est prélevé, il y a une prise d'air simultanée. La présence du bouchon à évent permet le rééquilibrage du bidon. Par ailleurs, dans le cas où le produit introduit dans le bidon serait à base d'acide peracétique, le bouchon à évent permet le dégazage du produit.
  - [Fig. 5] représente l'ensemble bidon-platine de gerbage selon l'invention.
1. Platine de gerbage d'au moins deux bidons, un bidon inférieur et un bidon supérieur, chaque bidon comprenant une ouverture sur son fond supérieur, ladite platine comprenant un corps formant une structure tridimensionnelle configurée pour être intercalée entre les deux bidons, ledit corps comprenant :
- des moyens (2) (6) de maintien du corps entre les deux bidons, et
- des moyens d'obturation (4) configurés pour venir obturer l'ouverture du bidon inférieur comprenant au moins une expansion d'un des côtés du corps configurée pour venir obturer l'ouverture du bidon inférieur.
2. Platine de gerbage selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque bidon comprend au moins une poignée sur son fond supérieur et le corps de la platine comprend un orifice (3) configuré pour faciliter l'accès manuel ou mécanique à la poignée du bidon inférieur.
3. Platine de gerbage selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que les moyens d'obturation (4) comprennent un bouchon mâle (7) (8).
4. Platine de gerbage selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que les moyens de maintien du corps entre les deux bidons comprennent des expansions (6) de la face inférieure et des expansions (2) de la face supérieure du corps configurées pour venir épouser respectivement le fond supérieur du bidon inférieur et le fond inférieur du bidon supérieur.
5. Platine de gerbage selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que chaque bidon comprend sur son fond supérieur une ouverture bouchonnée et le corps de la platine comprend un orifice ou un découpage (5) configuré pour faciliter l'accès à cette ouverture bouchonnée.
6. Platine de gerbage selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que le corps de la platine comprend des moyens (9) configurés pour faciliter l'emboîtement de deux platines l'une sur l'autre.
7. Platine de gerbage selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce qu'elle est en polyethylène haute densite.
8. Unité de palettisation de deux bidons, comprenant deux bidons, un bidon inférieur et un bidon supérieur, et une platine de gerbage intercalée entre ces deux bidons, avec la platine étant telle que définie à l'une des revendications 1 à 7.
9. Ensemble de palettisation comprenant au moins deux unités de palettisation superposées et une platine de gerbage intercalée entre ces deux unités de palettisation, avec la platine étant telle que définie à l'une des revendications 1 à 7.
EP
20209482.7
Bioxal
2
MN
20210416
B65D
B65G
EP
0266851
A1
WIVA VERPAKKINGEN BV [NL]
19880511
X
1-9
* colonne 2, ligne 47 - colonne 4, ligne 56 *
* figures 1-5 *
US
2019016516
A1
LUDKA MIKE ANDREW [US] ET AL
20190117
X
1-4,6-9
* page 1, alinéa 25 - alinéa 32 *
* figures 1-16 *
US
5330050
A
STANSBURY JR BENJAMIN H [US] ET AL
19940719
X
1-3,5,7-9
* colonne 3, lignes 9-56 *
* figures 5, 6, 8, 9 *
US
2014197064
A1
PRINCE SIDNEY SCOTT [CA] ET AL
20140717
X
1,3,4,6-9
* page 3, alinéa 77-78 *
* page 3, alinéa 81 - page 4, alinéa 92 *
* page 6, alinéa 113 *
* figures 1-8, 15 *
Piolat, Olivier
Munich
20210408
EP
0266851
A1
19880511
AT
85576
T
19930215
AU
603395
B2
19901115
CA
1291051
C
19911022
DE
3784133
T2
19930603
EP
0266851
A1
19880511
ES
2037705
T3
19930701
GR
3007109
T3
19930730
JP
H01501305
A
19890511
KR
890700099
A
19890302
NL
8602812
A
19880601
US
4899885
A
19900213
WO
8803504
A1
19880519
US
2019016516
A1
20190117
AUCUN
US
5330050
A
19940719
AUCUN
US
2014197064
A1
20140717
CA
2837801
A1
20140408
US
2014197064
A1
20140717