ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMAKHTNMD..........
J
BDM Ver 1.7.2 (20 November 2019) - 1100000/0
3839327
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20210623
EP
19218697.1
20191220
de
de
de
20210623
202125
20210623
202125
F21S 41/43 20180101AFI20200721BHEP
F21S 41/147 20180101ALI20200721BHEP
F21S 41/26 20180101ALI20200721BHEP
F21S 41/663 20180101ALI20200721BHEP
de
PROJEKTIONSMODUL FÜR EINEN KRAFTFAHRZEUGSCHEINWERFER
en
PROJECTION MODULE FOR A MOTOR VEHICLE HEADLIGHT
fr
MODULE DE PROJECTION POUR UN PHARE DE VÉHICULE AUTOMOBILE
1
2
ZKW Group GmbH
101612375
P18857eu
Rottenhauser Straße 8
3250 Wieselburg
AT
Mandl, Bernhard
Kotting 18/4
3200 Ober-Grafendorf
AT
Karas, Tobias
Mampasberg 4
3652 Leiben
AT
Patentanwaltskanzlei Matschnig & Forsthuber OG
101506908
Biberstraße 22 Postfach 36
1010 Wien
AT
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
KH
MA
MD
TN
Projektionsmodul (10) für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, umfassend eine erste Lichtquelle (110) und eine zweite Lichtquelle (120), eine Strahlenblende (200), welche horizontal angeordnet ist, und eine optisch relevante Blendenkante (210) zur Erzeugung einer asymmetrischen Hell-Dunkel-Grenze umfasst, wobei die erste Lichtquelle (110) an einer Oberseite der Strahlenblende (200) angeordnet ist und in Kombination mit der Blendenkante (210) zur Erzeugung einer Abblendlichtverteilung mitwirkt, und wobei die zweite Lichtquelle (120) an einer Unterseite der Strahlenblende (200) angeordnet ist und zur Erzeugung einer Fernlichtverteilung mitwirkt, und eine Projektionslinse (300), wobei das Projektionsmodul (10) eine Zusatzblende (400) umfasst, welche vertikal unterhalb der Strahlenblende (200) angeordnet ist und eine sich vertikal erstreckende erste optisch relevante Blendenkante (410) aufweist, welche eingerichtet ist, Licht von der zweiten Lichtquelle (120) teilweise abzuschatten, sodass eine Teilfernlichtverteilung erzeugbar ist, und wobei die Zusatzblende (400) einen Befestigungsabschnitt (430) aufweist, wobei die erste Blendenkante (410) in vertikaler Erstreckung in Richtung der Strahlenblende (200) ein Ende (411) aufweist, welches Ende (411) einen Abstand zur Strahlenblende (200) aufweist, und wobei die Zusatzblende (400) eine zweite optisch relevante Blendenkante (420) aufweist, welche sich ausgehend von dem Ende (411) der ersten Blendenkante (410) bis zum Befestigungsabschnitt (430) erstreckt, wobei die zweite Blendenkante (420) in einer Projektion auf die Strahlenblende (200) einen Spalt definiert, welcher Spalt in Kombination mit der zweiten Lichtquelle (120) eingerichtet ist, ein Segment (500) in der Teilfernlichtverteilung zu erzeugen.
Die Erfindung betrifft ein Projektionsmodul für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, welches Projektionsmodul Folgendes umfasst:
- eine erste Lichtquelle und eine zweite Lichtquelle,
- eine Strahlenblende, welche eingerichtet ist, bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung des Projektionsmoduls in einem eingebauten Kraftfahrzeugscheinwerfer horizontal angeordnet zu sein, und eine optisch relevante Blendenkante zur Erzeugung einer asymmetrischen Hell-Dunkel-Grenze umfasst, wobei die erste Lichtquelle an einer Oberseite der Strahlenblende angeordnet ist und in Kombination mit der optisch relevanten Blendenkante der Strahlenblende zur Erzeugung einer Abblendlichtverteilung mitwirkt, und wobei die zweite Lichtquelle an einer Unterseite der Strahlenblende angeordnet ist und zur Erzeugung einer Fernlichtverteilung mitwirkt,
- zumindest eine Projektionslinse mit einer optischen Achse und einer Brennfläche zum Projizieren einer Lichtverteilung in eine Hauptabstrahlrichtung vor das Projektionsmodul, wobei die Blendenkante der Strahlenblende zur Erzeugung einer scharfen Hell-Dunkel-Grenze im Wesentlichen in der Brennfläche der Projektionslinse angeordnet ist, und wobei die optische Achse mit der Hauptabstrahlrichtung zusammen fällt.
Es kann sich beispielsweise um ein Projektionsmodul zur Realisierung eines Fernlichts bzw. einer Fernlichtverteilung handeln. Dieses soll eine geteilte Fernlichtwolke für linken und rechten Scheinwerfer abbilden, welche im Ausblendfall auseinander geschwenkt werden kann. Um dies zu erreichen werden auf der Strahlenblende, die horizontal im Modul angeordnet ist, senkrechte Laschen bzw. eine Zusatzblende, welche vertikal angeordnet ist, angeordnet.
Unter einer Lichtfunktion wird dabei die Erzeugung einer gesetzlich vorgegebenen Lichtverteilung durch das Projektionsmodul bzw. einem Kraftfahrzeugscheinwerfer verstanden. Beispiele für solche Lichtverteilungen sind die Abblendlichtverteilung und die Fernlichtverteilung.
Durch Steuerung erfolgt zum Beispiel eine automatische Fernlichtschaltung mit einer Teilfernlichtfunktion, die vorgesehen ist, dass trotz vorausfahrendem und/oder entgegenkommenden Verkehr ein Teil der Fernlichtverteilung aktiviert bliebt. Dabei erzeugt das Projektionsmodul bzw. der Kraftfahrzeugscheinwerfer bzw. ein Kraftfahrzeugscheinwerfersystem dort, wo sich andere Verkehrsteilnehmer befinden, einen nicht beleuchteten Teilbereich in der Fernlichtverteilung, damit die anderen Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden, beispielsweise werden - bei Vorhandensein eines linken und eines rechten Scheinwerfers, welche jeweils einen Teil einer gemeinsamen Fernlichtverteilung erzeugen - diese Teile auseinandergeschwenkt, wobei zwischen diesen Teilen ein nicht beleuchteter Bereich entsteht, in welchem der entgegenkommenden bzw. vorausfahrende Verkehr positioniert ist. Wenn nun der entgegenkommende bzw. vorausfahrende Verkehrsteilnehmer beispielsweise sehr nahe am Kraftfahrzeug befindet, kann der nicht beleuchtete Bereich nicht mehr durch ein Auseinanderschwenken der Teile der Fernlichtverteilung vergrößert werden, da der Schwenkwinkel zu groß ist. In einem solchen Fall muss einer der Scheinwerfer, beispielsweise der linke Scheinwerfer, ausgeschaltet werden, damit der nicht beleuchtete Bereich vergrößert werden kann.
Eine solche, teilweise abgeschattete Fernlichtverteilung wird im Folgenden als Teilfernlichtverteilung bezeichnet, welche in der Regel von einem einzigen Kraftfahrzeugscheinwerfer bzw. dem Projektionsmodul in diesem Kraftfahrzeugscheinwerfer erzeugt wird. Derartige Projektionsmodule sind in unterschiedlichen Ausführungen in Kraftfahrzeugscheinwerfern realisiert bzw. umgesetzt.
Diese sorgen dafür, dass jeweils eine Hälfte der Fernlichtwolke beispielsweise bei 3,5° an der H-H Line abgeschnitten wird. Bei den gesetzlichen Anforderungen wird jedoch kein Unterschied gemacht, da eine Einzelerfüllung der Scheinwerfer erforderlich ist, d.h. es müssen einige Punkte und Linien der gesetzlichen Auswertung im Fernlicht auch dort erfüllt werden, wo durch Abschottung der aufgestellten Zusatzblenden kein Licht hinkommen kann.
Bei der Auswertung für die ECE-AFS Norm stellt dies kein Problem dar, weil hier der linke und der rechte Scheinwerfer zusammengezählt und dann die Lichtstärke halbiert gemessen wird. Um eine Zulassung dieser ADB-Variante mit Teilfernlicht auch in China (CCC-Norm) und in den USA (FMVSS) zu erlangen, werden die Scheinwerfer allerdings nicht mehr zusammen ausgewertet, wie bei Auswertung in Bezug auf die ECE-Norm, sondern es ist eine Einzelerfüllung der jeweiligen Scheinwerfer vorgeschrieben.
Es ist eine Aufgabe der Erfindung ein verbessertes Projektionslichtmodul bereitzustellen.
Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass das Projektionsmodul eine Zusatzblende umfasst, welche eingerichtet ist, bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung des Projektionsmoduls in einem Kraftfahrzeugscheinwerfer vertikal unterhalb der Strahlenblende angeordnet zu sein und eine sich vertikal erstreckende erste optisch relevante Blendenkante aufweist, welche von der optischen Achse beabstandet angeordnet ist, wobei die erste optisch relevante Blendenkante eingerichtet ist, Licht von der zweiten Lichtquelle teilweise abzuschatten, sodass eine Teilfernlichtverteilung erzeugbar ist, und wobei
die Zusatzblende einen Anlageabschnitt aufweist, an welchem die Zusatzblende an der Strahlenblende anliegt, wobei die erste optisch relevante Blendenkante in vertikaler Erstreckung in Richtung der Strahlenblende ein Ende aufweist, welches einen Abstand zur Strahlenblende aufweist, und wobei die Zusatzblende eine zweite optisch relevante Blendenkante aufweist, welche sich ausgehend von dem Ende der ersten optisch relevanten Blendenkante bis zum Anlageabschnitt erstreckt, wobei die zweite optisch relevante Blendenkante in einer Projektion auf die Strahlenblende einen Spalt definiert, welcher Spalt in Kombination mit der zweiten Lichtquelle eingerichtet ist, ein Segment in der Teilfernlichtverteilung zu erzeugen.
Generell beziehen sich im Weiteren die Begriffe hinsichtlich eines Ortes oder einer Orientierung, wie beispielsweise "horizontal", "vertikal", "in horizontaler Richtung", "in vertikaler Richtung", "oben", "unten", "vorne", "hinten", "darunter", "darüber" etc. auf eine ordnungsgemäße Einbaulage des gegenständlichen Projektionsmoduls in einem Kraftfahrzeugscheinwerfer.
Die Zusatzblende ist mit einem Spalt bzw. Schlitz versehen. Dieser Spalt ermöglicht in Verbindung mit einer Anhebung bzw. Absenkung eine weltweite Zulassung des Teilfernlichts bzw. der Teilfernlichtverteilung.
Für Linksverkehr kann die Anordnung um die Sagittalebene gespiegelt angeordnet sein.
Es kann vorgesehen sein, dass die erste optisch relevante Blendenkante der Zusatzblende eingerichtet ist, auf einem Messschirm die erzeugbare Fernlichtverteilung bei -5° bis -1°, vorzugsweise bei - 3,5°, horizontal abzuschatten.
Es kann vorgesehen sein, dass der Spalt eingerichtet ist, ein Segment in der Teilfernlichtverteilung zu erzeugen, welches Segment sich horizontal von - 3,5° bis maximal -12°, vorzugsweise bis maximal -6°, vorzugsweise bis maximal -5°, erstreckt, und sich vertikal bis 2°, vorzugsweise bis 1°, vorzugsweise bis 0,2°, auf einem Messschirm erstreckt.
Hierbei handelt es sich um Raumwinkel, sodass der Abstand des Messschirms prinzipiell nicht relevant ist.
Es kann vorgesehen sein, dass der Messschirm 25m von dem Projektionsmodul entfernt angeordnet ist.
Es kann vorgesehen sein, dass die Strahlenblende und die Zusatzblende eine in sich starre Verbundblende bilden.
Unter "starr" wird dabei verstanden, dass die Strahlenblende und die Zusatzblende derart miteinander verbunden sind, dass Relativbewegungen möglichst verhindert bzw. nicht möglich sein sollen.
Es kann vorgesehen sein, dass die Brennfläche der Projektionslinse gekrümmt ist, wobei der Verlauf der optisch relevanten Blendenkante der Strahlenblende im Wesentlichen der gekrümmten Brennfläche folgt.
Es kann vorgesehen sein, dass die Zusatzblende orthogonal auf die optische Achse der Projektionslinse angeordnet ist.
Es kann vorgesehen sein, dass die erste optisch relevante Blendenkante der Zusatzblende in Richtung der optischen Achse der Projektionslinse beabstandet ist, wobei der Abstand 1mm, vorzugsweise 8/10 mm, groß ist.
Es sei angemerkt, dass mit "Abstand" auch ein solcher Abstand inbegriffen ist, bei welchem die erste optisch relevante Blendenkante der Zusatzblende in Richtung der optischen Achse zur oder entgegen der Anordnungsrichtung der Projektionslinse beabstandet ist.
Durch einen solchen Abstand soll die Hell-Dunkel-Grenze der Teilfernlichtverteilung bzw. des erzeugbaren Segments in der Teilfernlichtverteilung dahingehend verbessert werden, dass entstehende Farbsäume verringert werden sollen. Dabei gilt, dass je größer der oben genannte Abstand ist, desto bläulicher erscheint der Farbsaum der Hell-Dunkel-Grenze.
Es kann vorgesehen sein, dass die Zusatzblende zumindest ein Loch für eine Signlightlichtverteilung aufweist. Also nur die Erzeugung einzelner Bereiche bzw. Punkte für die Signlightlichtverteilung vorgesehen ist.
Es kann vorgesehen sein, dass der Anlageabschnitt als Befestigungsabschnitt ausgebildet ist, an welchem die Zusatzblende an der Strahlenblende befestigt ist.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand von beispielhaften Zeichnungen näher erläutert. Hierbei zeigt
- Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines beispielhaften Projektionsmoduls mit einer horizontalen Strahlenblende;
- Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer beispielhaften Strahlenblende, umfassend eine vertikal auf die Strahlenblende stehende Zusatzblende;
- Fig. 3 eine weitere perspektivische Ansicht der Strahlenblende aus Fig. 2;
- Fig. 4 eine schematische Vorderansicht der Strahlenblende aus Fig. 2;
- Fig. 5 eine Ansicht von unten der schematischen Darstellung des beispielhaften Projektionsmoduls aus Fig. 1;
- Fig. 6 eine Teilfernlichtverteilung aus dem Stand der Technik; und
- Fig. 7 eine von dem erfindungsgemäßen Projektionsmodul erzeugbare Teilfernlichtverteilung.
Fig. 1 zeigt ein Projektionsmodul 10 für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, welches Projektionsmodul 10 eine erste Lichtquelle 110 und eine zweite Lichtquelle 120 sowie eine Strahlenblende 200 umfasst, welche eingerichtet ist, bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung des Projektionsmoduls 10 in einem eingebauten Kraftfahrzeugscheinwerfer horizontal angeordnet zu sein, und eine optisch relevante Blendenkante 210 zur Erzeugung einer asymmetrischen Hell-Dunkel-Grenze aufweist.
Die erste Lichtquelle 110 ist dabei an einer Oberseite der Strahlenblende 200 angeordnet und wirkt in Kombination mit der optisch relevanten Blendenkante 210 der Strahlenblende 200 zur Erzeugung einer Abblendlichtverteilung mit, wobei die zweite Lichtquelle 120 an einer Unterseite der Strahlenblende 200 angeordnet ist und zur Erzeugung einer Fernlichtverteilung mitwirkt.
Das Projektionsmodul 10 umfasst weiters eine Projektionslinse 300 mit einer optischen Achse A und einer Brennfläche F zum Projizieren einer Lichtverteilung in eine Hauptabstrahlrichtung X vor das Projektionsmodul 10, wobei die Blendenkante 210 der Strahlenblende 200 zur Erzeugung einer scharfen Hell-Dunkel-Grenze im Wesentlichen in der Brennfläche F der Projektionslinse 300 angeordnet ist, und wobei die optische Achse A mit der Hauptabstrahlrichtung X zusammen fällt.
Ferner umfasst das Projektionsmodul 10 eine Zusatzblende 200 (in Fig. 1 nicht eingezeichnet), welche in Fig. 2 detaillierter zu sehen ist und eingerichtet ist, bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung des Projektionsmoduls 10 in einem Kraftfahrzeugscheinwerfer vertikal unterhalb der Strahlenblende 200 angeordnet zu sein und eine sich vertikal erstreckende erste optisch relevante Blendenkante 410 aufweist, welche von der optischen Achse A beabstandet angeordnet ist. Fig. 2 zeigt die Strahlenblende 200 mit der Zusatzblende 400 in einer Ansicht von schräg hinten und von unten.
Die erste optisch relevante Blendenkante 410 ist eingerichtet, Licht von der zweiten Lichtquelle 120 teilweise abzuschatten, sodass eine Teilfernlichtverteilung erzeugbar ist, wobei die Zusatzblende 400 einen Befestigungsabschnitt 430 aufweist, an welchem die Zusatzblende 400 an der Strahlenblende 200 befestigt ist, wobei die Strahlenblende 200 und die Zusatzblende 400 eine in sich starre Verbundblende bilden.
Die erste optisch relevante Blendenkante 410 weist in vertikaler Erstreckung in Richtung der Strahlenblende 200 ein Ende 411 auf, welches Ende 411 einen Abstand zur Strahlenblende 200 aufweist.
Die Zusatzblende 400 weist weiters eine zweite optisch relevante Blendenkante 420 auf, welche sich ausgehend von dem Ende 411 der ersten optisch relevanten Blendenkante 410 bis zum Befestigungsabschnitt 430 erstreckt, wie in Fig. 4 skizzenhaft dargestellt ist.
Die zweite optisch relevante Blendenkante 420 definiert in einer Projektion bzw. einer Orthogonalprojektion auf die Strahlenblende 200 dabei einen Spalt, welcher Spalt in Kombination mit der zweiten Lichtquelle 120 eingerichtet ist, ein Segment in der Teilfernlichtverteilung zu erzeugen.
Fig. 5 zeigt eine skizzenhafte Ansicht des Projektionsmoduls 10 von unten, wobei zu sehen ist, dass die erste optisch relevante, vertikale Blendenkante 410 und das Ende 411 der Blendenkante 410 beabstandet zur optischen Achse A der Projektionslinse sind, wobei der so gebildete Abstand 440 1mm, vorzugsweise 8/10 mm, groß ist.
Weiters ist zu sehen, dass die Zusatzblende 400 orthogonal auf die optische Achse A der Projektionslinse 300 angeordnet ist.
Ferner ist zu sehen, dass die Brennfläche F der Projektionslinse 300 gekrümmt ist, wobei der Verlauf der optisch relevanten Blendenkante 210 der Strahlenblende 200 im Wesentlichen der gekrümmten Brennfläche F folgt.
Fig. 6 zeigt eine Teilfernlichtverteilung aus dem Stand der Technik bzw. von einem Beispiel, in welchem die erste optisch relevante, vertikale Blendenkante 410 der Zusatzblende 400 in vertikaler Erstreckung ganz bis zur Strahlenblende 200 reichen würde. Dabei ist zu sehen, dass die erste optisch relevante Blendenkante der Zusatzblende die Fernlichtverteilung bei - 3,5° horizontal abschattet
Fig. 7 zeigt eine Teilfernlichtverteilung, welche von dem erfindungsgemäßen Projektionsmodul 10 erzeugbar ist, wobei der zuvor erwähnte Spalt, der durch die Zusatzblende definiert wird, eingerichtet ist, ein Segment 500 in der Teilfernlichtverteilung zu erzeugen, welches Segment 500 sich horizontal von - 2° bis maximal -12°, vorzugsweise bis maximal -6°, vorzugsweise bis maximal -5°, vorzugsweise genau bis maximal -3,5° erstreckt, und sich vertikal bis 2°, vorzugsweise bis 1°, vorzugsweise bis 0,2°, auf dem Messschirm erstreckt.
1. Projektionsmodul (10) für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer, welches Projektionsmodul (10) Folgendes umfasst:
- eine erste Lichtquelle (110) und eine zweite Lichtquelle (120),
- eine Strahlenblende (200), welche eingerichtet ist, bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung des Projektionsmoduls (10) in einem eingebauten Kraftfahrzeugscheinwerfer horizontal angeordnet zu sein, und eine optisch relevante Blendenkante (210) zur Erzeugung einer asymmetrischen Hell-Dunkel-Grenze umfasst, wobei die erste Lichtquelle (110) an einer Oberseite der Strahlenblende (200) angeordnet ist und in Kombination mit der optisch relevanten Blendenkante (210) der Strahlenblende (200) zur Erzeugung einer Abblendlichtverteilung mitwirkt, und wobei die zweite Lichtquelle (120) an einer Unterseite der Strahlenblende (200) angeordnet ist und zur Erzeugung einer Fernlichtverteilung mitwirkt, und
- zumindest eine Projektionslinse (300) mit einer optischen Achse (A) und einer Brennfläche (F) zum Projizieren einer Lichtverteilung in eine Hauptabstrahlrichtung (X) vor das Projektionsmodul (10), wobei die Blendenkante (210) der Strahlenblende (200) zur Erzeugung einer scharfen Hell-Dunkel-Grenze im Wesentlichen in der Brennfläche (F) der Projektionslinse (300) angeordnet ist, und wobei die optische Achse (A) mit der Hauptabstrahlrichtung (X) zusammen fällt,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Projektionsmodul (10) eine Zusatzblende (400 umfasst, welche eingerichtet ist, bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung des Projektionsmoduls (10) in einem Kraftfahrzeugscheinwerfer vertikal unterhalb der Strahlenblende (200) angeordnet zu sein und eine sich vertikal erstreckende erste optisch relevante Blendenkante (410) aufweist, welche von der optischen Achse (A) beabstandet angeordnet ist, wobei die erste optisch relevante Blendenkante (410) eingerichtet ist, Licht von der zweiten Lichtquelle (120) teilweise abzuschatten, sodass eine Teilfernlichtverteilung erzeugbar ist, und wobei die Zusatzblende (400) einen Anlageabschnitt (430) aufweist, an welchem die Zusatzblende (400) an der Strahlenblende (200) anliegt, wobei die erste optisch relevante Blendenkante (410) in vertikaler Erstreckung in Richtung der Strahlenblende (200) ein Ende (411) aufweist, welches Ende (411) einen Abstand zur Strahlenblende (200) aufweist, und wobei die Zusatzblende (400) eine zweite optisch relevante Blendenkante (420) aufweist, welche sich ausgehend von dem Ende (411) der ersten optisch relevanten Blendenkante (410) bis zum Anlageabschnitt (430) erstreckt, wobei die zweite optisch relevante Blendenkante (420) in einer Projektion auf die Strahlenblende (200) einen Spalt definiert, welcher Spalt in Kombination mit der zweiten Lichtquelle (120) eingerichtet ist, ein Segment (500) in der Teilfernlichtverteilung zu erzeugen.
2. Projektionsmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste optisch relevante Blendenkante (410) der Zusatzblende (400) eingerichtet ist, auf einem Messschirm die erzeugbare Fernlichtverteilung bei -5° bis -1°, vorzugsweise bei - 3,5°, horizontal abzuschatten.
3. Projektionsmodul nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Spalt eingerichtet ist, ein Segment (500) in der Teilfernlichtverteilung zu erzeugen, welches Segment (500) sich horizontal von - 2° bis maximal -12°, vorzugsweise bis maximal -6°, vorzugsweise bis maximal -5°, erstreckt, und sich vertikal bis 2°, vorzugsweise bis 1°, vorzugsweise bis 0,2°, auf einem Messschirm erstreckt.
4. Projektionsmodul nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Messschirm 25m von dem Projektionsmodul entfernt angeordnet ist.
5. Projektionsmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlenblende (200) und die Zusatzblende (400) eine in sich starre Verbundblende bilden.
6. Projektionsmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Brennfläche (F) der Projektionslinse (300) gekrümmt ist, wobei der Verlauf der optisch relevanten Blendenkante (210) der Strahlenblende (200) im Wesentlichen der gekrümmten Brennfläche (F) folgt.
7. Projektionsmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzblende (400) orthogonal auf die optische Achse (A) der Projektionslinse (300) angeordnet ist.
8. Projektionsmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die erste optisch relevante Blendenkante (410) der Zusatzblende (400) in Richtung der optischen Achse (A) der Projektionslinse (300) beabstandet ist, wobei der Abstand (440) 1mm, vorzugsweise 8/10 mm, groß ist.
9. Projektionsmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzblende (400) zumindest ein Loch für eine Signlightlichtverteilung aufweist.
10. Projektionsmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Anlageabschnitt (430) als Befestigungsabschnitt ausgebildet ist, an welchem die Zusatzblende (400) an der Strahlenblende (200) befestigt ist.
P18857eu
EP
19218697.1
ZKW Group GmbH
1,2
MN
20200727
F21S
EP
2982902
A1
AUTOMOTIVE LIGHTING REUTLINGEN [DE]
20160210
A
1-10
* Absätze [0062] - [0072]; Abbildungen 8-12 *
DE
102009008631
A1
AUTOMOTIVE LIGHTING REUTLINGEN [DE]
20100819
A
1-10
* Absätze [0053] - [0056]; Abbildungen 1-4,15,16 *
EP
3211292
A1
EXCELLENCE OPTOELECTRONICS (DONG GUAN) LTD [CN] ET AL.
20170830
A
1-10
* Zusammenfassung; Abbildungen *
EP
2799761
A2
AUTOMOTIVE LIGHTING REUTLINGEN [DE]
20141105
A
1-10
* Zusammenfassung; Abbildungen *
Panatsas, Adam
Munich
20200616
EP
2982902
A1
20160210
CN
105371215
A
20160302
DE
102014215785
A1
20160211
EP
2982902
A1
20160210
US
2016039330
A1
20160211
DE
102009008631
A1
20100819
DE
102009008631
A1
20100819
FR
2942020
A1
20100813
US
2010226142
A1
20100909
EP
3211292
A1
20170830
CN
105737059
A
20160706
CN
205535484
U
20160831
EP
3211292
A1
20170830
JP
3205502
U
20160728
TW
201730478
A
20170901
US
2017241609
A1
20170824
EP
2799761
A2
20141105
CN
104121535
A
20141029
DE
102013207850
A1
20141030
EP
2799761
A2
20141105
US
2014321143
A1
20141030