ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMAKHTNMD..........
J
BDM Ver 1.7.2 (20 November 2019) - 1620000/0
3848550
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A3
20210721
EP
20199698.0
20201001
de
de
de
102019126756
20191004
DE
102020106696
20200311
DE
20210721
202129
20210714
202128
E06B 7/10 20060101AFI20210616BHEP
E06B 7/06 20060101ALI20210616BHEP
E06B 7/23 20060101ALI20210616BHEP
de
FENSTER MIT EINEM LÜFTUNGSKANAL
en
WINDOW WITH A VENTILATION DUCT
fr
FENÊTRE DOTÉE D'UN CONDUIT D'AÉRATION
1b
SCHÜCO International KG
100765023
36055EP II 2/19
Karolinenstrasse 1 - 15
33609 Bielefeld
DE
KLEINER, Kristof
Stauferweg 35
32130 Enger
DE
HOHENBERG, Arthur
Horstheider Weg 2
33613 Bielefeld
DE
WEDEMEYER, Jens Thorgen
Zum Niederdorf 39
33790 Halle
DE
Specht, Peter
et al
101103861
Loesenbeck - Specht - Dantz Patent- und Rechtsanwälte Am Zwinger 2
33602 Bielefeld
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
KH
MA
MD
TN
20210721
202129
Ein Fenster, das zumindest folgende Merkmale aufweist: einen aus mehreren Rahmenprofilen (1') zusammengesetzten Blendrahmen (1), einen Flügelrahmen (2), der mindestens zwischen einer Schließstellung und einer Lüftungsstellung relativ zu dem Blendrahmen (1) beweglich ist, wobei ein Rahmenfalzraum (F) zwischen den Rahmenprofilen (1', 2') des Blendrahmens (1) und den Rahmenprofilen (1', 2') des Flügelrahmens (2) ausgebildet ist, wenigstens einen in wenigstens einem der Rahmenprofile (1') des Blendrahmens (1) oder in wenigstens einem der Rahmenprofile (2') des Flügelrahmens (2) ausgebildeten Lüftungskanal (8), der eine erste Lüftungskanalöffnung (9) und eine zweite Lüftungskanalöffnung (10) aufweist, wobei der Flügelrahmen (2) und der Blendrahmen (1) dazu ausgebildet sind, in der Schließstellung wenigstens eine der Lüftungskanalöffnungen (9, 10) zu verschließen, und in der Lüftungsstellung beide Lüftungskanalöffnungen (9, 10) des wenigstens einen Lüftungskanals (8) freizugeben, wobei zwischen dem Blendrahmen (2) und dem Flügelrahmen (1) im Bereich des Rahmenfalzraumes im Öffnungszustand wenigstens eine Dichtebene ausgebildet ist, welche von wenigstens einer Dichtung (18, 104, 105) gebildet wird, welche zumindest in der Lüftungsstellung an dem Blendrahmen oder an dem Flügelrahmen anliegt, und welche als Mittel- und Anlagedichtung (18) ausgebildet ist, welche eine Dichtungsbasis (20) aufweist und wenigstens einen an der Dichtungsbasis (20) schwenkbar befestigten Dichtabschnitt (22), der gelenkig mit der Dichtungsbasis (20) verbunden ist, und der jedenfalls in dem oder den Bereichen, in denen ein jeweiliger Lüftungskanal (8) ausgebildet ist, an seinem freien Ende mit einem Anlagegleitabschnitt (23) an dem Flügelrahmen oder an dem Blendrahmen anliegt.
36055EP II 2/19
EP
20199698.0
SCHÜCO International KG
1b
MN
20210622
E06B
F24F
DE
102016115422
A1
HUECK GMBH & CO KG [DE]
20180222
X,D
1-6,8-16
A
7
* Abbildungen 1-4 *
* Absätze [0037], [0038], [0039], [0047] *
DE
8316267
U1
DYNAMIT NOBEL AG [DE]
19831006
A
7,8
* Abbildungen 1,3 *
* Seite 1, Zeile 19 - Seite 2, Zeile 24 *
* Seite 4, Zeile 4 - Zeile 18 *
CH
655974
A5
HRACHOWINA BAUELEMENTE PROD
19860530
A
7
* Abbildungen 1,2 *
* Spalte 2, Zeile 14 - Zeile 49 *
1-16
17-19

Grund für die Beschränkung der Recherche:
In seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 62a (1) gab der Anmelder an, dass die Ansprüche 1-16 recherchiert werden sollen. Somit wurde die Recherche auf Grundlage der Ansprüche 1-16 durchgeführt.
Tänzler, Ansgar
Munich
20210614
DE
102016115422
A1
20180222
DE
102016115422
A1
20180222
DE
202016008723
U1
20190322
EP
3284895
A1
20180221
DE
8316267
U1
19831006
KEINE
CH
655974
A5
19860530
AT
379212
B
19851210
CH
655974
A5
19860530