ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMAKHTNMD..........
J
BDM Ver 2.0.14 (4th of August) - 1620000/0
3885085
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A3
20211215
EP
21161654.5
20210310
de
de
de
102020203752
20200324
DE
20211215
202150
20210929
202139
B26F 1/40 20060101AFI20211109BHEP
B26F 1/44 20060101ALI20211109BHEP
B26F 1/40 20130101 LA20210712BHEP
B26F 1/44 20130101 LI20210712BHEP
B26F2001/4472 20130101 LA20210712BHEP
B26F2001/4481 20130101 LA20210712BHEP
de
STANZWERKZEUG
en
STAMPING TOOL
fr
OUTIL DE POINÇONNAGE
20211115
1
Rohrer Tools AG
101891604
P 34071/EP - rvsg
Gewerbepark Bata 10
4313 Moehlin
CH
Moser, Amos
Vogelsangweg 5
4313 Möhlin
CH
Nick, Jürgen
Badstraße 26
79410 Badenweiler
DE
Dr. Lautz, Carsten
Via Caselle 48b
6644 Orselina
CH
Patentanwälte Magenbauer & Kollegen Partnerschaft mbB
101503497
Plochinger Straße 109
73730 Esslingen
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
KH
MA
MD
TN
20211215
202150
Bei einem Stanzwerkzeug zum Schneiden von kunststoffbasierten Folienelementen (12), mit einer Stanzstempeleinheit (13), die mehrere Messerträger (21) aufweist, an denen jeweils wenigstens ein einen sich zu einer Schneidkante (32) verjüngenden Schneidkeil (31) aufweisendes Stanzmesser (25a, 25b) befestigt ist, und mit einer der Stanzstempeleinheit (13) zugeordneten, dieser gegenüberliegenden Matrize (14) zur Aufnahme des zu bearbeitenden Folienelements (12), wobei die Stanzstempeleinheit (13) gegenüber der Matrize (14) bei einem in einer Hubrichtung (15) erfolgenden Stanzhub zwischen einer Ausgangsposition (16) und einer Bearbeitungsposition (17) relativ beweglich gelagert ist, wobei die Schneidkeile (31) der Stanzmesser (25a, 25b) in der Bearbeitungsposition (17) in das zu bearbeitende Folienelement (12) eintauchen und in Abhängigkeit von deren Eintauchtiefe entlang einer Kantenlänge der Schneidkante (32) eine Schnittlinie (43) oder eine Brechlinie (44) im Foliensystem (12) erzeugen, sind die Schneidkanten (32) der Stanzmesser (25a, 25b) so konturiert sind, dass sie jeweils einen Kantenabschnitt (37; 37a, 37b) aufweisen, der bezüglich einer zur Hubrichtung (15) rechtwinkligen Referenzlinie (38) geneigt ist.
P 34071/EP - rvsg
EP
21161654.5
Rohrer Tools AG
1. Ansprüche: 1-6, 14, 15
Besondere Form des Messers und Matrize
2. Anspruch: 7
Abstimmelement für den Abstand
3. Ansprüche: 8-11
Höhenverstelleinrichtung
4. Anspruch: 12
Niederhaltteinrichtung
5. Anspruch: 13
Anschlagelement
1-6, 14, 15
1
MN
20211115
B26F
EP
2594496
A1
CRYOVAC INC [US]
20130522
X
1,3-6
A
2,14,15
* das ganze Dokument *
EP
0546392
A1
ROEDER & SPENGLER STANZ [DE]
19930616
A
1-6
* Zusammenfassung; Abbildungen *
EP
3722217
A1
IND TECNOLOGICAS DE MECANIZACION Y AUTOMATIZACIÒN S A [ES]
20201014
A,P
1-6,14,15
* das ganze Dokument *
Canelas, Rui
Munich
20210730
EP
2594496
A1
20130522
AU
2012254875
A1
20130606
EP
2594496
A1
20130522
ES
2541712
T3
20150723
NZ
603632
A
20140627
US
2014000217
A1
20140102
EP
0546392
A1
19930616
DE
4208565
A1
19930923
EP
0546392
A1
19930616
EP
3722217
A1
20201014
BR
102020007047
A2
20201020
CA
3077581
A1
20201010
CN
111573004
A
20200825
EP
3722217
A1
20201014
ES
2786824
A1
20201013
JP
2020172337
A
20201022
KR
20200120545
A
20201021
US
2020324431
A1
20201015