ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMAKHTNMD..........
J
BDM Ver 2.0.14 (4th of August) - 1100000/0
3901555
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20211027
EP
20171206.4
20200423
fr
fr
fr
20211027
202143
20211027
202143
F41A 17/72 20060101AFI20200925BHEP
F41A 17/64 20060101ALI20200925BHEP
F41A 19/13 20060101ALI20200925BHEP
F41A 17/72 20130101 FI20200917BHEP
F41A 17/64 20130101 LI20200917BHEP
F41A 19/13 20130101 LI20200922BHEP
de
SCHLAGBOLZENSICHERUNG EINER PISTOLE
en
FIRING PIN SAFETY MECHANISM FOR A GUN
fr
SECURITE DE PERCUTEUR D'UN PISTOLET
20201001
1
FN Herstal SA
101600529
BPFNHE0028EP00
Voie de Liège, 33
4040 Herstal
BE
BALHAN, Laurent
Place du Monument 1A
B-6997 Mormont
BE
DELVAUX, Dorian
Rue de la Logette 9
B-5060 Sambreville
BE
AWA Benelux
101895540
Avenue Josse Goffin 158
1082 Bruxelles
BE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
KH
MA
MD
TN
La présente invention se rapporte à un pistolet comprenant un dispositif de sécurité de percuteur intégré à une glissière (5) du pistolet comprenant un percuteur (1) comprenant une extension latérale (25) comprenant au moins un ergots (10,11) de sécurité et un papillon (2) de sécurité de percuteur disposé sur un axe de rotation (27) fixé à la glissière et parallèle à l'axe de translation du percuteur (20), ledit papillon de sécurité (2) pouvant tourner dans un plan vertical entre une position de mise à feu et une position de blocage, ledit papillon (2) comprenant au moins une surface d'appui (17,18) sur la(les)quelle(s) reposent le au moins un ergot (10,11) lorsque ledit papillon est en position de blocage et au moins un évidement (14) pouvant laisser passer l'au moins un ergots (10,11) lorsque ledit papillon est en position de tir, le centre de masse dudit papillon (2) étant sur son axe de rotation (27) et l'axe de rotation (27) étant un axe principal d'inertie dudit papillon (2).

Objet de l'invention
La présente invention se rapporte à un dispositif de sécurité de percuteur de pistolet.

Etat de la technique
Pour des questions de sécurité, il est généralement nécessaire dans les armes de poing de s'assurer que le percuteur ne puisse percuter une cartouche chambrée que lorsque la queue de détente est actionnée, et ce, même en cas de chute, de rupture ou d'usure exagérée de la gâchette commandant directement le percuteur. Ce type de sécurité, dite sécurité de percuteur est généralement commandée par une pièce en translation ou en rotation actionnée par la chaine de commande. Cette pièce est généralement maintenue en position de sécurité par un ressort.
Le document WO2017/080537 décrit un tel dispositif dans lequel le blocage du percuteur est assuré par une pièce en rotation. L'inconvénient de ces dispositifs est que l'inertie de cette pièce de blocage peut provoquer son déblocage sous l'effet d'un choc, par exemple provoqué par une chute. En effet, suivant l'orientation de la chute, l'inertie (tant en rotation qu'en translation) peut engendrer un déplacement de la sécurité de percuteur et donc une désactivation fortuite de la sécurité. Ce phénomène peut aussi apparaitre simplement lors du tir. Or, c'est précisément lors de telles chutes ou lors de tirs intensifs que le risque décrochage accidentel du percuteur est important.
Un objet de l'invention est donc d'améliorer la sécurité de verrouillage de percuteur, en particulier lors de chute accidentelles.

Résumé de l'invention
Un premier aspect de l'invention se rapporte à un pistolet comprenant un dispositif de sécurité de percuteur intégré à une glissière du pistolet comprenant un percuteur comprenant au moins un ergot de sécurité et un papillon de sécurité de percuteur disposé sur un axe de rotation fixé à la glissière et parallèle à l'axe de translation du percuteur, ledit papillon de sécurité pouvant tourner dans un plan vertical entre une position de mise à feu et une position de blocage, ledit papillon comprenant au moins une surface d'appui sur la(les)quelle(s) reposent le au moins un ergot lorsque ledit papillon est en position de blocage, le centre de masse dudit papillon étant sur son axe de rotation et l'axe de rotation étant un axe principal d'inertie dudit papillon.
Selon des modes préférés de l'invention, la glissière comprend une, ou une combinaison appropriée d'au moins deux des caractéristiques suivantes :
- ledit papillon comprend au moins un évidement pouvant laisser passer l'au moins un ergot lorsque ledit papillon est en position de tir ;
- ledit papillon comprend deux surfaces d'appui disposées symétriquement autour de l'axe du papillon et deux évidements symétriques ;
- le percuteur comprend deux ergots disposés de part et d'autre d'une extension latérale du percuteur;
- Le pistolet comprend des moyens élastiques prenant appui sur la glissière et maintenant ledit papillon en position de blocage ;
- la glissière est fixée à une carcasse comprenant une chaine de commande commandée par une queue de détente, ladite chaine de commande actionnant une gâchette de sécurité de percuteur faisant basculer ledit papillon de la position de sécurité à la position de mise à feu lorsque ladite queue de détente est pressée, ladite gâchette de sécurité de percuteur étant disposée sur un axe de gâchette de sécurité de percuteur horizontal perpendiculaire à l'axe du canon et localisé sur un axe principal d'inertie de la gâchette de sécurité de percuteur ;
- la gâchette de sécurité de percuteur et la chaîne de commande sont disposées de façon à ce que la gâchette de sécurité de percuteur soit actionnée avant une gâchette de percuteur libérant le percuteur ;
- l'axe de rotation du papillon est situé dans un plan vertical sous l'axe du percuteur;
- ledit papillon est disposé en fin de course du percuteur, empêchant l'émergence de la tête de percuteur hors d'un fond de culasse intégré à la glissière
- le percuteur comprend une extension latérale qui comporte l'au moins un ergot.

Brève description des figures
- La figure 1 représente une coupe d'un exemple de pistolet selon l'invention.
- La figure 2 représente une coupe vue du dessus et vue de côté d'une glissière d'un pistolet selon l'invention.
- La figure 3 représente une vue en perspective d'un percuteur de pistolet selon l'invention.
- La figure 4 représente une vue en perspective d'un papillon de sécurité de blocage de percuteur.
- La figure 5 représente une vue par l'arrière d'une coupe de la glissière montrant le papillon de sécurité de percuteur en position de sécurité (le percuteur est représenté lui en entier).
- La figure 6 représente une vue par l'arrière d'une coupe de la glissière montrant le papillon de sécurité de percuteur en position de tir (le percuteur est représenté lui en entier).

Légende des figures
1. 1. percuteur
2. 2. verrou de percuteur (papillon de sécurité)
3. 3. arrêtoir du percuteur
4. 4. ressort de percuteur droit
5. 5. glissière
6. 6. ressort de percuteur gauche
7. 7. insert de glissière
8. 8. griffe d'extracteur
9. 9. tête de percuteur
10. 10. ergot de sécurité de percuteur gauche
11. 11. ergot de sécurité de percuteur droit
12. 12. surface d'appui de ressort
13. 13. évidement de logement de ressort de percuteur
14. 14. évidement de logement d'ergot de sécurité de percuteur
15. 15. Evidement équivalent au logement de ressort de rappel en vue d'équilibrer le papillon
16. 16. Logement de ressort de rappel
17. 17. Surface d'appui de l'ergot de sécurité de percuteur droit
18. 18. Surface d'appui de l'ergot de sécurité de percuteur gauche
19. 19. Ressort de rappel du percuteur
20. 20. Axe de percuteur
21. 21. Support de ressort
22. 22. Surface d'arrêt des ressorts 4,6
23. 23. Fond de cuvette (ou fond de culasse ou fond de percussion)
24. 24. Boitier
25. 25. Extension latérale du percuteur
26. 26. Gâchette de commande de sécurité de percuteur
27. 27. Axe de rotation du papillon de sécurité
28. 28. Gâchette de percuteur
29. 29. Canal de guidage du percuteur
30. 30. Surface d'arrêt de percuteur lors de tir à vide
31. 31. Ressort de papillon de sécurité de percuteur

Description détaillée de l'invention
La présente description décrit essentiellement un exemple d'arme implémentant l'ensemble des aspects de la présente invention. L'homme du métier comprendra aisément que les différents aspects de l'invention, bien qu'utilisable séparément, présentent des synergies qui apparaîtront clairement au vus de cet exemple et des quelques variantes décrites.
Dans la présente description, un solide est dit équilibré lors de sa rotation autour d'un axe fixe si, son centre de masse est sur l'axe de rotation et l'axe de rotation est un axe principal d'inertie pour ce solide.
Selon l'invention la sécurité de percuteur n'est plus assurée par une masse en translation ou en rotation selon un axe quelconque, mais bien par un papillon de sécurité 2 de percuteur équilibré sur son axe de rotation 27. De ce fait, l'absence de balourd sur le papillon 2 assure qu'un choc ne puisse induire sa rotation.
A cette fin, un exemple de papillon est représenté à la figure 4, lequel présente une symétrie de rotation assurant un équilibrage parfait. Ce papillon comprend deux surfaces d'appuis 17,18 sur lesquelles deux ergots 10,11 fixé sur une extension latérale 25 du percuteur 1 peuvent prendre appui lorsque le papillon 2 est en position de sécurité. L'ensemble, vu par l'arrière en position de sécurité est représenté à la figure 5.
Lorsque la queue de détente est actionnée, une gâchette de commande de sécurité de percuteur 26 pousse sous la surface latérale à droite du papillon 2, de façon à le faire tourner sur son axe 27. Cette rotation a pour effet de dégager les surfaces d'appuis 17,18 de la trajectoire des deux ergots 10,11 du percuteur 1, permettant à celui-ci de poursuivre sa course jusqu'à émerger du fond de percussion 23. Les deux ergots 10,11 prennent alors place dans deux logements 14 ménagés dans le papillon. Cette disposition est représentée, vue par l'arrière à la figure 6.
Il est important de noter qu'un seul ergot 10 ou 11 suffit à bloquer le percuteur sur une des surfaces, et que, si la pièce représentée est symétrique, on aurait aussi bien pu imaginer une pièce asymétrique avec d'un côté les éléments susmentionnés et de l'autre un simple contrepoids corrigeant le balourd induit par lesdits éléments. Néanmoins, l'emploi d'un percuteur ayant un ergot de chaque côté permet d'équilibrer les efforts et de réduire le couple induit par l'appui du percuteur 1 sur le papillon 2.
Le papillon 2 est avantageusement maintenu en position de sécurité par un ou plusieurs ressorts 31, typiquement un ressort de torsion prenant appui d'une part sur une (ou deux) gorges 15, 16 ménagées sur les parties latérales du papillon 2 et d'autre part sur la glissière 5.
Avantageusement, le papillon 2 de sécurité de percuteur est commandé par une gâchette de sécurité de percuteur 26 fixé à la carcasse (ou un châssis inséré dans la carcasse) via un axe horizontal perpendiculaire à l'axe du canon, cette gâchette de commande de sécurité de percuteur étant elle aussi équilibrée sur son axe de façon à éviter une commande accidentelle du papillon de sécurité 2.
La gâchette de sécurité de détente peut soit être intégrée à la gâchette de détente de percuteur 28, soit être intégrée à une pièce distincte (tel que représenté à la figure 1).
De préférence, la chaîne de commande de tir actionnée par la queue de détente est disposée de façon à commander la rotation du papillon 2 de sécurité de percuteur avant de libérer le percuteur 1. Cette séquence peut-être soit obtenue par une course plus importante de la gâchette de percuteur 28, soit plus avantageusement par l'utilisation d'une gâchette de sécurité de percuteur distincte 26.
1. Pistolet comprenant un dispositif de sécurité de percuteur intégré à une glissière (5) du pistolet comprenant un percuteur (1) comprenant au moins un ergot (10,11) de sécurité et un papillon (2) de sécurité de percuteur disposé sur un axe de rotation (27) solidaire de la glissière et parallèle ou coaxial à l'axe de translation du percuteur (20), ledit papillon de sécurité (2) pouvant tourner dans un plan vertical entre une position de mise à feu et une position de blocage, ledit papillon (2) comprenant au moins une surface d'appui (17,18) sur la(les)quelle(s) reposent le au moins un ergot (10,11) lorsque ledit papillon est en position de blocage, le centre de masse dudit papillon (2) étant sur son axe de rotation(27).
2. Pistolet selon la revendication 1 dans lequel l'axe de rotation (27) du papillon de sécurité de percuteur (2) est un axe principal d'inertie dudit papillon de sécurité de percuteur (2).
3. Pistolet selon la revendication 1 ou 2 dans lequel ledit papillon de sécurité (2) comprend au moins un évidement (14) pouvant laisser passer l'au moins un ergots (10,11) lorsque ledit papillon est en position de tir.
4. Pistolet selon l'une des revendications précédentes dans lequel ledit papillon (2) comprend deux surfaces d'appui (17,18) disposées symétriquement autour de l'axe (27) du papillon (2) et deux évidements (14) symétriques.
5. Pistolet selon la revendication 4 dans lequel le percuteur (1) comprend deux ergots (10,11) disposés de part et d'autre d'une extension latérale (25) du percuteur.
6. Pistolet selon l'une des revendications précédentes comprenant des moyens élastiques (31) prenant appui sur la glissière et maintenant ledit papillon (2) en position de blocage.
7. Pistolet selon l'une des revendications précédentes dans lequel la glissière est fixée à une carcasse ou un châssis comprenant une chaine de commande commandée par une queue de détente, ladite chaine de commande actionnant une gâchette de sécurité de percuteur (30) faisant basculer ledit papillon (2) de la position de sécurité à la position de mise à feu lorsque ladite queue de détente est pressée, ladite gâchette de sécurité de percuteur (30) étant disposée sur un axe de gâchette de sécurité de percuteur horizontal perpendiculaire à l'axe du canon et passant par le centre de masse de la gâchette de sécurité de percuteur (30).
8. Pistolet selon la revendication 7 dans lequel la gâchette de sécurité de percuteur (30) et la chaîne de commande sont disposées de façon à ce que la gâchette de sécurité de percuteur (30) soit actionnée avant une gâchette de percuteur (28) libérant le percuteur (1).
9. Pistolet selon l'une des revendications précédentes dans lequel ledit axe de rotation (27) du papillon (2) est situé dans un plan vertical sous l'axe du percuteur (20).
10. Pistolet selon l'une des revendications précédentes dans lequel ledit papillon est disposé en fin de course du percuteur (1), empêchant l'émergence de la tête de percuteur (9) hors d'un fond de culasse (23) intégré à la glissière (5).
11. Pistolet selon l'une des revendications précédentes dans lequel le percuteur (1) comprend une extension latérale (25) qui comporte l'au moins un ergot (10,11).
12. Pistolet selon l'une des revendications précédentes dans lequel la gâchette de sécurité de percuteur (26) est solidaire d'une gâchette de percuteur (28) commandant la libération du percuteur.
13. Pistolet selon l'une des revendications précédentes dans lequel la gâchette de commande de sécurité de percuteur (26) est disposée de façon à reprendre sa place de sécurité avant le réarmement du percuteur (1). (il faudrait un paragraphe explicatif sur la manière dont c'est obtenu, je suppose que c'est décroché en même temps que la gâchette de percuteur elle-même).
14. Pistolet selon l'une des revendications précédentes dans lequel le papillon de sécurité de percuteur (2) comprend une surface d'arrêt de percuteur (30) permettant d'arrêter le percuteur lorsqu'aucune cartouche n'est chambrée.
BPFNHE0028EP00
EP
20171206.4
FN Herstal SA
1
DH
20201001
F41A
US
4590697
A
RUGER WILLIAM B [US] ET AL
19860527
X
1-6,9-14
A
7,8
* colonne 2, ligne 60 - colonne 3, ligne 8 *
* page 6, lignes 1-14 *
* page 5, lignes 50-59 *
* figures 21,28,31,33 *
EP
2525185
A1
FORJAS TAURUS SA [BR]
20121121
A
1
* le document en entier *
US
8966803
B2
DIETEL BERND [CH]; ABERL JOHANNES [DE]; ARMATIX INVEST GMBH [CH]
20150303
A
1
* le document en entier *
Lahousse, Alexandre
The Hague
20200925
US
4590697
A
19860527
AR
246348
A1
19940729
AU
4726085
A
19860124
EP
0185763
A1
19860702
ES
8702642
A1
19870101
MX
163181
B
19910930
PH
25692
A
19910904
PT
80705
A
19850701
US
4590697
A
19860527
WO
8600397
A1
19860116
EP
2525185
A1
20121121
EP
2525185
A1
20121121
US
2013000171
A1
20130103
WO
2011085458
A1
20110721
US
8966803
B2
20150303
BR
PI0925319
B1
20191029
CN
102597686
A
20120718
EP
2483623
A1
20120808
US
2012180357
A1
20120719
WO
2010145671
A1
20101223

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION
Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description
- WO
2017080537
A
[0003]