ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMAKHTNMD..........
J
BDM Ver 2.0.14 (4th of August) - 1100000/0
3933139
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20220105
EP
21177983.0
20210607
de
de
de
102020115421
20200610
DE
20220105
202201
20220105
202201
E04F 10/06 20060101AFI20211129BHEP
E06B 9/42 20060101ALI20211129BHEP
E04F 10/0688 20130101 LI20211122BHEP
E04F 10/0685 20130101 FI20211122BHEP
de
MARKISE
en
AWNING
fr
STORE
20211203
NONE
STOBAG AG
101671810
26520.3
Pilatusring 1
5630 Muri
CH
Furrer, Josua
6219 Beromünster
CH
Lichti - Patentanwälte Partnerschaft mbB
100060422
Bergwaldstrasse 1
76227 Karlsruhe
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
KH
MA
MD
TN
Eine Markise besitzt eine Tuchwelle, auf der ein Markisentuch aufgewickelt ist. Die Tuchwelle ist mittelbar oder unmittelbar an zumindest einem konsolenartigen Halter angebracht und der Halter ist an einer Tragkonstruktion befestigbar. Auf zumindest einer Stirnseite der Tuchwelle ist eine Abdeckung angeordnet, die auf der Tuchwelle abgewandten Außenseite der Abdeckung mit einer Blende versehen ist, die mittels zumindest eines Magneten an der Abdeckung gehalten ist.
Die Erfindung betrifft eine Markise mit einer Tuchwelle, auf der ein Markisentuch aufgewickelt ist, wobei die Tuchwelle mittelbar oder unmittelbar an zumindest einem konsolenartigen Halter angebracht und der Halter an einer Tragkonstruktion befestigbar ist, wobei auf zumindest einer Stirnseite der Tuchwelle eine Abdeckung und auf der der Tuchwelle abgewandten Außenseite der Abdeckung eine Blende angeordnet ist.
Markisen der genannten Art dienen als Sonnenschutz bzw. zur Beschattung und weisen üblicherweise ein auf eine Tuchwelle aufgewickeltes Markisentuch auf, das manuell oder automatisch von der Tuchwelle abwickelbar und somit aufspannbar oder auf die Tuchwelle aufwickelbar und damit einziehbar ist. Die Tuchwelle ist üblicherweise zumindest an zwei seitlichen, in den Endbereichen der Tuchwelle angeordneten konsolenartigen Haltern gelagert. Die Tuchwelle kann direkt an den Haltern gelagert sein, es ist jedoch auch bekannt, die Tuchwelle mittelbar an den Haltern zu lagern, indem die Tuchwelle beispielsweise in einem gehäuseartigen Kasten aufgenommen ist und der Kasten auf die Halter aufgesetzt und an diesem befestigt ist.
Die Halter sind an einer Tragkonstruktion angebracht, bei der es sich beispielsweise um eine Gebäudewand, einen Stützrahmen oder eine sonstige Abstützung handeln kann, über die die an der Markise auftretenden Kräfte in den Boden abgeleitet werden können.
Im Folgenden soll beispielhaft von einer Markise ausgegangen werden, bei der die Tuchwelle in einem gehäuseartigen Kasten drehbar gelagert ist und der Kasten auf zwei beabstandete Halter aufgesetzt ist, wobei an den axialen Stirnseiten des Kastens jeweils eine Abdeckung angeordnet und an dem Kasten befestigt ist. Zu diesem Zweck werden Befestigungsschrauben von der dem Kasten abgewandten Außenseite der Abdeckung durch die Abdeckung hindurchgeführt und mit dem Kasten verschraubt. Diese Befestigungsschrauben sind somit nicht nur von der Außenseite sichtbar, sondern auch den Witterungseinflüssen ausgesetzt. Es ist bekannt, auf die Abdeckung jeweils eine Blende aufzusetzen, die auf der der Tuchwelle bzw. dem Kasten abgewandten Außenseite der jeweiligen Abdeckung angeordnet und dort durch eine Schraubverbindung befestigt wird.
Wenn ein Benutzer Zugriff auf die Befestigungsschrauben benötigt, muss er zunächst die Verschraubung der Blende lösen, wozu er Werkzeug benötigt, das nicht immer verfügbar ist. Darüber hinaus ist die Montage und die Demontage der Abdeckungen zeitaufwändig und somit kostenintensiv.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Markise der genannten Art zu schaffen, bei der die Blende in einfacher Weise montierbar und demontierbar ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Markise mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Dabei ist vorgesehen, dass die Blende mittels zumindest eines Magneten, insbesondere in Form eines Permanentmagneten an der Abdeckung gehalten ist. Aufgrund der magnetischen Halterung der Blende kann diese jederzeit von einem Benutzer ohne Werkzeug von der Abdeckung abgenommen und später sehr schnell und in einfacher Weise wieder aufgesetzt werden.
In einer möglichen Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass der Magnet an der Abdeckung angeordnet ist. Auf diese Weise ist es möglich, als Blende jedes Bauteil zu verwenden, das von dem Magneten angezogen wird, d.h. entweder aus Metall besteht oder zumindest einen metallischen Abschnitt aufweist, der mit dem Magneten in Anlage kommt. Wenn der Magnet an der Abdeckung angeordnet ist, besteht der weitere Vorteil, dass die Blende von dem Benutzer gegen eine andere Blende ausgetauscht werden kann, ohne dass die Blende selbst magnetisch sein muss.
Alternativ oder zusätzlich dazu kann vorgesehen sein, dass der Magnet an der Blende ausgebildet ist und mit der zumindest abschnittsweise und insbesondere vollständig metallischen Abdeckung unter Wirkung einer Haltekraft in Anlage tritt.
In Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass in der Blende und/oder in der Abdeckung eine Ausnehmung ausgebildet ist, in die der Magnet zumindest teilweise und insbesondere vollständig eingesetzt ist. Der Magnet kann auch in das Material der Blende und/oder in das Material der Abdeckung vollständig eingebettet und somit vor äußeren Einflüssen geschützt sein.
In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass mindestens zwei voneinander beabstandete Magnete vorgesehen sind. Dies hat den Vorteil, dass die zwischen der Abdeckung und der Blende wirksame Magnetkraft in zwei voneinander beabstandeten Bereichen wirksam ist, so dass nicht nur eine größere Haltekraft erreicht ist, sondern an der Blende auch Drehmomente um die Längsachse der Tuchwelle aufgenommen werden können. Somit ist die Gefahr vermindert, dass sich die Blende im Laufe der Zeit in ungewünschter Weise verdreht.
Um die Blende mit hoher Genauigkeit in einer vorbestimmten, gewünschten Position an der Abdeckung zu halten, kann an der Abdeckung eine Positioniereinrichtung für die Blende vorgesehen sein. Dabei kann in Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen sein, dass die Abdeckung einen Aufnahmeraum aufweist, der von zumindest einem Anschlagelement begrenzt ist, und dass die Blende in den Aufnahmeraum eingesetzt ist. Bei dem Anschlagelement kann es sich beispielsweise um eine zumindest teilweise und insbesondere vollständig um den Aufnahmeraum umlaufende, vorzugsweise rippenartige Randkante handeln. Die Randkante ist vorzugsweise auf der dem Kasten der Markise abgewandten Seite der Abdeckung ausgebildet. Wenn die Blende in den Aufnahmeraum eingesetzt ist, verhindert das Anschlagelement bzw. die Randkante, dass die Blende sich in Querrichtung, d.h. senkrecht zu ihrer Einsetzrichtung und insbesondere senkrecht zur Längsachse der Tuchwelle verschiebt oder verdreht, da die Bewegung der Blende durch das Anschlagelement begrenzt oder verhindert ist. Vorzugsweise füllt die Blende den Aufnahmeraum vollständig aus und sitzt somit spielfrei oder mit nur geringem Spiel in dem Aufnahmeraum.
In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Blende vollständig innerhalb des Aufnahmeraums angeordnet ist, d.h. aus diesem nicht hervorsteht. Falls auf die Seiten der Markise äußere Belastungen auftreten sollten, werden diese überwiegend von der umlaufenden Randkante aufgenommen und führen nicht zu einer Verlagerung der Blende. Vorzugsweise ist die Blende so ausgestaltet, dass zwischen der Oberfläche der Blende und dem Anschlagelement bzw. der Randkante ein glatter, stufenloser Übergang gebildet ist.
Bei der Blende kann es sich um eine Platte und insbesondere eine metallene Platte handeln. Die Blende kann jedoch auch ein Schmuck- oder Design-Element sein oder umfassen, so dass der Benutzer die stirnseitigen Enden der Markise nach seinem Geschmack gestaltet kann, indem er ein gewünschtes Design-Element als Blende verwendet oder mit der Blende auf die Markise aufsetzt.
Wenn die Markise einen Kasten aufweist, sind die Abdeckungen vorzugsweise an den stirnseitigen axialen Enden des Kastens angebracht oder ausgebildet und auf der dem Kasten bzw. der Tuchwelle abgewandten Außenseite der Abdeckungen ist jeweils eine der Blenden angeordnet. Der Kasten kann über separate Halter an der Tragkonstruktion angebracht sein.
In Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Abdeckung und der zugeordnete konsolenartige Halter zu einem einstückigen, monolithischen Bauteil insbesondere in Form einer Abdeckungskonsole zusammengefasst sind. Die Abdeckungskonsole ist vorzugsweise L-förmig, wobei einer der Schenkel die Abdeckung und der andere Schenkel den Halter bilden kann.
Eine entsprechende Befestigung der Markise bietet sich insbesondere auch dann an, wenn die Markise keinen Kasten aufweist, d.h. die Tuchwelle in den stirnseitigen Abdeckungen gelagert und diese über den Halter an der Tragkonstruktion angebracht sind.
Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfindung sind aus der folgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung ersichtlich. Es zeigen:
Fig. 1
eine perspektivische, auseinandergezogene Darstellung einiger Bauteile einer erfindungsgemäßen Markise,
Fig. 2
die Bauteile gemäß Fig. 1, wobei der Kasten an dem Halter angebracht ist,
Fig. 3
die Markise gemäß Fig. 2 mit angebrachter Blende,
Fig. 4
eine perspektivische, auseinandergezogene Darstellung einiger Bauteile einer Weiterbildung der erfindungsgemäßen Markise,
Fig. 5
die Bauteile gemäß Fig. 4, wobei der Kasten an dem Halter angebracht ist, und
Fig. 6
die Markise gemäß Fig. 5 mit angebrachter Blende.
Eine in den Figuren 1 bis 3 dargestellte Markise 10 weist eine nur schematisch angedeutete Tuchwelle 11 auf, auf der ein ebenfalls nur schematisch dargestelltes Markisentuch 12 aufgewickelt ist. Die Tuchwelle 11 ist zusammen mit dem Markisentuch 12 in einem Kasten 13 angeordnet, der als Baueinheit in einer Werkstatt oder einem Werk vorgefertigt wird und am Einbauort montiert werden kann.
Am Einbauort ist eine in Fig. 3 schematisch angedeutete Tragkonstruktion 22, beispielsweise eine Gebäudewand vorhanden. Der Kasten 13 wird über zumindest zwei konsolenartige Halter 14 an der Tragkonstruktion 22 angebracht, wobei vorzugsweise in jedem axialem Endbereich des Kastens 13 ein entsprechender Halter 14 angeordnet wird.
In dem Halter 14 sind Langlöcher 20 ausgebildet, durch die jeweils ein nur schematisch dargestelltes Befestigungselement 23, beispielsweise eine Befestigungsschraube, hindurchgreift. Der Halter 14 wird auf die Tragkonstruktion 22 aufgesetzt und mittels der Befestigungselemente 23 an der Tragkonstruktion 22 befestigt.
Auf die Stirnseite des Kastens 13 ist eine plattenartige Abdeckung 15 aufgesetzt. In der Abdeckung 15 sind Durchgangslöcher 19 ausgebildet, durch die mehrere Befestigungselemente 24, insbesondere Befestigungsschrauben, die nur schematisch in Fig. 2 angedeutet sind, von der dem Kasten 13 abgewandten Außenseite der Abdeckung 15 hindurchgeführt und mit dem Kasten 13 verschraubt werden. Somit ist der Kasten 13 mittels der Befestigungselemente 24 fest mit der Abdeckung 15 verbunden. Der Kasten 13 mit den Abdeckungen 15 kann dann auf die bereits an der Tragkonstruktion 22 befestigten Halter 14 aufgesetzt und dort gegebenenfalls verrastet und/oder verschraubt werden.
Auf der dem Kasten 13 abgewandten Außenseite der Abdeckung 15 ist eine umlaufende, in die vom Kasten 13 weg weisende Richtung hervorstehende Randkante 25 angeformt. Die Randkante 25 umgibt einen Aufnahmeraum 21 und bildet ein Anschlagelement 16. In der Abdeckung 15 sind innerhalb des Aufnahmeraums 21 zwei voneinander beabstandete Ausnehmungen 26 ausgebildet, in die jeweils ein Permanentmagnet 18 eingesetzt ist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Magnete 18 in diametral entgegengesetzten Eckbereichen des Aufnahmeraums 21 angeordnet.
Eine zumindest abschnittsweise metallene Platte 17 bildet eine Blende 16. Die Platte 17 ist in ihrer Form an die Form des Aufnahmeraums 21 so angepasst, dass sie diesen vollständig ausfüllt und somit spielfrei oder mit nur geringem Spiel in dem Aufnahmeraum 21 sitzt. Nach dem Einsetzen der Platte 17 in den Aufnahmeraum 21 ist die Platte 17 infolge der Magnete 18 an einem Herausfallen und durch die umlaufende Randkante 25 an einer Querverschiebung in ihrer Plattenebene gehindert. Nachdem die Platte 17 in den Aufnahmeraum 21 eingesetzt ist, wie es in Fig. 3 dargestellt ist, ist auf der Stirnseite der Markise 10 eine glatte, vorzugsweise stufenlose Fläche gebildet, auf der keinerlei Befestigungselemente sichtbar sind.
Bei dem in den Figuren 1 bis 3 dargestellten Ausführungsbeispiel sind der Halter 14 und die Abdeckung 15 als separate Bauteile ausgebildet. Die Figuren 4 bis 6 zeigen eine alternative Ausgestaltung der Markise 10, bei der der konsolenartige Halter 14 und die Abdeckung 15 zu einem einstückigen, monolithischen Bauteil in Form einer Abdeckungskonsole 28 zusammengefasst sind. Die Abdeckungskonsole 28 besitzt einen ersten Schenkel, der den konsolenartigen Halter 14 bildet, und einen senkrecht dazu verlaufenden zweiten Schenkel, der die Abdeckung 15 bildet. In dem Halter 14 sind die vorgenannten Befestigungen vorgesehen, um den Halter 14 an der Tragkonstruktion 22 sicher anzubringen. Nachdem zumindest zwei Abdeckungskonsolen 28 in entsprechender Weise an der Tragkonstruktion 22 angebracht sind, wird der Kasten 13 so zwischen den die Abdeckungen 15 bildenden Schenkeln der Abdeckungskonsole 28 angeordnet, dass die jeweilige Abdeckung 15 mit einer Stirnseite des Kastens 13 in Anlage kommt. Die Abdeckungen 15 werden dann in genannter Weise mit dem Kasten 13 verbunden. Wenn der Kasten 13 mittels der Befestigungselemente 24 fest mit der Abdeckung 15 verbunden ist, dann ist er über die Abdeckungskonsole 28 auch fest an der Tragkonstruktion 22 angebracht.
Anschließend werden die Blenden 16 in genannter Weise an den Abdeckungen 15 angebracht.
Die Verwendung von Abdeckungskonsolen 28 der genannten Art bietet sich insbesondere dann an, wenn die Markise 10 keinen Kasten 13 aufweist und somit die Tuchwelle 11 direkt in dem die Abdeckung 15 bildenden zweiten Schenkel der Abdeckungskonsole 28 gelagert ist.
1. Markise mit einer Tuchwelle (11), auf der ein Markisentuch (12) aufgewickelt ist, wobei die Tuchwelle (11) mittelbar oder unmittelbar an zumindest einem konsolenartigen Halter (14) angebracht und der Halter (14) an einer Tragkonstruktion (22) befestigbar ist, wobei auf zumindest einer Stirnseite der Tuchwelle (11) eine Abdeckung (15) und auf der Tuchwelle (11) abgewandten Außenseite der Abdeckung (15) eine Blende (16) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Blende (16) mittels zumindest eines Magneten (18) an der Abdeckung (15) gehalten ist.
2. Markise nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Magnet (18) an der Blende (16) und/oder an der Abdeckung (15) angeordnet ist.
3. Markise nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in der Blende (16) und/oder in der Abdeckung (15) eine Ausnehmung (26) ausgebildet ist, in die der Magnet (18) eingesetzt ist.
4. Markise nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei voneinander beabstandete Magnete (18) vorgesehen sind.
5. Markise nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung (15) einen von zumindest einem Anschlagelement (27) begrenzten Aufnahmeraum (21) aufweist und dass die Blende (16) in den Aufnahmeraum (21) eingesetzt ist.
6. Markise nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Anschlagelement (27) von einer zumindest teilweise um den Aufnahmeraum (21) umlaufende Randkante (25) gebildet ist.
7. Markise nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Randkante (25) den Aufnahmeraum (21) vollständig umgibt.
8. Markise nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Blende (16) spielfrei in dem Aufnahmeraum (21) sitzt.
9. Markise nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Blende (16) vollständig innerhalb des Aufnahmeraums (21) angeordnet ist.
10. Markise nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung (15) und/oder die Blende (16) zumindest abschnittsweise aus einem metallischen Werkstoff besteht.
11. Markise nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Blende (16) eine metallene Platte (17) ist.
12. Markise nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der konsolenartige Halter (14) und die Abdeckung (15) Teil einer einstückigen Abdeckungskonsole (28) sind.
13. Markise nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Tuchwelle (11) in einem Kasten (13) angeordnet ist und dass der Kasten (13) zwischen zwei Abdeckungen (15) angeordnet und mit diesen verbunden ist.
26520.3
EP
21177983.0
STOBAG AG
MN
20211203
E04F
E06B
EP
3530837
A1
ERWILO MARKISEN GMBH [DE]
20190828
Y
1-13
* Absätze [0001], [0003], [0009], [0016], [0029]; Abbildungen 1,2 *
US
2005022942
A1
HEITEL ROBERT G [US]
20050203
Y
1-13
* Absätze [0002], [0004] - [0009], [0035]; Abbildungen 3,4 *
KR
20180000425
A
KIM EUN JU [KR]
20180103
Y
1-13
* Absätze [0001], [0085], [0086]; Abbildung 10 *
DE
19945723
A1
BRUTSAERT SUNPROTECTION N V WE [BE]
20000504
A
1
* das ganze Dokument *
Altamura, Alessandra
Munich
20211124
EP
3530837
A1
20190828
DE
102018104119
A1
20190829
EP
3530837
A1
20190828
US
2005022942
A1
20050203
AU
2005254939
A1
20051229
CA
2568532
A1
20051229
EP
1774119
A1
20070418
US
2005022942
A1
20050203
WO
2005124050
A1
20051229
KR
20180000425
A
20180103
KEINE
DE
19945723
A1
20000504
DE
19945723
A1
20000504
FR
2783853
A1
20000331