ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMAKHTNMDGE........
J
0009012-RPUB02
4443053
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20241009
EP
24166690.8
20240327
de
de
de
102023108441
20230403
DE
20241009
202441
20241009
202441
F23D 14/02 20060101AFI20240805BHEP
F23N 1/02 20060101ALI20240805BHEP
F23N 5/00 20060101ALI20240805BHEP
F23N 5/24 20060101ALI20240805BHEP
F23N 5/006 20130101 FI20240724BHEP
F23N2225/30 20200101 LA20240724BHEP
F23C2900/9901 20130101 LA20240724BHEP
F23D 14/02 20130101 LI20240724BHEP
F23N 5/242 20130101 LI20240724BHEP
F23N2231/06 20200101 LA20240724BHEP
F23N 1/022 20130101 LI20240724BHEP
de
HEIZGERÄT UND VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES HEIZGERÄTES
en
HEATING DEVICE AND METHOD FOR OPERATING A HEATING DEVICE
fr
APPAREIL DE CHAUFFAGE ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UN APPAREIL DE CHAUFFAGE
1
Viessmann Climate Solutions SE
101897160
23002-EP
Viessmannstrasse 1
35108 Allendorf
DE
Gleim, Eugen
35094 Lahntal
DE
Stutzmann, Sven
59969 Bromskirchen
DE
Fabrizius, Alexander
35088 Battenberg
DE
Grün, Julian
35066 Frankenberg
DE
Dr. Paesler, Lars
35037 Marburg
DE
Wolf & Wolf Patent- und Rechtanwaltsgesellschaft mbH
101936104
Hirschstraße 7
63450 Hanau
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
GE
KH
MA
MD
TN
Die Erfindung betrifft Heizgerät und ein Verfahren zum Betrieb eines Heizgerätes, umfassend einen Verbrennungsraum (1), einen im Verbrennungsraum (1) angeordneten Brenner (2) für gasförmige Brennstoffe und eine mit dem Brenner (2) zusammenwirkende Brennerregelung (3). Nach der Erfindung ist gegenständlich betrachtet vorgesehen, dass im Verbrennungsraum (1) zur Überwachung eines Wasserstoffgehalts im Abgas eine mit der Brennerregelung (3) zusammen- und mit Wasserstoff wechselwirkende Breitbandlambdasonde (4) angeordnet ist.
Die Erfindung betrifft ein Heizgerät gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und ein Verfahren zum Betrieb eines Heizgerätes gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 5.
Ein Heizgerät und ein Verfahren der eingangs genannten Art sind allgemein bekannt, so dass es diesbezüglich keines besonderen druckschriftlichen Nachweises bedarf. Gegenständlich betrachtet besteht ein solches Heizgerät aus einem Verbrennungsraum, einem im Verbrennungsraum angeordneten Brenner für gasförmige Brennstoffe und einer mit dem Brenner zusammenwirkenden Brennerregelung. Verfahrensmäßig ausgedrückt, wird bei diesem Verfahren mit einem bzw. dem in einem bzw. dem Verbrennungsraum angeordneten Brenner gasförmiger Brennstoff verbrannt, wobei außerdem der Brenner mit einer bzw. der Brennerregelung zusammenwirkt.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Heizgerät und ein Verfahren der eingangs genannten Art zu verbessern. Insbesondere soll ein Heizgerät und ein Verfahren geschaffen werden, dass eine besonders gute Verbrennungshygiene (also ein möglichst "sauberes" Abgas) gewährleistet, und zwar insbesondere auch dann, wenn der gasförmige Brennstoff nicht nur Kohlenwasserstoffe, sondern jedenfalls teilweise auch reinen Wasserstoff enthält.
Diese Aufgabe ist einerseits mit einem Heizgerät der eingangs genannten Art durch die im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 aufgeführten Merkmale gelöst. Andererseits ist diese Aufgabe mit einem Verfahren der eingangs genannten Art durch die im Kennzeichen des Patentanspruchs 5 aufgeführten Merkmale gelöst.
Nach der Erfindung ist gegenständlich also vorgesehen, dass im Verbrennungsraum zur Überwachung eines Wasserstoffgehalts im Abgas eine mit der Brennerregelung zusammen- und mit Wasserstoff wechselwirkende Breitbandlambdasonde angeordnet ist.
Verfahrensmäßig ausgedrückt, ist nach der Erfindung vorgesehen, dass eine im Verbrennungsraum angeordnete, mit Wasserstoff wechselwirkende Breitbandlambdasonde zur Überwachung eines Wasserstoffgehalts im Abgas mit der Brennerregelung zusammenwirkt.
Mit anderen Worten zeichnet sich die erfindungsgemäße Lösung somit dadurch aus, dass zusätzlich zur üblichen Verbrennungsregelung noch eine Breitbandlambdasonde (siehe hierzu auch https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lambdasonde&oldid= 222721329 und dort insbesondere Abschnitt "Breitbandlambdasonde") eingesetzt wird, mit der es aufgrund möglicher Wechselwirkungen des Abgases mit der Sonde selbst, was weiter unten noch genauer erläutert wird, möglich ist, eine unvollständige Verbrennung, insbesondere bei Wasserstoff enthaltendem Brenngas, noch besser zu erkennen.
Der vorstehend verwendete Begriff "Verbrennungsraum" umfasst dabei den Raum, in dem die Verbrennung stattfindet, also insbesondere die Brennkammer, aber im weiteren Sinne auch einen sich daran anschließenden Abgaszug, wobei zu beachten ist, dass die Wirkung der erfindungsgemäßen Lösung bzw. die Dynamik ihres Regelkreises mit zunehmendem Abstand vom eigentlichen Brenner letztlich abnimmt.
Andere vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Heizgerätes bzw. des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Betrieb eines Heizgerätes ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen.
Das erfindungsgemäße Heizgerät bzw. das erfindungsgemäße Verfahren werden nachfolgend anhand der zeichnerischen Darstellung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläutert.
Es zeigt
Figur 1
im Schnitt das erfindungsgemäße Heizgerät mit Breitbandlambdasonde.
Das in Figur 1 dargestellte Heizgerät besteht zunächst in bekannter Weise aus einem Verbrennungsraum 1, einem im Verbrennungsraum 1 angeordneten Brenner 2 für gasförmige Brennstoffe (besonders bevorzugt ein sogenannter Vormischbrenner) und einer mit dem Brenner 2 zusammenwirkenden Brennerregelung 3. Dabei ist besonders bevorzugt vorgesehen, dass der Brennstoff mindestens 20-Vol%, bevorzugt mehr als 50-Vol%, ganz besonders bevorzugt mehr als 90-Vol% Wasserstoff enthält. Ferner besteht der weitere Brennstoff vorzugsweise noch aus gasförmigen Kohlenwasserstoffen sowie aus für die Verbrennung inerten Anteilen wie zum Beispiel Stickstoff oder Kohlendioxid. Außerdem ist, wie ersichtlich, im Verbrennungsraum 1 vorzugsweise ein Wärmeübertrager 5 angeordnet ist, mit dem Wärme vom Abgas auf ein Heizkreismedium oder dergleichen übertragbar ist bzw. übertragen wird.
Wesentlich für das erfindungsgemäße Heizgerät ist nun, dass im Verbrennungsraum 1 zur Überwachung eines Wasserstoffgehalts im Abgas eine mit der Brennerregelung 3 zusammen- und mit Wasserstoff wechselwirkende Breitbandlambdasonde 4 angeordnet ist.
Noch etwas genauer betrachtet, ist dabei besonders bevorzugt vorgesehen, dass die Breitbandlambdasonde 4 zur Erfassung eines Sauerstoffgehalts eines im Verbrennungsraum 1 befindlichen Abgases ausgebildet ist bzw. dass mit der Breitbandlambdasonde 4 ein Sauerstoffgehalt im Abgas gemessen wird. Die Breitbandlambdasonde weist dabei vorzugsweise einen Sondenkopf mit Zellmembranen aus Zirkoniumdioxid auf.
Dabei ist weiterhin bevorzugt vorgesehen, dass die Breitbandlambdasonde 4 zwischen dem Brenner 2 und dem (vorstehenden genannten) Wärmeübertrager 5 angeordnet ist, so dass der Sauerstoffgehalt im Abgas mit minimaler Reaktionszeit gemessen werden kann.
In verfahrensmäßigen Worten ausgedrückt, wird zum Betrieb eines bzw. des Heizgerätes mit dem im Verbrennungsraum 1 angeordneten Brenner 2 gasförmiger Brennstoff verbrannt. Dabei wirkt der Brenner 2 mit der Brennerregelung 3 zusammen.
Wesentlich für die erfindungsgemäße Lösung ist dabei, dass eine im Verbrennungsraum 1 angeordnete, mit Wasserstoff wechselwirkende Breitbandlambdasonde 4 zur Überwachung eines Wasserstoffgehalts im Abgas mit der Brennerregelung 3 zusammenwirkt.
Noch etwas genauer betrachtet, ist dabei bevorzugt vorgesehen, dass aus dem gemessenen Sauerstoffgehalt im Abgas (genauer: aus dem entsprechenden Messwert) mit der Brennerregelung 3 auf einen Wasserstoffgehalt bzw. auf ein Vorhandensein von Wasserstoff im Abgas geschlossen wird. Dabei wird insbesondere die Erkenntnis genutzt, dass es bei einer Verringerung der Zufuhrmenge an gasförmigem Brennstoff eigentlich zu einem Ansteigen des Sauerstoffgehalts im Abgas kommen müsste. Bei einer unvollständigen Verbrennung in der Brennkammer gelangt jedoch auch unverbrannter Wasserstoff in die Messzelle der Breitbandlambdasonde und führt aufgrund lokal heterogen katalysierter Wasserstoffreaktionen in der Sonde zu einem Verbrauch des Oxidators, welches den Messwert verfälscht. Aus physikalischer Sicht kommt es zur Umkehr des Reglersinns der Breitbandlambdasonde, d. h. eine weitere Abmagerung (Verringerung der Brennstoffmenge) geht mit gleichbleibenden bzw. sogar sinkenden gemessenen Sauerstoffwerten einher. In der Brennerregelung 3 sind hierfür bzw. dazu (also zur Ermittlung möglichen Wasserstoffs im Abgas) entsprechende, wahlweise in Form von Soft- und/oder Hardware ausgebildete Mittel vorgesehen.
Zum besseren Verständnis der erfindungsgemäßen Lösung wird auf Folgendes hingewiesen:
Bei einem Verbrennungssystem, welches mit reinen Kohlenwasserstoffen (zum Beispiel Methan) betrieben wird, sind die Zünd- bzw. Explosionsgrenzen, also der Gemischbereich, bei dem die Verbrennung läuft (siehe hierzu insbesondere auch https:// de.wikipedia.org/w/index.php?title=Explosionsgrenze&oldid=214 973830) relativ schmal, so dass bei einer Luftzahlverschiebung die sogenannte Hygienegrenze (Bildung unverbrannter Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxid) und der Flammenverlust nah beieinander liegen.
Mit zunehmendem Anteil an Wasserstoff im Brenngas steigt die Zündgrenze, so dass eine unvollständige, stabile, magere Verbrennung mit hohen Anteilen von unverbrannten Wasserstoff im Abgas möglich ist. Die Breitbandlambdasonde 4 besitzt in ihrer Messzelle katalytisch aktive Komponenten, welche bei höheren Wasserstoffgehalten (größer 500 ppm) im Abgas zu heterogen katalysierten Reaktionen in der Messzelle führen. Durch die hohe Reaktionsgeschwindigkeit und der Senkung der Aktivierungsenergie wird der Restwasserstoff in der Messzelle vollständig oxidiert, so dass der Sauerstoffgehalt in der Messzelle sinkt. Somit entsteht eine Diskrepanz (Anomalie) zwischen dem realen Sauerstoffgehalt im Abgas und der Messgröße. Dieses Mitkopplungsverhalten kann bei der mageren Verbrennung als unvollständige Verbrennung bewertet werden. In der Folge kann dann zum Beispiel das Verbrennungssystem kontrolliert abgeschaltet werden.
Die erfindungsgemäßen Maßgaben führen also durch das Mitkopplungsverhalten zu einer hygienischen Verbrennung auch im mageren Betrieb. Außerdem ist durch diese Maßgaben eine exakte Luftzahlregelung unabhängig von der Gaszusammensetzung möglich. Schließlich ist durch sie auch noch eine flexible, leistungsabhängige Einstellung der Luftzahl und dadurch ein größerer Betriebs- bzw. Modulationsbereich möglich.

Bezugszeichenliste
1
Verbrennungsraum
2
Brenner
3
Brennerregelung
4
Breitbandlambdasonde
5
Wärmeübertrager
1. Heizgerät, umfassend einen Verbrennungsraum (1), einen im Verbrennungsraum (1) angeordneten Brenner (2) für gasförmige Brennstoffe und eine mit dem Brenner (2) zusammenwirkende Brennerregelung (3),
dadurch gekennzeichnet,
dass im Verbrennungsraum (1) zur Überwachung eines Wasserstoffgehalts im Abgas eine mit der Brennerregelung (3) zusammen- und mit Wasserstoff wechselwirkende Breitbandlambdasonde (4) angeordnet ist.
2. Heizgerät nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Breitbandlambdasonde (4) zur Erfassung eines Sauerstoffgehalts eines im Verbrennungsraum (1) befindlichen Abgases ausgebildet ist.
3. Heizgerät nach Anspruch 1 oder 2, wobei im Verbrennungsraum (1) ein Wärmeübertrager (5) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Breitbandlambdasonde (4) zwischen dem Brenner (2) und dem Wärmeübertrager (5) angeordnet ist.
4. Heizgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Brennstoff mindestens 20-Vol% Wasserstoff enthält.
5. Verfahren zum Betrieb eines Heizgerätes, bei dem mit einem in einem Verbrennungsraum (1) angeordneten Brenner (2) gasförmiger Brennstoff verbrannt wird und bei dem der Brenner (2) mit einer Brennerregelung (3) zusammenwirkt,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine im Verbrennungsraum (1) angeordnete, mit Wasserstoff wechselwirkende Breitbandlambdasonde (4) zur Überwachung eines Wasserstoffgehalts im Abgas mit der Brennerregelung (3) zusammenwirkt.
6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass mit der Breitbandlambdasonde (4) ein Sauerstoffgehalt im Abgas gemessen wird.
7. Verfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass aus dem gemessenen Sauerstoffgehalt im Abgas mit der Brennerregelung (3) auf einen Wasserstoffgehalt im Abgas geschlossen wird.
23002-EP
EP
24166690.8
Viessmann Climate Solutions SE
1
MN
20240809
F23N
F23D
DE
102020204089
B3
VIESSMANN WERKE KG [DE]
20210729
Y
1-7
* Absatz [0007] *
* Ansprüche 1, 2; Abbildungen 1-4 *
DE
102018211599
A1
BOSCH GMBH ROBERT [DE]
20200116
Y
1-7
* Absätze [0003], [0004] *
* Abbildungen 1, 2 *
EP
4043789
A1
VAILLANT GMBH [DE]
20220817
A
1,4,5
* Absätze [0005], [0008], [0021] *
* Abbildung 1 *
Vogl, Paul
Munich
20240724
DE
102020204089
B3
20210729
DE
102020204089
B3
20210729
EP
4127565
A1
20230208
US
2023144467
A1
20230511
WO
2021197900
A1
20211007
DE
102018211599
A1
20200116
DE
102018211599
A1
20200116
WO
2020011652
A1
20200116
EP
4043789
A1
20220817
DE
102021101360
A1
20220728
EP
4043789
A1
20220817