ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMAKHTNMDGE........
J
0009012-RPUB02
4455421
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A1
20241030
EP
24170128.3
20240414
20240415
de
de
de
102023110939
20230427
DE
20241030
202444
20241030
202444
E04C 2/20 20060101AFI20240919BHEP
E04B 2/00 20060101ALI20240919BHEP
E04C 2/22 20060101ALI20240919BHEP
E04B 1/80 20060101ALI20240919BHEP
E04C 2/52 20060101ALI20240919BHEP
E04B 1/80 20130101 LI20240728BCEP
E04C 2/22 20130101 FI20240728BHEP
E04C 2/52 20130101 LI20240728BHEP
E04C 2/205 20130101 LI20240827BHEP
E04C 2/46 20130101 LI20240827BHEP
E04C 2/48 20130101 LI20240827BHEP
de
FLÄCHENHAFTES PANEEL UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES DERARTIGEN PANEELS
en
FLAT PANEL AND METHOD OF MANUFACTURING SUCH A PANEL
fr
PANNEAU PLAT ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN TEL PANNEAU
1
Brödner, Steffen
102041595
BROED10001EP
Spessartstraße 30
63911 Klingenberg am Main
DE
Brödner, Steffen
Spessartstraße 30
63911 Klingenberg am Main
DE
Schorr, Peter Karl
101859671
Schorr IP Patentanwaltskanzlei Stettiner Straße 1
63322 Rödermark
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
GE
KH
MA
MD
TN
Die Erfindung betrifft ein flächenhaftes Panel (2) zum Bilden einer Wandung eines Gebäudes, das mindestens einen Wandkörper (4), der aus einem ausgehärteten Hartschaum gebildet ist, und das mindestens eine Bewehrung (6) umfasst, die innerhalb des ausgehärteten Hartschaums angeordnet ist und die mindestens ein Bewehrungsmittel (8) aufweist, das in Gänze oder zumindest abschnittsweise aus einem Filamentgarn-Textil gebildet ist.
Die Erfindung betrifft ein flächenhaftes Panel sowie ein Verfahren zum Herstellen eines derartigen Panels.
Wandungen für Gebäude sind in unterschiedlichen Formen aus dem Stand der Technik bekannt. Diese können beispielsweise durch das Aufeinanderstapeln und Fügen mehrerer Steine gebildet sein. Ferner können Wandungen durch vergossenen und ausgehärteten Beton gebildet sein. Darüber hinaus sind flächenhafte Wandpaneele aus Holz bekannt, die eine Wandung bilden und miteinander gefügt werden können.
Zum Bilden einer Wandung eines Gehäuses, die insbesondere den Wärmeleitvorschriften entspricht, muss an die Wandung eine Isolierschicht befestigt werden.
Bei den Wandungen, insbesondere den Wandpaneelen, aus dem Stand der Technik, stellt sich das zur Verfügungstellen einer fertigen Wandung eines Gebäudes beim Montieren aus einer Vielzahl von Schritten zusammen, was die Montage zeitaufwändig und kostenintensiv gestaltet.
Eine Aufgabe eines Ausführungsbeispiels der Erfindung ist, ein flächenhaftes Panel zum Bilden einer Wandung eines Gehäuses sowie ein Verfahren zum Herstellen eines derartigen Panels vorzuschlagen, mit dem eine Wandung eines Gebäudes zeiteffizienter montierbar ist.
Diese Aufgabe wird gelöst durch ein flächenhaftes Panel zum Bilden einer Wandung eines Gebäudes, das mindestens einen Wandkörper, der aus einem ausgehärteten Hartschaum gebildet ist, und das mindestens eine Bewehrung umfasst, die innerhalb des ausgehärteten Hartschaums angeordnet ist und die mindestens ein Bewehrungsmittel aufweist, das in Gänze oder zumindest abschnittsweise aus einem Filamentgarn-Textil gebildet ist.
Dadurch, dass das flächenhafte Panel zum einen aus einem ausgehärteten Hartschaum gebildet ist und zum anderen innerhalb des ausgehärteten Hartschaumes eine Bewehrung umfasst, können Tragfähigkeit des Panels und Wärmeisolierung in einem einzigen Bauteil realisiert sein. Hierdurch ist die Montage zum Bilden einer Wandung eines Gebäudes zeiteffizient ausgestaltbar.
Durch das Verwenden eines ausgehärteten Hartschaums sowie einer innerhalb des Hartschaums angeordnete Bewehrung, können Abmaße von bis zu 3,3 m Höhe, 12 m Länge und 0,22 m Dicke erreicht werden. Durch die Wahl des Hartschaums kann das Panel eine Wärmeleitgruppe 023 aufweisen.
Das Panel kann ein Wandpanel, Deckenpanel, Bodenpanel und/oder Dachpanel umfassen.
Unter einer Wandung wird vorliegend eine Seitenwand, ein Boden, eine Decke oder ein Dachelement verstanden
Wenn die Wandung eine Decke in einer Etage umfasst, kann diese Decke gleichzeitig einen Boden in der nächsten Etage bilden.
Das mindestens eine Bewehrungsmittel kann grundsätzlich beliebig ausgebildet sein. Es werden Ausführungsformen des Panels bevorzugt, bei denen mindestens eines des mindestens einen Bewehrungsmittels ein faserartiges Bewehrungselement oder ein stabförmiges Bewehrungselement umfasst und/oder bei denen mindestens eines des mindestens einen Bewehrungsmittels flächenhaft ausgebildet ist und eine eine Mehrzahl vom faserartigen Bewehrungselementen und/oder eine Mehrzahl von stabförmigen Bewehrungselemente aufweisende Filamentgarn-Textil-Matte oder Filamentgarn-Textil-Gitter umfasst.
Wenn das Bewehrungsmittel ein faserartiges Bewehrungselement oder ein stabförmiges Bewehrungselement umfasst, kann dieses auf einfache Weise in Abschnitten des Panels angeordnet werden, die erschwert zugänglich sind und in denen insbesondere kein flächenhaftes Bewehrungselement anordenbar ist.
Wenn mindestens eines des mindestens einen Bewehrungsmittels eine Filamentgarn-Textil-Matte oder ein Filamentgarn-Textil-Gitter umfasst, ist das Bewehrungsmittel schnell über einen großen Abschnitt des Panels, insbesondere des Wandkörpers, zur Verfügung stellbar.
Durch das Panel ist es ermöglicht, bereits bestehende Gebäude nachzurüsten, in dem das Panel an bereits existierenden Wandungen angeordnet wird. Hierdurch kann eine Isolierung der Wandung verbessert werden. Allerdings kann eine Wandung auch nur durch ein Panel gebildet sein. Das Panel in einer vertikalen Ebene verlaufen, also eine Außen- oder Innenwand umfassen, oder in einer horizontalen Ebene verlaufen, also einen Boden und/oder eine Decke umfassen.
Um die Begehbarkeit eines durch die Wandung umschlossenen Innenraums zu gewährleisten und/oder um einen Einfall von Sonnenlicht in den durch die Wandung umgebenden Innenraum zu ermöglichen, umfassen Ausführungsbeispiele des Panels mindestens eine in Breitenrichtung des Wandkörpers erstreckte durchgehende Ausnehmung im Wandkörper und mindestens eine rahmenartige Verstärkungseinheit, die im Wandkörper an die Ausnehmung angrenzend angeordnet ist und die in Gänze oder zumindest abschnittsweise um die Ausnehmung umlaufend ausgebildet ist.
Durch das Vorsehen von in Breitenrichtung des Wandkörpers erstreckten Ausnehmungen, können am Panel Fenster, Türen und Durchbrücke zu weiteren Stockwerken vorgesehen werden. Durch das Vorsehen einer Verstärkungseinheit, die im Wandkörper an die Ausnehmung angrenzend angeordnet ist, werden hierdurch die Bereiche des Wandkörpers gestärkt, in denen die Türen, die Fenster bzw. die Durchbrüche angeordnet werden. Hierdurch ist die Kraftaufnahme durch den Wandkörper verbessert.
In Weiterbildung letztgenannter Ausführungsform erweist es sich als vorteilhaft, wenn die in Breitenrichtung des Wandkörpers erstreckte durchgehende Ausnehmung in Gänze von dem Wandköper umgeben ist oder wenn die in Breitenrichtung des Wandkörpers erstreckte durchgehende Ausnehmung zumindest auf einer Seite in Längsrichtung und oder in Hochrichtung von außen zugänglich ist.
Hierdurch sind Ausführungsformen des Panels denkbar, bei denen die Ausnehmung in Gänze vom Wandkörper umgeben ist, also die Ausnehmung voll umfänglich durch den Wandkörper eingerahmt ist sowie Ausführungsbeispiele, bei denen die Ausnehmung von mindestens einer Seite aus von außen zugänglich ist. Auf diesen Seiten ist die Ausnehmung dann nicht von dem Wandkörper begrenzt.
Wenn die Ausnehmung in Gänze durch den Wandkörper eingerahmt ist, erweist es sich als vorteilhaft, wenn der Wandköper, der die zur Breitenrichtung erstreckte durchgehende Ausnehmung in Gänze umgibt, an seiner schmalsten Stelle zwischen Ausnehmung und äußeren Rand eine Erstreckung von mindestens 5 cm, insbesondere von mindestens 10 cm, umfasst.
Hierdurch ist die Vormontage eines Türen- und Fenster-umfassenden Panels erleichtert.
Die Verstärkungseinheit lässt sich grundsätzlich beliebig ausbilden. Es erweist sich als vorteilhaft, wenn die Verstärkungseinheit mindestens ein Verstärkungsmittel umfasst, das ein faserartiges Verstärkungselement oder ein stabförmiges Verstärkungselement umfasst und/oder wenn mindestens eines des mindestens einen Verstärkungsmittels flächenhaft ausgebildet ist und eine eine Mehrzahl vom faserartigen Verstärkungselementen und/oder eine Mehrzahl von stabförmigen Verstärkungselementen aufweisende Filamentgarn-Textil-Matte oder Filamentgarn-Textil-Gitter umfasst.
Solchenfalls kann auf dieselben oder ähnliche Elemente, wie beim Bilden der Bewehrung zurückgegriffen werden.
Hierdurch ist bei einem Ausführungsbeispiels des Panels vorgesehen, dass das Filamentgarn-Textil des Bewehrungselements und/oder des Verstärkungselements aus Basalt gebildet ist und ein Basaltfasertextil bildet und/oder dass der ausgehärtete Hartschaum einen Polyisocyanurat-Hartschaum (PIR) oder einen Polyurethanschaum (PUR) umfasst.
Durch das Wählen von PIR oder PUR ist ein Material der Wärmeleitbaugruppe 023 zur Verfügung gestellt, das in Kombination mit der Bewehrung gleichzeitig eine Wandung bilden kann.
Grundsätzlich ist es denkbar, dass die Bewehrung lediglich ein einziges Bewehrungsmittel umfasst. Dieses gilt in gleicher Weise für die Verstärkungseinheit, die lediglich ein einziges Verstärkungsmittel umfassen kann. Die Stabilität und Tragkraft des Panels lässt sich weiter erhöhen, wenn die Bewehrung mindestens zwei Bewehrungsmittel und die Bewehrung mindestens einen Abstandshalter umfasst, durch den zwei der mindestens zwei Bewehrungsmittel, insbesondere in Längsrichtung, Hochrichtung oder Breitenrichtung des Wandkörpers betrachtet, berührungsfrei zueinander beabstandet sind und/oder dass die Verstärkungseinheit mindestens zwei Verstärkungsmittel und mindestens einen Abstandshalter umfasst, durch den zwei der mindestens zwei Verstärkungsmittel, insbesondere in Längsrichtung, Hochrichtung oder Breitenrichtung des Wandkörpers betrachtet, berührungsfrei zueinander beabstandet sind.
Um eine Aufnahme von weiteren Elementen, beispielsweise von Türen und Fenstern, zu verbessern, kann das Panel mindestens eine Zargeneinheit umfassen, die flächenhaft am Rand mindestens einer der mindestens einen Ausnehmung im Wandkörper anliegend festgelegt ist und die die Ausnehmung rahmenartig in Gänze oder zumindest abschnittsweise umgibt.
Die Zargeneinheit lässt sich stabil und gewichtsreduziert ausbilden, wenn die Zargeneinheit mindestens ein plattenartiges Zargenelement umfasst, das eine zementgebundene Spanplatte umfasst.
Die zementgebundene Spanplatte kann einen plattenförmigen Holzwerkstoff umfassen, der aus Holzstäben oder einem pflanzlichen Material, wie Hanf oder Flachs, gebildet ist. Ferner wird ein mineralisches Bindemittel, wie Zement, beigefügt.
Das plattenartige Zargenelement kann eine beliebige Dicke umfassen. Es erweist sich als vorteilhaft, wenn das Zargenelement mindestens 2 cm dick, insbesondere mindestens 2,2 cm dick, ist.
Grundsätzlich ist es denkbar, dass das Panel zum Bilden der Wandung lediglich mit den Ausnehmungen dem Wandkörper und der Bewehrung zur Verfügung gestellt wird. Um eine Endmontage zu vereinfachen und um die Montagedauer zum finalen Bilden der Wandung zu reduzieren, umfassen Ausführungsbeispiele des Panels mindestens ein Türelement und/oder mindestens ein Fensterelement, das in der mindestens einen Ausnehmung festgelegt ist.
Das Türelement und/oder das Fensterelement können solchenfalls an der Zargeneinheit montiert werden.
Darüber hinaus wird ein Ausführungsbeispiel des Panels bevorzugt, bei dem mindestens ein Brandriegelelement vorgesehen ist, das eine äußere Kante des Panels bildet und es flächenhaft am Wandkörper anliegend, festgelegt ist. Brandriegelelement und Wandkörper können die gleiche Dicke umfassen. Das Brandriegelelement setzt solchenfalls den Wandkörper an mindestens einer Seite fort. Das Brandriegelelement kann solchenfalls eine Dicke von mindestens 0,20 m, insbesondere von mindestens 0,22 m umfassen.
Durch Vorsehen des Brandriegelelements erfüllt das vormontierte Panel Brandschutzvorschriften.
Das Brandriegelelement kann einen mineralischen Brandriegel umfassen. Solchenfalls kann das Brandriegelelement Mineralwolle, Porenbeton, Perlite oder Foamglas umfassen.
Grundsätzlich ist es denkbar, dass die einzelnen Komponenten, wie Zargeneinheit, Türelement, Fensterelement und/oder Brandriegelelement, nach dem Aushärten des den Wandkörper bildenden Hartschaums, gefügt werden. Allerdings ist es auch denkbar, dass insbesondere das Brandriegelelement dadurch mit dem Brandkörper gefügt wird, dass der fluide Hartschaum am Brandriegelelement angeordnet wird und in einer derartigen Anordnung aushärtet.
Gleiches gilt für Zargenelement, Türelement und Fensterelement.
Darüber hinaus wird die Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zum Herstellen eines Panels mit mindestens einem der zuvor genannten Merkmale, mit den Schritten:
1. a. Zur Verfügung stellen und Anordnen einer mehrere Schalungselemente umfassende Verschalung;
2. b. Anordnen der Bewehrung innerhalb der Verschalung;
3. c. Schließen der Verschalung
4. d. Eingeben oder Einfüllen des den Wandkörper bildenden Hartschaums in die Verschalung;
5. e. Aushärten des Systems aus Hartschaum und Bewehrung.
Unter dem Schritt a. ist zu verstehen, dass die wesentlichen Teile der Verschalungselemente miteinander gefügt werden und eine Zugänglichkeit zum Anordnen der Bewehrung innerhalb der Verschalung freilassen. Dieser wird im Schritt c. dann derart verschlossen, dass ein Eingeben oder Einfüllen des Wandkörpers bildenden Hartschaums in die Verschalung ermöglicht ist. Es können weitere Verfahrensschritte vorgesehen sein, die ein
1. a. Anordnen von Ausnehmungs-Schalungselementen zum Bilden der mindestens einen Ausnehmung; und/oder
2. b. Anordnen von Verstärkungsmitteln der Verstärkungseinheit in Gänze oder zumindest abschnittsweise um die Ausnehmungs-Schalungselementen herum.
Wenn Ausnehmungen im Wandkörper vorgesehen sein sollen, können diese durch ein entsprechendes Ausgestalten der Schalungselemente einen materialfreien Raum des Wandkörpers gewährleisten.
Darüber hinaus können um diese Ausnehmungs-Schalungselemente die Verstärkungsmittel der Verstärkungseinheit angeordnet werden.
Schließlich können folgende weitere Verfahrensschritte vorgesehen sein:
1. a. Anordnen mindestens eines Brandriegelelements in der Verschalung zumindest vor dem Eingeben oder Einfüllen des Hartschaums in die Verschalung;
2. b. Anordnen mindestens eines Zargenelements der Zargeneinheit in der mindestens einen Ausnehmung des Wandkörpers nach dem Aushärten des Hartschaums; und/oder
3. c. Anordnen mindestens eines Türelements und/oder mindestens eines Fensterelements in der mindestens einen Ausnehmung des Wandkörpers nach dem Anordnen des Zargenelements der Zargeneinheit in der Ausnehmung des Wandkörpers.
Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den beigefügten Patentansprüchen, aus der zeichnerischen Darstellung und nachfolgenden Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform des Panels und des Verfahrens.
In der Zeichnung zeigt:
Figur 1
Eine perspektivische Vorderansicht mit explosionsartig dargestellten Komponenten eines erfindungsgemäßen Panels;
Figur 2
Ein schematisches Ablaufdiagramm einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens.
Figur 1 zeigt ein insgesamt mit dem Bezugszeichen 2 versehenes Panel, das eine Wandung eines Gebäudes (in Figur 1 nicht explizit dargestellt) bildet.
Das flächenhafte Panel 2 umfasst einen Wandkörper 4, der aus einem ausgehärteten Hartschaum gebildet ist. In dem Wandkörper 4 ist eine Bewehrung 6 angeordnet, die bei dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel mehrere Bewehrungsmittel 8 umfasst. Das Bewehrungsmittel 8 ist in Gänze aus einem Filamentgarn-Textil, insbesondere einem Basaltfaser-Textil gebildet.
Bei dem in Figur 1 ersichtlichen Ausführungsbeispiel umfasst das Bewehrungsmittel 8 der Bewehrung 6 eine Mehrzahl von faserartigen Bewehrungselementen, die ein Filamentgarn-Textil-Matte, bzw. ein Filamentgarn-Textil-Gitter bilden.
Bei dem in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel umfasst das Panel 2 ein Brandriegelelement 10, das eine äußere Kante des Panels 2 bildet und flächenhaft am Wandkörper 4 anliegend festgelegt ist. Das Brandriegelelement 10 umfasst hierbei ein mineralisches Brandriegelelement 10.
Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiels des flächenhaften Panels 2, bei den zwei Ausnehmungen 12, die in Breitenrichtung des Wandkörpers 4 durchgehend erstreckt ausgebildet sind und in Gänze von dem Wandkörper 4 umgeben sind.
An den Ausnehmungen 12 umfasst das Panel 2 jeweils eine Verstärkungseinheit 14, die mindestens ein Verstärkungsmittel 16 umfasst, das durch faserartige Verstärkungselemente und/oder stabförmige Verstärkungselemente gebildet sind. Die Verstärkungselemente umfassen ebenfalls ein Filamentgarn-Textil. Die Verstärkungseinheit 14 umgibt die Ausnehmung 12 in dessen Umfangsrichtung in Gänze.
Darüber hinaus ist in den Ausnehmungen 12 des Panels 2 jeweils eine Zargeneinheit 18 angeordnet, die mindestens ein plattenförmiges Zargenelement 20 umfasst.
Bei dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel ist in einer der beiden Ausnehmungen 12 ein Türelement 22 und in der anderen Ausnehmung 12 ein Fensterelement 24 angeordnet.
Figur 2 zeigt ein schematisches Ablaufdiagramm. Unter Verwendung der Darstellung gemäß Figur 1 wird das Verfahren nachfolgend beschrieben:
In einem ersten Schritt 100 werden mehrere Schalungselemente zur Verfügung gestellt und zu einer Verschalung angeordnet.
In einem hieran anschließenden Schritt 101 wird die Bewehrung 6 innerhalb der Verschalung angeordnet.
In einem hieran anschließenden Schritt 102 wird die Verschalung geschlossen.
Hiernach wird in einem Schritt 103 der den Wandkörper 4 bildende Hartschaum in die Verschalung eingegeben oder eingefüllt.
In einem abschließenden Schritt 104 wird das System aus Hartschaum und Bewehrung 6 ausgehärtet.
Die in der vorstehenden Beschreibung, in den Ansprüchen sowie in der Zeichnung offenbarten Merkmale der Erfindung, können sowohl einzeln, als auch in jeder beliebigen Kombination in der Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsformen im Rahmen des Schutzumfangs der nachfolgenden Ansprüche wesentlich sein.

Bezugszeichenliste
2
Panel
4
Wandkörper
6
Bewehrung
8
Bewehrungsmittel
10
Brandriegelelement
12
Ausnehmung
14
Verstärkungseinheit
16
Verstärkungsmittel
18
Zargeneinheit
20
Zargenelement
22
Türelement
24
Fensterelement
100- 104
Verfahrensschritte
1. Flächenhaftes Panel (2) zum Bilden einer Wandung eines Gebäudes, das mindestens einen Wandkörper (4), der aus einem ausgehärteten Hartschaum gebildet ist, und das mindestens eine Bewehrung (6) umfasst, die innerhalb des ausgehärteten Hartschaums angeordnet ist und die mindestens ein Bewehrungsmittel (8) aufweist, das in Gänze oder zumindest abschnittsweise aus einem Filamentgarn-Textil gebildet ist.
2. Panel (2) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eines des mindestens einen Bewehrungsmittels (8) ein faserartiges Bewehrungselement oder ein stabförmiges Bewehrungselement umfasst und/oder dass mindestens eines des mindestens einen Bewehrungsmittels (8) flächenhaft ausgebildet ist und eine eine Mehrzahl vom faserartigen Bewehrungselementen und/oder eine Mehrzahl von stabförmigen Bewehrungselemente aufweisende Filamentgarn-Textil-Matte oder Filamentgarn-Textil-Gitter umfasst.
3. Panel (2) nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch mindestens eine in Breitenrichtung des Wandkörpers (4) erstreckte durchgehende Ausnehmung (12) im Wandkörper (4) und durch mindestens eine rahmenartige Verstärkungseinheit (14), die im Wandkörper (4) an die Ausnehmung (12) angrenzend angeordnet ist und die in Gänze oder zumindest abschnittsweise um die Ausnehmung (12) umlaufend ausgebildet ist.
4. Panel (2) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die in Breitenrichtung des Wandkörpers (4) erstreckte durchgehende Ausnehmung (12) in Gänze von dem Wandköper (4) umgeben ist oder dass die in Breitenrichtung des Wandkörpers (4) erstreckte durchgehenden Ausnehmung (12) zumindest auf einer Seite in Längsrichtung und oder in Hochrichtung des Wandkörpers von außen zugänglich ist.
5. Panel (2) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Wandköper (4), der die in Breitenrichtung erstreckte durchgehende Ausnehmung (12) in Gänze umgibt, an seiner schmalsten Stelle zwischen Ausnehmung (12) und äußeren Rand eine Erstreckung von mindestens 5 cm, insbesondere von mindestens 10 cm, umfasst.
6. Panel (2), nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkungseinheit (14) mindestens ein Verstärkungsmittel (16) umfasst, das ein faserartiges Verstärkungselement oder ein stabförmiges Verstärkungselement umfasst und/oder dass mindestens eines des mindestens einen Verstärkungsmittels (16) flächenhaft ausgebildet ist und eine eine Mehrzahl vom faserartigen Verstärkungselementen und/oder eine Mehrzahl von stabförmigen Verstärkungselementen aufweisende Filamentgarn-Textil-Matte oder Filamentgarn-Textil-Gitter umfasst.
7. Panel (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Filamentgarn-Textil des Bewehrungselements und/oder des Verstärkungselements aus Basalt gebildet ist und ein Basaltfasertextil bildet und/oder dass der ausgehärtete Hartschaum einen Polyisocyanurat-Hartschaum (PIR) oder einen Polyurethanschaum (PUR) umfasst.
8. Panel (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewehrung (6) mindestens zwei Bewehrungsmittel (8) und die Bewehrung (6) mindestens einen Abstandshalter umfasst, durch den zwei der mindestens zwei Bewehrungsmittel (8), insbesondere in Längsrichtung, Hochrichtung oder Breitenrichtung des Wandkörpers (4) betrachtet, berührungsfrei zueinander beabstandet sind und/oder dass die Verstärkungseinheit (14) mindestens zwei Verstärkungsmittel (16) und mindestens einen Abstandshalter umfasst, durch den zwei der mindestens zwei Verstärkungsmittel (16), insbesondere in Längsrichtung, Hochrichtung oder Breitenrichtung des Wandkörpers (4) betrachtet, berührungsfrei zueinander beabstandet sind.
9. Panel (2) nach einem der Ansprüche 3 bis 8, gekennzeichnet durch mindestens eine Zargeneinheit (18), die flächenhaft am Rand mindestens einer der mindestens einen Ausnehmung (12) im Wandkörper (4) anliegend festgelegt ist und die die Ausnehmung (12) rahmenartig in Gänze oder zumindest abschnittsweise umgibt.
10. Panel (2) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Zargeneinheit (18) mindestens ein plattenartiges Zargenelement (20) umfasst, das eine zementgebundene Spanplatte umfasst.
11. Panel (2) nach einem der Ansprüche 3 bis 10, gekennzeichnet durch mindestens ein Türelement (22) und/oder durch mindestens ein Fensterelement (24), das in der mindestens einen Ausnehmung (12) festgelegt ist.
12. Panel (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch mindestens ein Brandriegelelement (10), das eine äußere Kante des Panels (2) bildet und das flächenhaft am Wandkörper (4) anliegend festgelegt ist.
13. Verfahren zum Herstellen eines Panels (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, mit den Schritten:
a. Zur Verfügung stellen und Anordnen einer mehrere Schalungselemente umfassende Verschalung;
b. Anordnen der Bewehrung (6) innerhalb der Verschalung;
c. Schließen der Verschalung
d. Eingeben oder Einfüllen des den Wandkörper (4) bildenden Hartschaums in die Verschalung;
e. Aushärten des Systems aus Hartschaum und Bewehrung (6).
14. Verfahren nach Anspruch 13, gekennzeichnet durch die Schritte:
a. Anordnen von Ausnehmungs-Schalungselementen zum Bilden der mindestens einen Ausnehmung (12); und/oder
b. Anordnen von Verstärkungsmitteln (16) der Verstärkungseinheit (14) in Gänze oder zumindest abschnittsweise um die Ausnehmungs-Schalungselementen herum.
15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, gekennzeichnet durch den Schritt:
a. Anordnen mindestens eines Brandriegelelements (10) in der Verschalung zumindest vor dem Eingeben oder Einfüllen des Hartschaums in die Verschalung;
b. Anordnen mindestens eines Zargenelements (20) der Zargeneinheit (18) in der mindestens einen Ausnehmung (12) des Wandkörpers (4) nach dem Aushärten des Hartschaums; und/oder
c. Anordnen mindestens eines Türelements (22) und/oder mindestens eines Fensterelements (24) in der mindestens einen Ausnehmung (12) des Wandkörpers (4) nach dem Anordnen der Zargenelements (20) der Zargeneinheit (18) in der Ausnehmung (12) des Wandkörpers (4).
BROED10001EP
EP
24170128.3
Brödner, Steffen
1
DH
20240927
E04C
US
2022205242
A1
MALINOWSKI EDWARD [US] ET AL
20220630
X
1-12
Y
13-15
* Absatz [0022] *
* Absätze [0088], [0089] *
* Abbildungen *
FR
2175669
A2
SETIL [FR]
19731026
X
1-12
* Seite 1, Absatz 3 - Seite 2, Absatz 1 *
* Abbildung *
EP
0967340
A2
KINGSPAN RES & DEV LTD [IE]
19991229
X
1-12
* Absätze [0009] - [0015] *
* Abbildungen *
DE
10050624
A1
WIRTZ MARKUS M [DE]; WIRTZ CHRISTIAN [DE]
20020502
X
1
* Absätze [0005] - [0008] *
US
2022064951
A1
INGLESE PAUL A [US]
20220303
A
3-5,9-12
* Absatz [0144] *
US
2022220737
A1
TIRAMANI PAOLO [US] ET AL
20220714
A
7
* Absätze [0216], [0217] *
US
6026629
A
STRICKLAND MICHAEL R [CA] ET AL
20000222
Y
13-15
* das ganze Dokument *
US
2002090871
A1
RITCHIE CHARLES STOKES [US] ET AL
20020711
A
13-15
* Absatz [0201] - Absatz [0230] *
* Abbildung 22 *
Durrenberger, Xavier
The Hague
20240828
US
2022205242
A1
20220630
KEINE
FR
2175669
A2
19731026
KEINE
EP
0967340
A2
19991229
CA
2276593
A1
19991224
EP
0967340
A2
19991229
GB
2338682
A
19991229
IE
990523
A1
20010124
DE
10050624
A1
20020502
KEINE
US
2022064951
A1
20220303
US
2022064951
A1
20220303
US
2023313530
A1
20231005
US
2022220737
A1
20220714
CA
3204970
A1
20220721
EP
4277788
A1
20231122
US
2022220737
A1
20220714
WO
2022154844
A1
20220721
WO
2022154852
A1
20220721
US
6026629
A
20000222
CA
2246197
A1
19991122
US
6026629
A
20000222
US
6099768
A
20000808
US
2002090871
A1
20020711
AU
2445702
A
20020429
US
2002090871
A1
20020711
WO
0233191
A1
20020425