ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMAKHTNMDGE........
J
0009012-RPUB02
4488587
DEMANDE DE BREVET EUROPEEN
A1
20250108
EP
24184456.2
20240625
fr
fr
fr
2307257
20230707
FR
20250108
202502
20250108
202502
F24D 17/02 20060101AFI20240826BHEP
F24H 4/04 20060101ALI20240826BHEP
F24H 9/13 20220101ALI20240826BHEP
F25B 6/02 20060101ALI20240826BHEP
F28D 20/00 20060101ALI20240826BHEP
F25B 6/04 20060101ALI20240826BHEP
F25B 30/02 20060101ALI20240826BHEP
F25B 41/20 20210101ALI20240826BHEP
F25B 49/02 20060101ALI20240826BHEP
F24H 4/04 20130101 FI20240110BHEP
F24H 9/133 20220101 LI20240110BHEP
F24H 9/136 20220101 LI20240110BHEP
F24D 17/02 20130101 LI20240110BHEP
F24D2200/12 20130101 LA20240110BHEP
F24D2220/08 20130101 LA20240110BHEP
F24D2240/26 20130101 LA20240110BHEP
F24D2220/0214 20130101 LA20240110BHEP
F25B 6/02 20130101 LA20240110BHEP
F25B2700/21161 20130101 LA20240201BHEP
F25B2600/2501 20130101 LA20240201BHEP
F25B2339/047 20130101 LA20240201BHEP
F25B 30/02 20130101 LI20240201BHEP
F25B2400/0403 20130101 LA20240201BHEP
F25B 41/20 20210101 LI20240201BHEP
F25B 49/02 20130101 LI20240201BHEP
F25B 6/04 20130101 LI20240201BHEP
de
THERMODYNAMISCHER WASSERERHITZER UND WASSERERWÄRMUNGSVERFAHREN DAMIT
en
THERMODYNAMIC WATER HEATER AND METHOD FOR HEATING WATER USING SAME
fr
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ET PROCÉDÉ DE CHAUFFAGE D'EAU LE METTANT EN OEUVRE
1
Viessmann Climate Solutions SE
101897160
PS050524.EP-JK/WI
Viessmannstrasse 1
35108 Allendorf
DE
CHAUVET, Lionel
57420 FLEURY
FR
BADER, Thomas
57000 METZ
FR
Cabinet Nuss
101763197
10, rue Jacques Kablé
67080 Strasbourg Cedex
FR
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
GE
KH
MA
MD
TN
L'invention concerne un chauffe-eau thermodynamique (1) comprenant un dispositif de chauffage (2) et un réservoir (3) avec un contenant (3') pour l'eau à chauffer/chauffée, le réservoir (3) comportant aussi un circuit condenseur (4) alimenté par le dispositif de chauffage (2) en formant une boucle fermée de circulation de fluide caloporteur, et avec une extrémité d'entrée supérieure (4') et une extrémité de sortie inférieure (4").
Chauffe-eau caractérisé en ce que ledit circuit condenseur (4) comprend une entrée d'alimentation (5) principale en fluide caloporteur chaud et une autre entrée d'alimentation secondaire (51) en fluide caloporteur chaud, ladite entrée d'alimentation secondaire (51) correspond à un point de raccordement (PR) intermédiaire dudit circuit condenseur (4), situé entre son extrémité d'entrée supérieure (4') et son extrémité de sortie inférieure (4") et définit deux portions de circuit condenseur (4) correspondant respectivement à deux zones volumiques (Z1 et Z2) superposées dans le volume intérieur du contenant (3'), et en ce que chacune des lignes (6, 61) d'alimentation en fluide caloporteur chaud reliant le dispositif de chauffage (2) aux entrées d'alimentation (5, 51) comprend une vanne de contrôle (7, 71).
La présente invention concerne le domaine des équipements sanitaires domestiques ou collectifs, plus particulièrement ceux concernant la production et le stockage d'eau chaude, et a pour objets un chauffe-eau thermodynamique amélioré en termes de performance de chauffage et un procédé de chauffage d'eau mettant en oeuvre ce chauffe-eau.
On connaît déjà de nombreux dispositifs de chauffe-eau thermodynamique du type comprenant un dispositif de chauffage, tel qu'une pompe à chaleur, et un réservoir isolé thermiquement, avec un contenant pour l'eau à chauffer et aussi un circuit condenseur arrangé autour du contenant et alimenté par le dispositif de chauffage en fluide caloporteur chaud entrant et alimentant, en retour, en fluide caloporteur froid sortant, ledit dispositif de chauffage, en formant ainsi une boucle fermée de circulation de fluide caloporteur.
Toutefois, le chauffage de l'eau dans ces chauffe-eau connus n'est pas performant puisque le circuit condenseur chauffe de manière sensiblement homogène tout le volume du contenant du réservoir, alors que l'eau qui y réside est organisée, d'un point de vue thermique, selon une configuration laminaire ou en couches superposées. En effet, l'eau plus chaude se trouve en partie supérieure du contenant, alors que l'eau plus froide se situe en partie inférieure de ce dernier. Un chauffage uniforme ne fait donc qu'augmenter le gradient de températures entre ces différents couches liquides superposées.
Le but de la présente invention consiste à surmonter ce problème et à proposer une solution simple pour réaliser un chauffage plus performant dans le contexte précité.
A cet effet, l'invention a pour objet un chauffe-eau thermodynamique comprenant un dispositif de chauffage et un réservoir isolé thermiquement avec un contenant pour l'eau à chauffer/chauffée. Le réservoir comporte aussi un circuit condenseur arrangé autour du ou dans le contenant, alimenté par le dispositif de chauffage en fluide caloporteur chaud entrant et alimentant, en retour, en fluide caloporteur froid sortant, ledit dispositif de chauffage, formant ainsi une boucle fermée de circulation de fluide caloporteur. Le réservoir définit une direction verticale à l'état installé et le circuit condenseur présente une extension dimensionnelle déterminée selon cette direction verticale, ce entre une extrémité d'entrée supérieure et une extrémité de sortie inférieure dudit circuit condenseur caractérisé en ce que ledit circuit condenseur est formé physiquement d'un seul tenant de son extrémité d'entrée supérieure à son extrémité de sortie inférieure, en ce que ledit circuit condenseur comprend, d'une part, une entrée d'alimentation principale en fluide caloporteur chaud qui est associée ou qui correspond à son extrémité d'entrée supérieure, et, d'autre part, au moins une autre entrée d'alimentation secondaire en fluide caloporteur chaud, en ce que ladite ou chaque entrée d'alimentation secondaire est associée ou correspond à un point de raccordement intermédiaire dudit circuit condenseur, situé entre son extrémité d'entrée supérieure et son extrémité de sortie inférieure et définit deux portions de circuit condenseur correspondant respectivement à deux zones volumiques superposées selon la direction verticale dans le volume intérieur du contenant, et en ce que chacune des lignes d'alimentation en fluide caloporteur chaud reliant le dispositif de chauffage aux entrées d'alimentation comprend une vanne de contrôle.
L'invention sera mieux comprise, grâce à la description ci-après, qui se rapporte à des modes de réalisation préférés, donnés à titre d'exemples non limitatifs, et expliqués avec référence aux dessins schématiques annexés, dans lesquels :
- [Fig. 1] et [Fig. 2] sont des représentations schématiques fonctionnelles d'un chauffe-eau thermodynamique amélioré selon deux modes de réalisation de l'invention
- [Fig. 3] est une vue en perspective et partiellement éclatée d'un circuit condenseur pouvant faire partie d'un chauffe-eau tel que représenté figure 1 ou 2, selon une autre variante de réalisation de l'invention, et,
- [Fig. 4] est une vue à une échelle agrandie du détail A de la figure 3, montrant l'assemblage d'éléments formant un point de raccordement.
Les figures 1 et 2, et partiellement la figure 3, illustrent un chauffe-eau thermodynamique (1) comprenant un dispositif de chauffage (2) et un réservoir (3) isolé thermiquement avec un contenant (3') pour l'eau à chauffer/chauffée. Le réservoir (3) comporte aussi un circuit condenseur (4) arrangé autour du ou dans le contenant (3'), alimenté par le dispositif de chauffage (2) en fluide caloporteur chaud entrant et alimentant, en retour, en fluide caloporteur froid sortant, ledit dispositif de chauffage (2), formant ainsi une boucle fermée de circulation de fluide caloporteur. Le réservoir (3) définit une direction verticale (DV) à l'état installé et le circuit condenseur (4) présente une extension dimensionnelle déterminée selon cette direction verticale (DV), ce entre une extrémité d'entrée supérieure (4') et une extrémité de sortie inférieure (4") dudit circuit condenseur (4). Sur les figures 1 et 2, le réservoir (3) et le contenant (3') sont confondus, l'isolation n'étant pas représentée.
Conformément à l'invention, ce chauffe-eau (1) est caractérisé en ce que ledit circuit condenseur (4) est formé physiquement d'un seul tenant, de son extrémité d'entrée supérieure (4') à son extrémité de sortie inférieure (4") et comprend, d'une part, une entrée d'alimentation (5) principale en fluide caloporteur chaud qui est associée ou qui correspond à son extrémité d'entrée supérieure (4'), et, d'autre part, au moins une autre entrée d'alimentation secondaire (5i) en fluide caloporteur chaud, avec i variant de 1 à n et n étant un entier supérieur à 1. De plus, ladite ou chaque entrée d'alimentation secondaire (5i) est associée ou correspond à un point de raccordement (PR) intermédiaire dudit circuit condenseur (4), situé entre son extrémité d'entrée supérieure (4') et son extrémité de sortie inférieure (4") et définit deux portions de circuit condenseur (4) correspondant respectivement à deux zones volumiques superposées (Zi et Zi+1) dans le volume intérieur du contenant (3'), selon la direction verticale (DV). En outre, chacune des lignes (6, 6i) d'alimentation en fluide caloporteur chaud reliant le dispositif de chauffage (2) aux entrées d'alimentation (5, 5i) comprend une vanne de contrôle (7, 7i).
Grâce à l'invention, il est possible de surmonter le problème posé en fournissant un chauffage segmenté ou sectorisé du volume intérieur du contenant (3'), permettant notamment de cibler la ou les zone(s) volumique(s) (Zi) à chauffer préférentiellement ou uniquement (selon que les vannes de contrôle sont soit du type proportionnel, soit du type tout ou rien, c'est-à-dire à deux états). L'invention propose donc un chauffage contrôlé par couches ou strates volumiques superposées, celles-ci formant des parties du volume global à chauffer. Ainsi, en appliquant, au moins temporairement, du chauffage ou un chauffage plus intense à un volume de liquide plus froid que le restant de liquide présent dans le contenant (3'), il est possible de manière simple d'aboutir à un chauffage plus performant. Il est en outre possible d'obtenir rapidement une température homogène pour la totalité du volume de liquide présent dans le contenant (3'), par équilibrage des températures des différentes zones volumiques par une commande conséquente des vannes de contrôle (7, 7i). De plus, en proposant une solution avec un unique circuit condenseur (4) d'un seul tenant, c'est-à-dire constitué de n+1 portions de circuit arrangées fluidiquement en série, l'invention aboutit à une construction simple, à un montage aisé et robuste dudit circuit dans le contenant et à un positionnement prédéfini des différentes portions de circuit dans ce dernier.
Comme cela est apparent par comparaison des figures 1 à 3 entre elles, le circuit condenseur (4) peut comporter une ou plusieurs entrées d'alimentation secondaires (5i), correspondant à autant de point(s) de raccordement (PR) et en relation avec une ou plusieurs lignes d'alimentation (6i) secondaires et une ou plusieurs vannes de contrôle (7i) correspondantes, créant i+1 zones volumiques (Zi).
Avantageusement, la valeur de n est fonction de la taille et du type du chauffe-eau (1), et éventuellement de son domaine d'utilisation. Avantageusement, n est au moins égal à 2, comme cela ressort des figures 2 et 3, le cas échéant supérieur à 2.
En accord avec des réalisations pratiques courantes envisageables dans un contexte domestique, aboutissant à un bon compromis entre complexité de construction et performance, n peut par exemple être compris entre 2 et 10 pour un chauffe-eau d'une maison individuelle, et par exemple entre 2 et 30 pour un chauffe-eau d'un ensemble d'habitation collectif. En outre, pour un chauffe -eau d'une installation industrielle, la valeur de n peut par exemple dépasser 100 selon les applications.
En accord avec une application très favorable de l'invention et comme l'illustrent à titre d'exemples les figures 1 et 2, le dispositif de chauffage (2) est une pompe à chaleur et le fluide caloporteur est un fluide réfrigérant, par exemple du propane.
Selon une caractéristique pratique avantageuse, les vannes de contrôle (7, 7i) sont des électrovannes du type vanne de passage à deux états ou du type vanne à deux voies fonctionnant en tout ou rien.
Conformément à un mode de réalisation général préféré de l'invention, pouvant être décliné en une pluralité de variantes dont trois différentes sont illustrées schématiquement sur les figures 1 à 3, il est prévu que le circuit condenseur (4) comprend n+1 entrées d'alimentation (5, 5i) raccordées au dispositif de chauffage (2) et que ledit circuit condenseur (4) est formé de n+1 portions de circuit arrangées fluidiquement en série, superposées selon la direction verticale (DV) et situées chacun soit en amont ou en aval de l'un des points de raccordement (PR), soit entre deux points de raccordement (PR), associés chacun à une entrée d'alimentation secondaire (5i), ces n+1 portions de circuit correspondant respectivement à n+1 zones volumiques superposées (Zi) du réservoir (3).
Les figures 1 et 2 illustrent une première variante constructive dans laquelle chaque portion de circuit condenseur (4) située fluidiquement en amont d'un point de raccordement (PR) comporte une vanne anti-retour (8), préférentiellement montée à proximité du point de raccordement (PR) considéré, et/ou en ce que chacune des lignes (6i) d'alimentation en fluide caloporteur chaud, associées aux entrées d'alimentation secondaires (5i), comporte une vanne anti-retour (8') en amont du point de raccordement (PR) associé à cette ligne d'alimentation (6i) et en aval de la vanne de contrôle (7i) intégrée à elle.
En accord avec une seconde variante constructive, plus simple car dépourvue de vanne anti-retour, et comme le montrent les figures 3 et 4, l'invention prévoit que les vannes de contrôle (7i), par exemple du type vannes deux états, montées dans les lignes (6i) d'alimentation en fluide caloporteur associées aux entrées d'alimentation secondaires (5i), sont situées à proximité immédiate des points de raccordement (PR) respectivement correspondants.
Les figures 1 à 3 montrent aussi que les lignes (6, 6', 6") d'alimentation en fluide caloporteur chaud sont connectées, de manière mutuellement parallèle, à un conduit de sortie (2') du dispositif de chauffage (2).
Afin de limiter l'encombrement au sol du chauffe-eau et plus globalement son extension latérale, le réservoir (3), le contenant (3') et le circuit condenseur (4), avantageusement du type à micro-canaux, présentent une dimension supérieure selon la direction verticale (DV), préférentiellement une forme allongée selon cette direction, le dispositif de chauffage (2), préférentiellement une pompe à chaleur fonctionnant avec un fluide réfrigérant, étant avantageusement disposé sur ledit réservoir (3).
En vue d'atteindre de manière optimale le but recherché et de permettre aisément un fonctionnement automatique contrôlé du chauffe-eau (1), il peut en outre être prévu qu'au moins la zone volumique inférieure (Zn+1) du contenant (3'), et préférentiellement chacune des zones volumiques (Zi), est équipée d'un moyen de mesure de la température du liquide qu'elle renferme, dont les données de mesure sont transmises à une unité de gestion du fonctionnement du chauffe-eau (1).
Enfin, l'invention porte également sur un procédé de chauffage de l'eau contenue dans le réservoir (3) d'un chauffe-eau (1) tel que celui décrit ci-dessus.
Ce procédé consiste essentiellement, en relation avec un tel chauffe-eau et en présence d'au moins une zone volumique (Zi+1) inférieure du réservoir (3) avec de l'eau à plus faible température que celle de la zone volumique (Z1) supérieure, à commander les vannes de contrôle (7i), préférentiellement du type vannes deux états à solénoïde, de telle manière que le flux de fluide caloporteur chaud provenant du dispositif de chauffage (2) soit dirigé principalement ou exclusivement dans les portions de circuit condenseur (4) correspondant à cette ou ces zone(s) volumique(s) (Zi+1) et situées dans ou au niveau de celle(s)-ci.
Préférentiellement, ledit procédé peut consister à piloter le chauffage en fonction de données de mesure de la température du liquide présent dans la zone volumique inférieure (Zn+1) au moins, et préférentiellement dans chacune des zones volumiques (Zi) du contenant (3').
Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits et représentés aux dessins annexés. Des modifications restent possibles, notamment du point de vue de la constitution des divers éléments ou par substitution d'équivalents techniques, sans sortir pour autant du domaine de protection de l'invention.
1. Chauffe-eau thermodynamique (1) comprenant un dispositif de chauffage (2) et un réservoir (3) isolé thermiquement avec un contenant (3') pour l'eau à chauffer/chauffée, le réservoir (3) comportant aussi un circuit condenseur (4) arrangé autour du ou dans le contenant (3'), alimenté par le dispositif de chauffage (2) en fluide caloporteur chaud entrant et alimentant, en retour, en fluide caloporteur froid sortant, ledit dispositif de chauffage (2), formant ainsi une boucle fermée de circulation de fluide caloporteur, le réservoir (3) définissant une direction verticale (DV) à l'état installé et le circuit condenseur (4) présentant une extension dimensionnelle déterminée selon cette direction verticale (DV), ce entre une extrémité d'entrée supérieure (4') et une extrémité de sortie inférieure (4") dudit circuit condenseur (4),
chauffe-eau (1) caractérisé en ce que le circuit condenseur (4) est formé physiquement d'un seul tenant, de son extrémité d'entrée supérieure (4') à son extrémité de sortie inférieure (4"), en ce que ledit circuit condenseur (4) comprend, d'une part, une entrée d'alimentation (5) principale en fluide caloporteur chaud qui est associée ou qui correspond à son extrémité d'entrée supérieure (4'), et, d'autre part, au moins une autre entrée d'alimentation secondaire (5i) en fluide caloporteur chaud, avec i variant de 1 à n et n étant un entier supérieur à 1, en ce que ladite ou chaque entrée d'alimentation secondaire (5i) est associée ou correspond à un point de raccordement (PR) intermédiaire dudit circuit condenseur (4), situé entre son extrémité d'entrée supérieure (4') et son extrémité de sortie inférieure (4") et définit deux portions de circuit condenseur (4) correspondant respectivement à deux zones volumiques (Zi et Zi+1) superposées selon la direction (DV) dans le volume intérieur du contenant (3'), et en ce que chacune des lignes (6, 6i) d'alimentation en fluide caloporteur chaud reliant le dispositif de chauffage (2) aux entrées d'alimentation (5, 5i) comprend une vanne de contrôle (7, 7i).
2. Chauffe-eau (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la valeur de n est fonction de la taille et du type du chauffe-eau (1).
3. Chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le dispositif de chauffage (2) est une pompe à chaleur et en ce que le fluide caloporteur est un fluide réfrigérant.
4. Chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les vannes de contrôle (7, 7i) sont des électrovannes du type vanne de passage à deux états ou du type vanne à deux voies fonctionnant en tout ou rien.
5. Chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le circuit condenseur (4) comprend n+1 entrées d'alimentation (5, 5i) raccordées au dispositif de chauffage (2) et en ce que ledit circuit condenseur (4) est formé de n+1 portions de circuit arrangées fluidiquement en série, superposées selon la direction verticale (DV) et situées chacun soit en amont ou en aval de l'un des points de raccordement (PR), soit entre deux points de raccordement (PR), associés chacun à une entrée d'alimentation secondaire (5i), ces n+1 portions de circuit correspondant respectivement à n+1 zones volumiques superposées (Zi) du réservoir (3).
6. Chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que chaque portion de circuit condenseur (4) située fluidiquement en amont d'un point de raccordement (PR) comporte une vanne anti-retour (8), préférentiellement montée à proximité du point de raccordement (PR) considéré, et/ou en ce que chacune des lignes (6i) d'alimentation en fluide caloporteur chaud, associées aux entrées d'alimentation secondaires (5i), comporte une vanne anti-retour (8') en amont du point de raccordement (PR) associé à cette ligne d'alimentation (6i) et en aval de la vanne de contrôle (7i) intégrée à elle.
7. Chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les vannes de contrôle (7i), par exemple du type vannes deux états, montées dans les lignes (6i) d'alimentation en fluide caloporteur associées aux entrées d'alimentation secondaires (5i), sont situées à proximité immédiate des points de raccordement (PR) respectivement correspondants.
8. Chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que les lignes (6, 6', 6") d'alimentation en fluide caloporteur chaud sont connectées, de manière mutuellement parallèle, à un conduit de sortie (2') du dispositif de chauffage (2).
9. Chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le réservoir (3), le contenant (3') et le circuit condenseur (4), avantageusement du type à micro-canaux, présentent une dimension supérieure selon la direction verticale (DV), préférentiellement une forme allongée selon cette direction, le dispositif de chauffage (2), préférentiellement une pompe à chaleur fonctionnant avec un fluide réfrigérant, étant avantageusement disposé sur ledit réservoir (3).
10. Chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'au moins la zone volumique inférieure (Zn+1) du contenant (3'), et préférentiellement chacune des zones volumiques (Zi), est équipée d'un moyen de mesure de la température du liquide qu'elle renferme, dont les données de mesure sont transmises à une unité de gestion du fonctionnement du chauffe-eau (1).
11. Procédé de chauffage de l'eau contenue dans le réservoir (3) d'un chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il consiste, en présence d'au moins une zone volumique (Zi+1) inférieure du réservoir (3) avec de l'eau à plus faible température que celle de la zone volumique (Z1) supérieure, à commander les vannes de contrôle (7i), préférentiellement du type vannes deux états à solénoïde, de telle manière que le flux de fluide caloporteur chaud provenant du dispositif de chauffage (2) soit dirigé principalement ou exclusivement dans les portions de circuit condenseur (4) correspondant à cette ou ces zone(s) volumique(s) (Zi+1) et situées dans ou au niveau de celle(s)-ci.
12. Procédé de chauffage selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il consiste à piloter le chauffage en fonction de données de mesure de la température du liquide présent dans la zone volumique inférieure (Zn+1) au moins, et préférentiellement dans chacune des zones volumiques (Zi) du contenant (3').
PS050524.EP-JK/WI
EP
24184456.2
Viessmann Climate Solutions SE
1
DH
20240830
F24D
F25B
F28F
F24H
F28D
CN
104633929
A
SMITH A O CHINA WATER HEATER
20150520
X
1-12
* revendications 1-19; figures 1-11 *
US
2021041142
A1
STEFFES THOMAS P [US] ET AL
20210211
X
1-4,6-12
A
5
* alinéas [0003], [0014] - [0017], [0019], [0022], [0026] - [0030]; revendications 1-20; figures 1-5 *
CN
107449143
A
GUANGDONG NEW ENERGY TECH DEVELOPMENT CO LTD
20171208
X
1-4,7-12
A
5,6
* revendications 1-7; figure 1 *
García Moncayo, O
The Hague
20240808
CN
104633929
A
20150520
AUCUN
US
2021041142
A1
20210211
CA
3083450
A1
20210206
US
2021041142
A1
20210211
CN
107449143
A
20171208
AUCUN